Propozycja
planu Aglomeracji
DANKOWICE
………………………………………………………………………………….

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat bielski
województwo śląskie

Część opisowa
1. Nazwa aglomeracji

	DANKOWICE


Dane ujęte w niniejszym opracowaniu odzwierciedlają aktualny oraz docelowy stan aglomeracji Dankowice na dzień 31.12.2011 r.
2.
Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)
	Miejscowość: WILAMOWICE
	Ulica, nr: RYNEK 1

	Gmina: WILAMOWICE
	Powiat: BIELSKI

	Województwo: ŚLĄSKIE

	Telefon: 33 812 94 30
	Fax: 33 812 94 31

	e-mail do kontaktu bieżącego: ug@wilamowice.pl


3.
Dane rejestrowe

	PKD

EKD
	7511
	NIP
	937 263 87 55
	REGON
	072182321


4.
Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

	Krzysztof Norymberczyk / inspektor ds. inwestycji / 33 812 94 45 /33 812 94 31


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie                         z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

	Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne 
:
Gmina Wilamowice znajduje się w południowej części Kotliny Oświęcimskiej,                                                       u podnóża Beskidów. Położona jest na 49055’ szerokości geograficznej północnej i 19009’ długości geograficznej wschodniej. W skład Gminy Wilamowice wchodzi miasto Wilamowice oraz pięć sołectw: Pisarzowice, Dankowice, Stara Wieś, Hecznarowice i Zasole Bielańskie. 
Teren gminy Wilamowice położony jest na zachodzie od Doliny rzeki Białej, na wschodzie od Doliny rzeki Soły, a od północnego zachodu granica biegnie Doliną Wisły.  

Gmina Wilamowice leży na obszarze, który wykazuje małe zróżnicowanie krajobrazowe, będące odzwierciedleniem warunków geologicznych i rzeźby terenu. Obszar gminy Wilamowice rozciąga się na pofałdowanym i porozcinanym dolinami małych cieków wodnych Pogórzu, wznoszącym się do 280-300 m n.p.m. Rzeźba terenu gminy Wilamowice ma charakter wyżynny. Około 70% ogólnej powierzchni gminy posiada rzeźbę falisto-pagórkowatą, pozostałe 30% powierzchni gminy zajmują doliny Soły i Wisły oraz ich dopływów.

Teren gminy Wilamowice leży w obrębie działu wodnego pomiędzy Wisłą i Sołą. Rzeki te mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się stosunków hydrologicznych terenu. Obszar ten posiada dobrze rozwinięty system wód powierzchniowych, który tworzą naturalne cieki, stawy oraz bardzo dobrze rozbudowana sieć rowów melioracyjnych.
Pod względem hydrograficznym obszar gminy znajduje się w zlewni rzeki Wisły, którą stanowi prawobrzeżny fragment dorzecza ujściowego odcinka Soły, biorącej swój początek                w Beskidzie Żywieckim. Spośród cieków stałych, prowadzących wody przez cały rok, północno-zachodni fragment gminy przecina prawy dopływ Wisły – Dankówka – obszar ten należy do Zlewni Małej Wisły. Południową i środkową część gminy odwadnia lewy dopływ Soły – Pisarzówka i jej dopływy: Czerwionka, Słonnica i Harszówka.
Duża gęstość sieci rzecznej stwarza dogodne warunki do występowania wód powierzchniowych stojących w formie zbiorników naturalnych i sztucznych. Wzdłuż dolin rzecznych, a zwłaszcza w dolinie Wisły są usytuowane kaskadowo znaczne kompleksy stawów hodowlanych. Zbiorniki sztuczne tworzą stawy rybne. Zbiorniki naturalne występują wzdłuż meandrującej Wisły i Soły w formie starorzeczy.

Istotne uzupełnienie wód powierzchniowych w gminie Wilamowice stanowią rowy otwarte tworzące bardzo dobrze rozwiniętą sieć melioracyjną. 

Korzystne warunki morfometryczne, wyrażające się małymi wysokościami względnymi, niewielkimi spadkami, dobra jakość gleb oraz położenie w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych bielskiej i katowickiej aglomeracji stwarzają duże perspektywy rozwoju gospodarczego gminy. Gmina Wilamowice posiada znakomite walory krajobrazowe                         i turystyczne.



	Liczba mieszkańców
: 16 275
	Powierzchnia [km2] 2: 57,34


6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

	a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Dankowice – Uchwała Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej                w Wilamowicach z dnia 07 maja 2004 roku 

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Stara Wieś – Uchwała Nr XIX/150/04 Rady Miejskiej                     w Wilamowicach z dnia 04 czerwca 2004 roku 

	b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilamowice – Uchwała nr XVI/120/00 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 06.07.2000 r.

	c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

	d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

	e) inne (wymienić) 

· Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wilamowice na lata 2007-2013, aktualizacja, Uchwała nr XXVIII/282/09 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia  15 września 2009 r.

· Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2009-2012, aktualizacja wrzesień 2009 r.


7. Opis sieci kanalizacyjnej
7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):

	1. miejscowość DANKOWICE,                   sołectwo Dankowice, gm. Wilamowice,                         w którym można wyróżnić                       miejscowości lub ich części:

· Dół – część wsi Dankowice

· Koło Kościoła – część wsi Dankowice

· Zagrody – część wsi Dankowice

	2. część miejscowości STARA WIEŚ,                  sołectwo Stara Wieś, gm. Wilamowice,                                 w którym można wyróżnić                     miejscowości lub ich części:

· Dębina – część wsi Stara Wieś




	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym

	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	7,1
	1 130
	0
	1 130
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	0,5
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	-
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem

	7,6

	1 130
	0
	1 130
	


7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.
	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

	1. miejscowość DANKOWICE,                                                                                                                sołectwo Dankowice, gm. Wilamowice,                                                                                                               w którym można wyróżnić miejscowości lub ich części:

· Góra – przysiółek wsi Dankowice

· Podlesie – przysiółek wsi Dankowice


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	6,5
	800
	15
	815
	Na długości 0,6 km rurociąg tłoczny położony równolegle                   z kanałem grawitacyjnym


	2
	Sanitarna tłoczna
	0,7
	
	
	
	

	Razem
	7,2
	800
	15
	815
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru                  o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
UWAGA: 

Do wyznaczenia wskaźnika przyjęto:

· długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej planowanej do wykonania – 6,5 km

· długość sieci kanalizacyjnej tłocznej planowanej do wykonania – 0,1 km 

(biorąc pod uwagę fakt, że na długości ca 0,6 km rurociąg tłoczny położony równolegle z kanałem grawitacyjnym, dokonano korekty długości sieci kanalizacji tłocznej planowanej do wykonania)

· sumaryczna długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy – 6,6 km


	6,6

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	815

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol.6] /długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 
	123,5


7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)
.
Na obszarze części gminy Wilamowice tworzącej aglomerację Dankowice nie zidentyfikowano obszarów na których planuje się realizację zamierzeń inwestycyjnych                   z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, a które to obszary można by zaliczyć do obszarów o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej oczyszczalni, obszarów stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody                            w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa  art. 27                 ust. 1 tej ustawy, a tym samym obszarów dla których wskaźnik długości sieci byłby nie mniejszy niż 90 osób na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

	NIE DOTYCZY




	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Sanitarna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem
	-
	-
	-
	-
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru                  o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	  nie dotyczy

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	  nie dotyczy

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/ długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 
	  nie dotyczy


7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

	1. miejscowość DANKOWICE,                   sołectwo Dankowice, gm. Wilamowice,                  w którym można wyróżnić                     miejscowości lub ich części:

· Dół – część wsi Dankowice

· Koło Kościoła – część wsi Dankowice

· Zagrody – część wsi Dankowice

· Góra – przysiółek wsi Dankowice

· Podlesie – przysiółek wsi Dankowice


	2. część miejscowości STARA WIEŚ,                  sołectwo Stara Wieś, gm. Wilamowice,               w którym można wyróżnić                      miejscowości lub ich części:

· Dębina – część wsi Stara Wieś




	Lp.
	Kanalizacja
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	13,6
	1 930
	15
	1 945
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	1,2
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	-
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem

	14,8
	1 930 
	15
	1 945
	


8. Opis gospodarki ściekowej
8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

	Lokalizacja

	Miejscowość [kod pocztowy]: DANKOWICE 43-331
	Ulica, nr: JAGIELLOŃSKA 19 

	Gmina: WILAMOWICE
	Powiat: BIELSKI

	Województwo: ŚLĄSKIE

	Telefon: 33 845 71 71
	Fax: 33 845 71 71

	e-mail do kontaktów bieżących: zwik@wilamowice.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: STAROSTA BIELSKI

	Numer decyzji: 
ZR-OS-6223s/06/08/AP
	Data wydania: 
29.02.2008 r.
	Termin ważności do: 
28.02.2018 r.

	Przepustowość oczyszczalni: 300 m3/d 

	Średnia [m3/d]: 
300 m3/d
	Maksymalna godzinowa [m3/h]:
32,5 m3/h
	Maksymalna roczna [m3/a]:
129 409 m3/a

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 119,14 m3/d

	Ścieki dowożone [m3/d]: 0 m3/d

	Aktualne obciążenie oczyszczalni:

	Średnie [m3/d]: 119,14 m3/d
Średnio [% przepustowości]: 39,7%
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 43 487 m3/a

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 208,8 m3/d
Średnio [% przepustowości]: 69,6%
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 76 212 m3/a

	

	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

	Wskaźnik
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	564
	brak

	ChZTCr [mgO2/l]
	1 664
	brak

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	1 266
	brak

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	brak danych
	brak

	Azot ogólny [mgN/l]
	brak danych
	brak

	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

	Wskaźnik
	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	25
	5,3

	ChZTCr [mgO2/l]
	125
	49,1

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	35
	6,9

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	-
	brak danych

	Azot ogólny [mgN/l]
	-
	brak danych

	

	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: DANKÓWKA
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 2+227

	Typ oczyszczalni ścieków:

Mechaniczno-biologiczna
Technologia oczyszczania ścieków oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego                          z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego, z równoczesnym usuwaniem związków biogennych metodą chemiczną (fosfor) i biologiczną (azot). Proces oczyszczania przebiega sekwencyjnie w zblokowanej oczyszczalni składającej się z 4-ch zbiorników żelbetowych tworzących jeden ciąg technologiczny. 

Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków w Dankowicach:

· Pompownia ścieków – do pompowni trafiają ścieki dopływające grawitacyjnie na oczyszczalnie systemem kanalizacji sanitarnej, ścieki z kanalizacji lokalnej (odcieki technologiczne, ścieki sanitarne z węzła w budynku technicznym) oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

· Budynek techniczny – obiekt w którym zlokalizowany jest węzeł oczyszczania mechanicznego – sito obrotowe ROTO-SIEVE. Na sicie zostają oddzielone zanieczyszczenia typu – skratki, piasek, tłuszcze.
· Automatyczny Reaktor Biologiczny FLYGT - Reaktor składa się z czterech następujących jednostek: zbiornik buforowy, komora biologiczna, komora chemiczna (wtórnej sedymentacji), zbiornik magazynowy osadu (zagęszczacz osadu). W komorach reaktora pracujących sekwencyjnie prowadzone są następujące procesy fizyko – chemiczne i biologiczne mające na celu oczyszczenie ścieków:

· uśrednienie składu i retencjonowanie ścieków;

· pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego, usuwanie związków węgla organicznego, nitryfikacja, denitryfikacja, częściowa stabilizacja tlenowa osadów;
· sedymentacja wstępna – wstępne klarowanie ścieków oczyszczonych biologicznie;
· dekantacja wstępna – odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych;
· mieszanie oczyszczonych biologicznie ścieków z koagulantem;
· flokulacja i koagulacja ścieków oczyszczonych biologicznie, defosfatacja chemiczna;
· sedymentacja końcowa – końcowe klarowanie ścieków;
· dekantacja końcowa – odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych;
· zagęszczanie i magazynowanie osadów – osady (nadmierny biologiczny i pokoagulacyjny chemiczny) są okresowo odprowadzane z komór i magazynowane (zagęszczane grawitacyjnie) w zbiorniku magazynowym. Po zagęszczeniu osady są odwadniane mechanicznie w urządzeniu typu DRAIMAD.
· pomiar ilości ścieków oczyszczonych.

· Komora wylotowa

  
Praca reaktora odbywa się w oparciu o sekwencyjny system działania określony odpowiednimi algorytmami opracowanymi dla poszczególnych procesów w cyklu dobowym.

Wszystkie operacje technologiczne są zaprogramowane i realizowane za pośrednictwem sterownika mikroprocesorowego. Poszczególne czasy operacji technologicznych wynikają z ustalonego cyklogramu.


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
:
Na planuje się podjęcia żadnych zamierzeń inwestycyjnych 
z zakresu rozbudowy bądź też modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Dankowicach



8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.
Aglomeracja Dankowice obejmuje swoim zasięgiem część obszaru gminy Wilamowice – część obszaru miejscowości Dankowice oraz część obszaru miejscowości Stara Wieś, zgodnie ze szczegółowym wykazem miejscowości przedstawionym w pkt. 7 niniejszego opracowania.  

Na obszarze gminy Wilamowice wyznacza się poza aglomeracją Dankowice, będącą przedmiotem niniejszego wniosku, w oparciu o istniejące w gminie Wilamowice oczyszczalnie ścieków komunalnych, jeszcze dwie aglomeracje:

· Aglomeracja Pisarzowice (Aglomeracja wyznaczona Uchwałą nr IV/20/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r.) obejmująca swym zasięgiem część gminy Kozy oraz część gminy Wilamowice tj. część wsi Pisarzowice i cześć wsi Hecznarowice;

· Aglomeracja Zasole Bielańskie (Propozycja Planu Aglomeracji Zasole Bielańskie                      w procedurze zatwierdzania) obejmująca swym zasięgiem część miasta Wilamowice, część wsi Zasole Bielańskie oraz cześć wsi Stara Wieś.
Sumaryczna szacunkowa ilość ścieków powstających na terenie gminy Wilamowice wynosi około 1 790 m3/d. Na wielkość tą składa się ilość ścieków dopływających siecią kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię                        w m. Pisarzowice, Zasole Bielańskie i Dankowice z terenu gminy Wilamowice, ilość ścieków oczyszczanych indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków oraz ilość ścieków wprowadzanych do środowiska (wód, ziemi) bez oczyszczenia.
W związku z tym, że ścieki dostarczane na oczyszczalnie ścieków w m. Pisarzowice, Zasole Bielańskie, Dankowice mają charakter ścieków bytowo-gospodarczych, przyjęto że średnie wskaźniki zanieczyszczeń ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Wilamowice odpowiadają średniej ważonej wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych poddawanych oczyszczaniu na przedmiotowych oczyszczalniach.
	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d]:  
1 790 m3/d

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Uwagi

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	441,7
	brak

	ChZTCr [mgO2/l]
	1076
	brak

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	609,8
	brak

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	15,7
	brak

	Azot ogólny [mgN/l]
	137,7
	brak


8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 
Ścieki z zakładów przemysłowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym sektora usług), zlokalizowanych na obszarze planowanej aglomeracji Dankowice, wprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej są wyłącznie ściekami bytowo-gospodarczymi. Średnie stężenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków przemysłowych tj. BZT5, ChZT, zawiesina ogólna kształtują się na takim samym poziomie jak średnie stężenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych na oczyszczalnię ścieków                   w Dankowicach.
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 
4,77 m3/d

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	564
	2690,3

	ChZTCr [mgO2/l]
	1 664
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	1 266
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	brak danych
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	brak danych
	nie dotyczy


8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 
2,13 m3/d

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	564
	1 201,3

	ChZTCr [mgO2/l]
	1 664
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	1 266
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	brak danych
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	brak danych
	nie dotyczy


8.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

	Wyszczególnienie
	RLM

	Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1]
	1 130

	Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2]
	815

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d]
	45

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d]
	20

	Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 
	2 010


9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
	Na obszarze planowanej aglomeracji Dankowice ustanowione zostały Decyzją Wojewody Bielskiego nr OS.I.6210/20s/95 z dnia 26.10.1995 r.  strefy ochrony sanitarnej ujęcia wody podziemnej studni S-1, S-2 i P-2, P-3 w Dankowicach:
· Strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej dla studni S-1 (teren wokół studni kształcie czworoboku o wymiarach 20 m x 20 m), S-2 (teren wokół studni kształcie czworoboku o wymiarach 28 m x 25 m), P-2 (teren wokół studni kształcie czworoboku                            o wymiarach 28 m x 25 m), P-3 (teren wokół studni kształcie czworoboku                              o wymiarach 20 m x 20 m);
· Strefy ochrony sanitarnej pośredniej wewnętrznej dla studni S-1 (teren w kształcie elipsy gdzie oś dłuższa ma długość ok. 155 m), S-2 (teren w kształcie elipsy gdzie oś dłuższa ma długość ok. 135 m), P-2 (teren w kształcie elipsy gdzie oś dłuższa ma długość ok. 178 m), P-3 (teren w kształcie elipsy gdzie oś dłuższa ma długość ok. 162 m);
· Strefa ochrony sanitarnej pośredniej zewnętrznej  - wspólna dla wszystkich studni,                  o kształcie zbliżonym do elipsy gdzie oś dłuższa ma długość ok. 1200 m, oś krótsza ok. 600 m;
Ww. decyzja wprowadziła w strefach ochrony sanitarnej następujące ograniczenia: 

· Strefa bezpośrednia –  ograniczenie użytkowania gruntów do celów nie związanych                            z eksploatacją ujęcia, ograniczenie przebywania osób nie zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody;
· Strefa pośrednia wewnętrzna – ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków                                  i gnojowicy, ograniczenie dot. zmiany w dotychczasowym użytkowaniu gruntów;
· Strefa pośrednia zewnętrzna – ograniczenie lokalizowania nowych ujęć wody, ograniczenie lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych                               i przemysłowych, ograniczenie lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu;




10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
	Na obszarze planowanej aglomeracji DANKOWICE

nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych



11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.
	W sąsiedztwie  planowanej aglomeracji Dankowice, na obszarze Gminy Wilamowice utworzono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Stawy w Brzeszczach (kod obszaru PLB120009) obejmujący obszar 3 065,9 ha, z czego 247,5 ha położone jest                             w granicach gminy Wilamowice. 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach”  utworzony  został                      w drodze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków - §2 pkt. 50 cyt. Rozporządzenia.
Obszar został zakwalifikowany jako Obszar mający znacznie dla Wspólnoty (OZW)                  w październiku 2009 r. 
Obszar obejmuje kompleksy stawów hodowlanych w dolinie górnej Wisły, położone po obu  stronach rzeki. W ostoi występuje co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (c3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), czapla purpurowa (PCK), rybitwa białowąsa (PCK), ślepowron (PCK), kokoszka, krakwa, perkoz, dwuczuby, rybitwa białoskrzydła (PCK), sieweczka rzeczna, śmieszka, zausznik, stosunkowo wysoką liczebność (c7) osiągają: bąk (PCK), krawodziób, perkozek. 



12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nie
 
	Tak9
	Nie dotyczy9

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.
	
	Х
	

	2
	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
	
	Х
	

	3
	Oznaczono znajdujące się na  terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.
	
	Х
	

	4
	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.
	
	Х
	

	5
	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
	
	Х
	

	6
	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
	
	
	Х

	7
	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
	
	Х
	

	8
	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
	
	Х
	

	9
	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)
	
	Х
	


Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
	(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)
	(pieczęć Wnioskodawcy)


Część graficzna

� Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.


� Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego.


� Niepotrzebne skreślić.


� Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.


� Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).


� W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.


�Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4. 


� Podać wyłącznie dla BZT5.


� Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.





Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Strona 6
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, srodowisko@slaskie.pl tel. 32 78 35 607


