Propozycja
planu Aglomeracji
ZASOLE BIELAŃSKIE
………………………………………………………………………………….

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat bielski
województwo śląskie

Część opisowa
1. Nazwa aglomeracji

	ZASOLE BIELAŃSKIE


Dane ujęte w niniejszym opracowaniu odzwierciadlają aktualny oraz docelowy stan aglomeracji Zasole Bielańskie na dzień 31.12.2011 r. 
2.
Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)
	Miejscowość: WILAMOWICE
	Ulica, nr: RYNEK 1

	Gmina: WILAMOWICE
	Powiat: BIELSKI

	Województwo: ŚLĄSKIE

	Telefon: 33 812 94 30
	Fax: 33 812 94 31

	e-mail do kontaktu bieżącego: ug@wilamowice.pl


3.
Dane rejestrowe

	PKD

EKD
	7511
	NIP
	937 263 87 55
	REGON
	072182321


4.
Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

	Krzysztof Norymberczyk / inspektor ds. inwestycji / 33 812 94 45 /33 812 94 31


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

	Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne 
:
Gmina Wilamowice leży w województwie śląskim, na południowym skraju rozległego obniżenia Kotliny Oświęcimskiej, która pomiędzy Białą i Sołą nazywana jest Podgórzem Wilamowickim. W skład Gminy Wilamowice wchodzi miasto Wilamowice oraz pięć sołectw: Pisarzowice, Dankowice, Stara Wieś, Hecznarowice i Zasole Bielańskie. 
Charakterystyczną cechą rzeźby gminy Wilamowice są małe wysokości względne, niewielkie nachylenie terenu, szerokie obniżenia dolinne. 
Około 70% powierzchni gminy Wilamowice posiada rzeźbę falisto-pagórkowatą. Są to tereny ciągnące się od rzeki Białej na zachodzie do doliny Soły na wschodzie. Pozostały obszar, czyli 30 % powierzchni zajmują doliny Soły i Wisły oraz ich dopływów. Wzniesienia sięgają tutaj do wysokości 360 m n. p. m.

Warunki środowiska przyrodniczego, zwłaszcza budowa geologiczna i rzeźba terenu, zdecydowały o charakterze stosunków wodnych na terenie gminy Wilamowice. Hydrologicznie jest to obszar zlewni Wisły, którą stanowi prawobrzeżny fragment dorzecza ujściowego Soły, biorącej swój początek w Beskidzie Żywieckim.
Teren gminy Wilamowice leży w obrębie działu wodnego pomiędzy Wisłą i Sołą, które to rzeki mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się stosunków hydrologicznych terenu. Obszar ten posiada dobrze rozwinięty system wód powierzchniowych, który tworzą naturalne cieki, stawy oraz bardzo dobrze rozbudowana sieć rowów melioracyjnych.
Pod względem hydrograficznym obszar gminy znajduje się w zlewni rzeki Wisły, którą stanowi prawobrzeżny fragment dorzecza ujściowego odcinka Soły, biorącej swój początek w Beskidzie Żywieckim. Spośród cieków stałych, prowadzących wody przez cały rok, północno-zachodni fragment gminy przecina prawy dopływ Wisły – Dankówka – obszar ten należy do Zlewni Małej Wisły. Południową i środkową część gminy odwadnia lewy dopływ Soły – Pisarzówka i jej dopływy: Czerwonka, Słonica i Harszówka.

Duża gęstość sieci rzecznej stwarza dogodne warunki do występowania wód powierzchniowych stojących w formie zbiorników naturalnych i sztucznych. Wzdłuż dolin rzecznych, a zwłaszcza w dolinie Wisły są usytuowane kaskadowo znaczne kompleksy stawów hodowlanych. Zbiorniki sztuczne tworzą stawy rybne. Zbiorniki naturalne występują wzdłuż meandrującej Wisły i Soły w formie starorzeczy.

Istotne uzupełnienie wód powierzchniowych w gminie Wilamowice stanowią rowy otwarte tworzące bardzo dobrze rozwiniętą sieć melioracyjną. 
Korzystne warunki morfometryczne, wyrażające się małymi wysokościami względnymi, niewielkimi spadkami, dobra jakość gleb oraz położenie w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych bielskiej i katowickiej aglomeracji stwarzają duże perspektywy rozwoju gospodarczego gminy. Gmina Wilamowice posiada znakomite walory krajobrazowe                        i turystyczne.


	Liczba mieszkańców
: 16 275
	Powierzchnia [km2] 2: 57,34


6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

	a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Zasole Bielańskie – Uchwała Nr XVIII/145/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 07 maja 2004 roku 

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Stara Wieś – Uchwała Nr XIX/150/04 Rady Miejskiej                     w Wilamowicach z dnia 04 czerwca 2004 roku 

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący miasto Wilamowice – Uchwała Nr XX/159/04 Rady Miejskiej                    w Wilamowicach z dnia 23 lipca 2004 roku 

	b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilamowice – Uchwała nr XVI/120/00 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 06.07.2000 r.

	c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

	d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

	e) inne (wymienić) 

· Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wilamowice na lata 2007-2013, aktualizacja, Uchwała nr XXVIII/282/09 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia  15 września 2009 r.

· Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2009-2012, aktualizacja wrzesień 2009 r.


7. Opis sieci kanalizacyjnej
7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):

	1. miejscowość WILAMOWICE
miasto Wilamowice,                    gm. Wilamowice,                             w którym można wyróżnić miejscowości lub ich części:
· Piekło – część miasta
· Browarek – część miasta

· Trzynaście Chałup – część miasta

· Staw – część miasta
· Pod Bibowcem – część miasta
	2. część miejscowości STARA WIEŚ, sołectwo Stara Wieś,                                 gm. Wilamowice,                          w którym można wyróżnić miejscowości lub ich części:

· Pole Wilamowskie – część wsi Stara Wieś
· Zaolzie – część wsi Stara Wieś
	3. miejscowość ZASOLE BIELAŃSKIE, sołectwo Zasole Bielańskie,                   gm. Wilamowice,                         w którym można wyróżnić miejscowości lub ich części:
· Flakowiec – część wsi Zasole Bielańskie


	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym

	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	21,8
	2 940
	30
	2 970
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	1,7
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	-
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem

	23,5
	2 940
	30
	2 970
	


7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.
	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

	NIE DOTYCZY

	


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Sanitarna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem
	-
	-
	-
	-
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru                  o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	nie dotyczy

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	 nie dotyczy

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6] /długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	 nie dotyczy


7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)
.
	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

	1. miejscowość WILAMOWICE,

miasto Wilamowice, gm. Wilamowice,                                                                                                                   w którym można wyróżnić miejscowości lub ich części:

· Podlesie Wilamowskie – część miasta


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	3,0

	280

	0

	280

	· Na długości 0,9 km rurociąg tłoczny położony równolegle              z kanałem grawitacyjnym
· Budowa kanalizacja na obszarze objętym strefą ochronną ujęcia wody Zasole                w Oświęcimiu – teren ochrony pośredniej zewnętrznej 

	2

	Sanitarna tłoczna

	1,0
	
	
	
	

	Razem
	4,0
	280
	0
	280
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru                o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
UWAGA: 

Do wyznaczenia wskaźnika przyjęto:

· długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej planowanej do wykonania – 3,0 km

· długość sieci kanalizacyjnej tłocznej planowanej do wykonania – 0,1 km 

(biorąc pod uwagę fakt, że na długości ca 0,9 km rurociąg tłoczny położony równolegle z kanałem grawitacyjnym, dokonano korekty długości sieci kanalizacji tłocznej planowanej do wykonania)

· sumaryczna długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy – 3,1 km
	3,1

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	280

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6] /długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 
	90,3


7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

	1. miejscowość WILAMOWICE
miasto Wilamowice,               gm. Wilamowice, w którym można wyróżnić miejscowości lub ich części:
· Piekło – część miasta

· Browarek – część miasta

· Trzynaście Chałup – część miasta

· Staw – część miasta
· Pod Bibowcem – część miasta

· Podlesie Wilamowskie – część miasta
	2. miejscowość                      STARA WIEŚ
sołectwo Stara Wieś,                      gm. Wilamowice, w którym można wyróżnić               miejscowości lub ich części:
· Pole Wilamowskie – część wsi Stara Wieś

· Zaolzie – część wsi Stara Wieś
	3. miejscowość                       ZASOLE BIELANSKIE
sołectwo Zasole Bielańskie,                      gm. Wilamowice, w którym można wyróżnić               miejscowości lub ich części:
· Flakowiec – część wsi Zasole Bielańskie




	Lp.
	Kanalizacja
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	24,8
	3 220
	30
	3 250
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	2,7
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	-
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem
	27,5
	3 220
	30
	3 250

	


8. Opis gospodarki ściekowej
8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

	Lokalizacja

	Miejscowość [kod pocztowy]: 
ZASOLE BIELAŃSKIE 43-330
	Ulica, nr: 
WAŁOWA 15

	Gmina: WILAMOWICE
	Powiat: BIELSKI

	Województwo: ŚLĄSKIE

	Telefon: 33 845 71 71
	Fax: 33 845 71 71

	e-mail do kontaktów bieżących: zwik@wilamowice.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: STAROSTA BIELSKI

	Numer decyzji: 
ZR-OŚ-6223s/100/05
	Data wydania: 
29.12.2005 r.
	Termin ważności do: 
29.12.2015 r.

	Przepustowość oczyszczalni: 400 m3/d 

	Średnia [m3/d]: 
400 m3/d
	Maksymalna godzinowa [m3/h]:
43,3 m3/h
	Maksymalna roczna [m3/a]:
172 545 m3/a

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 286,12 m3/d

	Ścieki dowożone [m3/d]: 0,45 m3/d

	Aktualne obciążenie oczyszczalni:

	Średnie [m3/d]: 286,57m3/d
Średnio [% przepustowości]: 71,6%
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 104 599 m3/a

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 322,2 m3/d
Średnio [% przepustowości]: 80,6%
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych                    w roku [m3/a]: 117 603 m3/a

	

	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

	Wskaźnik
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	492
	brak

	ChZTCr [mgO2/l]
	1112,5
	brak

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	501
	brak

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	16,3
	brak

	Azot ogólny [mgN/l]
	112,4
	brak

	

	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

	Wskaźnik
	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	25
	4,2

	ChZTCr [mgO2/l]
	125
	39,3

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	35
	11,6

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	3
	0,9

	Azot ogólny [mgN/l]
	30
	6,9

	

	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: SOŁA
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km16 + 950

	Typ oczyszczalni ścieków:
Mechaniczno-biologiczna
Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Zasolu Bielańskim jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków  typu ARBF. W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące elementy: komora czerpalna ścieków, sito obrotowe do mechanicznego oczyszczania, zbiornik buforowy, komora oczyszczania biologicznego, komora oczyszczania chemicznego, zbiornik zagęszczania osadu, składowisko osadu odwodnionego.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
:

Analizowany obszar posiada znaczne rezerwy terenów predysponowanych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Biorąc pod uwagę fakt intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej na obszarze planowanej aglomeracji Zasole Bielańskie, a tym samym konieczność stworzenia                             w przyszłości możliwości podłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, uznaje się za niezbędne podjęcie działań inwestycyjnych mających na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim do wartości rzędu około 1 000 m3/d. W 2013 r. planowane jest rozpoczęcie działań inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim.

Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim przewiduje, że w skład ciągu technologicznego oczyszczalni po przeprowadzonych działaniach inwestycyjnych wchodzić będą następujące elementy:

· Punkt zlewny ścieków dowożonych z separatorem zanieczyszczeń stałych – obiekt służący do szczelnego odbioru ścieków dowożonych, umożliwiający zatrzymanie grubszych zanieczyszczeń (cząstki stałe większe niż 15 mm);

· Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych wyposażone w układ napowietrzania i mieszania;

· Krata hakowa (wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków) – obiekt na którym zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe większe niż 15 mm;

· Piaskownik pionowy wraz z separatorem piasku – obiekty zapewniające usunięcie ze ścieków piasku;

· Pompownia ścieków surowych –  wyposażona w pompy podające ścieki wstępnie podczyszczone na obiekty docelowego mechanicznego oczyszczania ścieków oraz pompę podającą nadmiar ścieków do zbiornika retencyjnego;

· Sito skratkowe – służące do docelowego oczyszczania mechanicznego ścieków, pozwalające na zatrzymanie cząstek stałych większych niż 3 mm;

· Reaktor biologiczny – zblokowany obiekt kubaturowy. Reaktor będzie pracował w oparciu                       o technologię niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną; 

· Stacja dmuchaw wraz z instalacją dystrybucji powietrza;

· Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego wyposażony w instalację do zagęszczania osadu oraz w instalację do napowietrzania osadu;

· Stacja mechanicznego odwadniania osadu w skład, której wchodzą prasa taśmowa oraz stacja przygotowania i dozowania flokulantu;

· Stacja wapnowania osadu;

· Zbiornik retencyjny wód opadowych.


8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.
Przedmiotowa aglomeracja Zasole Bielańskie obejmuje swoim zasięgiem część obszaru gminy Wilamowice – część miasta Wilamowice, część wsi Zasole Bielańskie oraz część wsi Stara Wieś, zgodnie ze szczegółowym wykazem miejscowości przedstawionym                      w pkt. 7 niniejszego opracowania.  

Planowane rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Wilamowice zakładają wyznaczenie innych aglomeracji, które obejmą pozostałe obszary gminy Wilamowice, nie objęte zasięgiem aglomeracji Zasole Bielańskie będącej przedmiotem niniejszego wniosku. Poza planowaną aglomeracją Zasole Bielańskie, na terenie gminy Wilamowice wyznacza się w oparciu o istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych jeszcze dwie aglomeracje:

· Aglomeracja Pisarzowice (Aglomeracja wyznaczona Uchwałą nr IV/20/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r.) obejmująca swym zasięgiem część gminy Kozy oraz część gminy Wilamowice tj. część wsi Pisarzowice i część wsi Hecznarowice;
· Aglomeracja Dankowice (Propozycja Planu Aglomeracji Dankowice w procedurze zatwierdzania) obejmująca swym zasięgiem część wsi Dankowice oraz część wsi Stara Wieś.
Szacunkowa ilość ścieków powstających na terenie gminy Wilamowice wynosi ca 1 790 m3/d. Na sumaryczną ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Wilamowice składa się ilość ścieków dopływających siecią kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię w m. Pisarzowice, Zasole Bielańskie, Dankowice z terenu gminy Wilamowice, ilość ścieków oczyszczanych indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków oraz szacunkowa ilość ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska (wód, ziemi).             
     W związku z tym, że ścieki dostarczane na oczyszczalnie ścieków                                w m. Pisarzowice, Zasole Bielańskie, Dankowice maja charakter ścieków bytowo-gospodarczych, przyjęto że średnie wskaźniki zanieczyszczeń ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Wilamowice odpowiadają średniej ważonej wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych poddawanych procesowi oczyszczania na przedmiotowych oczyszczalniach.

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d]: 

1 790 m3/d

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Uwagi

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	441,7
	brak

	ChZTCr [mgO2/l]
	1 076
	brak

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	609,8
	brak

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	15,7
	brak

	Azot ogólny [mgN/l]
	137,7
	brak


8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 
Ścieki z zakładów przemysłowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym sektora usług), zlokalizowanych na obszarze planowanej aglomeracji Zasole Bielańskie, wprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej są wyłącznie ściekami bytowo-gospodarczymi. Średnie stężenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków przemysłowych tj. BZT5, ChZT, zawiesina ogólna kształtują się na takim samym poziomie jak średnie stężenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych na oczyszczalnię ścieków w Zasolu Bielańskim.

	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 
11,6 m3/d

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	492
	5 707

	ChZTCr [mgO2/l]
	1 112,5
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	501
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	16,3
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	112,4
	nie dotyczy


8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 
4,8 m3/d

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	492
	2 362

	ChZTCr [mgO2/l]
	1 112,5
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	501
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	16,3
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	112,4
	nie dotyczy


8.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

	Wyszczególnienie
	RLM

	Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1]
	2 970

	Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2]
	280

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d]
	95

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d]
	39

	Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 
	3 384


9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
	Na obszarze planowanej aglomeracji Zasole Bielańskie ustanowiona została strefa ochrony sanitarnej pośredniej zewnętrznej dla ujęcia „Zasole”  w Oświęcimiu – Decyzja Starosty Oświęcimskiego nr SOS-6210/31/99 z dnia 5 sierpnia 1999 r. skorygowana postanowieniem Starosty Oświęcimskiego nr WOŚ.6210/31/99/10 z dnia 17 grudnia 2010 r.
Strefa ochrony sanitarnej pośrednia zewnętrzna posiada kształt zbliżony do elipsy                 o wymiarach – oś podłużna około 21000 mb, oś poprzeczna około 12000 mb.

Nakazy w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia „Zasole” w Oświęcimiu – ograniczenie użytkowania gruntów rolnych w zakresie:
· rolniczego wykorzystania ścieków;

· stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin;

· dokonywania zmian  w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu terenów strefy;

· lokalizowania ferm chowu zwierząt.




10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
	Na obszarze planowanej aglomeracji Zasole Bielańskie
nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych



11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.
	Na obszarze Gminy Wilamowice utworzono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Dolina Dolnej Soły (Ostoja Ptasia) (kod obszaru PLB120004), który swoim zasięgiem obejmuje cześć obszaru planowanej aglomeracji Zasole Bielańskie.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Dolina Dolnej Soły obejmuje obszar 4023,6 ha,                            z czego 290 ha znajduje się w granicach gminy Wilamowice (tj. 34,9 ha gmina miejska oraz 255,1 ha gmina wiejska).

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Dolina Dolnej Soły został wyznaczony w drodze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków - §2 pkt. 45 ww. Rozporządzenia
Obszar został zakwalifikowany jako Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) w październiku 2009 r.
Obszar obejmuje stawy hodowlane, fragment doliny Soły oraz żwirownie użytkowaną w celach rekreacyjnych. Dolina Soły ma tutaj charakter naturalnej podgórksiej rzeki,                         z szerokim kamienistym korytem oraz fragmentami lasów łęgowych na brzegach.

Wartości przyrodnicze Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Soły i znaczenie:
W ostoi występuje co najmniej 13 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), rybitwa białowąsa (PCK), ślepowron (PCK), czernica, perkoz dwuczuby, sieweczka rzeczna, zausznik; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiągają bąk (PCK) i krwawodziób.
Ponadto w odległości ok. 7 m w kierunku wschodnim od granicy terenu oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim znajduje się obszar potencjalnego obszaru specjalnej ochrony siedlisk w ramach NATURA 2000 zatwierdzony przez Komisje Europejską w styczniu 2011 r. – obszar o znaczeniu wspólnotowym  – Dolna Soła (kod obszaru PLH 120083). 

Dotychczas nie zostało wydane rozporządzenie ministra właściwego do spraw ochrony środowiska ws. ustanowienia ww. obszaru. 

Powierzchnia obszaru Dolna Soła wynosi 501 ha. W skład obszaru wchodzą stawy hodowlane, fragment doliny Soły z polami uprawnymi oraz łąkami. 
Wartości przyrodnicze Obszaru o znaczeniu wspólnotowym Dolna Soła i znaczenie:

Obszar jest miejscem występowania 5 typów siedlisk wymienionych                                                   w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej:

· Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskiem z Nympheion, Potamion, pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
· Zalewane muliste brzegi rzek, Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
· Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
· Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

W granicach ostoi stwierdzono 7 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 




12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nie
 
	Tak9
	Nie dotyczy9

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.
	
	Х
	

	2
	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
	
	Х
	

	3
	Oznaczono znajdujące się na  terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.
	
	Х
	

	4
	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.
	
	Х
	

	5
	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
	
	Х
	

	6
	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
	
	
	Х

	7
	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
	
	Х
	

	8
	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
	
	Х
	

	9
	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)
	
	Х
	


Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
	(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)
	(pieczęć Wnioskodawcy)


Część graficzna

� Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.


� Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego (dane GUS).


� Niepotrzebne skreślić.


� Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.


� Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).


� W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.


�Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4. 


� Podać wyłącznie dla BZT5.


� Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.
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