Sprawa: IR-PF.272.6.2018				Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia
                                          Planetarium przenośne – specyfikacja
Zamawiający wymaga, żeby dostarczone urządzenie spełniało niżej wymienione kryteria:

KOPUŁA

- Kopuła o średnicy 5m. Wysokość kopuły po napompowaniu maksymalnie 3,2m, zaopatrzona w rękaw do  wypełniania kopuły powietrzem i otwory wentylacyjne.
- Kopuła wykonana z materiału nieprzepuszczającego światła. Materiał musi mieć własności przynajmniej trudno zapalne (nierozprzestrzeniające ognia). 
Zewnętrzna warstwa w kolorze ciemnym, wewnętrzna matowo szara, zaprojektowana do projekcji cyfrowych. Szwy wykonane w sposób uniemożliwiający przepuszczanie światła – (Zamawiający nie dopuszcza efektu „fałszywych gwiazd”).
- Wejście do kopuły poprzez pojedynczy zamek błyskawiczny. (Zamawiający nie dopuszcza wejścia zaopatrzonego w śluzę powietrzną.) 
- Torba transportowa do przewożenia kopuły.

PROJEKTOR
- Projektor o parametrach min. 1080x1080 px, i  4500 lumenów. 
- Skrzynia transportowa na projektor.
- Obiektyw typu rybie oko fish-eye, dedykowany do projekcji w planetarium. Minimalne pole pokrycia obrazem 180 stopni (full-sky)  (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z projekcją wykorzystującą zwierciadła).  
- Manualna regulacja ostrości.
- Oprogramowanie do projekcji sfery niebieskiej.
- Możliwość wyświetlania filmów z poziomu oprogramowania astronomicznego.   
- Sterowanie projektora za pomocą kontrolera (pilot, kontroler gier)
- Instrukcja obsługi w języku polskim 
- Szkolenie pracowników
 DMUCHAWA DO NAPEŁNIANIA I WENTYLACJI KOPUŁY

- Zasilanie 230V 50Hz
- Trzy prędkości dmuchawy

Oferty nie spełniające wszystkich wymienionych wyżej kryteriów zostaną odrzucone.