Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2667/316/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.10.2009

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego	
1	2	3	4	5	
1.	I	Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody	Dotyczy jezdni i poboczy
•	śnieg luźny może
zalegać do 2 godz.
•	błoto pośniegowe może występować do 4 godz.
•	nie dopuszcza się
występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych 	- gołoledzi                         - 2 godz.
- szronu                             - 2 godz.
- szadzi                              - 2 godz.
- lodowicy                         - 4 godz.
- śliskości pośniegowej     - 4 godz.	
2.	II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi	•	śnieg luźny może
zalegać do 4 godz.
•	błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
•	może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
  	- gołoledzi                         - 3 godz.
- szronu                             - 3 godz.
- szadzi                              - 3 godz.
- lodowicy                         - 4 godz.
- śliskości pośniegowej     - 4 godz.	
3.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:
•	skrzyżowaniach z drogami twardymi 
•	skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
•	odcinkach o
pochyleniu > 4%
•	przystankach
autobusowych
•	innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	•	śnieg luźny może
zalegać do 6 godz.
•	może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
•	zaspy mogą występować do 6 godz.	- gołoledzi                         - 5 godz.
- szronu                             - 5 godz.
- szadzi                              - 5 godz.
- lodowicy                         - 5 godz.
- śliskości pośniegowej     - 6 godz.	
4.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu 	•	śnieg luźny może
zalegać do 8 godz.
•	może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych 
•	zaspy mogą występować do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
    
	W miejscach wyznaczonych :
- gołoledź                          - 8 godz.
- śliskość pośniegowa       - 10 godz.
- lodowica                         - 8 godz.	
5.	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu  	•	śnieg luźny może
zalegać do 16 godz.
•	może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych 
•	zaspy mogą występować do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                          - 8 godz.
- śliskość pośniegowa       - 10 godz.	
6.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg	Może zalegać śnieg luźny. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów
- zaspy mogą występować                 do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych:
•	wszystkie rodzaje śliskości po
odśnieżaniu                 - 2 godz.