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Po rozpoznaniu wniosku Pełnomocnika Strony z dnia 15 grudnia 2025 r. znak SDG/Z/95/12/2025
orzekam
A. Ujednolicić, na wniosek Strony, tekst pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego znak: 766/OS/2013 z dnia 29 marca 2013 r. (ze zm.) dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez spółkę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16 (NIP: 6291003353, Regon: 272300754),
w następujący sposób:


Udzielam spółce SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  (NIP: 6291003353, Regon: 272300754), pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, z zastrzeżeniem zachowania określonych poniżej parametrów i warunków:

I. Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.
I.1. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowanej technologii.
I.1.A. Instalacje podstawowe IPPC.
I.1.A.1. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów (A1).

W instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technologicznych powiązanych technologicznie, prowadzone będą następujące procesy:

a) odzysku R1, do którego kierowane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; są to odpady, które posiadają minimalną wartość opałową pozwalającą na optymalizację wykorzystania energii poza procesem termicznego przekształcania;
b) unieszkodliwiania D10, do którego kierowane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Maksymalna, sumaryczna ilość odpadów przewidywanych do termicznego przekształcania w instalacji podstawowej IPPC (A1), nie przekroczy 50 000 Mg/rok, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych do 10 000 Mg/rok.

	Lp.
	Parametr
	Wartość
	Jednostka

	1
	maksymalna roczna zdolność przerobowa
	50 000
	Mg/rok

	2
	godzinowa zdolność przerobowa
	6,25
	Mg/godzinę

	3
	dobowa zdolność przerobowa
	150
	Mg/dobę

	4
	czas pracy
	8 000
	h/rok










Instalację podstawową IPPC (A1) do termicznego przekształcania odpadów podzielono na następujące węzły:

I.1.A.1.1. Węzeł przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów.

W skład węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, wchodzą:

a) Hala Magazynowania Odpadów (HMO) - magazynowane są odpady stałe i pastowate, luzem (w zasobnikach) lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

W hali, o powierzchni ok. 1 500 m2 i kubaturze ok. 18 000 m3, wydzielono:
 
· pole magazynowe odpadów do rozdrabniania,
· zasobniki odpadów rozdrobnionych, o pojemności 700 m3 i 1 250 m3,
· zasobnik do przyjmowania odpadów pastowatych, o pojemności 230 m3,
· pole magazynowe dla beczek metalowych, o pojemności 200 dm3, odpadów na paletach oraz w pojemnikach o pojemności 1 000 dm3 lub opakowaniach typu big bag.
Odpady palne są gromadzone w dwóch zasobnikach, o pojemności 660 m3 i 350 m3. W hali zainstalowana jest jednowałowa kruszarka Untha do wstępnego rozdrabniania odpadów  rozładowanych w hali, o wydajności 20 m3/h oraz dwie zdalnie sterowane suwnice, o nośności 3,2 tony każda. Odpady po skruszeniu trafiają na halę HMO. Hala posiada betonową posadzkę, posadowioną na geomembranie. Opary z hali kierowane są do sieci oparowej, do spalenia w piecu obrotowym. Odcieki zbierane są odwodnieniem liniowym i kierowane do spalenia w piecu obrotowym.

b) Wiata Beczek - WB: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata zajmuje teren, o powierzchni ok. 660 m2 oraz teren przyległy bezpośrednio, 
o powierzchni około 668 m2. Wiata beczek służy do:

· prowadzenia procesu rozładunku odpadów bezpośrednio pod zadaszeniem, tzw. recepcja,
· pobierania próbek do analiz/testów laboratoryjnych,
· segregowania i stosownego oznaczania odpadów w pojemnikach,
· wstępnego ich przygotowania do unieszkodliwiania,
· tymczasowego przechowywania i magazynowania.


Ponadto zainstalowano stanowisko do rozładunku małych opakowań (kanistry, małe beczki, itp.), na którym można zlewać/przelewać odpady do przenośnego pojemnika stalowego, o pojemności V=0,5 m3. Teren Wiaty posiada wyizolowaną betonową nawierzchnię i zadaszenie. Opary ze stanowiska rozładunku kierowane są do sieci oparowej, do spalenia w piecu obrotowym. Odcieki kierowane są do spalenia 
w piecu obrotowym.

c) Hala Beczek - HB: magazynowane są odpady ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym.

Hala zajmuje powierzchnię 135 m2. W hali znajdują się:

· zbiornik manipulacyjny, o pojemności V=8m3 do przetrzymywania odpadów ciekłych niskokalorycznych, posiadający zdalny i lokalny monitoring poziomów i ciśnień,
· stanowisko rozładowcze z pompą pneumatyczną i dwie pompy elektryczne do przepompowywania zbiorników,
· przenośnik rolkowy.

Opary powstające przy pompowaniu odpadów ciekłych, kierowane są do sieci oparowej, 
do spalenia w piecu obrotowym. Odcieki kierowane są do spalenia w piecu obrotowym.

d) Zbiorniki Manipulacyjne - ZM: magazynowane są odpady ciekłe po przepompowaniu.

Dwa zbiorniki, o pojemności V=8 m3 każdy, przeznaczone na odpady wysokokaloryczne 
i specjalne, ze względów bezpieczeństwa zostały posadowione na zewnątrz. Zbiorniki zamontowane są w betonowej tacy szczelnej, bezodpływowej. Odcieki ze zbiorników okresowo są odpompowywane 
i podawane do spalenia.

e) Hala Przepakowania Odpadów - HPO: magazynowane są odpady stałe, 
w opakowaniach.

W hali tej zlokalizowano stanowisko do przygotowania opakowań zastępczych - pudła kartonowe i urządzenie do zszywania. Dodatkowo, w hali wykonano wydzielone pomieszczenie pod nadzorem, zamknięte, do przechowywania odpadów - kosmetyków do unieszkodliwiania. Hala wyposażona jest w szczelną, betonową posadzkę.




f) Wiata Odpadów - WO: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach. 

Zadaszona wiata, o powierzchni ok. 315 m2, posiada szczelną posadzkę, wykonaną z betonu na geomembranie. Posadzka wyposażona jest w dwie bezodpływowe rząpia, o pojemności 0,6 m3 każda, które regularnie są odpompowywane, a ścieki kierowane do spalenia.

g) Magazyn KTC - KTC: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne 
(np. chemikalia), w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Obiekt wyposażony w regały do magazynowania odpadów w pojemnikach, o pojemności do 1 000 m3. Magazyn posadowiony jest na odizolowanej od gruntu ławie fundamentowej. Magazyn posiada szczelne rząpia bezodpływowe, które są okresowo oczyszczane i odpompowywane – ścieki kierowane są do spalenia.

h) Wiata plandekowa - WP: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, 
w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata o wymiarach 12m x 20m oraz boks wykonany z oporowych bloków betonowych, służący do gromadzenia odpadów.

i) Zbiorniki Technologiczno-Operacyjne - ZTO: magazynowane są odpady ciekłe,
po przetankowaniu.

Odpady ciekłe magazynowane są w 11-stu zbiornikach, o osi pionowej, z dachami stałymi i grzanymi stożkowymi dnami (8 zbiorników, o pojemności 100 m3 każdy, 3 zbiorniki, o pojemności 80 m3 każdy).
Zbiorniki podzielone są na dwie grupy odpadów: wysokokaloryczne i niskokaloryczne. Zbiorniki przeznaczono do czasowego gromadzenia i przygotowania odpadów, powiązano technologicznie z piecem obrotowym. Przeznaczenie zbiorników może być zmienne (według potrzeb), a zbiorniki mogą być wykorzystywane zamiennie, adekwatnie do sytuacji.
Zbiorniki o pojemności, 100 m3 każdy (8 szt.), zostały posadowione na betonowej, wyizolowanej, szczelnej tacy. Pojemność każdej z dwóch komór zabezpiecza zmagazynowanie 50% łącznej pojemności posadowionych na niej zbiorników. Komory posiadają bezodpływowe rząpia, w których gromadzone są ewentualne wycieki i woda opadowa. Trzy zbiorniki na odpady ciekłe, o poj. 80 m3 każdy, posadowione 
są na betonowej, wyizolowanej tacy szczelnej, o wymiarach 26m x 16m x 1m.

Każdy z 11-stu zbiorników jest wyposażony w instalację doprowadzającą azot od góry zbiornika, instalację odprowadzającą odory do pieca, instalację ogrzewania stożków. Dla każdego ze zbiorników zamontowana jest stacja pomp i filtrów. Instalację pomocniczą dla parku zbiorników stanowi system ogrzewania zbiorników operacyjnych oraz technologicznych. 
Do południowej krawędzi tacy zespołu zbiorników, o poj. 100 m3, przylega stacja rozładunku autocystern, składająca się z dwóch stanowisk rozładowczych. Każde stanowisko składa się z tacy rozładowczej autocysterny i wgłębnego zbiornika 
z pompą zatapialną, posadowioną na pokrywie zbiornika. Wszystkie zbiorniki są powiązane technologicznie z piecem obrotowym i komorą dopalania.

j) Kontener na Odpady Specjalne - KOS: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Kontener zlokalizowany jest w pobliżu pieca obrotowego, na betonowej, szczelnej posadzce. Kontener posiada metalowe, szczelne tace bezodpływowe.

k) Wiata Magazynowa Odpadów - WMO: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata zajmuje teren, o powierzchni ok. 400 m2 (40m x 10m), służy do:

· prowadzenia procesu rozładunku odpadów bezpośrednio pod zadaszeniem, 
tzw. recepcja,
· pobierania próbek do analiz/testów laboratoryjnych,
· segregowania i stosownego oznaczania odpadów w pojemnikach,
· wstępnego ich przygotowania do unieszkodliwiania,
· tymczasowego przechowywania i magazynowania.

Teren pod wiatą posiadający wyizolowaną betonową nawierzchnię, o lekkim zadaszeniu. Odcieki kierowane są do spalenia w piecu obrotowym.

l) Magazyn Odpadów Medycznych – MOM: magazynowane są odpady medyczne 
i weterynaryjne, w specjalistycznych pojemnikach i we wzmocnionych workach, odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów. 

Pojemniki i worki będą magazynowane luzem, ułożone w sposób uporządkowany na posadzce oraz w specjalnych koszach ustawionych w magazynie MOM. 

Magazyn stanowi odrębny budynek, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt. Budynek wykonano jako nieogrzewany, posiada wentylację i instalację chłodzenia, w celu utrzymywania temperatury poniżej 10ºC. W magazynie wydzielone są dwie przestrzenie magazynowe. Magazyn wyposażony jest w dwie bramy przesuwne zewnętrzne oraz jedną bramę przesuwną wewnętrzną, gwarantujące swobodny dostęp do pomieszczeń. 
Ściany wykonane są z materiałów gładkich, pokryte powłoką epoksydową, z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną, umożliwiającą łatwe zmywanie i dezynfekcję. Podłogi pomieszczeń wykonane z grubopowłokowej posadzki żywicznej. Powierzchnia posadzki wykonana jest w sposób szczelny, z zastosowaniem geomembrany chemoodpornej.  
W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się umywalka z baterią bezdotykową, z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowaną w sposób umożliwiający umycie rąk bezpośrednio po opuszczeniu miejsca magazynowania, wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku.
Po każdorazowym opróżnieniu magazynu, pomieszczenia poddawane będą dezynfekcji, a następnie myciu. W podłodze zamontowane jest odwodnienie liniowe, pozwalające na odprowadzenie wody ze zmywania powierzchni, na której są magazynowane odpady, do szczelnej, bezodpływowej tacy, z której ścieki będą odpompowywane i kierowane do spalenia w piecu obrotowym.

ł) Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych - MROM: magazynowane są odpady medyczne, w szczelnych, specjalistycznych pojemnikach.
Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych stanowi utwardzony plac magazynowy, o szczelnym podłożu, o powierzchni 301 m2. 

Na placu prowadzony jest rozładunek i tymczasowe magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych, bezpośrednio przed załadunkiem na linię podawania odpadów medycznych do pieca obrotowego.

m) Wiata Magazynowa - WM4: magazynowane są odpady stałe, pastowate i ciekłe, 
na paletach (w pojemnikach, beczkach, opakowaniach). 

Wiata zajmuje teren, o powierzchni 604,54 m2 (33,4 m x 18,1 m), służy do magazynowania odpadów przyjmowanych do przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku). Wiata posiada szczelną posadzkę, wykonaną z betonu na geomembranie. Posadzka wyposażona jest w dwie, bezodpływowe studnie, o pojemności 2,25 m3 każda, do gromadzenia ewentualnych wycieków z odpadów, okresowo odpompowywanych i kierowanych do spalenia w piecu obrotowym.


n) Węzeł Kruszenia odpadów stałych (WK):

W budynku zaprojektowano boksy, stanowiące cztery osobne pola operacyjne, wydzielone za pomocą ścian murowanych, o wysokości 2 m. W polach tych znajdują się: stanowisko kruszarek, stanowisko pracy ładowarki, pole przetwarzanego materiału. 

Urządzenia technologiczne w budynku Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK):

· kruszarka nr 2 Sant-Andrea, do rozdrabniania odpadów specjalnych, których nie można mieszać z innymi odpadami, np. izocyjanianów, o wydajności 5 m3/h,
· kruszarka nr 3 Metso do rozdrabniania odpadów; typ M&J K160-2HS, o wydajności max. 35 Mg/h (wydajność zależy od rodzaju przetwarzanych odpadów, np. odpady przemysłowe - do 15 Mg/h, odpady wielkogabarytowe - do 20 Mg/h, odpady podobne do odpadów komunalnych - do 35 Mg/h, odpady rozbiórkowe 
- do 25 Mg/h),
· ładowarka,
· wózki widłowe do transportu.

W budynku nie przewiduje się magazynowania odpadów, a jedynie gromadzenie ich 
w ilości niezbędnej do prowadzenia procesu technologicznego (rozdrabniania). Rozdrobnione odpady będą transportowane w szczelnym pojemniku na halę magazynową odpadów (HMO), za pomocą wózków widłowych, gdzie będą uśredniane przed termicznym przekształcaniem.

Obiekt zabezpieczony jest systemem wykrywania i automatycznego gaszenia pożaru oraz wyposażony w niezbędne instalacje (np. odciągową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną) i system monitoringu wizyjnego.

W budynku została wykonana szczelna, betonowa posadzka z geomembraną (folia nieprzepuszczalna, odporna na chemikalia). Ewentualne wycieki z przetwarzanych w obiekcie odpadów ujmowane będą w bezodpływowych rząpiach, które będą okresowo odpompowywane i kierowane do spalenia w piecu obrotowym.
Wody opadowe z dachu obiektu będą ujmowane i kierowane do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.







I.1.A.1.2. Węzeł linii do podawania odpadów do pieca obrotowego i komory dopalania.

Węzeł linii do podawania odpadów bezpośrednio do pieca obrotowego i komory dopalania stanowią:

1. linia podawania odpadów stałych i pastowatych z Hali Magazynowej Odpadów HMO do pieca obrotowego,
2. linia podawania odpadów specjalnych płynnych bezpośrednio z pojemników (Magazyn KTC) do pieca obrotowego,
3. linia podawania odpadów medycznych (linia Horstmann) do pieca obrotowego,
4. linia podawania odpadów w opakowaniach (aporter) do pieca obrotowego,
5. linia podawania odpadów specjalnych w opakowaniach (chemikalia) do pieca obrotowego,
6. linia podawania odpadów ciekłych na płytę czołową pieca obrotowego,
7. linia podawania odpadów ciekłych do komory dopalania,
8. stanowisko podawania odpadów z cystern, beczek i kontenerów bezpośrednio do pieca obrotowego,
9. linia podawania odpadów pastowatych na płytę czołową pieca obrotowego.

I.1.A.1.3. Węzeł pieca obrotowego.

Głównym urządzeniem węzła jest piec obrotowy, symbol HHC10AV001, produkcji HUBOLDT WEDAK [image: ]ZAB, wyprodukowany w 1996 r. Piec obrotowy jest głównym agregatem spalania odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Jego zasadniczą częścią jest stalowy cylinder, wymurowany od środka ceramiką ogniotrwałą, odporną również na korozję chemiczną. Długość pieca wynosi 12 m, a średnica wewnętrzna 3,2 m.
Dozowanie odpadów odbywa się poprzez szereg przenośników, lej załadowczy i śluzy, a także układy bezpośredniego podawania. Piec jest nachylony pod kątem 2,50, a jego obroty mogą być regulowane w szerokim zakresie od 0,1 do 1,5 obrotów/min. Normalna temperatura w piecu wynosi 11000 C lub czasowo temperatura może wynosić do 12500 C przez okres 30 minut. Czas pobytu materiału w piecu wynosi od 25 min do 1 godziny. Cały system spalania pracuje w warunkach lekkiego podciśnienia (normalnie od - 1 hPa do - 3 hPa), przy minimalnej zawartości tlenu 6%.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) pieca obrotowego,
b) rynny zasypowej ze śluzami odcinającymi,
c) systemu zasilania pieca,
d) stacji hydraulicznej,
e) przenośnika taśmowego zakrytego,
f) podgrzewacza powietrza LUVO,
g) wentylatora powietrza,
h) wentylatorów pomocniczych,
i) separatora magnetycznego metali żelaznych.

Po usunięciu żużla z pieca obrotowego schłodzony żużel, za pomocą podajnika, kierowany jest do separatora magnetycznego metali żelaznych, a następnie do kontenera.

I.1.A.1.3. Węzeł komory dopalania.

Komora dopalania o symbolu HHC20AV001 wykonana wg projektu firmy Steinmuller w 1996 r., wyposażona jest w dwa palniki pomocnicze o mocy 6 MW i 2 MW oraz lance przystosowane do zasilania odpadami ciekłymi. W komorze następuje dopalenie gazów powstałych w czasie spalania w piecu obrotowym. Czas pobytu spalin w komorze dopalania jest dłuższy niż 2 sekundy dla maksymalnych prędkości przepływów i temperatury 12500C. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą palników w piecu i w komorze dopalania. Co najmniej jeden z palników w komorze dopalania pracuje w systemie automatycznym. Średnica komory wynosi 4 m, wysokość 14 m. Moc cieplna komory dopalania obliczona jest na 12,95 MW. Odbiór żużli z pieca i komory dopalania odbywa się przez mokry przenośnik zgrzebłowy o wydajności 8 m3/h.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) komory dopalania,
b) mokrego odżużlacza zgrzebłowego,
c) układu zasilania komory w paliwo i odpady.

I.1.A.1.4. Węzeł kotła odzysknicowego.

Kocioł symbol HAC10BR001 produkcji Steinmuller wykonany w 1996 r. nie posiada zabudowy wewnętrznej, tzn. jest zbudowany ze ścian rurowych, w których przepływają woda i para. Składa się z czterech pionowych sekcji, w których gazy przepływają kolejno z góry na dół i odwrotnie. Pierwsza i druga sekcja kotła jest wyposażona w urządzenie do wtrysku mocznika, w celu redukcji NOx metodą niekatalityczną. Wtrysk mocznika następuje okresowo, w przypadku gdy występuje duże prawdopodobieństwo wysokiego stężenia NOx w gazach spalinowych. Ostatnia sekcja jest wyposażona w klapy umożliwiające regulację temperatury spalin. 

Gazy w kotle są schładzane do temperatury w zakresie 270-3500C. Kocioł produkuje parę o ciśnieniu 2 MPa i temperaturze 2700C w ilości do 12 Mg/h. Struktura kotła jest skonstruowana tak, aby schłodzenie spalin odbywało się możliwie jak najszybciej, dla ograniczenia prawdopodobieństwa rekombinacji dioksyn i furanów. W roku 2012 zamontowano systemu oczyszczania kotła firmy Clyde Bergemann GmbH.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

1. kotła odzysknicowego,
2. odgazowywacza,
3. zbiornika kondensatu,
4. zbiornika buforowego wody uzdatnionej,
5. pompy kotłowej,
6. pompy kondensatu,
7. pompy ze zbiornika buforowego do odgazowywacza,
8. pompy wody demi,
9. automatycznej stacji demineralizacji wody,
10. układu odbioru pyłów z lejów kotła,
11. układu wtrysku mocznika.

I.1.A.1.5. Węzeł filtra elektrostatycznego.

Filtr elektrostatyczny symbol HDE10AT001 produkcji Research-Cotterell, wyprodukowany w 1996 r., zbudowany z dwóch identycznych sekcji mogących pracować szeregowo jednocześnie lub oddzielnie. Elektrofiltr jest wyposażony w systemy ewakuacji pyłu.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) skrzyni elektrofiltra wraz z elektrodami,
b) układu oczyszczania mechanicznego elektrod,
c) układu kontroli poziomu i odbioru pyłów w elektrofiltra.

I.1.A.1.6. Węzeł odrtęciowania spalin.

W celu wydzielenia rtęci z gazów spalinowych, przed suszarką rozpyłową, doprowadza się do gazów spalinowych substancję do strącania rtęci, np. Na2S4, sól trójsodową lub inną substancję do strącania rtęci. Związki te rozkładają się w kwaśnych gazach na składniki, które tworzą trudno rozpuszczalne sole, wyłapywane na filtrze workowym razem z innymi solami i pyłem.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) zbiornika przygotowawczego substancji do strącania rtęci,
b) pompy zasilającej,
c) pompy tłokowej, dozującej substancję do strącania rtęci,
d) zbiornika substancji do strącania rtęci,
e) systemu wtryskiwania substancji do strącania rtęci.

I.1.A.1.7. Węzeł suszarki rozpyłowej.

Suszarka rozpyłowa o oznaczeniu HRB10BR001 wykonana w 1996 r. wg projektu firmy Steinmuller wykorzystywana jest w celu schładzania spalin. Roztwory soli są mechanicznie rozpylane w strumieniu gorących gazów na wejściu suszarki. Temperatura gazów wlotowych do suszarki wynosi ok. 3800C, 
a temperatura gazów wylotowych - ok. 180 do 2000C. Instalacja pracuje bez odprowadzania ścieków. Rozpylenie cieczy obiegowych odbywa się aktualnie za pomocą wirującego talerza rozpyłowego (atomizera), wyposażonego w system smarowania oraz układy kontroli wibracji, temperatury i prędkości obrotowej. Średni przepływ cieczy przez atomizer wynosi 2 m3/h.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) obudowy suszarni rozpyłowej,
b) talerza rozpylającego lub dyszy schładzającej DELAVAN,
c) wentylatora chłodzenia powietrzem,
d) zespołu automatycznego smarowania,
e) układu monitorowania drgań, temperatur, parametrów cieczy chłodzącej i powietrza rozpylającego.

I.1.A.1.7. Węzeł filtra workowego.

Resztki pyłów oraz sole z suszarki rozpyłowej są odfiltrowywane w filtrze workowym o symbolu HDD10AT001, produkcji FilterMedia 2009 r., który jest zbudowany z czternastu niezależnych sekcji, mogących pracować w różnych konfiguracjach, o łącznej powierzchni filtracyjnej 1300 m2. Oczyszczanie worków następuje za pomocą strzępywaczy pneumatycznych, z częstotliwością będącą funkcją spadku ciśnienia na całym filtrze (czyszczenie następuje przy ciśnieniu około 12 mbar). Pył z filtra workowego jest transportowany pneumatycznie do silosa magazynowego pyłu. W skład filtra wchodzi szereg instalacji: system recyrkulacji pyłów, układy dozowania świeżego wapna i węgla aktywnego, układ ewakuacji - transport pneumatyczny, systemy strzępywaczy lejów oraz silosa pod filtrem workowym. Temperatura spalin przy normalnej pracy, na wejściu do filtra workowego, wynosi od 170oC do 180oC.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) 14 komór filtra workowego,
b) przenośnika ślimakowego filtra zbiorczego,
c) dozownika celkowego,
d) pośredniego pyłów z układem ważącym,
e) układu recyrkulacji pyłów, 
f) układu ewakuacji pyłów,
g) układu dozowania wapna i węgla aktywnego.

I.1.A.1.8. Węzeł płuczki HCI.

Płuczka o oznaczeniu HTD10BB001, produkcji Sgl Carbon wykonana w 1996 r. jest współprądowym aparatem, w którym zarówno gaz jak i ciecz płucząca przemieszczają się z góry na dół. Ciecz płucząca ma wartość pH ok. 0,5. Wartość pH jest regulowana drogą dozowania mleka wapiennego. Obieg cieczy płuczącej jest wymuszany pompami cyrkulacyjnymi, zasilającymi zraszacze.

Gęstość roztworu płuczącego jest kontrolowana w sposób ciągły i stanowi jeden z parametrów do regulacji wielkości strumienia solanki, odprowadzanego z płuczki do neutralizacji. Ciecz obiegowa w płuczce HCI jest uzupełniana w trybie ciągłym, automatycznie przez dolewanie wody przemysłowej na chłodnicę jak i podczas płukania oddzielacza kropel między płuczkami. Regularne uzupełnianie oraz ewakuacja cieczy obiegowej zapewnia poprawną pracę płuczki, tzn. gęstość i stężenie kwasu solnego.
Instalacja pracuje bez odprowadzania ścieków. Woda popłuczna kierowana jest do zbiornika neutralizacji, a stamtąd pobierana i wykorzystywana do rozpylania cieczy w suszarce rozpyłowej.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) chłodnicy bezprzeponowej,
b) aparatu płuczki HCI,
c) pompy obiegowej chłodnicy bezprzeponowej,
d) pompy obiegowej płuczki HCI,
e) odkraplacza zewnętrznego płuczki HCI.




I.1.A.1.9. Węzeł płuczki SO2.

Aparat jest zbudowany jako płuczka rozpyłowa w układzie przeciwprądowym. Płuczka o symbolu HTE10BB001, produkcji Sgl Carbon, wykonana została w 1996 r. Ciecz obiegowa stanowi mieszaninę wody przemysłowej z mlekiem wapiennym lub wodorotlenkiem sodu. Pompy cyrkulacyjne podają ciecz płuczącą z dołu płuczki do jej górnej części, wyposażonej w zraszacze. Strefa ta, wypełniona kroplami cieczy płuczącej, tworzy obszerną przestrzeń kontaktu faz. Głównym procesem chemicznym jest w tej płuczce absorpcja SO2, ale mamy tu również do czynienia z usuwaniem resztkowych ilości Cl, HF i innych zanieczyszczeń. Utworzony przez absorpcję SO2 siarczyn wapnia lub siarczyn sodu, musi być utleniony w fazie ciekłej do siarczanu wapnia lub sodu. W tym celu do zbiornika płuczki dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza. Gęstość zawiesiny gipsu jest mierzona w sposób ciągły. W celu zapewnienia odpowiedniej sprawności absorpcji SO2, pH cieczy płuczącej jest regulowane na poziomie 7-9, przy użyciu roztworu mleka wapiennego lub wodorotlenku sodu. W obydwu płuczkach zastosowano odkraplacze, pozbawiające gazy spalinowe kropel cieczy płuczących. Płuczka SO2, wykonana z tworzywa sztucznego, jest wyposażona w system dysz rozpylających.
Instalacja pracuje bez odprowadzania ścieków. Woda popłuczna kierowana jest do zbiornika neutralizacji, a stamtąd pobierana i wykorzystywana do rozpylania cieczy w suszarce rozpyłowej.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) aparatu płuczki
b) pomp obiegowych płuczki,
c) hydrocyklonu wody płuczącej,
d) wewnętrznego odkraplacza płuczki SO2,
e) zewnętrznego odkraplacza płuczki SO2,
f) układu napowietrzania cieczy obiegowej.

I.1.A.1.10. Węzeł adsorbera węglowego.

Gazy spalinowe po płuczkach są podgrzewane za pomocą wymienników ciepła do temperatury ok. 120-140 oC. Filtr pracuje w podciśnieniu wytwarzanym przez wentylator spalin. Dalej zapewniona więc jest absolutna szczelność układu. Filtr o symbolu HRD10AT001, wykonany wg projektu firmy Steinmuller w 1996 r. jest skonstruowany jako dwusekcyjny. Złoże każdej sekcji składa się z 3-ch warstw. Prędkość przesuwania się każdej warstwy jest regulowana. 


Gazy spalinowe przepływają prostopadle do kierunku ruchu złoża. Metale ciężkie są przeważnie związane z pyłem obcym, tak iż oddzielane są z nim w pierwszej warstwie. Rtęć wydziela się jako sól w pierwszej warstwie koksu nasyconego kwaśnymi składnikami. Gazy PCDD / PCDF, PCB i PAH się adsorpcyjnie w pierwszej warstwie. Gazy PCDD / PCDF związane z cząstkami oddzielają się razem z pyłem obcym. Oddzielanie HCI i HF następuje przez adsorpcję fizyczną. Po adsorpcji SO2 reaguje z tlenem zawartym w spalinach na SO3, który z parą wodną spalin akumuluje się w porach koksu jako kwas siarkowy.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) filtra z koksem aktywnym,
b) wentylatora wyciągowego,
c) kontenera z koksem aktywnym,
d) podnośnika kontenera,
e) ślimaka dozującego koks aktywny,
f) ślimaka opróżniającego złoże,
g) ślimaka dozującego zużyty koks aktywny do kontenera.

I.1.A.1.11. Węzeł katalitycznego usuwania NOx.

Katalizator o symbolu HTB20AC001, produkcji FLUCORREX AG, wykonany w 2008 r. jest ostatnim węzłem przeznaczonym do oczyszczania spalin. Środkiem redukującym jest amoniak (NH3) lub mocznik, dozowany przed wentylatorem spalin, co zapewnia doskonałe wymieszanie z gazami spalinowymi. W instalacji zastosowany jest katalizator na bazie dwutlenku tytanu (TiO2) z dodatkiem pięciotlenku wanadu (V2O5) i trójtlenku wolframu (WO3). Zastosowanie tego typu katalizatora przyczynia się również do redukcji emisji dioksyn i furanów, gdyż katalizator ten powoduje głęboki ich rozpad.
W celu przeprowadzenia rozkładu tlenków azotu należy podgrzać spaliny i bloki katalizatora do temperatury około 1900C. W tym celu zastosowano podgrzewacz parowy gazów spalinowych DaGaVO 2, o pow. 50m2 i wydajności cieplnej 490kW, ogrzewany parą produkowaną przez kocioł odzysknicowy o ciśnieniu 20 bar.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

a) systemu dozowania NH3 lub mocznika,
b) katalizatora,
c) odparowywacza amoniaku,
d) beczki ciśnieniowej amoniaku,
e) instalacji dozowania mocznika.

I.1.A.1.12. Węzeł kontroli skuteczności oczyszczania spalin.

Instalacja pracuje w sposób automatyczny. Ilość parametrów mierzonych, sterowanych i kontrolowanych przekracza 4 000, całym procesem steruje system DCS używany na całym świecie w wielu fabrykach chemicznych. System monitoringu gazów spalinowych stanowią dwa niezależne zespoły analizatorów, mierzące stężenia dla: S02, HCI, NOx, CO, CO2, O2, TOC. Ponadto system monitoringu gazów spalinowych stanowi jeden analizator dla stężeń: pyłu i HF. Dane z pomiarów ciągłych rejestrowane są w komputerze emisyjnym, z którego można generować raporty, analizować w trybie ciągłym wartości emisyjne i decydować o jakości podawanych odpadów do spalenia. Dwa niezależne systemy monitoringu gazów spalinowych eliminują pracę instalacji bez kontroli stężeń zanieczyszczeń. W razie awarii jednego systemu, jego zadania są przejmowane przez drugi system. Również system zabezpieczenia przed pracą instalacji z niedozwolonymi parametrami, jest zbudowany z dwóch niezależnych sterowników bezpieczeństwa, funkcjonujących równolegle. System ten wyklucza pracę instalacji przy niedozwolonych parametrach, powodując w takich przypadkach jej wyłączenie.

I.1.A.1.13. Węzeł odbioru popiołów lotnych.

Popioły lotne odbierane są ze środkowych i końcowych sekcji kotła odzysknicowego, elektrofiltru i filtra workowego. Popioły transportowane są pneumatycznie i magazynowane w szczelnym zbiorniku pyłu o wymiarach: wysokość 12,2 m, średnica 3 m i pojemności 80 m3. Zbiornik pyłu wyposażony jest w filtr odpowietrzający, systemem bezpyłowego opróżniania ze śluzą i przenośnikiem śrubowym do załadunku autocysterny.

I.1.A.1.14. Wentylator gazów spalinowych.

Zainstalowany wentylator gazów spalinowych posiada wydajność maksymalną: 36 765 Nm3/h i dwa silniki o mocy elektrycznej: 315 kW i 160 kW. Maksymalna różnica ciśnień wynosi 1 740 Pa. Wentylator główny pracuje w trybie automatycznym, a jego prędkość jest regulowana w zależności od ciśnienia jakie panuje w górnej części komory dopalania. System automatycznie dobiera obroty - prędkość wentylatora, tak aby cała instalacja pracowała w podciśnieniu niezależnie od ilości powietrza podawanego do procesu spalania w celu utrzymania minimalnej wartości tlenu na poziomie 6%.

I.1.A.1.15. Komin.

Wysokość komina wynosi 49,5 m n.p.t., średnica 1,2 m.

I.1.A.2. Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2).

Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13, stanowi kruszarkę jednowałową Untha o przepustowości 20 m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi. W instalacji prowadzone będą procesy kruszenia i wstępnego mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne, przyjmowane od dostawców zewnętrznych.

	Lp.
	Parametr
	
	Wartość
	Jednostka

	
	Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (instalacja IPPC A2)

	1 
	maksymalna roczna zdolność przerobowa	
	
	10 000
	Mg/rok

	2
	czas pracy	
	
	3 120
	h/rok



Procesy mieszania prowadzone są po badaniach laboratoryjnych odpadów, określających możliwość bezpiecznego ich mieszania. Instalacja zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów HMO.

Do prowadzenia procesu D13 w hali HMO wydzielono:

· pole magazynowe odpadów stałych do rozdrobnienia, 
· pole magazynowe odpadów w opakowaniach do rozdrobnienia: dla beczek, odpadów na paletach 
i w pojemnikach lub opakowaniach typu big bag, 
· zasobniki do przyjmowania odpadów pastowatych o pojemności 230 m3 (odpadów przeznaczonych do mieszania), 
· zasobniki odpadów rozdrobnionych o pojemności 700 i 1 250 m3 - obszar podzielony na dwie części: w jednej następuje mieszanie, a w drugiej gromadzenie odpadów do przekazania.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13:

1. Kruszarka jednowałowa Untha o przepustowości 20 m3/h,
2. Suwnica o nośności 3,2 Mg do rozładowywania odpadów i załadowywania kruszarki Untha, 
3. Suwnica o nośności 3,2 Mg zdalnie sterowana do mieszania odpadów i podawania odpadów pastowatych z zasobnika na hali odpadów,
4. Samojezdny dźwig-ładowarka Fusch-Terex wyposażony w czerpak do mieszania odpadów,
5. Przenośnik taśmowy odpadów spod kruszarki Untha,
6. Środki transportu wewnątrzzakładowego w postaci wózków widłowych z podnośnikiem i obrotnicą hydrauliczną.

Wytwarzane odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwiania termicznego. Instalacja będzie pracowała w czasie awarii instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, jak również w trakcie normalnej pracy, przejmując nadwyżki przyjętych do zakładu odpadów. 

I.1.B. Instalacje pomocnicze.
1.1.B.2. Fizykochemiczne przygotowanie odpadów ciekłych (B2).

W instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych przygotowuje się odpady ciekłe oraz wysoko uwodnione szlamy, do procesu spalania w piecu obrotowym.

	L.p.
	Parametr
	Wartość
	Jednostka

	
	Instalacja fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych (B2)
	

	1
	Maksymalna roczna zdolność przerobowa
	40 000
	Mg/rok

	2
	Czas pracy
	3 000
	h/rok



Wydajność całego procesu, do momentu wyjścia oczyszczonego strumienia z aeroflotatora, reguluje pompa, o przepływie w zakresie od 5 do 20 m3/h. Proces przygotowania odpadów ciekłych ma na celu polepszenie własności parametrów odpadów pod kątem procesu spalania. Fizykochemiczne przygotowanie odpadów ciekłych, przewiduje procesy koagulacji i flokulacji, wsparte procesem aeroflotacji, w celu wydzielenia zawiesin trudno opadających oraz olejów zdyspergowanych. W wyniku tych reakcji, usuwane są zarówno węgiel organiczny i jego związki (10-40%), jak i jony metali.

Instalacja jest bliźniaczą instalacją dla istniejących i funkcjonujących instalacji w grupie VEOLIA SARP we Francji: Le Mans, Sotrenor (Lens) oraz na Węgrzech w Dorog. 

Do jednostki fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, trafiają, przyjmowane z zewnątrz, odpady ciekłe, pochodzące głównie z czyszczenia zbiorników, powierzchni rurociągów i innych instalacji chemicznych oraz zawiesin 
z zaadsorbowanymi detergentami.



Parametrami decydującymi o przyjęciu odpadu ciekłego do instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, są:

· Wartość kaloryczna < 5 MJ/kg,
· OWO < 12 500 mg/kg,
· Zn < 15 mg/kg,
·  Cu <10 mg/kg,
· Ni < 5 mg/kg,
· Pb < 5 mg/kg,
· Cd < 5 mg,
· Cl < 1%.

Jeżeli ww. parametry będą przekroczone, odpady będą kierowane do spalenia w piecu. Każda partia odpadów przyjętych na instalację będzie badana w laboratorium SARPI, ujętym w zintegrowanym systemie zarządzania, wg norm ISO 14001 i OHSAS 18001.

Instalacja składa się z następujących urządzeń:

1. Odolejacza grawitacyjnego API D401 ,
2. Zbiornika buforowego T403,
3. Zbiornika koagulacji T401 ,
4. Zbiornika flokulacji T402,
5. Zbiornika przygotowania flokulanta T414,
6. Aeroflotatora DAF Z401 ,
7. Zbiornika szlamu T406,
8. Zbiornika końcowego T405,
9. Zbiornika buforowego/magazynującego Outlet OPC,
10. Zbiornika NaOH T411,
11. Zbiornika HCI T412,
12. Zbiornika koagulanta T413.

Urządzenia instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, za wyjątkiem zbiorników magazynowych 2 x 100 m3 , należących do istniejącego Parku Zbiorników Technologiczno-Operacyjnych ZTO, znajdują się w specjalnie do tego wybudowanym budynku, o powierzchni ok. 230 m2 (14 m x 16 m).





I.1.B.4. Laboratorium (B4).

W laboratorium wykonywana jest analiza pobranych próbek, w celu określenia składu chemicznego oraz parametrów fizycznych, ciepła spalania i zawartości popiołu.

Podstawowymi urządzeniami w laboratorium wykorzystywanymi do analiz są:

· półautomatyczny kalorymetr do oznaczania ciepła spalania, 
· spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania metali 
(42 pierwiastki), 
· chromatograf jonowy (do oznaczania siarki, bromu, chloru i fluoru), 
· spektrofotomefr (do oznaczania krzemionki, żelaza, ogólnej twardości wody).

I.1.B.5. Zaplecze warsztatowe (B5).

Zaplecze warsztatowe wyposażone jest w podstawowy sprzęt i narzędzia warsztatowe: wiertarkę stołową, szlifierkę, automat spawalniczy, myjki ciśnieniowe itp.

Pracownicy zajmujący się na bieżąco utrzymaniem ruchu mechanicznego i elektrycznego, wykonują następujące zadania:

· prace serwisowe - regularne przeglądy wszystkich urządzeń, oczyszczanie, likwidacja usterek, smarowanie - wymiana olejów, 
· utrzymanie ruchu - zaopatrzenie zakładu w części zamienne dla najważniejszych urządzeń, łącznie z ich wymianą (silniki, pompy, elementy złączne, bezpieczniki, czujniki, aparatura kontrolna i pomiarowa), 
· drobne, bieżące prace remontowo-budowlane i konserwacyjne.

I.1.B.6. Instalacja do produkcji energii elektrycznej (B6).

Do wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywana jest turbina kondensacyjna typ KI 6-2, z generatorem o napięciu 400 V, produkcji firmy Ekol Brno. Podstawowe parametry instalacji:
 
· moc maksymalna 1 600 kW, 
· napięcie 400 V, częstotliwość 50 Hz, 
· ochrona IP 23, 
· chłodzenie powietrzem.


Wydajność prądowa turbiny jest uzależniona od ilości pary wodnej i temperatury powietrza. Ilość wytwarzanej pary w kotle odzysknicowym jest zależna od ilości i wartości opałowej spalanych odpadów i waha się w granicach 7,0 - 15,0 t/h. 
Zużycie przez instalację pary 20 bar do ogrzewania w wymiennikach LUVO, DaGaVo 1 i 2 maksymalnie może wynieść 3,7 t/h. Turbogenerator jest zlokalizowany w osłonie budynkowej i posiada połączenia rurociągowe i kablowe z instalacją unieszkodliwiania.

I.2. Lokalizacja.

Zakład zajmuje działkę nr 1757/1 o powierzchni 3.5119 ha, w obrębie Łosień 7, należącą do Skarbu Państwa i będącą w wieczystym użytkowaniu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. Instalacje zlokalizowane są we wschodniej części miasta Dąbrowa Górnicza, przy ul. Koksowniczej 16, w kompleksie przemysłowym Koksowni Przyjaźń i Huty Katowice, w pobliżu istniejącej oczyszczalni ścieków. Najbliższa zabudowa mieszkalna oddalona jest o około 1,8 km. Na ogrodzonym terenie zakładu znajdują się: obiekty przemysłowe instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz budynki murowane i wiaty stalowe.

I.3. Zużycie materiałów, surowców i paliw.

I.3.1. Materiały i surowce.

Tabela 2 Zużycie materiałów i surowców.

	L.p.
	Substancja/materiał
	Ilość
	Jednostka

	1
	Wapno
	2 560,00
	Mg/rok

	2
	Ług sodowy (100%)
	1 500,00
	Mg/rok

	3
	Kwas siarkowy lub kwas solny
	200,00
	Mg/rok

	4
	Węgiel aktywny
	188,00
	Mg/rok

	5
	Środek przeciw pienny
	5,00
	Mg/rok

	6
	Koagulant
	100,00
	Mg/rok

	7
	Flokulant
	10,50
	Mg/rok

	8
	Środek antykorozyjny i regulator pH
	5,00
	Mg/rok

	9
	Amoniak (NH3) lub mocznik
	20,00
	Mg/rok

	10
	Czterosiarczek dwusodowy (Na2S4) 40% roztwór lub inna substancja do strącania rtęci
	10,00
	Mg/rok

	11
	Woda (od dostawcy zewnętrznego)
	50 000, 00
	m3/rok



I.3.2. Paliwa.

Tabela 3 Zużycie paliwa i energii.

	Lp. 
	Substancja / materiał
	Ilość
	Jednostka

	1
	Olej napędowy (do transportu wewnętrznego)
	50 000,00
	dm3/rok

	2
	Paliwo gazowe
	1 600 000,00
	Nm3/rok

	3
	Paliwo ciekłe
	1 500,00
	Mg/rok

	4
	Energia elektryczna
	9 900,00
	MWh/rok



II. Źródła zaopatrzenia zakładu w wodę.
II.1. Gospodarka wodna.

Spółka SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., zakupuje wodę od spółki JSW KOKS S.A. (na podstawie zawartej umowy), w tym wodę o parametrach wody pitnej (na cele socjalno-bytowe), w ilości do 5 000 m3/rok oraz wodę przemysłową, na potrzeby technologiczne, w ilości 45 000 m3/rok. Ilość wody zliczana jest na podstawie wskazań wodomierza, odrębnie dla wody pitnej i przemysłowej.

II.2. Opis gospodarowania ściekami.

II.2.1. Ścieki bytowe.

Ścieki bytowe, pochodzą z zaplecza socjalnego i budynku biurowego zakładu. Ścieki te  wprowadzane są systemem niezależnej kanalizacji, do systemu kanalizacji spółki JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń, przy ul. Koksowniczej 1 w Dąbrowie Górniczej, a następnie, do obiegu technologicznego oczyszczalni ścieków koksowni, na jej część końcową (biologiczną).
Napływ ścieków odbywa się w sposób ciągły. Zgodnie z umową, zawartą ze spółką JSW KOKS S.A., ilość ścieków bytowych przyjmowanych do oczyszczenia, odpowiada ilości wody pitnej, pobieranej do celów socjalno-bytowych, określonej wg wskazań licznika wody pitnej, w studzience pomiarowej. Maksymalna ilość ścieków bytowych, odprowadzanych z zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., zgodnie z posiadaną umową, wynosi 2 000 m3/rok.


II.2.2. Wody opadowe i roztopowe.
 
Wody opadowe lub roztopowe z dachów oraz powierzchni utwardzonych, odprowadzane są wspólnym systemem kanalizacyjnym, wraz ze ściekami przemysłowymi, do zbiornika retencyjnego (buforowo / magazynowego), o pojemności 400 m3 , a następnie, do urządzeń kanalizacyjnych spółki JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wody opadowe, ujęte są jako strumień ścieków przemysłowych, pochodzących z przedmiotowej instalacji.
Średnia, roczna ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych z terenu instalacji wynosi 14 920 m3/rok.

II.2.3. Ścieki przemysłowe.

Ścieki przemysłowe pochodzą z następujących procesów technologicznych:

1) ścieki przemysłowe z instalacji termicznego przekształcania odpadów - IPPC A1, w ilości około 410 m3/rok, będące mieszaniną niżej wymienionych strumieni:

· odmuliny z kotła odzysknicowego - w ilości około 10 m3/rok,
· strumień z procesu demineralizacji wody dla potrzeb kotłowych - w ilości około 350 m3/rok,
· okresowe zrzuty kondensatu z parowych obiegów grzewczych - w ilości około 50 m3/rok.

2) ścieki przemysłowe z instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych B2, tj. przygotowany, oczyszczony strumień odcieków (stanowiący strumień właściwy) z aeroflotatora, gromadzony w zbiorniku buforowo/magazynowym, w ilości ok. 33 922 m 3/rok.

Ścieki przemysłowe z przedmiotowej instalacji, wprowadzane są do wewnętrznej kanalizacji deszczowo-przemysłowej, a następnie, gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku retencyjnym, o pojemności 400 m3 (in. buforowo/magazynowym), który zlokalizowany jest na terenie zakładu.

Ścieki ze zbiornika są odpompowywane okresowo do oczyszczalni ścieków spółki JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej (na podstawie zawartej umowy oraz pozwolenia wodnoprawnego).




Miejsca rozładunku i magazynowania odpadów są zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Miejsca te wyposażone są w odwodnienia i rząpia bezodpływowe. Nagromadzone odcieki kierowane są w procesie termicznego przekształcania odpadów (D10) do:

· uzupełniania wody w przenośnikach zgrzebłowych mokrych — chłodzenie żużla, tj. ok. 10 000 m3/rok,
· jako strumień dodatkowy wody do zmniejszenia zużycia wody przemysłowej w suszarni oraz płuczce HCL, tj. ok. 14 000 m3/rok,
· jako strumień dodatkowy wody do zbiornika wody procesowej (HTQ10) instalacji oczyszczania spalin, tj. ok. 3 500 m3/rok,
· do rozcieńczenia odpadów ciekłych, przepłukiwania rurociągów odpadowych, przygotowania odpadów ciekłych, tj. ok. 2 000 m3/rok.
Poszczególne strumienie ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji IPPC oraz z instalacji pomocniczych, scharakteryzowano w poniższych tabelach.

Tabela 4. Charakterystyka strumienia ścieków przemysłowych - przygotowany, oczyszczony strumień odcieków z aeroflotatora, gromadzony w zbiorniku buforowo/magazynowym.

	Lp.
	Rodzaj ścieków
	Ilość [m3/rok]
	Charakterystyka chemiczna

	Charakter zrzutów

	Instalacja fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych - instalacja pomocnicza B2

	1
	Oczyszczony strumień ścieków z aeroflotatora
	33 922
	- wartość kaloryczna > 5 MJ/kg,
- metale ciężkie: Zn, Cu, Ni, Pb, Cd,
- chlorki
	Oczyszczony strumień odcieków, po procesie koagulacji, flokulacji oraz aeroflotacji, odprowadzany jest do zbiornika końcowego, a następnie, kierowany jest do wewnętrznej kanalizacji deszczowo-przemysłowej i do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu, skąd, wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni spółki JSW KOKS S.A. Oddział Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. 



W wyniku reakcji zachodzących na instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, usuwany będzie węgiel organiczny (10 - 40%) oraz jony metali.




Tabela 5. Charakterystyka strumienia ścieków przemysłowych, pochodzących z instalacji IPPC A1.

	Lp.
	Rodzaj ścieków
	Ilość m3/rok
	Charakterystyka chemiczna
	Charakter zrzutów

	
	
	Instalacja termicznego przekształcania odpadów - IPPC Al

	1
	Odmuliny z kotła odzysknicowego
	10
	przewodność - 1 500 µS/cm,
pH - 8,2,
Fe - 10,54 mg/dm3
Cu - 0,82 mg/dm3 , 
chlorki - 88,8 mg/dm3 
	Woda z osadami "trąconymi podczas pracy kotła z wody zasilającej kocioł z jego dolnej części.
Zrzucana okresowo po stwierdzeniu złych parametrów wody i pary na kotle, lub po napełnieniu kotła po remontach.
Strumień ścieków odprowadzany jest kanalizacją deszczowo-przemysłową do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu SARPI , skąd wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni JSW KOKS S.A. Oddział
Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

	2
	Ścieki z procesu przygotowania wody do kotła
(stacja DEMI)
	350
	przewodność - 2,74 µS/cm,
pH - 8,43, 
chlorki - 88,8 mg/dm3 siarczany - 131 mg/dm3 , żelazo - 0,061 mg/dm3 , krzemionka - 4,274 mg/dm3, zawiesina – 5,0 mg/dm3 , twardość - 0,498 mmol/dm3 , chlorki - 318 mg/dm3
miedź - 9 µg/dm 3,
Na+ - 399 mg/dm 3[image: ]
K+ - 19,06 mg/dm 3, 
Ca - 0,061 mg/dm 3 .
	Ścieki te powstają w procesie przygotowania wody kotłowej z następujących procesów: płukanie filtrów multimedialnych, czyszczenie filtrów na odwróconej osmozie.
Oba strumienie są połączone.
Strumień ścieków odprowadzany jest kanalizacją deszczowo-przemysłową do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu SARPI, skąd wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni spółki JSW KOKS S.A. Oddział Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

	3
	Kondensat z parowych obiegów grzewczych
	50
	przewodność - 27,13 µS/cm, 
pH - 8,91,
Fe - 0,003 mg/dm 3, 
Cu - 0,011 mg/dm3 , chlorki - 0,634 mg/dm3 , siarczany - 1,261 mg/dm3
	Odprowadzone kondensaty powstają w nieszczelności powstałych na skutek eksploatacji układów parowo grzewczych, z układów odwadniaczy, podczas prowadzenia remontów sieci grzewczych - odwodnienie sieci, nieszczelności dławic pomp kondensatu.
Strumień ścieków odprowadzany jest kanalizacją deszczowo-przemysłową do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu SARPI , skąd wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni spółki JSW KOKS S.A. Oddział Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.



Ścieki przemysłowe nie powstają w instalacjach:

· instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 - instalacja podstawowa IPPC - A2, 
· instalacji pomocniczej do instalacji podstawowej IPPC A1 - Laboratorium (B4),
· instalacji pomocniczej do instalacji podstawowej IPPC A1 - Zaplecze warsztatowe (B5),
· instalacji pomocniczej do instalacji podstawowej IPPC A1- Instalacji do produkcji energii elektrycznej (B6).

Instalacja IPPC A2 zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów (wykorzystywanej również na potrzeby prowadzenia procesu D10 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów węzeł 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów).

Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 - IPPC A2 nie wiąże się ze zużyciem wody, ani z emisją ścieków. Z instalacji IPPC A2 nie następuje ani emisja bezpośrednia ścieków do wody, ani emisja pośrednia ścieków do wody. 
Lista odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie D13 eliminuje odpady płynne, których kruszenie mogłoby powodować powstawanie ścieków.







III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.

III.1. Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w trakcie normalnego funkcjonowania instalacji.

III.1.1. Źródła emisji oraz miejsca wprowadzania substancji gazowo - pyłowych do powietrza.

Głównym źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza jest piec obrotowy (węzeł 1.3 - węzeł pieca obrotowego) i komora dopalania (węzeł 1.4 -węzeł komory dopalania), w których odbywa się zasadniczy proces termicznego przekształcania odpadów.

Gazy odlotowe (po oczyszczeniu), odprowadzane są do powietrza atmosferycznego emitorem E1 (węzeł 1.17 - komin). Szczegółowy opis węzłów instalacji termicznego przekształcania odpadów, węzłów instalacji oczyszczania spalin oraz węzła komina, przedstawiono w części I pozwolenia zintegrowanego.

Zorganizowaną emisję pyłów do powietrza powoduje eksploatacja (napełnianie i opróżnianie) zbiornika wapna, wchodzącego w skład węzła 1.9 — węzeł filtra workowego (emitor E2).
Dozowanie wapna odbywać się będzie za pomocą precyzyjnych transporterów ślimakowych, zapewniających możliwość regulacji strumienia wapna. Zbiornik wapna ma pojemność 40 m3 i jest wyposażony w filtr włókninowy, o sprawności 99%.

Zorganizowaną emisję pyłów do powietrza z procesu termicznego przekształcania odpadów powoduje zbiornik pyłu, wchodzący w skład węzła 1.15 - węzeł odbioru popiołów lotnych (emitor E3). Pyły powstające podczas procesu termicznego przekształcania odpadów, kierowane z dwóch pierwszych sekcji kotła odzysknicowego, elektrofiltru i filtra workowego, mogą być transportowane do zbiornika, o pojemności 80 m3 lub alternatywnie pakowane w big-bagi. Szczelny silos pyłu wyposażony jest w filtr odpowietrzający, o sprawności 99%, wentylator i system bezpyłowego opróżniania ze śluzą i przenośnikiem śrubowym. Czas trwania emisji pokrywa się z czasem trwania procesu termicznego przekształcania odpadów.

Podczas całkowitego wyłączenia, gdy nie jest dostępna przepustowość spalania, powietrze ze zbiorników ZTO oraz Hali Beczek odprowadzane jest istniejącymi kanałami powietrza do alternatywnego systemu redukcji emisji, który stanowi stałe złoże adsorpcyjne, tj. filtr węglowy, o sprawności > 98% i odprowadzane istniejącym emitorem do powietrza atmosferycznego (emitor E-4).

W budynku Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) funkcjonować będzie wentylacja mechaniczna, za pomocą której powietrze zawierające substancje zanieczyszczające i odory (pyły, LZO) będzie ujmowane i kierowane do sieci oparowej i dalej do spalenia w piecu obrotowym. Podczas postoju pieca, zanieczyszczone powietrze z Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) odprowadzane będzie siecią oparową do alternatywnego układu redukcji emisji, tj.  Systemu Carbowent typu CW20L, o skuteczności 99%; źródło stanowi węzeł 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji do termicznego przekształcania odpadów.
Oczyszczone powietrze z WK odprowadzane będzie na zewnątrz indywidualnym emitorem E5.
W Hali Magazynowania Odpadów (HMO) zastosowana zostanie nowa sieć oparowa, pracująca podczas postoju pieca obrotowego instalacji IPPC A1 termicznego przekształcania odpadów.
Podczas postoju pieca, zanieczyszczone powietrze z HMO odprowadzane będzie siecią oparową do alternatywnego układu redukcji emisji, tj. systemu Carbowent typu CW20L, o skuteczności 99%; źródło stanowi węzeł 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Oczyszczone powietrze odprowadzane będzie na zewnątrz indywidualnym emitorem E6.

III.1.2. Charakterystyka emitorów.

	Nr emitora
	Opis
	Wysokość [m]
	Średnica [m]
	Temp.
[K]
	Prędkość gazów
[m/s]
	Natężenie przepływu gazów [m3/h]
	Czas pracy [h/rok]
	Zadaszenie

	E1
	Proces termicznego przekształcania odpadów
	49,5
	1,2
	403
	13,1
	53 143
	8 000
	nie

	E2
	Zbiornik wapna
	17,0
	0,25
	281-288
	0,0
	2 100
	170
	tak

	E3
	Zbiornik pyłu
	24,0
	0,20
	281-288
	0,0
	1 300
	8 000
	tak

	E4
	Odpowietrzanie zbiorników ZTO i Hali Beczek
	2,3
	0,40
	293
	0,0
	2 000
	760*
	tak

	E5
	Sieć oparowa budynku Węzła Kruszenia (WK)
	2,2
	0,4
	293
	4,4
	2 000
	760*
	tak

	E6
	Sieć oparowa
Hali
Magazynowania
Odpadów (HMO)
	2,2
	0,4
	293
	4,4
	2 000
	760*
	tak


* praca tylko w przypadku postoju pieca.

III.1.3. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony powietrza.

Rozwiązania techniczne i technologiczne, zastosowane w instalacji, gwarantują dotrzymanie wymagań określonych w obowiązujących aktach prawnych, dotyczących spalarni odpadów:

· proces prowadzony będzie w sposób zapewniający utrzymanie temperatury 8500 C przez co najmniej dwie sekundy po ostatnim wprowadzeniu powietrza do komory spalania; 
· instalacja wyposażona będzie w dodatkowe palniki pomocnicze, gwarantujące utrzymanie wymaganej temperatury procesu, wspomagania rozruchu i zatrzymania procesu - palnik 
w przypadku zatrzymania instalacji pracuje dopóty, dopóki w komorze spalania pozostają nieprzekształcone odpady; 
· instalacja wyposażona będzie w automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie podawania w czasie rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury oraz zatrzymanie podawania odpadów w przypadku nieosiągnięcia wymaganej temperatury lub przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji;
· instalacja wyposażona będzie w urządzenia techniczne gwarantujące dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych (filtr elektrostatyczny, dozowanie Na2S4 lub innej substancji o równoważnym działaniu wiążącym rtęć, filtr workowy, płuczka HCI, płuczka SO2, filtr z węglem aktywnym, wentylator gazów spalinowych, katalizator SCR); 
· instalacja wyposażona będzie w system odzysku energii; 
· instalacja posadowiona będzie na utwardzonym terenie, pod urządzeniami i zbiornikami magazynowymi znajdować się będą szczelne tace, a ścieki powstające w wyniku prowadzenia procesu odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków, zastosowane rozwiązania minimalizują wpływ funkcjonowania instalacji na glebę, ziemię, wody powierzchniowe i podziemne; 
· zastosowany proces termicznego unieszkodliwiania odpadów gwarantuje ich przekształcenie na poziomie, w którym całkowita zawartość węgla organicznego nie przekracza 3% w żużlach i popiołach paleniskowych, a udział części palnych w żulach i popiołach nie przekracza 5%;
· suche pozostałości z procesu oczyszczania spalin poddawane będą procesowi zestalania; 
· instalacja wyposażona będzie w analizatory monitorujące w sposób ciągły temperaturę, zawartość tlenu i ciśnienie oraz stężenia substancji w gazach spalinowych; 


· podczas postoju pieca, powietrze zawierające substancje zanieczyszczające i odory, odprowadzane będzie z budynków WK i HMO do powietrza zewnętrznego siecią oparową do układu redukcji emisji, tj. systemu Carbowent typu CW20L, skuteczności >99%. 

W skład systemu Carbowent typu CW20L wchodzą następujące elementy:

· wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
· demister (odkraplacz), 
· filtr wstępny (mata filtracyjna stanowiąca filtr tkaninowy), 
· filtr węglowy, 
· układ sterowniczo zasilający.

III.2. Charakterystyka źródeł hałasu.

Do znaczących źródeł hałasu z instalacji IPPC i instalacji pomocniczych należą: 
punktowe źródła hałasu, [image: ]kubaturowe źródła hałasu (hale i budynki technologiczne), 
liniowe źródła hałasu (trasy przejazdu samochodów, wózków widłowych).
Parametry akustyczne i czas pracy źródeł hałasu podano w poniższych tabelach. 
Nie przewiduje się innych wariantów pracy źródeł hałasu.

III.2.1. Punktowe źródła hałasu.

	Lp.
	Źródło
	Poziom mocy akustycznej A 
w dB
	Czas pracy w h

	
	
	
	Pora dzienna (w przedziale czasu odniesienia 8h)
	Pora nocna (w przedziale czasu odniesienia 1h)

	1
	Komin (wylot)
	95,0
	8
	1

	2
	Wentylatory dachowe budynku socjalno-usługowe (5 szt.)
	65,0
	4
	0

	3
	Wentylatory dachowe budynku hali beczek HB (4 szt.)
	65,0
	8
	1

	4
	Centrala wentylacyjna budynku socjalno-laboratoryjnego
	75,0
	8
	1

	5
	Pompa załadunkowa (zespół 4 pomp, jednocześnie pracuje l pompa)
	79,0
	6
	0

	6
	Wentylatory dachowe budynku socjalno-laboratoryjnego (5 szt.)
	65,0
	4
	0

	7
	Urządzenie chłodnicze na dachu
Magazynu Odpadów Medycznych MOM
	75,0
	8
	1

	8
	Wentylator dygestorium budynku hali przepakowania odpadów HPO (1 szt.)
	65,0
	4
	0

	9
	Wentylatory dachowe budynku hali przepakowania odpadów HPO (2 szt.)
	65,0
	4
	0

	10
	Wentylatory dachowe stacji fizykochemicznej przeróbki odpadów ciekłych SFPOC (3 szt.)
	65,0
	1
	0

	11
	Wentylatory dachowe magazynu KTC (5 szt.)
	65,0
	4
	0



III.2.2. Kubaturowe źródła hałasu.

	Lp.
	Źródło
	Poziom mocy akustycznej A
w dB
	Czas pracy w h

	
	
	
	Pora dzienna (w przedziale czasu odniesienia 8h)
	Pora nocna (w przedziale czasu odniesienia 1h)

	1
	Hala Magazynowa Odpadów HMO
	66,0
	8
	0

	2
	Hala Beczek HB
	65,0
	4
	0

	3
	Budynek Węzła Kruszenia odpadów stałych WK
	76,0
	8
	0

	4
	Urządzenia Zbiorników
Technologiczno-Operacyjnych
ZTO (zespół pomp)
	81,0
	8
	1

	5
	Urządzenia produkcji ciepła 1 (piec)
	68,0
	8
	1

	6
	Urządzenia produkcji ciepła 2 (komora dopalania)
	68,0
	8
	1

	7
	Urządzenia produkcji ciepła 3 (kocioł)
	68,0
	8
	1

	8
	Urządzenia oczyszczania spalin 1
	69,0
	8
	1

	9
	Urządzenia oczyszczania spalin 2
	49,0
	8
	1

	10
	Urządzenia elektrofiltru
	74,0
	8
	1

	11
	Urządzenia wytwarzania amoniaku
	49,0
	8
	1

	12
	Hala turbogeneratora
	61
	8
	1


\\




III.2.3. Ruchome źródła hałasu.

Przewiduje się ruch ok. 8 cystern, obsługujących zespół zbiorników odpadów ciekłych, ok. 12 samochodów ciężarowych, obsługujących magazyn odpadów stałych oraz ok. 20 samochodów do 3,5 tony, obsługujących izotermy medyczne.
Do transportu wewnątrzzakładowego przewidziane są spalinowe wózki widłowe.

	Lp.
	Źródło
	Poziom mocy akustycznej A
 w dB
	Czas pracy w h

	
	
	
	Pora dzienna (w przedziale czasu odniesienia 8h)
	Pora nocna (w przedziale czasu odniesienia 1h)

	1
	Wózek widłowy W1

	70,0
	8
	1

	2
	Wózek widłowy W2

	70,0
	8
	0

	3
	Wózki widłowe W3-7

	70,0
	8
	0

	4
	Wózek widłowy W8

	70,0
	5
	0

	5
	Ładowarka

	85,0
	6
	0

	6
	Traktor

	88,0
	6
	0

	7
	Ruch samochodów ciężarowych S1 (12 szt./dobę)

	64,0
	8
	0

	8
	Ruch samochodów ciężarowych (cysterna) S2 (8 szt./dobę)

	62,0
	8
	0

	9
	Ruch samochodów do 3,5t 
(izotermy medyczne) S3 ( 20 szt./dobę)

	50,0
	8
	0











1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku.

1.1. Instalacja podstawowa IPPC (A1) do termicznego przekształcania odpadów.

1.1.1. Odpady niebezpieczne.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów
[Mg/rok]

	1
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	50

	2
	16 11 05*
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
	100

	3
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	25

	4
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	100

	5
	19 01 11*
	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	15 000

	6
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	 5 000



1.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów
[Mg/rok]

	1
	15 01 04
	Opakowania z metali
	700

	2
	19 01 02
	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
	500

	3
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	500



Łączna ilość wytworzonych odpadów z procesów R1 i D10 w instalacji do termicznego przekształcania odpadów, nie przekroczy ilości 21 975,00 Mg/rok.

1.2. Instalacja pomocnicza — laboratorium (B 4).

1.2.1. Odpady niebezpieczne.

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów
(Mg/a)

	1
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	0,5



1.3. Instalacja pomocnicza — zaplecze warsztatowe (B5).

1.4.1 Odpady niebezpieczne.

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów
(Mg/a)

	1
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	5

	2
	13 02 05*
	Mineralne oleje	silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	2,5

	3
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	4

	4
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone (np.: środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
	1

	5
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	5

	6
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09, 16 02 12, (np.: świetlówki, telewizory, monitory itp.)
	0,5

	7
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe
	0,1

	8
	17 05 03*
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	50



1.4.2. Odpady niebezpieczne.

	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilość odpadu (Mg/a)

	1
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	1

	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	1

	3
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	1

	4
	16 02 14
	Zużyte urządzenia niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (inne zużyte urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne)
	0,5

	5
	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	0,5

	6
	16 06 04
	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
	0,1

	7
	17 01 01
	Odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	60

	8
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	350

	9
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	1

	10
	17 04 05
	Żelazo i stal
	200

	11
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	1



1.4. Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13.

1.4.1. Odpady niebezpieczne.

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów
(Mg/a)

	1
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	10 000



2. Źródło powstawania, miejsce i sposób magazynowania oraz sposób gospodarowania odpadami.

2.1. Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów.

2.1.1. Odpady niebezpieczne.

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Odpadem są zużyte opakowania po sorbentach, lakierach, farbach, olejach, klejach, środkach dezynfekcyjnych i innych substancjach niebezpiecznych, wykonane z tworzyw sztucznych, szkła lub metali. Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych kontenerach lub luzem, na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB) lub na Placu Magazynowym (WP).
Odpady kierowane będą do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), na własną instalację IPPC (A1) do termicznego przekształcania odpadów lub firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

16 11 05* - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne.

Odpadami są okresowo wymieniane wymurówki pieca, komory dopalania i kotła instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Odpady magazynowane będą pod zadaszeniem, selektywnie w szczelnych i oznakowanych kontenerach, na wyznaczonym i utwardzonym podłożu, pod Wiatą Odpadów (WO).

Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

19 01 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych.

Odpad stanowi zużyty katalizator (Ti02, V2O5, WO3) z węzła katalitycznego usuwania NOx, w postaci plastrów miodu. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, specjalnie przystosowanych do tego celu.
Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu w Hali Magazynowej Odpadów (HMO) lub pod Wiatą Odpadów (WO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz sprzęt gaśniczy i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

19 01 10* - Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych.

Odpad stanowi zużyty węgiel aktywny ze złoża filtrów, wykorzystywanych do oczyszczania gazów (adsorber węglowy, ciało stałe koloru czarnego). Odpady nie będą magazynowane. Odpady, bezpośrednio z miejsc wytworzenia, będą ładowane do szczelnych, przystosowanych do tego celu pojemników lub big-bagów i wywożone do unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

19 01 11 * - Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady stanowi żużel usunięty z pieca obrotowego, komory dopalania oraz pierwszej i drugiej sekcji kotła odzysknicowego, w postaci ciemnopopielatego i czarnego, półsypkiego, porowatego ciała stałego. Odpady zawierają składniki niebezpieczne (np. metale ciężkie). Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych, przystosowanych do tego celu kontenerach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.


19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady stanowią pyły wydzielone w kotle odzysknicowym, elektrofiltrze, filtrze workowym, w postaci popielatego, higroskopijnego ciała stałego. Odpady zawierają składniki niebezpieczne (np. metale ciężkie). Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanym, szczelnym, zamkniętym, przystosowanym do tego celu metalowym zbiorniku, do którego transportowane są pneumatycznie. W szczególnych przypadkach pyły mogą być magazynowane w zamkniętych big-bagach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO).
Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości

	Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów IPPC (A1)

	1
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Skład: polietylen PE, polipropylen PP oraz politerefialen PET, a także z innych tworzyw sztucznych, stal (stop żelaza). 
Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.


	2
	16 11 05*
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
	Skład chemiczny: A1203, Si02 z dodatkiem tlenków żelaza, tytanu oraz fosforu, z zanieczyszczeniami spieków żużli paleniskowych. 
Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.


	3
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	Skład chemiczny: kształtki uformowane ze spieku mieszaniny tlenków: TiO2 (>70%), WO3, Al2O3, V2O5 
Właściwości: HP 5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP 11 Mutagenne.

	4
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	Skład: węgiel pierwiastkowy w formie bezpostaciowej, częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu zanieczyszczony zaadsorbowanymi substancjami i pierwiastkami - głównie sole metali. 
Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.

	5
	19 01 11*
	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	Skład: krzemionka, a także tlenki metali i sole (siarczki, chlorki oraz, siarczany, fluorki) metali (głównie Ca, Fe, Al, Ti, Zn, Ba, Ni, Cu, K, Mn). Własności: HP 14 Ekotoksyczne.

	6
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	Skład: głównie chlorki, siarczany oraz inne sole metali (Na, Ca, Zn, Fe, oraz śladowo Ni, Cu, Cr, Bi, Pb, Ti), wodorotlenek wapnia, węgiel pierwiastkowy w formie bezpostaciowej. Właściwości: HP 4 Drażniący — działanie drażniące na skórę i powodujący uszkodzenie oczu, HP 14 Ekotoksyczne.

	Instalacja pomocnicza – laboratorium (B4)


	1
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	Skład: roztwory wodne (ok. 1%) kwasu solnego, kwasu siarkowego, nadtlenku wodoru, wodorotlenku sodu, azotanu srebra, zieleni bromokrezowej, oraz testy kuwetowe, tj. szklane ampułki zawierające rozcieńczone mieszaniny związków - głównie kwas solny, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu.
Właściwości: HP 4 Drażniący — działanie drażniące na skórę i powodujący uszkodzenie oczu



	Instalacja pomocnicza – warsztat (B5)


	1
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	Skład: węglowodory. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.

	2
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Skład: węglowodory Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.

	3
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Skład: węglowodory. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.

	4
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)
	Skład: polietylen PE, polipropylen PP oraz politereftalen PET, a także z innych tworzyw sztucznych, stal (stop żelaza). 
Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.

	5
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Skład chemiczny: bawełna lub polimery, krzemionka, krzemiany, glinokrzemiany, zeolity zanieczyszczone głównie węglowodorami lub włókno szklane zanieczyszczone popiołami lotnymi z oczyszczania spalin. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.

	6
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Skład: metale żelazne, nieżelazne, polimery, krzemionka, argon, luminofor, rtęć. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne, HP 1 1 Mutagenne.

	7
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
	Skład: aktywny nikiel**, aktywny kadm***, elektrolit zasadowy (pH 14), tworzywo sztuczne, stal miedź, nikiel.
Baterie i akumulatory nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, jeśli są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zostaną zutylizowane po zakończeniu okresu użytkowania.
Własności: w przypadku naruszenia integralności obudowy, może dojść do uwolnienia trujących i niebezpiecznych składników znajdujących się wewnątrz. W takim przypadku należy przyjąć: HP 6 Ostra toksyczność.

	8
	17 05 03*
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	Skład tego odpadu to ziemia i gleba zanieczyszczona głównie olejami lub farbami. Należy więc przyjąć następujący skład chemiczny: kwarc, wapń, próchnica (60% C, 30% 02, 6% N, 1 ,2% P, 0,9% S oraz wiele mikroelementów), węglowodory (głównie alifatyczne), pozostałości rozpuszczalników organicznych o właściwościach niebezpiecznych np. ksylen, octan butylu, solwent nafta (lekkie węglowodory aromatyczne), etylobenzen a także polimery, żywice poliestrowe, żywice epoksydowe, dwutlenek tytanu, pigmenty.
Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.

	Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 - IPPC (A2)


	1
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	Odpad stanowią skruszone i zmieszane substancje i przedmioty będące odpadami (w tym odpady niebezpieczne). Skład: tworzywa sztuczne, celuloza, metale żelazne, węglowodory alifatyczne, pozostałości rozpuszczalników organicznych o właściwościach niebezpiecznych np. ksylen, octan butylu, solwent nafta (lekkie węglowodory aromatyczne), etylobenzen a także polimery, żywice poliestrowe, pigmenty.
Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne.



2.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

15 01 04 - Opakowania z metali.

Odpady stanowią zużyte opakowania z metali, głównie w postaci beczek i innych pojemników, stanowiących opakowanie transportowe dla odpadów. Odpady magazynowane są w sposób selektywny, w opisanych kontenerach, ustawionych na oznakowanym miejscu, na utwardzonym, szczelnym podłożu w pobliżu Hali Przepakowania Odpadów (HPO).

19 01 02 - Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych.

Odpady stanowi złom żelazny wyseparowany z żużla usuniętego z pieca obrotowego. Odpady magazynowane są w sposób selektywny, w opisanych kontenerach, ustawionych na oznakowanym miejscu, na utwardzonym, szczelnym podłożu w pobliżu Hali Przepakowania Odpadów (HPO).
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

19 01 99 - Inne niewymienione odpady.

Odpady stanowią uwodnione osady pochodzące z okresowego czyszczenia zbiornika retencyjnego. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych kontenerach.
Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO) lub w Hali Magazynowej Odpadów (HMO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów. 
Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne, przewidzianych do wytwarzania.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości

	Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów IPPC (Al )

	1
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Skład: stal (stop żelaza z węglem do 2,06% C) oraz dodatkiem innych pierwiastków (tj. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan), żeliwo - stop żelaza z węglem (zawartość węgla: 2 - 4,5%), krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	2
	19 01 02
	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
	Skład: stal (stop żelaza z węglem do 2,06% C) oraz dodatkiem innych pierwiastków (tj. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan), żeliwo - stop żelaza z węglem (zawartość węgla: 2 - 4,5%), krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	3
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	Odpadem tym są szlamy pochodzące z okresowego czyszczenia zbiornika retencyjnego. W skład szlamów wchodzą zanieczyszczenie nieorganiczne i organiczne z dróg śladowo zanieczyszczone węglowodorami i chlorkami (głównie chlorek sodu).
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	Instalacja pomocnicza — warsztat (B5)

	1
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Skład chemiczny: celuloza, lignina z dodatkiem wypełniaczy i barwników.
Właściwości: palne, nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Skład: polimery syntetyczne.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	3
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Skład: drewno (celuloza ok. 45%, hemiceluloza ok. 30%, lignina ok. 20%).
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	4
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 13
	Skład: metale żelazne i nieżelazne, polimery.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	5
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Skład: metale, polimery, krzemionka.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	6
	16 06 04
	Baterie alkaliczne
(z wyłączeniem
16 06 03)
	Skład: stal, papier, tworzywo sztuczne, grafit, dwutlenek manganu, wodorotlenek potasu cynk.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	7
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	Skład: cement (składający się głównie z krzemianów wapnia oraz glinianów i gliniano żelazianów wapniowych) oraz kruszywo.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	8
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	Skład tej grupy odpadów to głównie ceramika, szkło, elementy białego montażu o przeważającym składzie chemicznym: tlenek krzemu, ił, 40 - 55 % kaolin, 20 - 30 % kwarc i 20 - 30 % skaleń.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	9
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	Skład: polimer oraz inne składniki, które spełniają rolę wypełniacza, plastyfikatora, stabilizatora, pigmentu, ewentualnie środka zmniejszającego palność.
Właściwości: materiał palny, nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	10
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Skład: Stal (stop żelaza z węglem do 2,06% C) oraz dodatkiem innych pierwiastków (tj. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan), żeliwo - stop żelaza z węglem (zawartość węgla: 2 - 4,5%), krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami.
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

	11
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Skład: różnego rodzaju tworzywa sztuczne stanowiące izolację oraz miedź lub aluminium (żyły).
Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.



2.3. Instalacja pomocnicza laboratorium (B4).

2.3.1. Odpady niebezpieczne.

16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych. 

Odpady stanowią zużyte lub przeterminowane odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym ich mieszaniny. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, wyznaczonym miejscu w laboratorium. Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 


Magazyn wyposażony jest w sorbenty- środki do zbierania ewentualnych wycieków tych odpadów oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub kierowane na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

2.4. Instalacja pomocnicza — zaplecze warsztatowe (B5).

2.4.1. Odpady niebezpieczne.

13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne.

Odpady stanowią zużyte oleje powstające w wyniku ich wymiany z maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu (stosowane w układach przeniesienia siły oraz układach napędu i sterowania hydraulicznego). Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu (wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie). Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB). Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami szczególnymi. Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych przez wytwórcę lub odbiorcę (potwierdzonych stosowną umową) i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami, przekazywane będą firmie posiadającej zezwolenia na prowadzenie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami. 

13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych.

Odpady stanowią zużyte mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, powstające w wyniku ich wymiany z maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu (wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie). Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w znaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB). 


Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami szczególnymi. Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych przez wytwórcę lub odbiorcę (potwierdzonych stosowną umową) i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami, przekazywane będą firmie posiadającej zezwolenia na prowadzenie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami.

13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

Odpady stanowią zużyte syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, powstające w wyniku ich wymiany z maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu (stosowane w układach przeniesienia siły oraz układach napędu i sterowania hydraulicznego). Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu (wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie). Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB). Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami szczególnymi. Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych przez wytwórcę lub odbiorcę (potwierdzonych stosowną umową) i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami, przekazywane będą firmie posiadającej zezwolenia na prowadzenie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami.

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne).

Odpady stanowią zużyte opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, np. opakowania po sorbentach stosowanych w układach oczyszczania spalin, farbach, rozpuszczalnikach, olejach, klejach, środkach dezynfekcyjnych silnie działających i in. wykonane z tworzyw sztucznych (worki, big bagi), szkła lub metali. Odpady nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio po wytworzeniu, kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.


15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

Odpady stanowią zużyte materiały sorbujące, odzież ochronna oraz czyściwa i tkaniny do wycierania, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi i pozostałościami mechanicznymi. Odpady nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio po wytworzeniu, kierowane będą do unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Odpady stanowią zużyte urządzenia elektryczne, np. źródła światła, monitory, jednostki centralne komputerów itp., zawierające niebezpieczne substancje (np. rtęć). Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w "znaczonym, zadaszonym miejscu 
w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe.

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe.

Odpady stanowią zużyte baterie i akumulatory niklowo - kadmowe powstające podczas wymiany zużytych baterii i akumulatorów w urządzeniach eksploatowanych na terenie zakładu. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.






17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB).

Odpady stanowi gleba i ziemia, w tym kamienie, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, np. ropopochodnymi. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą ładowane do szczelnych, przystosowanych do tego celu kontenerów i wywożone do unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

2.4.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury.

Odpady stanowią zużyte opakowania kartonowe i papierowe po zakupionych surowcach lub produktach. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów. 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Odpady stanowią zużyte opakowania z tworzyw sztucznych, głównie uszkodzone worki, skrzynki z tworzyw sztucznych, folia opakowaniowa, butelki jednorazowe plastikowe. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

15 01 03 Opakowania z drewna.

Odpady stanowią zużyte opakowania z drewna i materiałów drewnopochodnych, głównie uszkodzone skrzynie. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów. 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.

Odpady stanowią zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych, np. elektronarzędzia, komputery, faksy, drukarki itp. Odpady magazynowane są selektywnie, w opisanych pojemnikach lub w opakowaniach fabrycznych. 


Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15.

Odpady stanowią niesprawne lub zużyte części usunięte z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nie zawierające substancji niebezpiecznych, takie jak np.: przepalone bezpieczniki, sterowniki, styczniki z rozdzielni elektrycznych, obudowy, pokrętła, zużyte kartridże i głowice do drukarek i ksero. Odpady magazynowane są selektywnie, w opisanych pojemnikach lub w opakowaniach fabrycznych. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w znaczonym, zadaszonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03).

Odpady stanowią zużyte baterie alkaliczne pochodzące z latarek oraz z urządzeń biurowych, np. kalkulatorów, radioodbiorników, dyktafonów, pilotów zdalnego sterowania. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w "znaczonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.





17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

Odpady stanowią elementy betonowe i gruz betonowy pochodzący z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych, przystosowanych do tego celu kontenerach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub do odzysku osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami.

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

Odpady stanowią materiały ceramiczne i elementy wyposażenia np. płytki, rury, biały montaż itp. z prac remontowych prowadzonych np. w pomieszczeniach socjalnych. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach lub kontenerach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WC)). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w gospodarowania tego rodzaju odpadami lub do odzysku osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami.

17 02 03 Tworzywa sztuczne.

Odpady stanowią zużyte elementy z tworzyw sztucznych i gumy, np. gumowe węże, powstałe podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz remontowych na terenie całego zakładu. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów. 





17 04 05 Żelazo i stal.

Odpady stanowią zużyte elementy z żelaza i stali, takie jak: rusztowania, bariery, elementy konstrukcji stalowych, a także elementy instalacji i urządzeń technicznych, powstałe podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz remontowych na terenie całego zakładu. Odpady nie zawierają substancji niebezpiecznych. Odpady magazynowane są w sposób selektywny, w opisanych kontenerach, ustawionych na oznakowanym miejscu, na utwardzonym, szczelnym podłożu w pobliżu Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami. 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10.

Odpady stanowią zużyte kable nie zawierające składników niebezpiecznych, powstałe podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz remontowych na terenie całego zakładu. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

2.5. Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13.

2.5.1. Odpady niebezpieczne.

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady stanowią skruszone i zmieszane substancje i przedmioty stałe i pastowate (w tym również odpady stałe w opakowaniach, jak np. puste opakowania, zaschnięte farby w beczkach lub puszkach). Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych kontenerach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu w Hali Magazynowej Odpadów (HMO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.


3. Rodzaj i masa odpadów przewidziana do przetwarzania w ciągu roku.

Odzysk odpadów w procesie R1: wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.

Sumaryczna ilość przyjętych odpadów, poddanych procesowi odzysku R1 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, nie przekroczy 50 000 Mg/rok. 

W przypadku przyjmowania odpadów do unieszkodliwiania w procesie D10, ilość odpadów poddanych procesowi R1 zmniejszy się proporcjonalnie o ilość poddaną termicznemu przekształcaniu w piecu.

3.1. Odzysk odpadów w procesie R 1
3.1.1. Odpady niebezpieczne

Rodzaje oraz minimalne i maksymalne ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do odzysku w procesie R1 w ciągu roku, na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, wraz z określeniem ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich:
 
	Lp. 
	Kod
	Rodzaj odpadów
	Ilość odpadów min-max [Mg/rok]
	Wartość kaloryczna min-max [MJ/kg]
	Maksymalna zawartość zanieczyszczeń [%wag]

	
	
	
	
	
	PCP
	PCB
	chlor
	fluor
	siarka
	Metale
ciężkie

	1
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowco-organicznych

	0-4 000
	30-44
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	2
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne

	0-4 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	3
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	0-4 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	4
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne

	0-4 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	5
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-organicznych

	0-4 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	6
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	0-4 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	7
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

	0-3 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	8
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	0-4 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	9
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowco-organicznych
	0-4 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	10
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione 
w 13 03 01

	0-3 000
	30-42
	0
	0
	1
	0
	1
	0,5

	11
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

	0-3 000
	30-42
	0
	0
	1
	0
	1
	0,5

	12
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

	0-3 000
	30-42
	0
	0
	1
	0
	1
	0,5

	13
	13 07 01*
	Olej opałowy i olej napędowy

	0-5 000
	35-45
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5

	14
	13 07 02*
	Benzyna

	0-5 000
	30-40
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0,5

	15
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

	0-5 000
	30-42
	0
	0
	0
	0
	1
	0,5

	16
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

	0-5000
	0-40
	0,1
	0
	5
	1
	5
	1

	17
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 
w 20 01 25

	0-2 000
	30-42
	0
	0
	1
	0
	1
	0,5





3.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne. 

Rodzaje oraz maksymalne ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do odzysku w procesie R1 w ciągu roku, na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp.  z o.o., w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

Rodzaje oraz maksymalne ilości odpadów innych niż niebezpieczne.

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów
[Mg/rok]

	1
	02 01 03
	Odpadowa masa roślinna
	2 800

	2
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
	11 900

	3
	02 01 06
	Odchody zwierzęce
	1 400

	4
	02 01 07
	Odpady z gospodarki leśnej
	2 800

	5
	02 02 03
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	14 000

	6
	02 02 82
	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
	2 100

	7
	02 03 02
	Odpady konserwantów
	2 800

	8
	02 03 03
	Odpady poekstrakcyjne
	2 800

	9
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	14 000

	10
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
	2 800

	11
	02 03 81
	Odpady z produkcji pasz roślinnych
	2 800

	12
	02 03 82
	Odpady tytoniowe
	4 200

	13
	02 04 80
	Wysłodki
	1 400

	14
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
	14 000

	15
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	14 000

	16
	02 06 02
	Odpady konserwantów
	2 100

	17
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	7 000

	18
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	5 600

	19
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	2 800

	20
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	14 000

	21
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	2 800

	22
	03 01 01
	Odpady kory i korka
	8 400

	23
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione 
03 01 04
	5 600

	24
	03 03 01
	Odpady z kory i drewna
	8 400

	25
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
	5 600

	26
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
	4 200

	27
	03 03 10
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
	5 600

	28
	04 01 08
	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
	5 600

	29
	04 01 09
	Odpady z polerowania i wykańczania
	5 600

	30
	04 02 09
	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
	11 900

	31
	04 02 10
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	5 600

	32
	04 02 15
	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
	4 200

	33
	04 02 17
	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
	4 200

	34
	04 02 21
	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
	4 200

	35
	04 02 22
	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
	4 200

	36
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	5 600

	37
	05 01 17
	Bitum
	5 600

	38
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych
	11 900

	39
	07 02 15
	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
	7 000

	40
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	11 200

	41
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek
	6 000

	42
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	14 000

	43
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
	14 000

	44
	08 01 18
	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01
	11 200

	45
	08 03 08
	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
	14 000

	46
	08 03 13
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	14 000

	47
	08 03 15
	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
	11 900

	48
	08 03 80
	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
	8 400

	49
	08 04 10
	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
	11 900

	50
	08 04 12
	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
	11 900

	51
	08 04 16
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
	11 900

	52
	09 01 07
	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
	1 400

	53
	09 01 08
	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
	1 400

	54
	12 01 05
	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
	14 000

	55
	13 08 80
	Zaolejone odpady stałe ze statków
	7 000

	56
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	7 000

	57
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	7 000

	58
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	7 000

	59
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	7 000

	60
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	7 000

	61
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	7 000

	62
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	14 000

	63
	16 01 03
	Zużyte opony
	2 800

	64
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	2 800

	65
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	14 000

	66
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
	10 500

	67
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	14 000

	68
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	7 000

	69
	17 02 01
	Drewno
	14 000

	70
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	14 000

	71
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	5 600

	72
	17 03 80
	Odpadowa papa
	7 000

	73
	19 02 10
	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
	7 000

	74
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	14 000

	75
	19 09 04
	Zużyty węgiel aktywny
	14 000

	76
	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	14 000

	77
	19 12 01
	Papier i tektura
	7 000

	78
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	14 000

	79
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	7 000

	80
	19 12 08
	Tekstylia
	8 400

	81
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne)
	8 400

	82
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 1 1
	7 000

	83
	19 80 01
	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
	4 200

	84
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	2 000



3.2. Unieszkodliwienie odpadów w procesie D10. 

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku.

Sumaryczna ilość przyjętych odpadów, poddanych procesowi unieszkodliwiania D10 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, nie przekroczy 80 800 Mg/rok.

W przypadku przyjmowania odpadów do odzysku w procesie R1 , ilość odpadów poddanych procesowi D10 zmniejszy się proporcjonalnie o ilość poddaną procesowi R1. 






Odpady unieszkodliwiane w procesie D10 stanowią m. in.:

· odpady medyczne i weterynaryjne, w ilości max. 10 000 Mg/rok (kierowane bezpośrednio do termicznego przekształcania w instalacji podstawowej IPPC A1.), 
· odpady ciekłe, w ilości max. 40 000 Mg/rok (kierowane na instalację pomocniczą B2 fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, służącą do przygotowania odpadów ciekłych przeznaczonych do termicznego przekształcania w instalacji IPPC A1).

3.2.1. Odpady niebezpieczne. 

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych, dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku, w instalacji podstawowej IPPC Al do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Ilość odpadów
[Mg/rok]

	1
	01 03 04*
	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
	2 800

	2
	01 03 05*
	Inne odpady po przeróbcze zawierające substancje niebezpieczne
 (z wyłączeniem 01 03 80)
	2 800

	3
	01 03 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej
 i chemicznej przeróbki rud metali
	2 800

	4
	01 03 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	5
	01 04 07*
	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
	2 800

	6
	01 04 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	7
	01 04 82*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	8
	01 04 84*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	9
	01 05 05*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
	7 000

	10
	01 05 06*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	11
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	5 000

	12
	02 01 80*
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
	2 800

	13
	02 02 80*
	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
	2 800

	14
	03 01 04*
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	15
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	16
	03 02 01 *
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	5 000

	17
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	4 200

	18
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	2 800

	19
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	2 800

	20
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	21
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	8 400

	22
	04 02 14*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
	5 000

	23
	04 02 16*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	24
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	25
	05 01 02*
	Osady z odsalania
	5600

	26
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników
	5 600

	27
	05 01 04*
	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
	5 600

	28
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej
	5 600

	29
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	5 600

	30
	05 01 07*
	Kwaśne smoły
	14 000

	31
	05 01 08*
	Inne smoły
	14 000

	32
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	33
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	15 000

	34
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy
	5 600

	35
	05 01 15*
	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
	15 000

	36
	05 06 01*
	Kwaśne smoły
	3 500

	37
	05 06 03*
	Inne smoły
	17 000

	38
	05 06 80*
	Odpady ciekłe zawierające fenole
	5 000

	39
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	1  500

	40
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	1 000

	41
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	1 000

	42
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	5 000

	43
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	2 000

	44
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	2 000

	45
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	5 000

	46
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	5 000

	47
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	2 000

	48
	06 03 11*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	2 800

	49
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	1 500

	50
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	1 500

	51
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	1 500

	52
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	2 800

	53
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	54
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	2 000

	55
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	1 400

	56
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
	3 000

	57
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	2 800

	58
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	2 800

	59
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	60
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	10 500

	61
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	8 400

	62
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	2 800

	63
	07 01 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	14 000

	64
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	65
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	66
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	10 000

	67
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	68
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	69
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	70
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	71
	07 02 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	8 400

	72
	07 02 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	73
	07 02 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	74
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	75
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	10 000

	76
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	77
	07 02 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	78
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	79
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne
(np. plastyfikatory, stabilizatory)
	7 000

	80
	07 02 16*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	7 000

	81
	07 03 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	8 400

	82
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	83
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	84
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	85
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	86
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	87
	07 03 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	88
	07 03 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	89
	07 04 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	8 400

	90
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	91
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	92
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	93
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	94
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	95
	07 04 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	96
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	97
	07 04 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	98
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	10 500

	99
	07 05 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	8 400

	100
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	101
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	102
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	103
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	104
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	105
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	106
	07 05 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	107
	07 05 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	108
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	15 000

	109
	07 06 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	8 400

	110
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	111
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	112
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	113
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	114
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	115
	07 06 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	116
	07 06 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	117
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	8 400

	118
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	119
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	15 000

	120
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	121
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	122
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	123
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	124
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	125
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	20 000

	126
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	14 000

	127
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	14 000

	128
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	14 000

	129
	08 01 19*
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	14 000

	130
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	14 000

	131
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	15 000

	132
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	133
	08 03 16*
	Zużyte roztwory trawiące
	7 000

	134
	08 03 17*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	7 000

	135
	08 03 19*
	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
	14 000

	136
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
	14000

	137
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	14 000

	138
	08 04 13*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	14 000

	139
	08 04 15*
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	14 000

	140
	08 04 17*
	Olej żywiczny
	7 000

	141
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	7 000

	142
	09 01 01
	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
	7 000

	143
	09 01 02*
	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
	7 000

	144
	09 01 03*
	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
	7 000

	145
	09 01 04*
	Roztwory utrwalaczy
	7 000

	146
	09 01 05*
	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco- utrwalających
	7 000

	147
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	7 000

	148
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	1 400

	149
	09 01 13*
	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
	2 800

	150
	09 01 80*
	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
	2 800

	151
	10 01 04*
	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
	3 000

	152
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	1 000

	153
	10 01 13*
	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
	3 000

	154
	10 01 14*
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	155
	10 01 16*
	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	156
	10 01 18*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	157
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	158
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	159
	10 02 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	160
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	161
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	162
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	2 800

	163
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	14 000

	164
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	165
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	166
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	167
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	168
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	169
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	170
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	3 000

	171
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	3 000

	172
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	173
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	174
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	175
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	3 000

	176
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	177
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	178
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	179
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	2 800

	180
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	3 000

	181
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	182
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	183
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	184
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	185
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	2 800

	186
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	3 000

	187
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	188
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	189
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	190
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	191
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	192
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	1 400

	193
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	1 400

	194
	10 10 09* 
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	195
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	196
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	197
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	1 400

	198
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	199
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	2 800

	200
	10 11 13*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	201
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	202
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	203
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	204
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	205
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	2 800

	206
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	207
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	2 800

	208
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	4 000

	209
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
	4 000

	210
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	4 000

	211
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	7 000

	212
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	213
	11 01 11*
	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	214
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	215
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	7  000

	216
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	7000

	217
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	218
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	2 800

	219
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	220
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	221
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	7 000

	222
	11 03 02*
	Inne odpady
	7 000

	223
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	224
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	7 000

	225
	12 01 06*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	14 000

	226
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	14 000

	227
	12 01 08*
	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
	14 000

	228
	12 01 09*
	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
	15 000

	229
	12 01 10*
	Syntetyczne oleje z obróbki metali
	14 000

	230
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	14 000

	231
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	232
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	233
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	7 000

	234
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
	14 000

	235
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	236
	12 03 01*
	Wodne ciecze myjące
	14 000

	237
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	14 000

	238
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
	4 200

	239
	13 01 04*
	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	14 000

	240
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	6 000

	241
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
	14 000

	242
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	1 000

	243
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	1 000

	244
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	3 000

	245
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	1 000

	246
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	14 000

	247
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	1 000

	248
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	1 000

	249
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	3 000

	250
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	1 000

	251
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
	4 200

	252
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
	14 000

	253
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	1 000

	254
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	1 000

	255
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	3 000

	256
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	1 000

	257
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
	7 000

	258
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
	7 000

	259
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich
	7 000

	260
	13 05 01*
	Odpady stale z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	7 000

	261
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	14 000

	262
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	14 000

	263
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów w separatorach
	14 000

	264
	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	14 000

	265
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	10 500

	266
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	14 000

	267
	13 08 02*
	Inne emulsje
	14 000

	268
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	14 000

	269
	14 06 01*
	Freony, HCFC, HFC
	1 400

	270
	14 06 02*
	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	15 000

	271
	14 06 03*
	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	15 000

	272
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	14 000

	273
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	14 000

	274
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	14 000

	275
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
	2 800

	276
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	14 000

	277
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	7 000

	278
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć
	1 400

	279
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	1 500

	280
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	2 800

	281
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	14 000

	282
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	8 400

	283
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 1 1,
16 01 13 i 16 01 14
	2 800

	284
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	1 500

	285
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	1 500

	286
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	2 800

	287
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	15 000

	288
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	289
	16 04 01*
	Odpadowa amunicja
	1 400

	290
	16 04 02*
	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
	1 400

	291
	16 04 03*
	Inne materiały wybuchowe
	1400

	292
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
	1 400

	293
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	5 600

	294
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	5 600

	295
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	5 600

	296
	16 06 06*
	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
	2 800

	297
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	14 000

	298
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	14 000

	299
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
	2 800

	300
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
	2 800

	301
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
	7 000

	302
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	2 800

	303
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
	3 000

	304
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	2 800

	305
	16 09 03*
	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
	500

	306
	16 09 04*
	Inne niewymienione substancje utleniające
	500

	307
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	308
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	8 000

	309
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	14 000

	310
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	14 000

	311
	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	312
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	14 000

	313
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	14 000

	314
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	15 000

	315
	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
	7 000

	316
	17 05 03*
	Gleba. i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	7 000

	317
	17 05 05*
	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
	7 000

	318
	17 06 03*
	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	319
	17 08 01*
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	7 000

	320
	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB
(np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
	1 500

	321
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
	1 400

	322
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	323
	18 01 02*
	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
	8 400

	324
	18 01 03*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
	10 000

	325
	18 01 06*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	8 400

	326
	18 01 08*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	8 400

	327
	18 01 80*
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
	8 400

	328
	18 01 82*
	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
	8 400

	329
	18 02 02*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
	8 400

	330
	18 02 05*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	8 400

	331
	18 02 07*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	8 400

	332
	19 01 05*
	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	333
	19 01 06*
	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	334
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	335
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	336
	19 01 11*
	Zużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	337
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	338
	19 01 15*
	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	339
	19 01 17*
	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	340
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	25 000

	341
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	342
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji
	14 000

	343
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	344
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	345
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	346
	19 04 02*
	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	2 800

	347
	19 04 03*
	Niezeszklona faza stała
	2 800

	348
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	14 000

	349
	19 08 07*
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	8 000

	350
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	6 000

	351
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
	14 000

	352
	19 08 11*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
	14 000

	353
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	14 000

	354
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	355
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	356
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	5 600

	357
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	15 000

	358
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe
	7 000

	359
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
	7 000

	360
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	361
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	362
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	363
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	14 000

	364
	19 13 01*
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	365
	19 13 03*
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	366
	19 13 05*
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	367
	19 13 07*
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	368
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	5 000

	369
	20 01 14*
	Kwasy
	5 000

	370
	20 01 15*
	Alkalia
	5 000

	371
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	3 000

	372
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	10 000

	373
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	3 000

	374
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	375
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	376
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	5 000

	377
	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	3 000



Rodzaje odpadów niebezpiecznych, dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku, w instalacji do termicznego przekształcania odpadów - IPPC Al, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, z określeniem ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, tj. PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Wartość kaloryczna min-max
[MJ/kg]
	Maksymalna zawartość zanieczyszczeń
[0/0 wag.]

	
	
	
	
	PCP
	PCB
	Chlor
	Fluor
	Siarka
	Metale ciężkie

	1
	01 03 04*
	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
	2-15
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	2
	01 03 05*
	Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne
(z wyłączeniem 01 03 80)
	2-15
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	3
	01 03 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
	2-15
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	4
	01 03 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
	2-15
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	5
	01 04 07*
	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
	2-15
	0
	0
	2
	0
	10
	5

	6
	01 04 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
	2-20
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	7
	01 04 82*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
	2-20
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	8
	01 04 84*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych
(fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
	2-20
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	9
	01 05 05*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
	2-25
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	10
	01 05 06*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
	2-25
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	11
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	0-45
	20
	0
	90
	5
	100
	50

	12
	02 01 80*
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	0,5

	13
	02 02 80*
	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	14
	03 01 04*
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
	2-25
	0
	0
	1
	0
	5
	1

	15
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	2-25
	0
	0
	2
	0
	5
	3

	16
	03 02 01 *
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0-10
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	17
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	0-10
	3
	0
	5
	0
	1
	1

	18
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	0-10
	0
	0
	5
	0
	1
	5

	19
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	0-10
	0
	0
	5
	0
	1
	5

	20
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	3
	0
	5
	0
	1
	5

	21
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	5-35
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	22
	04 02 14*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
	10-35
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	23
	04 02 16*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	10-20
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	24
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	25
	05 01 02*
	Osady z odsalania
	1-15
	0
	0
	15
	1
	5
	5

	26
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników
	1-35
	0
	0
	10
	1
	10
	5

	27
	05 01 04*
	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
	1-30
	0
	0
	10
	1
	10
	5

	28
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej
	20-40
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	29
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	5-40
	0
	0
	1
	0
	1
	3

	30
	05 01 07*
	Kwaśne smoły
	10-30
	0
	0
	1
	0
	20
	3

	31
	05 01 08*
	Inne smoły
	10-30
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	32
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	33
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	10-40
	0
	0
	1
	0
	5
	3

	34
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy
	10-40
	0
	0
	1
	0
	10
	3

	35
	05 01 15*
	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	36
	05 06 01*
	Kwaśne smoły
	10-30
	0
	0
	1
	0
	20
	3

	37
	05 06 03*
	Inne smoły
	10-30
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	38
	05 06 80*
	Odpady ciekłe zawierające fenole
	10-30
	0
	0
	1
	0
	1
	2

	39
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	40
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	0-10
	0
	0
	0
	0
	40
	1

	41
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	0-10
	0
	0
	40
	1
	0
	1

	42
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	43
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	44
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	45
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	46
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	0-10
	0
	0
	1
	0
	3
	3

	47
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	48
	06 03 11*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	49
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	50
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	51
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	52
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	53
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	54
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	1-30
	0
	0
	1
	0
	20
	5

	55
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	5-30
	0
	0
	30
	1
	1
	10

	56
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy
(np. kwas siarkowy)
	0-10
	0
	0
	30
	1
	30
	10

	57
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	5-25
	0
	0
	1
	0
	1
	3

	58
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	0-15
	0
	0
	5
	1
	5
	5

	59
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	5
	1
	5
	5

	60
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	0-42
	0,5
	0
	80
	3
	80
	10

	61
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny
(z wyłączeniem
06 07 02)
	5-30
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	62
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	20-35
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	63
	07 01 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	64
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	65
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	66
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0-45
	0
	0
	80
	1
	50
	8

	67
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5-30
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	68
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	5-20
	0
	0
	30
	1
	10
	10

	69
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	5-20
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	70
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	71
	07 02 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0-10
	0
	0
	5
	0
	1
	1

	72
	07 02 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	73
	07 02 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	74
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	75
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5-30
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	76
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	5-20
	0
	0
	30
	1
	10
	10

	77
	07 02 10*
	Inne zużyte sorbenty i  sady pofiltracyjne
	5-20
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	78
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	79
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
	1-25
	0
	0
	20
	0
	1
	20

	80
	07 02 16*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	5-25
	0
	0
	1
	0
	1
	3

	81
	07 03 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	82
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	83
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	84
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	85
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5-30
	0
	0
	20
	1
	1
	8

	86
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	5-20
	0
	0
	30
	1
	10
	10

	87
	07 03 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	5-20
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	88
	07 03 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	89
	07 04 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	90
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	91
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	92
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	93
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5-30
	0
	0
	20
	1
	1
	8

	94
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	5-20
	0
	0
	30
	1
	10
	10

	95
	07 04 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	5-20
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	96
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	97
	07 04 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	40
	1
	30
	10

	98
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	0-42
	0
	0
	80
	3
	80
	10

	99
	07 05 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	100
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	101
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0-45
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	102
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	103
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5-30
	0
	0
	20
	1
	1
	8

	104
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	5-20
	0
	0
	30
	1
	10
	10

	105
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	5-20
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	106
	07 05 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	107
	07 05 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	0-45
	0
	0
	40
	10
	30
	10

	108
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	10
	1
	10
	1

	109
	07 06 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0-20
	0
	0
	1
	5
	20
	1

	110
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	111
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0-45
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	112
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	113
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5-30
	0
	0
	20
	1
	1
	8

	114
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	5-20
	0
	0
	30
	1
	10
	10

	115
	07 06 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	5-20
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	116
	07 06 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	117
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	118
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	119
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5-30
	0
	0
	20
	1
	10
	8

	120
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	5-30
	0
	0
	70
	1
	1
	8

	121
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5-30
	0
	0
	20
	1
	1
	8

	122
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	5-20
	0
	0
	30
	1
	10
	10

	123
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i  osady pofiltracyjne
	5-20
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	124
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	1-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	125
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0-45
	0
	0
	80
	15
	10
	30

	126
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	5-30
	0
	0
	15
	1
	10
	10

	127
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	5-30
	0
	0
	15
	1
	10
	10

	128
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	5-30
	0
	0
	15
	1
	10
	10

	129
	08 01 19*
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	5-30
	0
	0
	15
	1
	10
	10

	130
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	5-30
	0
	0
	15
	1
	10
	10

	131
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	0-45
	0
	0
	15
	1
	10
	10

	132
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	5-30
	0
	0
	15
	1
	10
	10

	133
	08 03 16*
	Zużyte roztwory trawiące
	5-15
	0
	0
	10
	1
	10
	10

	134
	08 03 17*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	0-45
	0
	0
	8
	1
	10
	1

	135
	08 03 19*
	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
	10-35
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	136
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
	0-35
	o
	o
	40
	0
	5
	1

	137
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	10-35
	0
	0
	15
	0
	5
	1

	138
	08 04 13*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	10-35
	0
	0
	15
	0
	5
	1

	139
	08 04 15*
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0-35
	0
	0
	15
	0
	5
	1

	140
	08 04 17*
	Olej żywiczny
	10-40
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	141
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	10-40
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	142
	09 01 01
	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	2

	143
	09 01 02*
	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
	0-20
	0
	0
	5
	0
	5
	2

	144
	09 01 03*
	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
	2-38
	0
	0
	5
	1
	5
	2

	145
	09 01 04*
	Roztwory utrwalaczy
	0-30
	0
	0
	5
	0
	5
	2

	146
	09 01 05*
	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco utrwalających
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	2

	147
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	148
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	5-20
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	149
	09 01 13*
	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	150
	09 01 80*
	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
	0-20
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	151
	10 01 04*
	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	152
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	0-10
	0
	0
	1
	0
	40
	1

	153
	10 01 13*
	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	154
	10 01 14*
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	155
	10 01 16*
	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	156
	10 01 18*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	5
	1

	157
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	2
	5

	158
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	2
	5

	159
	10 02 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	160
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	161
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	162
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	163
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	20-40
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	164
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	165
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	166
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	167
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	168
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	169
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	170
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	171
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	172
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	173
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	174
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	175
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	176
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	177
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	178
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	179
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	180
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	181
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	182
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	183
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	184
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	185
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	186
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	20-40
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	187
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	188
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	189
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	2-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	190
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	191
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	192
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	193
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	194
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	195
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	196
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	197
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	198
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych 
do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	199
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	200
	10 11 13*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	201
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	202
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	203
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	204
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	205
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	20

	206
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	207
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	20

	208
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	0-10
	0
	0
	30
	0
	30
	10

	209
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
	0-20
	0
	0
	30
	0
	30
	10

	210
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	211
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	212
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	20

	213
	11 01 11*
	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	214
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	5-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	215
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	216
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	10-30
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	217
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0-20
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	218
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	219
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	220
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0-20
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	221
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	222
	11 03 02*
	Inne odpady
	0-20
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	223
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	224
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	5-20
	0
	0
	1
	1
	1
	5

	225
	12 01 06*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce
(z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	20-40
	0
	0
	30
	1
	1
	5

	226
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	20-40
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	227
	12 01 08*
	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
	0-15
	0
	0
	30
	1
	1
	5

	228
	12 01 09*
	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
	0-35
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	229
	12 01 10*
	Syntetyczne oleje z obróbki metali
	20-40
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	230
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	20-40
	0
	0
	1
	0
	5
	10

	231
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	232
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	233
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	234
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
	20-40
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	235
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	236
	12 03 01*
	Wodne ciecze myjące
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	237
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	5-25
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	238
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
	20-42
	0
	50
	45
	0
	1
	5

	239
	13 01 04*
	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	0-15
	0
	0
	40
	0
	1
	5

	240
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	241
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
	20-42
	0
	0
	45
	0
	1
	5

	242
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	243
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	244
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	245
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	4-45
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	246
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	20-42
	0
	0
	10
	0
	1
	5

	247
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	248
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	249
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	250
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	251
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
	4-45
	0
	90
	90
	1
	1
	5

	252
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione 
w 13 03 01
	20-42
	0
	0
	45
	0
	1
	5

	253
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	254
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	255
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	256
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	20-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	257
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
	5-30
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	258
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
	5-30
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	259
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich
	5-30
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	260
	13 05 01*
	Odpady stale z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	5-30
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	261
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	5-30
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	262
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	5-30
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	263
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów w separatorach
	20-40
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	264
	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	5-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	265
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	5-25
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	266
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	0-15
	0
	0
	5
	0
	1
	5

	267
	13 08 02*
	Inne emulsje
	0-15
	0
	0
	5
	0
	1
	1

	268
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	0-25
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	269
	14 06 01*
	Freony, HCFC, HFC
	15-35
	0
	0
	80
	50
	0
	1

	270
	14 06 02*
	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	15-30
	0
	0
	60
	1
	1
	1

	271
	14 06 03*
	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	0-45
	0
	0
	60
	1
	5
	1

	272
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	0-20
	0
	0
	60
	1
	1
	5

	273
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	0-20
	0
	0
	5
	1
	1
	5

	274
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	0-40
	0,1
	0
	10
	1
	10
	5

	275
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
	0-5
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	276
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	0-40
	0
	0
	20
	5
	60
	5

	277
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	5-30
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	278
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć
	0-20
	0
	0
	1
	0
	1
	20

	279
	16 01 09*
	Elementy zawierające
	0-20
	0
	50
	45
	0
	1
	5

	280
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe
(np. poduszki powietrzne)
	5-25
	0
	0
	2
	0
	2
	1

	281
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	0-30
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	282
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	283
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	5-25
	0
	0
	2
	0
	2
	1

	284
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	5-25
	0
	50
	45
	0
	1
	5

	285
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	5-25
	0
	50
	45
	0
	1
	5

	286
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	5-25
	0
	0
	2
	0
	2
	1

	287
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0-17
	0
	0
	2
	0
	10
	1

	288
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0-45
	0
	0
	10
	1
	10
	1

	289
	16 04 01*
	Odpadowa amunicja
	15-40
	0
	0
	1
	o
	10
	5

	290
	16 04 02*
	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
	15-40
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	291
	16 04 03*
	Inne materiały wybuchowe
	15-40
	0
	0
	1
	0
	10
	5

	292
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach 
(w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
	0-20
	0
	0
	20
	20
	10
	1

	293
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	0-40
	0
	0
	60
	20
	40
	20

	294
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	0-20
	0
	0
	60
	20
	40
	20

	295
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	0-40
	0
	0
	60
	20
	40
	20

	296
	16 06 06*
	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
	0-10
	0
	0
	1
	0
	30
	10

	297
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	0-45
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	298
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	0-40
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	299
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	300
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	301
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	302
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	303
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np.  admanganian potasowy)
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	304
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	20

	305
	16 09 03*
	Nadtlenki
(np. nadtlenek wodoru)
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	306
	16 09 04*
	Inne niewymienione substancje utleniające
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	307
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	308
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	309
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	0-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	310
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	0-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	311
	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	312
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	0-25
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	313
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	20-40
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	314
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	10-40
	0
	0
	20
	5
	15
	5

	315
	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
	20-40
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	316
	17 05 03*
	Gleba. i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	0-10
	0
	5
	5
	0
	5
	5

	317
	17 05 05*
	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	318
	17 06 03*
	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	319
	17 08 01*
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	0-10
	0
	0
	5
	0
	15
	5

	320
	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
	2-30
	0
	50
	45
	0
	5
	5

	321
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
	2-30
	0
	0
	1
	0
	1
	20

	322
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
	2-30
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	323
	18 01 02*
	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem
18 01 03)
	0-15
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	324
	18 01 03*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
	0-25
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	325
	18 01 06*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	0-40
	0
	0
	10
	1
	10
	5

	326
	18 01 08*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	5-25
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	327
	18 01 80*
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	328
	18 01 82*
	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
	0-20
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	329
	18 02 02*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
	0-25
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	330
	18 02 05*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	0-40
	0
	0
	10
	1
	10
	5

	331
	18 02 07*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	5-25
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	332
	19 01 05*
	Osady filtracyjne
(np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	20
	5
	20
	10

	333
	19 01 06*
	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	20
	5
	20
	10

	334
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	20
	5
	20
	10

	335
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	5-25
	0
	0
	20
	5
	20
	10

	336
	19 01 11*
	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	0-2
	0
	0
	10
	1
	5
	10

	337
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	40
	5
	30
	15

	338
	19 01 15*
	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	20
	5
	20
	10

	339
	19 01 17*
	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	20
	5
	20
	10

	340
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	0-45
	0
	0
	30
	10
	30
	10

	341
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	0-40
	0
	0
	10
	10
	10
	30

	342
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji
	10-40
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	343
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	5-45
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	344
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	5-20
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	345
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0-40
	0
	0
	5
	2
	5
	10

	346
	19 04 02*
	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	0-10
	0
	0
	40
	5
	30
	15

	347
	19 04 03*
	Niezeszklona faza stała
	0-10
	0
	0
	30
	5
	20
	10

	348
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	10-30
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	349
	19 08 07*
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	0-20
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	350
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	0-20
	0
	0
	5
	0
	5
	45

	351
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
	20-35
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	352
	19 08 11*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	353
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	354
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	15

	355
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	0-20
	0
	0
	1
	0
	1
	15

	356
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	10-30
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	357
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	20-40
	0
	0
	1
	0
	15
	5

	358
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	359
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
	5-20
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	360
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	5-15
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	361
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	0-20
	0
	0
	1
	0
	5
	5

	362
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	15-25
	0,1
	0
	5
	0
	10
	5

	363
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	0-40
	0
	0
	5
	2
	5
	5

	364
	19 13 01*
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	365
	19 13 03*
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	10

	366
	19 13 05*
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	367
	19 13 07*
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	0-10
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	368
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	15-30
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	369
	20 01 14*
	Kwasy
	0-10
	0
	0
	40
	5
	40
	1

	370
	20 01 15*
	Alkalia
	0-10
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	371
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	0-15
	0
	0
	1
	0
	10
	1

	372
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	0-42
	0,5
	0
	80
	3
	80
	10

	373
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	15-40
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	374
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	0-45
	0
	0
	5
	2
	5
	10

	375
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	0-15
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	376
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	5-25
	0
	0
	5
	0
	5
	1

	377
	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	15-25
	0,5
	0
	5
	0
	10
	5








3.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne.
Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne, dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku, w instalacji podstawowej IPPC Al do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów [Mg/rok]

	1
	01 01 01
	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
	1 400

	2
	01 01 02
	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
	700

	3
	01 03 06
	Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80, 01 03 81
	1 400

	4
	01 03 08
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 0l 03 07
	1 400

	5
	01 03 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
	1 400

	6
	01 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	7
	01 04 08
	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
	700

	8
	01 04 09
	Odpadowe piaski i iły
	1 400

	9
	01 04 10
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
	1 400

	10
	01 04 11
	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
	1 400

	11
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
	1 400

	12
	01 04 13
	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
	1 400

	13
	01 04 81
	Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
	2 800

	14
	01 04 83
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
	1 400

	15
	01 04 85
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
	1 400

	16
	01 04 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	17
	01 05 04
	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
	10 000

	18
	01 05 07
	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	10 000

	19
	01 05 08
	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	10 000

	20
	01 05 99
	Inne niewymienione odpady
	5 000

	21
	02 01 01
	Osady z mycia i czyszczenia
	4 200

	22
	02 01 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	2 800

	23
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	7 000

	24
	02 01 10
	Odpady metalowe
	2 800

	25
	02 01 81
	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
	2 800

	26
	02 01 82
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	4 200

	27
	02 01 83
	Odpady z upraw hydroponicznych
	2 100

	28
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	29
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	5 600

	30
	02 02 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	2 800

	31
	02 02 03
	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
	2 000

	32
	02 02 04
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	18200

	33
	02 02 81
	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
	2 800

	34
	02 02 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	35
	02 03 01
	Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
	4 200

	36
	02 03 02
	Odpady konserwantów
	3 000

	37
	02 03 03
	Odpady poekstrakcyjne
	5 000

	38
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	5 000

	39
	02 03 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	18 200

	40
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	41
	02 04 01
	Osady z oczyszczania i mycia buraków
	2 800

	42
	02 04 02
	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
	1 400

	43
	02 04 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7 000

	44
	02 04 99
	Inne niewymienione odpady
	4200

	45
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	4 000

	46
	02 05 02
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	16 800

	47
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	5 600

	48
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	49
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	2 000

	50
	02 06 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	8 400

	51
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	1 000

	52
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	53
	02 07 01
	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
	10 000

	54
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	6 000

	55
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	6 000

	56
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	5 000

	57
	02 07 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	12 600

	58
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	5 000

	59
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	5 000

	60
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
	5 600

	61
	03 01 82
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	18 200

	62
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	63
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	64
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	4 900

	65
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	4 200

	66
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
	18 200

	67
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	4 200

	68
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	2 800

	69
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	70
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	5 600

	71
	04 01 02
	Odpady z wapnienia
	5 600

	72
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	4 200

	73
	04 01 05
	Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
	4 200

	74
	04 01 06
	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	8 400

	75
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	18 200

	76
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	77
	04 02 10
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	5 000

	78
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
	16 800

	79
	04 02 80
	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
	5 000

	80
	04 02 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	81
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
	18 200

	82
	05 01 13
	Osady z uzdatniania wody kotłowej
	1 400

	83
	05 01 14
	Osady z kolumn chłodniczych
	1 400

	84
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	5 000

	85
	05 01 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	86
	05 06 04
	Odpady z kolumn chłodniczych
	1 400

	87
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	88
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	5 600

	89
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	90
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	91
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	92
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	4 000

	93
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	94
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	95
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
	18 200

	96
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	7 000

	97
	06 06 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	98
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	3 500

	99
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	100
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
	2 800

	101
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	102
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	103
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	104
	06 13 03
	Czysta sadza
	6 300

	105
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	106
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
	18 200

	107
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	2 800

	108
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	109
	07 02 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	18 200

	110
	07 02 17
	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
	6 300

	111
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	112
	07 03 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	18 200

	113
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	114
	07 04 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	25 200

	115
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
	8 400

	116
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	117
	07 05 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
	18 200

	118
	07 05 14
	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
	12 600

	119
	07 05 81
	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
	16 800

	120
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	8 400

	121
	07 06 12
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11
	21 000

	122
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	5 600

	123
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	124
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
	18 200

	125
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	126
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	15 000

	127
	08 01 16
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
	14 000

	128
	08 01 20
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
	14 000

	129
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	130
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	4 200

	131
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	2 800

	132
	08 02 03
	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
	2 800

	133
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	134
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	14 000

	135
	08 03 08
	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
	15 000

	136
	08 03 13
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	15 000

	137
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	4 200

	138
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	139
	08 04 14
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
	12 600

	140
	08 04 16
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
	5 000

	141
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	142
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	1 400

	143
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	1 400

	144
	09 01 99
	Inne niż wymienione odpady
	5 600

	145
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	1 800

	146
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	1 800

	147
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
	1 800

	148
	10 01 05
	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
	2 800

	149
	10 01 07
	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
	4 200

	150
	10 01 15
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
	2 800

	151
	10 01 17
	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
	2 800

	152
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
	4 200

	153
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	7 000

	154
	10 01 23
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
	5600

	155
	10 01 24
	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
	4 200

	156
	10 01 25
	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
	7 000

	157
	10 01 26
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
	5 000

	158
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	5 600

	159
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	160
	10 02 08
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
	2 800

	161
	10 02 12
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
	4 000

	162
	10 02 14
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	2 800

	163
	10 02 15
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	2 800

	164
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	1 400

	165
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	166
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	1 400

	167
	10 03 18
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
	4 200

	168
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	1 400

	169
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	1 400

	170
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
	1 400

	171
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	4 200

	172
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27
	2 000

	173
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	1 400

	174
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	3 000

	175
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
	3 000

	176
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	177
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	4 200

	178
	10 0509
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
	2 800

	179
	10 05 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	1 400

	180
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	181
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	2 100

	182
	10 06 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
	3 000

	183
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	184
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	1 400

	185
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	1 400

	186
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	187
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
	3 000

	188
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	189
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	2 100

	190
	10 08 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
	1 400

	191
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
	3 500

	192
	10 08 14
	Odpadowe anody
	3 500

	193
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	1 400

	194
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	2 800

	195
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
	3 000

	196
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	197
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	1 400

	198
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	1 400

	199
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	2  100

	200
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	2100

	201
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	4  000

	202
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	1400

	203
	10 10	12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
	1 400

	204
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	2100

	205
	10 10 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
	2 100

	206
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	207
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	3 500

	208
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	1 400

	209
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
	2 800

	210
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	1 400

	211
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
	2 800

	212
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

	1 400

	213
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	2 800

	214
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	7 000

	215
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	216
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	1 400

	217
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	1 400

	218
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	5 600

	219
	10 12 10
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
	1 400

	220
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
	3 500

	221
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7 000

	222
	10 12  99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	223
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	1 400

	224
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	1 400

	225
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
	1 400

	226
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	5 600

	227
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	1 400

	228
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione z 10 13 12
	1 400

	229
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	1 400

	230
	1013 81
	Odpady z produkcji gipsu
	1 400

	231
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	1 400

	232
	10 13 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	233
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	234
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	5 600

	235
	11 01 12
	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
	15 000

	236
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	5 000

	237
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	3 000

	238
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	1 400

	239
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
	1 400

	240
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	3 000

	241
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	3 000

	242
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	1 400

	243
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	1 400

	244
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	1 400

	245
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	1 400

	246
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	1 400

	247
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	2 800

	248
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	1 400

	249
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	1 400

	250
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	3 000

	251
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	1 400

	252
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	10 000

	253
	16 01 20
	Szkło
	1 400

	254
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	2 800

	255
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	256
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	2 800

	257
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	2 100

	258
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	10 000

	259
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80
	10 000

	260
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	10 000

	261
	16 05 05
	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
	4 900

	262
	16 05 09
	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
	3 000

	263
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	3 000

	264
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	3 500

	265
	16 08 03
	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
	3 500

	266
	16 08 04
	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
	3 500

	267
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	6 000

	268
	16 10 04
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
	6 300

	269
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	21 000

	270
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	21 000

	271
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	2 800

	272
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	2 800

	273
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	4 200

	274
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	1 400

	275
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	276
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	2 100

	277
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	7 000

	278
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	7 000

	279
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	4 200

	280
	18 01 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
(z wyłączeniem 18 01 03)
	2 000

	281
	18 01 04
	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
	8 400

	282
	18 01 07
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
	8 400

	283
	18 01 09
	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
	8 400

	284
	18 01 81
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
	8 400

	285
	18 02 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem
18 02 02)
	8 400

	286
	18 02 03
	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
	8 400

	287
	18 02 06
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
	8 400

	288
	18 02 08
	Leki inne niż wymienione w 18 02 07
	8 400

	289
	19 01 12
	żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
	1 400

	290
	19 01 14
	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
	1 400

	291
	19 01 16
	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
	1 400

	292
	19 01 18
	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
	2 100

	293
	19 01 19
	Piaski ze złóż fluidalnych
	1 400

	294
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	295
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
	7 000

	296
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
	4 200

	297
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	5 000

	298
	19 04 01
	Zeszklone odpady
	1 400

	299
	19 04 04
	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia
	2 000

	300
	19 05 01
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
	2 800

	301
	19 05 02
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
	4 200

	302
	19 05 03
	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
	8 400

	303
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady
	6 000

	304
	19 06 03
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	4 000

	305
	19 06 04
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	1 400

	306
	19 06 05
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	4 000

	307
	19 06 06
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	1 400

	308
	19 06 99
	Inne niewymienione odpady
	4 000

	309
	19 08 01
	Skratki
	10 000

	310
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	8 400

	311
	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	10 000

	312
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	8 000

	313
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
	10 000

	314
	19 08 14
	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
	14 000

	315
	19 08 99
	Inne niewymienione odpady
	8 400

	316
	19 09 01
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
	10 000

	317
	19 09 02
	Osady z klarowania wody
	4 000

	318
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody
	1 400

	319
	19 09 06
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	8 400

	320
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	321
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	1 400

	322
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	1 400

	323
	19 11 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
	14 000

	324
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	325
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	2 800

	326
	19 13 02
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
	2 800

	327
	19 13 04
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
	8 400

	328
	19 13 06
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
	8 400

	329
	19 13 08
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
	10 000

	330
	20 01 01
	Papier i tektura
	3 000

	331
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	3 000

	332
	20 01 10
	Odzież
	3 000

	333
	20 01 11
	Tekstylia
	3 000

	334
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	3 000

	335
	20 01 28
	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	3 000

	336
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	3 000

	337
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	5 000

	338
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	3 000

	339
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	3 000

	340
	20 01 41
	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
	2 800

	341
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	10 500

	342
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	3 000

	343
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	3 000

	344
	20 02 03
	Inne odpady nieulegające biodegradacji
	3 000

	345
	20 03 02
	Odpady z targowisk
	3 000

	346
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	1 400

	347
	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	3 000

	348
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	1 400

	349
	20 03 99
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	1 000

	350
	15 01 04
	Opakowania z metali
	100

	351
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	100











3.3. Unieszkodliwianie w procesie D13.

3.3.1. Odpady niebezpieczne.
 
Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D13 w ciągu roku, w instalacji IPPC A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13.

	Lp. 
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów [Mg/rok]

	1
	01 03 04*
	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
	2 800

	2
	01 03 05*
	Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
	2 800

	3
	01 03 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
	2 800

	4
	01 03 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
	1 400

	5
	01 04 07*
	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
	2 800

	6
	01 04 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	7
	01 04 82*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	8
	01 04 84*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	9
	03 01 04*
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	10
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	11
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	8 400

	12
	04 02 16*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	13
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	14
	05 01 02*
	Osady z odsalania
	5 600

	15
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników
	5 600

	16
	05 01 04*
	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
	5 600

	17
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	5 600

	18
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	19
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	7 000

	20
	05 01 15*
	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
	9 000

	21
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	1 400

	22
	06 03 11*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	2 800

	23
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	1400

	24
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	1 400

	25
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	1 400

	26
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	2 800

	27
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9000

	28
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	1 400

	29
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	1400

	30
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	2 800

	31
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	2 800

	32
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	33
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	9 000

	34
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	8 400

	35
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	2 800

	36
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	37
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	38
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	39
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	40
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	41
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	9 000

	42
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	43
	07 02 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	44
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	45
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
	7 000

	46
	07 02 16*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	7 000

	47
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	48
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	49
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	50
	07 0310*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	51
	07 03 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	52
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	53
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	54
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	55
	07 04 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	56
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	57
	07 04 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	58
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	59
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	60
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	61
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	62
	07 05 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	63
	07 05 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	64
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	65
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	66
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	67
	07 06 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	68
	07 06 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	69
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	8 400

	70
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	8 400

	71
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	7 000

	72
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	7 000

	73
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	74
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	9 000

	75
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	9 000

	76
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	77
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	78
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	9 000

	79
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	9 000

	80
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	7 000

	81
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	7 000

	82
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	1 400

	83
	10 01 04*
	Popioły lotne i pyły z kodów z paliw płynnych
	3 000

	84
	10 01 13*
	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
	3 000

	85
	10 01 14*
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	86
	10 01 16*
	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	87
	10 01 18*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	88
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	89
	10 02 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	90
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierającej olej
	3 000

	91
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	92
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	2 800

	93
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	9 000

	94
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	95
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	96
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	97
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	98
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	99
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	100
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	3 000

	101
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	3 000

	102
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	103
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	104
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	105
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	3 000

	106
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	107
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	108
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	109
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	2 800

	110
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	3 000

	111
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	112
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	113
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	114
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	115
	10 08 10*
	Zgary z wytopu o właściwościach pędnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	2 800

	116
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	3 000

	117
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	118
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	119
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	3 000

	120
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	121
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	122
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	1 400

	123
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	1 400

	124
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	125
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	126
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	127
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	1 400

	128
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	129
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	2 800

	130
	10 11 13*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	131
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancję niebezpieczne
	3 000

	132
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	133
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	134
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	135
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	2 800

	136
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	137
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	2 800

	138
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
	2 800

	139
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	7 000

	140
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	141
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	142
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	7 000

	143
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	144
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	2 800

	145
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	146
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	147
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	7 000

	148
	11 03 02*
	Inne odpady
	7 000

	149
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	150
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	7 000

	151
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	9 000

	152
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	153
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	154
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	7 000

	155
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	156
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	9 000

	157
	13 05 01* 
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	7 000

	158
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	9 000

	159
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	9 000

	160
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	9 000

	161
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	9 000

	162
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	9 000

	163
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	9 000

	164
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	9 000

	165
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	9 000

	166
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
	2 800

	167
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	9 000

	168
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	7 000

	169
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	2 800

	170
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	2 800

	171
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	2 800

	172
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	173
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	174
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	9 000

	175
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	9 000

	176
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
	2 800

	177
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	2 800

	178
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	9 000

	179
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	9 000

	180
	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	181
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	9 000

	182
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	9 000

	183
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	9 000

	184
	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową smołę i inne substancje niebezpieczne
	7 000

	185
	17 05 03*
	Gleba i ziemią w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	7 000

	186
	17 05 05*
	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
	7 000

	187
	17 06 03*
	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	188
	17 08 01*
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	7 000

	189
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
	1 400

	190
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	191
	18 01 08*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	8 400

	192
	18 02 07*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	8 400

	193
	19 01 05*
	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	194
	19 01 06*
	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	195
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	196
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	197
	19 01 11*
	2užle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	198
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	199
	19 01 15*
	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	200
	19 01 17*
	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	2 800

	201
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	9 000

	202
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	203
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	204
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	205
	19 03 04*
	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
	2 800

	206
	19 03 06*
	Odpady niebezpieczne zestalone
	2 800

	207
	19 04 02*
	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	2 800

	208
	19 04 03*
	Niezeszklona faza stała
	2 800

	209
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	9 000

	210
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	2 800

	211
	19 08 11*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
	9 000

	212
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	9 000

	213
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	214
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	215
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	5 600

	216
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	9 000

	217
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	218
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	7 000

	219
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	220
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	9 000

	221
	19 13 01*
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	222
	19 13 03*
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	223
	19 13 05*
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	7 000

	224
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	3 000

	225
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	5 000

	226
	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	3 000



3.3.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

[bookmark: _Hlk194574396]Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D13 w ciągu roku, na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., w instalacji podstawowej IPPC A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Ilość odpadów [Mg/rok]

	1
	01 01 01
	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
	1 400

	2
	01 01 02
	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
	700

	3
	01 03 06
	Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
	1 400

	4
	01 03 08
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
	1 400

	5
	01 03 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
	1 400

	6
	01 03 99
	Inne niewymienione odpady
	1 400

	7
	01 04 08
	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
	700

	8
	01 04 09
	Odpadowe piaski i iły
	1 400

	9
	01 04 10
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
	1 400

	10
	01 04 11
	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
	1 400

	11
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
	1 400

	12
	01 04 13
	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
	1 400

	13
	01 04 81
	Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
	2 800

	14
	01 04 83
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
	1 400

	15
	01 04 85
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
	1 400

	16
	01 04 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	17
	01 05 99
	Inne niewymienione odpady
	2 100

	18
	02 01 01
	Osady z mycia i czyszczenia
	4 200

	19
	02 01 10
	Odpady metalowe
	2 800

	20
	02 01 83
	Odpady z upraw hydroponicznych
	2100

	21
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 100

	22
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	5 600

	23
	02 02 04
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	9 000

	24
	02 02 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	25
	02 03 01
	Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
	4 200

	26
	02 03 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	9 000

	27
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	28
	02 04 01
	Osady z oczyszczania i mycia buraków
	2 800

	29
	02 04 02
	Nienormatywne węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
	1 400

	30
	02 04 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7 000

	31
	02 04 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	32
	02 05 02
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	9 000

	33
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	34
	02 06 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	8 400

	35
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	36
	02 07 01
	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
	4 200

	37
	02 07 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	9 000

	38
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	39
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
	5 600

	40
	03 01 82
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	9 000

	41
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	42
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	43
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	4 900 

	44
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	4 200

	45
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
	9 000

	46
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	4 200

	47
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	2 800

	48
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	49
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	5 600

	50
	04 01 02
	Odpady z wapnienia
	5 600

	51
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	4 200

	52
	04 01 05
	Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
	4 200

	53
	04 01 06
	Osady zawierające chrom,  z zakładowych oczyszczalni ścieków
	8 400

	54
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	9 000

	55
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	56
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
	9 000

	57
	04 02 80
	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
	4 200

	58
	04 02 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	59
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
	9 000

	60
	05 01 13
	Osady z uzdatniania wody kotłowej
	1 400

	61
	05 01 14
	Osady z kolumn chłodniczych
	1 400

	62
	05 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	63
	05 06 04
	Odpady z kolumn chłodniczych
	1 400

	64
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	65
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	5 600

	66
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	67
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	68
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	69
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	2 800

	70
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	71
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	72
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
	9 000

	73
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	7 000

	74
	06 06 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	75
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	3 500

	76
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	3 500

	77
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
	2 800

	78
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	79
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	80
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	81
	06 13 03
	Czysta sadza
	6 300

	82
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	83
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 07 01 11
	9 000

	84
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	2 800

	85
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	86
	07 02 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	9 000

	87
	07 02 17
	Osady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
	6 300

	88
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	89
	07 03 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	9 000

	90
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	91
	07 04 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	9 000

	92
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	93
	07 05 14
	Odpady stale inne niż wymienione w 07 05 13
	9 000

	94
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	8 400

	95
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	5 600

	96
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	97
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
	9 000

	98
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	99
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	100
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	4 200

	101
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	2 800

	102
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	103
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	9 000

	104
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	4 200

	105
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	106
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	5 600

	107
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	1 400

	108
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	1 400

	109
	09 01 99
	Inne niż wymienione odpady
	5 600

	110
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	1 800

	111
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	1 800

	112
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
	1 800

	113
	10 01 05
	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
	2 800

	114
	10 01 07
	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
	4  200

	115
	10 01 15
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalaniem inne niż wymienione w 10 01 14
	2 800

	116
	10 01 17
	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
	2 800

	117
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
	4 200

	118
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	7 000

	119
	10 01 24
	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
	4 200

	120
	10 01 25
	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
	7 000

	121
	10 01 26
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
	1 400

	122
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	5 600

	123
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	124
	10 02 08
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
	2 800

	125
	10 02 12
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
	1 400

	126
	10 02 14
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	2 800

	127
	10 02 15
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	2 800

	128
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	1 400

	129
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	130
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	1 400

	131
	10 03 18
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
	4 200

	132
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	1 400

	133
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	1 400

	134
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
	1 400

	135
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	4 200

	136
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27
	2 000

	137
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	1 400

	138
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	139
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
	2 100

	140
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	141
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	4 200

	142
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
	2 800

	143
	10 05 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	1 400

	144
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	145
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	2 100 

	146
	10 06 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
	2 100

	147
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	148
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	1 400 

	149
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	1 400

	150
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	3 000

	151
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
	1 400

	152
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	153
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	2 100

	154
	1008 11
	Zgary i piana inne niż wymienione w 10 08 10
	1 400

	155
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
	3 500

	156
	10 08 14
	Odpadowe anody
	3 500

	157
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	1 400

	158
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	2 800

	159
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
	1 400

	160
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	161
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	1 400

	162
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż "mienione w 10 09 11
	1 400

	163
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	2 100

	164
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	2 100

	165
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	166
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	1 400

	167
	10 10 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
	1 400

	168
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	2 100

	169
	10 10 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione
	2 100

	170
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	171
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	3 500

	172
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	1 400

	173
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
	2 800

	174
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	1 400

	175
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
	2 800

	176
	1011 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
	1 400

	177
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	2 800

	178
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	7 000

	179
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	180
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	1 400

	181
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	1 400

	182
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	5 600

	183
	10 12 10
	Odpady stale z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
	1 400

	184
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1 1
	3 500

	185
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7 000

	186
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	187
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	1 400

	188
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	1 400

	189
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
	1 400

	190
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	5 600

	191
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	1 400

	192
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
	1 400

	193
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	1 400

	194
	10 13 81
	Odpady z produkcji gipsu
	1 400

	195
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	1 400

	196
	10 13 99
	Inne niewymienione odpady
	1 400

	197
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	1 400

	198
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	5 600

	199
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	1 400

	200
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	1 400

	201
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	1 400

	202
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
	1 400

	203
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	1 400

	204
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	1 400

	205
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	1 400

	206
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	1 400

	207
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	1 400

	208
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	1 400

	209
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	1400

	210
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	2 800

	211
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	1 400

	212
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	1 400

	213
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	214
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	14 00

	215
	16 01 20
	Szkło
	1 400

	216
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	2 800

	217
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	218
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	2 800

	219
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	2 100

	220
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	3 000

	221
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	222
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	9 000

	223
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	9 000

	224
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	2 800

	225
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	2 800

	226
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	4 200

	227
	17 01 81 
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	1 400

	228
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	1 400

	229
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	2 100

	230
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	7 000

	231
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	7 000

	232
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	4 200

	233
	18 01 09
	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
	8 400

	234
	18 02 08
	Leki inne niż wymienione w 18 02 07
	8 400

	235
	19 01 12
	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
	1 400

	236
	19 01 14
	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
	1 400

	237
	19 01 16
	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
	1 400

	238
	19 01 18
	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
	2 100

	239
	19 01 19
	Piaski ze złóż fluidalnych
	1 400

	240
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	2 100

	241
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
	7 000

	242
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
	4 200

	243
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	244
	19 04 01
	Zeszklone odpady
	1 400

	245
	19 05 01
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
	2 800

	246
	19 05 02
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
	4 200

	247
	19 05 03
	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
	8 400

	248
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	249
	19 06 04
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	1 400

	250
	19 06 06
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	1 400

	251
	19 06 99
	Inne niewymienione odpady
	2 800

	252
	19 08 01
	Skratki
	9 000

	253
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	8 400

	254
	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	9 000

	255
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1 1
	9 000

	256
	19 08 14
	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
	9 000

	257
	19 08 99
	Inne niewymienione odpady
	8 400

	258
	19 09 01
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
	9 000

	259
	19 09 02
	Osady z klarowania wody
	1 400

	260
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody
	1 400

	261
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	4 200

	262
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	1 400

	263
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	1 400

	264
	 19 11 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione
	9 000

	265
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	7 000

	266
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	2 800

	267
	19 13 02
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
	2 800

	268
	19 13 04
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
	8 400

	269
	19 13 06
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
	8 400

	270
	20 01 01
	Papier i tektura
	3 000

	271
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	3 000

	272
	20 01 10
	Odzież
	3 000

	273
	20 01 11
	Tekstylia
	3 000

	274
	20 01 28
	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	3 000

	275
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	2 800

	276
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	5 000

	277
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	3 000

	278
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	3 000

	279
	20 01 41
	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
	2 800

	280
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	3 000

	281
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	3 000

	282
	20 02 03
	Inne odpady nieulegające biodegradacji
	3 000

	283
	20 03 02
	Odpady z targowisk
	3 000

	284
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	1 400

	285
	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	1 400

	286
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	1 400



4. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów.

4.1. Miejsce i dopuszczalne metody odzysku odpadów w procesie R1.

Odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, prowadzony jest w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, zlokalizowanej na terenie zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 16.

Odzysk odpadów w procesie R1, przebiega w tej samej instalacji co unieszkodliwianie odpadów w procesie D10, tj. w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, w procesie spalania w piecu obrotowym symbol HHC10AV001 produkcji HUMBOLDT WEDAG ZAB GMBH oraz w komorze dopalania, o symbolu HHC20AV001 wg projektu firmy Steinmuller.

Maksymalna roczna wydajność instalacji do termicznego przekształcania odpadów, wynosi 50 000 Mg/rok (tj. 150 Mg/dobę, 6,25 Mg/h).

Instalacja podstawowa IPPC A1 , wyposażona jest w urządzenia techniczne do odzysku energii:

· kocioł odzysknicowy, o wydajności 15 Mg pary wodnej, o ciśnieniu 20 bar i temperaturze 270 0C oraz wymienniki ciepła (LUVO, DaGaVo 1, 2, 3), pobierające parę w ilości ok. 3 Mg/h.

Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywana jest turbina kondensacyjna typ K1 6-2 z generatorem o napięciu 400 V produkcji firmy Ekol Brno. Instalacja wytwarza energię elektryczną, w ilości 50-1400 kW, przy zużyciu pary do 10 Mg/h.

4.2. Miejsce i dopuszczalne metody unieszkodliwiania odpadów w procesie D10.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, prowadzone jest w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, zlokalizowanej na terenie zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 16.


Unieszkodliwianie odpadów w procesie D10 przebiega w tej samej instalacji, co odzysk odpadów w procesie R1, tj. instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, w procesie spalania w piecu obrotowym symbol HHC10AV001 produkcji HUMBOLDT WEDAG ZAB GMBH oraz w komorze dopalania o symbolu HHC20AV001 wg projektu firmy Steinmuller.

Maksymalna roczna wydajność instalacji do termicznego przekształcania odpadów, wynosi 50 000 Mg/rok (tj. 150 Mg/dobę; 6,25 Mg/h).

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów wspomagana jest przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, wykonaną według technologii stosowanej w funkcjonujących instalacjach w grupie VEOLIA SARP, o maksymalnej rocznej zdolności przerobowej 40 000 Mg odpadów/rok, w której prowadzony jest proces przygotowania odpadów ciekłych do termicznego przekształcania.

Odpady medyczne i weterynaryjne, podawane są do pieca obrotowego, za pomocą linii podawania odpadów medycznych (linia Horstmann), w której skład wchodzi: zespół przenośników łańcuchowych segmentowych, winda do transportu pionowego pojemników, układ obracania i opróżniania pojemników 1100 litrów, przenośnik płytkowy dozujący, sterowany w trybie ciągłym przez układ falownikowy. Średnia waga odpadu w pojemniku to około 150 kg, masa całego pojemnika z odpadami maksymalnie 350 kg. Wydajność linii: 15 szt. pojemników na godzinę, tj. 2,25 Mg/h.

Odpady medyczne i weterynaryjne podawane są do pieca obrotowego w trybie ciągłym. Odpady medyczne i weterynaryjne, w tym zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne, podczas termicznego przekształcania, umieszcza się bezpośrednio w piecu, bez wcześniejszego mieszania z innymi kategoriami odpadów.

4.3. Miejsce i dopuszczalne metody odzysku w procesie D13.

Proces D13 - sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1—D12.

[image: ][image: ]Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne prowadzone jest w instalacji podstawowej IPPC A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13, zlokalizowanej na terenie zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 16. Instalacja zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów HMO.


Instalację stanowi kruszarka jednowałowa Untha, o przepustowości 20 m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi. Urządzenia wchodzące w skład instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 są wykorzystywane również na potrzeby prowadzenia procesu D10 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów (wchodzą w skład węzła 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów).

Maksymalna roczna wydajność instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, wynosi 10 000 Mg odpadów w ciągu roku (tj. 38,4 Mg/dobę i 3,2 Mg/h).

W instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, prowadzone będą procesy kruszenia i wstępnego mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne. Procesy kruszenia i mieszania mają na celu poprawę bezpieczeństwa procesu unieszkodliwiania powstałych odpadów (w procesie termicznego przekształcania), zapewniają homogenizację odpadów oraz zmniejszenie ich objętości, co zapewnia minimalizację negatywnego oddziaływania na środowiska w wyniku ich transportu. 
Procesy mieszania prowadzone są po badaniach laboratoryjnych odpadów określających możliwość bezpiecznego ich mieszania, w związku z tym w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

5. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów.

Odpady przyjmowane do odzysku magazynowane są na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o., w obiektach wchodzących w skład instalacji podstawowej IPPC A1 — Węzeł 1.1 Węzeł 1.1 Węzeł przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów. 

5.1. Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu odzysku R1: 

	Nr
	Obiekty przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów
	Symbol obiektu
	Charakter odpadów
	Sposób magazynowania

	a
	Hala Magazynowa Odpadów
	HMO
	odpady stałe i pastowate
	w zasobnikach lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach

	b
	Wiata Beczek
	WB
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach

	c
	Hala Beczek
	HB
	odpady ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym

	d
	Zbiorniki Manipulacyjne
	ZM
	odpady ciekłe
	w zbiorniku

	e
	Hala Przepakowania Odpadów
	HPO
	odpady stałe
	w opakowaniach

	f
	Wiata Odpadów
	WO
	w opakowaniach
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach

	g
	Magazyn KTC
	KTC
	odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne (np. chemikalia)
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach

	h
	Plac Magazynowy
	WP
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w boksie

	i
	Kontener Odpadów Specjalnych
	KOS
	odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

	j
	Wiata Magazynowa Odpadów
	WMO
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

	k
	Wiata Magazynowa WM4
	WM4
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	na paletach - w pojemnikach, beczkach, opakowaniach



5.2. Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu unieszkodliwiania D10:
 
Sposób i miejsca magazynowania odpadów:

	Nr
	Obiekty węzła 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów
	Symbol obiektu
	Charakter odpadów
	Sposób magazynowania

	a
	Hala Magazynowania Odpadów
	HMO
	odpady stałe i pastowate
	w zasobnikach lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach


	b
	Wiata Beczek
	WB
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach


	c
	Hala Beczek
	HB
	odpady ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym


	d
	Zbiorniki Manipulacyjne
	ZM
	odpady ciekłe
	w zbiorniku


	e
	Hala Przepakowania Odpadów
	HPO
	odpady stałe
	w opakowaniach


	f
	Wiata Odpadów
	WO
	w opakowaniach
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach


	g
	Magazyn KTC
	KTC
	odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne 
(np. chemikalia)
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach


	h
	Wiata plandekowa
	WP
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w boksie


	i
	Kontener na Odpady Specjalne
	KOS
	odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach


	j
	Wiata Magazynowa Odpadów
	WMO
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach

	k
	Magazyn Odpadów Medycznych
	MOM
	odpady medyczne i weterynaryjne
	luzem ułożone w sposób uporządkowany w szczelnie zamkniętych workach i pojemnikach lub w kontenerach o pojemności 1100 l

	l
	Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych
	MROM
	odpady medyczne
	w szczelnych, specjalistycznych pojemnikach

	ł
	Wiata Magazynowa WM4
	WM4
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	na paletach – w pojemnikach, beczkach, opakowaniach



5.3. Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu unieszkodliwiania D13.
Sposób i miejsca magazynowania odpadów.

	Nr
	Obiekty węzła 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów
	Symbol obiektu
	Charakter odpadów
	Sposób magazynowania

	a
	Hala Magazynowa Odpadów
	HMO
	odpady stałe i pastowate
	w zasobnikach lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

	b
	Wiata Beczek
	WB
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

	c
	Hala Przepakowania Odpadów
	HPO
	odpady stałe
	w opakowaniach.

	d
	Wiata Odpadów
	WO
	w opakowaniach
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach

	e
	Wiata Magazynowa Odpadów
	WMO
	odpady stałe, pastowate, ciekłe
	w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

	f
	Wiata Magazynowa WM4
	WM4
	odpady stałe, pastowate
	na paletach — w pojemnikach, beczkach, opakowaniach


5.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, w poszczególnych miejscach magazynowania oraz łącznie na terenie zakładu, przedstawiono w tabelach poniżej.
	magazynowania odpadów przeznaczonych 	procesu 
	 
	 

2
2
148
5.4.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Hala Magazynowa Odpadów HMO.

	LP-
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być
magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	01 01 01
	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
	300
	1 400

	2
	01 01 02
	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
	225
	700

	3
	01 03 04*
	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
	150
	2 800

	4
	01 03 05*
	Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
	150
	2 800

	5
	01 03 06
	Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
	150
	2 800

	6
	01 03 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
	150
	2 800

	7
	01 03 08
	odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione 
w 01 03 07
	100
	1 800

	8
	01 03 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	2 800

	9
	01 03 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
	200
	1 800

	10
	01 03 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 000

	11
	01 04 07*
	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
	200
	2 800

	12
	01 04 08
	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
	300
	1 400

	13
	01 04 09
	Odpadowe piaski i iły
	225
	2 800

	14
	01 04 10
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
	200
	1 800

	15
	01 0411
	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
	200
	2800

	16
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione 
w 01 04 07 i 01 04 11
	300
	2 800

	17
	01 0413
	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
	200
	2 800

	18
	01 04 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
	300
	2 800

	19
	01 04 81
	Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione 
w 01 04 80
	100
	2 800

	20
	01 04 82*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
	150
	2 800

	21
	01 04 83
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
	200
	2 800

	22
	01 04 84*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
	200
	2800

	23
	01 04 85
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud forsforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
	200
	2 800

	24
	01 04 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	4 500

	25
	01 05 04
	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
	150
	5 000

	26
	01 05 05*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
	300
	3 500

	27
	01 05 06*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
	300
	3 500

	28
	01 05 07
	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	300
	5 000

	29
	01 05 08
	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	300
	5 000

	30
	01 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 000

	31
	02 01 01
	Osady z mycia i czyszczenia
	300
	2 400

	32
	02 01 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	5
	1 000

	33
	02 01 03
	Odpadowa masa roślinna
	50
	2 000

	34
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
	200
	10 000

	35
	02 01 06
	Odchody zwierzęce
	50
	700

	36
	02 01 07
	Odpady z gospodarki leśnej
	100
	2 800

	37
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	800

	38
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	100
	1 000

	39
	02 01 10
	Odpady metalowe
	80
	2 800

	40
	02 01 83
	Odpady z upraw hydroponicznych
	50
	1 200

	41
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 800

	42
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	50
	1 500

	43
	02 02 03
	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
	100
	8 000

	44
	02 02 04
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	350
	18 200

	45
	02 02 82
	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
	200
	1 000

	46
	02 02 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 500

	47
	02 03 01
	Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
	150
	4 200

	48
	02 03 02
	Odpady konserwantów
	20
	2 400

	49
	02 03 03
	Odpady poekstrakcyjne
	100
	3 500

	50
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	200
	8 000

	51
	02 03 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	13 000

	52
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
	200
	2 200

	53
	02 03 81
	Odpady z produkcji pasz roślinnych
	200
	2 000

	54
	02 03 82
	Odpady tytoniowe
	25
	2 200

	55
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	2 700

	56
	02 04 01
	Osady z oczyszczania i mycia buraków
	50
	2 800

	57
	02 04 02
	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
	50
	2 800

	58
	02 04 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	300
	5 500

	59
	02 04 80
	Wysłodki
	100
	1 400

	60
	02 04 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	7 400

	61
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania
	200
	8 000

	62
	02 05 02
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	16 000

	63
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	40
	600

	64
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	4 000

	65
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	100
	8 500

	66
	02 06 02
	Odpady konserwantów
	50
	900

	67
	02 06 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	300
	7 500

	68
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	44
	2 000

	69
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 500

	70
	02 07 01
	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
	100
	6 000

	71
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	100
	4 500

	72
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	150
	3 000

	73
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	200
	11 000

	74
	02 07 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	300
	11 000

	75
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	200
	3 500

	76
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 300

	77
	03 01 01
	Odpady kory i korka
	50
	8 400

	78
	03 01 04*
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
	50
	14 000

	79
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
	50
	5 600

	80
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	81
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione 
w 03 01 80
	50
	3 000

	82
	03 01 82
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	300
	17 000

	83
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	7 000

	84
	03 02 01*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	50
	1 000

	85
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	100
	1 000

	86
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	40
	800

	87
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	40
	800

	88
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	40
	800

	89
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	6 000

	90
	03 03 01
	Odpady z kory i drewna
	150
	8 400

	91
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	100
	3 400

	92
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	100
	2 800

	93
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
	100
	4 000

	94
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
	100
	2 000

	95
	03 0310
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
	100
	3 000

	96
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 
w 03 03 10
	100
	16 000

	97
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	40
	2 000

	98
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	40
	1 500

	99
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	2 500

	100
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	100
	3 800

	101
	04 01 02
	Odpady z wapnienia
	100
	3 500

	102
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	50
	5 000

	103
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	50
	2 200

	104
	04 01 05
	Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
	100
	2 200

	105
	04 01 06
	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	6 000

	106
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	15 800

	107
	04 01 08
	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
	100
	4 500

	108
	04 01 09
	Odpady z polerowania i wykańczania
	100
	3 000

	109
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	4 200

	110
	04 02 09
	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
	300
	11 900

	111
	04 02 10
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	200
	3 500

	112
	04 0214*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
	100
	2 600

	113
	04 02 15
	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
	100
	2 500

	114
	04 0216*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	115
	04 02 17
	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
	100
	1 500

	116
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	12 000

	117
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
	100
	15 000

	118
	04 02 21
	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
	100
	4 200

	119
	04 02 22
	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
	100
	4 200

	120
	04 02 80
	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
	100
	3 800

	121
	04 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	3 000

	122
	05 01 02*
	Osady z odsalania
	100
	4 000

	123
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników
	100
	4 000

	124
	05 01 04*
	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
	100
	3 000

	125
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej
	100
	2 500

	126
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	100
	3 000

	127
	05 01 07*
	Kwaśne smoły
	100
	12 000

	128
	05 01 08*
	Inne smoły
	100
	12 000

	129
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	300
	11 000

	130
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
	300
	15 000

	131
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	100
	1 000

	132
	05 01 13
	Osady z uzdatniania wody kotłowej
	50
	2 800

	133
	05 01 14
	Osady z kolumn chłodniczych
	50
	2 800

	134
	05 01 15*
	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
	75
	15 000

	135
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	150
	3 200

	136
	05 01 17
	Bitum
	150
	5 600

	137
	05 01 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	4 000

	138
	05 06 01*
	Kwaśne smoły
	150
	3 500

	139
	05 06 03*
	Inne smoły
	150
	17 000

	140
	05 06 04
	Odpady z kolumn chłodniczych
	20
	2 800

	141
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	3 000

	142
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	40
	600

	143
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	50
	2 600

	144
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	2 500

	145
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 200

	146
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	10
	600

	147
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	10
	600

	148
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	10
	600

	149
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	10
	200

	150
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	80
	1 300

	151
	06 0311*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	50
	1 200

	152
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	50
	700

	153
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	50
	1 400

	154
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 500

	155
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	50
	600

	156
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	50
	600

	157
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	50
	1 000

	158
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 000

	159
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	12 000

	160
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
	200
	17 000

	161
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	100
	1 700

	162
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	200
	4 000

	163
	06 06 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	5 000

	164
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	200
	1 400

	165
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 800

	166
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	200
	3 000

	167
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	4 600

	168
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	100
	1300

	169
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
	200
	1 300

	170
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 000

	171
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100
	3 800

	172
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 300

	173
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 000

	174
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	100
	1 400

	175
	0613 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	200
	6 000

	176
	06 13 03
	Czysta sadza
	100
	4 800

	177
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	100
	4 100

	178
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 600

	179
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	10 000

	180
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	10 000

	181
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	12 700

	182
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
	200
	16 700

	183
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	50
	1 600

	184
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 500

	185
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 500

	186
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	2 500

	187
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	4 200

	188
	07 02 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	4 800

	189
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	12 000

	190
	07 02 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	200
	15 500

	191
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych
	150
	10 000

	192
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
	100
	6 000

	193
	07 02 15
	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
	100
	6 000

	194
	07 0216*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	100
	6 000

	195
	07 0217
	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
	100
	5 400

	196
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	100
	9 000

	197
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	7 500

	198
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 700

	199
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	2 000

	200
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	5 000

	201
	07 0310*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	150
	4 000

	202
	07 0311*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	11 000

	203
	07 0312
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	200
	14 300

	204
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	6 000

	205
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	3 000

	206
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	3 000

	207
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	4 500

	208
	07 0410*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	4 500

	209
	07 0411*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	11 500

	210
	07 04 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	300
	21 000

	211
	07 0413*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	200
	11 000

	212
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	200
	4 000

	213
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 
w 07 04 80
	200
	2 500

	214
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 500

	215
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	2 500

	216
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	2 500

	217
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	150
	4 500

	218
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	4 500

	219
	07 0511*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	11 000

	220
	07 0512
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 
w 07 05 11
	150
	6 000

	221
	07 0513*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	200
	8 000

	222
	07 0514
	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
	100
	10 500

	223
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	224
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	8 000

	225
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	150
	2 500

	226
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	150
	2 500

	227
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	150
	4 000

	228
	07 0610*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	150
	4 000

	229
	07 0611*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	10 000

	230
	07 06 12
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 
w 07 06 11
	200
	9 000

	231
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	150
	2 300

	232
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek
	50
	3 500

	233
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 600

	234
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	2 500

	235
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	2 500

	236
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	4 000

	237
	07 0710*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	150
	4 000

	238
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	11 000

	239
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 
w 07 07 11
	200
	15 000

	240
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	6 500

	241
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	5 500

	242
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	50
	3 000

	243
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	7 500

	244
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
	50
	7 000

	245
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	7 000

	246
	08 01 16
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w  08 01 15
	100
	7 000

	247
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	150
	7 000

	248
	08 01 18
	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
	50
	4 500

	249
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 600

	250
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	200
	6 000

	251
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	100
	1 200

	252
	08 02 03
	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
	200
	1 500

	253
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 000

	254
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	100
	5 000

	255
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	25
	6 000

	256
	08 0315
	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
	25
	6 000

	257
	08 0317*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	258
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	50
	3 000

	259
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	4 000

	260
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	35
	7 000

	261
	08 0410
	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
	25
	4 000

	262
	08 0411*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	35
	7 000

	263
	08 04 12
	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
	25
	5 000

	264
	08 0413*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	100
	11 000

	265
	08 0414
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione 
w 08 04 13
	200
	9 000

	266
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	5 000

	267
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	25
	3 000

	268
	09 01 07
	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
	25
	1 100

	269
	09 01 08
	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
	25
	1 100

	270
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	25
	600

	271
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03
	25
	600

	272
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	25
	600

	273
	09 01 99
	Inne niż wymienione odpady
	200
	3 000

	274
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	200
	1 600

	275
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	200
	1 600

	276
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
	200
	1 600

	277
	10 01 04*
	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
	200
	2 500

	278
	10 01 05
	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
	200
	1 900

	279
	10 01 07
	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
	200
	2 100

	280
	10 01 13*
	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
	200
	6 000

	281
	10 01 14*
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 600

	282
	1001 15
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
	200
	5 600

	283
	10 01 16*
	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 600

	284
	10 01 17
	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
	200
	5 600

	285
	10 01 18*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	6 000

	286
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
 w 10 01 05,10 01 07 i 10 01 18
	200
	2 600

	287
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 000

	288
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	200
	5 500

	289
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 000

	290
	10 01 23
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione
 w 10 01 22
	200
	4 600

	291
	10 01 24
	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
	150
	4 200

	292
	10 01 25
	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
	200
	7 000

	293
	10 01 26
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
	200
	5 000

	294
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	200
	5 600

	295
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 000

	296
	10 02 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	7 000

	297
	10 02 08
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
	100
	2 800

	298
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	1 700

	299
	10 0212
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 02 11
	200
	3 100

	300
	10 0213*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 000

	301
	10 0214
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	100
	1 800

	302
	10 0215
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	100
	1 800

	303
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	100
	700

	304
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 700

	305
	10 0316
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	200
	1 000

	306
	10 0317*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	50
	10 000

	307
	10 0318
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
	100
	2 500

	308
	10 0319*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	4 200

	309
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	200
	600

	310
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 500

	311
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	200
	600

	312
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 400

	313
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
	200
	700

	314
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	4 600

	315
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	200
	1 800

	316
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	200
	1 400

	317
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27
	200
	1400

	318
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 600

	319
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	200
	800

	320
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 800

	321
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	150
	1 600

	322
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	150
	1 600

	323
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	150
	1 600

	324
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	150
	1 600

	325
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	150
	1 600

	326
	10 0410
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione
 w 10 04 09
	150
	1 600

	327
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	1 500

	328
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	200
	1 600

	329
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	200
	2 400

	330
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	1 600

	331
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	1 600

	332
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	200
	1 600

	333
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione
 w 10 05 08
	200
	1 500

	334
	10 0510*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	200
	1 500

	335
	10 0511
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	200
	700

	336
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 700

	337
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	100
	1 600

	338
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	80
	900

	339
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	1 600

	340
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	1 800

	341
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	200
	1 800

	342
	10 0610
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione
 w 10 06 09
	200
	1 700

	343
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 000

	344
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	800

	345
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	100
	800

	346
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	1 700

	347
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	200
	2 000

	348
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 07 07
	200
	2 200

	349
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 900

	350
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	200
	1 600

	351
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	200
	1 400

	352
	10 08 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
	200
	900

	353
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	50
	1 900

	354
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
	200
	2 200

	355
	10 08 14
	Odpadowe anody
	200
	2 000

	356
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 800

	357
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	100
	800

	358
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 800

	359
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	200
	2 000

	360
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	200
	1 800

	361
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione
 w 10 08 19
	200
	2 000

	362
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 900

	363
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 700

	364
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	100
	700

	365
	10 09 11*
	inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 700

	366
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	100
	700

	367
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	200
	700

	368
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	200
	1 100

	369
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	200
	800

	370
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	200
	1 100

	371
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 500

	372
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 700

	373
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	100
	800

	374
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 700

	375
	10 10 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 1011
	200
	800

	376
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 700

	377
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	200
	1 200

	378
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	200
	800

	379
	10 1016
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
	200
	1 100

	380
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 500

	381
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	200
	2 100

	382
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	200
	900

	383
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	300
	1 600

	384
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
	200
	1 600

	385
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	100
	1 600

	386
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	100
	900

	387
	10 1113*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 500

	388
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
	200
	1 800

	389
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	2 000

	390
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
	200
	800

	391
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 800

	392
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	200
	1 600

	393
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	4 600

	394
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	200
	4 600

	395
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	5 000

	396
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	200
	900

	397
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	100
	900

	398
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	4 300

	399
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 900

	400
	10 12 10
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
	200
	800

	401
	1012 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	200
	1 600

	402
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
	200
	2 700

	403
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	5 100

	404
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 600

	405
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	200
	800

	406
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	200
	800

	407
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12i 10 13 13)
	200
	800

	408
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	4 200

	409
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	200
	800

	410
	10 1312*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 800

	411
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
	200
	800

	412
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	200
	900

	413
	10 13 81
	Odpady z produkcji gipsu
	200
	900

	414
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	200
	900

	415
	10 13 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 500

	416
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	50
	1 300

	417
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 500

	418
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	30
	100

	419
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	100
	5 000

	420
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	5 400

	421
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	200
	4 000

	422
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	100
	10 000

	423
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	200
	3 000

	424
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	200
	2 500

	425
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	100
	4 500

	426
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	200
	4 500

	427
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 700

	428
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	200
	1 600

	429
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	100
	900

	430
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 000

	431
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
	200
	900

	432
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	200
	4 800

	433
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 800

	434
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	50
	4 500

	435
	11 03 02*
	Inne odpady
	200
	4 800

	436
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	4 500

	437
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	200
	4 500

	438
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 600

	439
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	200
	800

	440
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	200
	800

	441
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	200
	800

	442
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	100
	800

	443
	12 01 05
	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
	100
	11 000

	444
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	50
	9 000

	445
	1201 13
	Odpady spawalnicze
	100
	900

	446
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	200
	9 500

	447
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	200
	1 800

	448
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	200
	4 900

	449
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	200
	900

	450
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	200
	4 800

	451
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	200
	5 000

	452
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	200
	900

	453
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 000

	454
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	100
	4 000

	455
	13 05 01*
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	200
	4 300

	456
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	50
	6 000

	457
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	50
	6000

	458
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	200
	7 000

	459
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	200
	4 000

	460
	13 08 80
	Zaolejone odpady stałe ze statków
	200
	3 000

	461
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	200
	5 000

	462
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	200
	9 000

	463
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	200
	9 000

	464
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	10
	2 500

	465
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	20
	2 500

	466
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	10
	2 500

	467
	15 01 04
	Opakowania z metali
	12
	70

	468
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	20
	2 500

	469
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	20
	2 500

	470
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	15
	70

	471
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	20
	2 500

	471
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	60
	7 500

	472
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi





 pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	40
	1 600

	473
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	45
	8 000

	474
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	30
	7 000

	475
	16 01 03
	Zużyte opony
	10
	1 900

	476
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	100
	4 500

	477
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	50
	400

	478
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	50
	1 000

	479
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	100
	700

	480
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	20
	7 200

	481
	16 01 20
	Szkło
	100
	800

	482
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 
do 16 01 11, 1601 13 i 16 01 14
	100
	1 200

	483
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	100
	1 500

	484
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 900

	485
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	100
	600

	486
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	50
	800

	487
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	50
	1 200

	488
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	50
	1 200

	489
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	50
	900

	490
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	200
	6 000

	491
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	200
	5 000

	492
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100
	8 000

	493
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
	100
	6 500

	494
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	100
	8 000

	495
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	100
	7 500

	496
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	100
	7 500

	497
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 600

	498
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	1 600

	499
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
	50
	900

	500
	16 08 03
	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
	50
	1 300

	501
	16 08 04
	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	1 300

	502
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
	50
	900

	503
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	50
	900

	504
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	505
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	50
	500

	506
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	200
	6 000

	507
	16 10 04
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
	200
	5 000

	508
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	50
	5 200

	509
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	300
	6 500

	510
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	400
	9 000

	511
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	400
	6 500

	512
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	400
	9 000

	513
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	200
	2 000

	514
	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	150
	2 800

	515
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	150
	2 800

	516
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	100
	3 800

	517
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	100
	900

	518
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 200

	519
	17 02 01
	Drewno
	100
	8 500

	520
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	20
	7 200

	521
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	100
	8 500

	522
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	100
	8 500

	523
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	100
	4 600

	524
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	100
	12 000

	525
	17 03 80
	Odpadowa papa
	100
	5 000

	526
	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
	100
	5 000

	527
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	100
	2 100

	528
	17 05 03*
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	300
	7 000

	529
	17 05 05*
	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
	300
	7 000

	530
	17 06 03*
	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	7 000

	531
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	100
	7 000

	532
	17 08 01*
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	100
	7 000

	533
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 
w 17 08 01
	100
	7 000

	534
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
	50
	900

	535
	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
	50
	1 000

	536
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	6 000

	537
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	50
	4 200

	538
	18 01 08*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	21
	7 560

	539
	18 01 09
	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
	21
	7 560

	539
	18 02 07*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	21
	7 560

	540
	18 02 08
	Leki inne niż wymienione w 18 02 07
	21
	7 560

	541
	19 01 05*
	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	7 000

	542
	19 01 06*
	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	7 000

	543
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	7 000

	544
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	7 000

	545
	19 01 11*
	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 800

	546
	19 01 12
	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
	100
	1 400

	547
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 800

	548
	19 01 14
	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
	100
	1 400

	549
	19 01 15*
	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 800

	550
	19 01 16
	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
	100
	1 400

	551
	19 01 17*
	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 800

	552
	19 01 18
	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
	100
	2 100

	553
	19 01 19
	Piaski ze złóż fluidalnych
	150
	1 400

	554
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	4 000

	555
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
	100
	6 000

	556
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	100
	8 000

	557
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	12 000

	558
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
	100
	6 800

	559
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji
	40
	2 000

	560
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	40
	2 000

	561
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	10 000

	562
	19 02 10
	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
	100
	4 000

	563
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100
	10 000

	564
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	3 000

	565
	19 03 04*
	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
	100
	2 800

	566
	19 03 06*
	Odpady niebezpieczne zestalone
	100
	2 800

	567
	19 04 01
	Zeszklone odpady
	100
	1 000

	568
	19 04 02*
	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	2 800

	569
	19 04 03*
	Niezeszklona faza stała
	100
	2 800

	570
	19 05 01
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
	100
	2 800

	571
	19 05 02
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
	100
	4 200

	572
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
	100
	8 400

	573
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	6 000

	574
	19 06 04
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	100
	1 400

	575
	19 06 06
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	100
	1 400

	576
	19 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 500

	577
	19 08 01
	Skratki
	200
	10 000

	578
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	200
	8 400

	579
	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	200
	10 000

	580
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	100
	8 000

	581
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	100
	3 500

	582
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	50
	6 500

	583
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
	50
	6 500

	584
	19 08 11*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
	150
	14 000

	585
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
	200
	10 000

	586
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	160
	14  000

	587
	19 08 14
	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
	200
	14000

	588
	19 08 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	8 400

	589
	19 09 01
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
	200
	10 000

	590
	19 09 02
	Osady z klarowania wody
	80
	4 000

	591
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody
	50
	1 400

	592
	19 09 04
	Zużyty węgiel aktywny
	80
	10 000

	593
	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	80
	10 000

	594
	19 09 06
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	100
	4 000

	595
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	80
	2 500

	596
	1910 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	100
	4 500

	597
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	100
	700

	598
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	100
	4 800

	599
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	100
	800

	600
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	100
	3 000

	601
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	100
	13 000

	602
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe
	100
	4 800

	603
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
	100
	4 800

	604
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	200
	9 000

	605
	19 11 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
	200
	9 000

	606
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	200
	4 800

	607
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	4 800

	608
	19 12 01
	Papier i tektura
	30
	5  500

	609
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	100
	8 500

	610
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	100
	13 000

	611
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	100
	5 000

	612
	1912 08
	Tekstylia
	100
	6 000

	613
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	150
	2 800

	614
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne)
	100
	8 400

	615
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	14 000

	616
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	100
	7 000

	617
	19 13 01*
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	150
	7 000

	618
	19 13 02
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
	150
	2 800

	619
	19 13 03*
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	150
	7 000

	620
	19 13 04
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione 
w 19 13 03
	150
	8 400

	621
	1913 05*
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	7 000

	622
	19 13 06
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
	100
	8 400

	623
	19 13 07*
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	624
	19 13 08
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe
(np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż
wymienione w 19 13 07
	50
	2 000

	625
	19 80 01
	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
	150
	4200

	626
	20 01 01
	Papier i tektura
	10
	2 500

	627
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	100
	2 000

	628
	20 01 10
	Odzież
	50
	2 000

	629
	20 01 11
	Tekstylia
	50
	2 000

	630
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	50
	800

	631
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	100
	2 000

	632
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	20
	1 000

	633
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	20
	1 000

	634
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 300

	635
	20 01 28
	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	50
	1 300

	636
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	80
	900

	637
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	80
	1 000

	638
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	15
	3 400

	639
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	15
	3 400

	640
	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	641
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	50
	2 500

	642
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	15
	2 500

	643
	20 01 41
	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
	50
	2 000

	644
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	200
	2 000

	645
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	200
	2 000

	646
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	100
	2 000

	647
	20 02 03
	Inne odpady nie ulegające biodegradacji
	100
	2000

	648
	20 03 02
	Odpady z targowisk
	100
	2 000

	649
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	100
	1 000

	650
	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	100
	2 000

	651
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	100
	1 000

	652
	20 03 99
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	100
	7 00

	Maksymalna łączna masa wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	1 000,05
	50 000,00










5.4.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Wiata Beczek WB.

	Lp-
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	01 03 08
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
	200
	1 000

	2
	01 03 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
	200
	1 000

	3
	01 03 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 400

	4
	01 04 10
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione 
w 01 04 07
	100
	1 000

	5
	01 04 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 300

	6
	01 05 04
	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
	300
	5 000

	7
	01 05 05*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
	300
	3 500

	8
	01 05 06*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
	300
	3 500

	9
	01 05 07
	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione 
w 01 05 05 i 01 05 06
	300
	5 000

	10
	01 05 08
	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione 
w 01 05 05 i 01 05 06
	300
	5 000

	11
	01 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 000

	12
	02 01 01
	Osady z mycia i czyszczenia
	100
	1 800

	13
	02 01 03
	Odpadowa masa roślinna
	50
	8 00

	14
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
	100
	1 900

	15
	02 01 06
	Odchody zwierzęce
	50
	4 00

	16
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	1000
	3 000

	17
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	1200
	4 700

	18
	02 01 83
	Odpady z upraw hydroponicznych
	60
	900

	19
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	900

	20
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	50
	2 200

	21
	02 02 03
	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
	100
	3 000

	22
	02 02 82
	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
	100
	800

	23
	02 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	2 100

	24
	02 03 02
	Odpady konserwantów
	50
	600

	25
	02 03 03
	Odpady poekstrakcyjne
	50
	1 500

	26
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	100
	3 000

	27
	02 03 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	5 200

	28
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
	200
	600

	29
	02 03 81
	Odpady z produkcji pasz roślinnych
	200
	800

	30
	02 03 82
	Odpady tytoniowe
	25
	1 000

	31
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 300

	32
	02 04 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	1 500

	33
	02 04 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	34
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania
	100
	3 000

	35
	02 05 02
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	800

	36
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	100
	2 500

	37
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	38
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	100
	1 500

	39
	02 06 02
	Odpady konserwantów
	100
	700

	40
	02 06 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	900

	41
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	200
	4 000

	42
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 500

	43
	02 07 01
	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
	100
	3 000

	44
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	150
	1 000

	45
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	100
	2 000

	46
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	100
	2 000

	47
	02 07 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	200
	1 600

	48
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	100
	1 000

	49
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 000

	50
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	200
	2 500

	51
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione 
w 03 01 80
	70
	1 500

	52
	03 01 82
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 200

	53
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	3 000

	54
	03 02 01*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	150
	2 500

	55
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	150
	2 200

	56
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	200
	1 500

	57
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	200
	1 500

	58
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	200
	1 200

	59
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	2 700

	60
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	100
	800

	61
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	100
	800

	62
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury  i tektury
	100
	800

	63
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
	100
	1 500

	64
	03 03 10
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące 
z mechanicznej separacji
	100
	2 000

	65
	03 0311
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 
w 03 03 10
	100
	2 000

	66
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	200
	1 400

	67
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	100
	800

	68
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	900

	69
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	100
	900

	70
	04 01 02
	Odpady z wapnienia
	100
	1 200

	71
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	100
	2 200

	72
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	50
	1 400

	73
	04 01 05
	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
	100
	1 000

	74
	04 01 06
	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 400

	75
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 400

	76
	04 01 08
	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
	100
	900

	77
	04 01 09
	Odpady z polerowania i wykańczania
	100
	1 900

	78
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 000

	79
	04 0210
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	200
	1 500

	80
	04 02 14*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
	100
	1 600

	81
	04 0215
	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
	100
	1 500

	82
	04 0216*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 200

	83
	04 02 17
	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
	100
	2 000

	84
	04 0219*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	85
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 
w 04 02 19
	100
	1 000

	86
	04 02 80
	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
	150
	1 200

	87
	04 02 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	1 000

	88
	05 01 02*
	Osady z odsalania
	150
	1  600

	89
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników
	150
	1600

	90
	05 01 04*
	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
	150
	2 600

	91
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej
	200
	2 000

	92
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	100
	1 000

	93
	05 01 07*
	Kwaśne smoły
	100
	1 500

	94
	05 01 08*
	Inne smoły
	100
	1 500

	95
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	96
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 
w 05 01 09
	1600
	2 500

	97
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	1000
	1 000

	98
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy
	100
	3 000

	99
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	100
	1 800

	100
	05 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 800

	101
	05 06 80*
	Odpady ciekłe zawierające fenole
	100
	4 000

	102
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 500

	103
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	50
	500

	104
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	50
	1 500

	105
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 500

	106
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	20
	600

	107
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	20
	600

	108
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	20
	3 400

	109
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	20
	1 000

	110
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	40
	800

	111
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	20
	1 000

	112
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	20
	2 000

	113
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	40
	2 000

	114
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	20
	800

	115
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	116
	06 0311*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	50
	1 000

	117
	06 0313*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	50
	5 00

	118
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	50
	2 100

	119
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	120
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	50
	500

	121
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	50
	500

	122
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	50
	900

	123
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	124
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 200

	125
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 
w 06 05 02
	100
	1 200

	126
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	100
	700

	127
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	100
	2 000

	128
	06 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 000

	129
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	100
	1 000

	130
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
	100
	2 000

	131
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 700

	132
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	100
	2 300

	133
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 600

	134
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi



	100
	1 200

	135
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione 
w 06 09 03 i 06 09 80
	100
	1 200

	136
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 600

	137
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 400

	138
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 400

	139
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 500

	140
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	100
	7 500

	141
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	100
	2 100

	142
	06 13 03
	Czysta sadza
	100
	1 000

	143
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	100
	1 000

	144
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 400

	145
	07 01 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	200
	6 000

	146
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	5 000

	147
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	5 000

	148
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	4 500

	149
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	4500

	150
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	3 000

	151
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	3 000

	152
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	153
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
	100
	1 200

	154
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	80
	700

	155
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	156
	07 02 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	4 500

	157
	07 02 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	5 000

	158
	07 02 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	5 000

	159
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	2 500

	160
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	2 500

	161
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 800

	162
	07 0210*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	1 200

	163
	07 0211*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	164
	07 0212
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	100
	2 200

	165
	07 0213
	Odpady tworzyw sztucznych
	100
	1 000

	166
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	50
	1 000

	167
	07 03 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	200
	4 000

	168
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	150
	3 500

	169
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	3 500

	170
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	2 500

	171
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	2 500

	172
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 000

	173
	07 03 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	2 000

	174
	07 0311*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	175
	07 03 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	100
	1 900

	176
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 600

	177
	07 04 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	3 600

	178
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	3 500

	179
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	3 500

	180
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 200

	181
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 200

	182
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	25
	1 500

	183
	07 0410*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	25
	1 500

	184
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	185
	07 0412
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	100
	3 000

	186
	07 0413*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 800

	187
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	100
	4 800

	188
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 
w 07 04 80
	100
	4 400

	189
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 500

	190
	07 05 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	250
	3 000

	191
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	250
	4 000

	192
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	250
	4 000

	193
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	200
	2 000

	194
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	2 000

	195
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 500

	196
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	1 500

	197
	07 0511*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	198
	07 05 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
	200
	7 700

	199
	07 0513*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	4 500

	200
	07 0514
	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
	50
	1 100

	201
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	6 000

	202
	07 05 81
	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
	100
	8 000

	203
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	7 000

	204
	07 06 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	4 500

	205
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	6 000

	206
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	5 000

	207
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 600

	208
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	1 600

	209
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	2 000

	210
	07 0610*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	2 000

	211
	07 0611*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	212
	07 0612
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11
	100
	7 000

	213
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	150
	1 800

	214
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek
	50
	700

	215
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 800

	216
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	200
	4 000

	217
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	7 000

	218
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	7 000

	219
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	2 000

	220
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	2 000

	221
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	2 000

	222
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	2 000

	223
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	224
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
	100
	2 000

	225
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	6 000

	226
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	6 500

	227
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	100
	6 500

	228
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	5 000

	229
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
	50
	5 000

	230
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	6 000

	231
	08 01 16
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione 
w 08 01 15
	100
	6 000

	232
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	150
	6 000

	233
	08 01 18
	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
	50
	5 500

	234
	08 01 19*
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	150
	4 500

	235
	08 01 20
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
	150
	4 000

	236
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	50
	4 000

	237
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	2 000

	238
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	100
	2 000

	239
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	100
	1 200

	240
	08 02 03
	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
	100
	9 00

	241
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 500

	242
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	100
	8 000

	243
	08 03 08
	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
	150
	6 000

	244
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	80
	6 000

	245
	08 0313
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	80
	6 000

	246
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	50
	7 000

	247
	08 03 15
	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
	30
	5 000

	248
	08 03 16*
	Zużyte roztwory trawiące
	80
	3 000

	249
	08 03 17*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	250
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	50
	4 000

	251
	08 03 19*
	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
	50
	7 000

	252
	08 03 80
	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
	50
	5 000

	253
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	3 500

	254
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	6 000

	255
	08 04 10
	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
	50
	7 000

	256
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	6 000

	257
	08 04 12
	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
	50
	6 000

	258
	08 04 13*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	259
	08 04 14
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione 
w 08 04 13
	100
	2 000

	260
	08 04 15*
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	12 000

	261
	08 0416
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione  w 08 0415
	50
	10 500

	262
	08 0417*
	Olej żywiczny
	50
	6 000

	263
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	5 000

	264
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	25
	3 000

	265
	09 01 01*
	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
	100
	3 000

	266
	09 01 02*
	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
	100
	3 000

	267
	09 01 03*
	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
	100
	3 000

	268
	09 01 04*
	Roztwory utrwalaczy
	100
	3 000

	269
	09 01 05*
	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
	100
	3 000

	270
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	100
	11 500

	271
	09 01 07
	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
	25
	100

	272
	09 01 08
	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
	25
	100

	273
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	25
	600

	274
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	25
	600

	275
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	25
	600

	276
	09 01 13*
	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione 
w 09 01 06
	100
	2 000

	277
	09 01 80*
	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
	100
	2 700

	278
	09 01 99
	Inne niż wymienione odpady
	100
	2 500

	279
	10 01 07
	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
	100
	1 200

	280
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	50
	500

	281
	10 01 18*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	282
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
	100
	1 000

	283
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	284
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	100
	1 000

	285
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	286
	10 01 23
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione 
w 10 01 22
	100
	1 000

	287
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	700

	288
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	800

	289
	10 02 12
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 02 11
	100
	900

	290
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	291
	10 02 14
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	100
	700

	292
	10 02 15
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	100
	700

	293
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	100
	600

	294
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	295
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	100
	2 200

	296
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	100
	200

	297
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	50
	2 500

	298
	10 03 18
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione 
w 10 03 17
	50
	800

	299
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	300
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	100
	500

	301
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	100
	800

	302
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	100
	500

	303
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	304
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 03 23
	50
	400

	305
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 600

	306
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	100
	1 500

	307
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	1 200

	308
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27
	100
	500

	309
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	310
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	100
	500

	311
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	312
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	100
	1 000

	313
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	100
	1 000

	314
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 000

	315
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 000

	316
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje





	100
	1 000

	317
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 04 09
	100
	1 000

	318
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	319
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	100
	1 000

	320
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	100
	1 200

	321
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 000

	322
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 000

	323
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	1 000

	324
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 05 08
	100
	800

	325
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	100
	600

	326
	10 05 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	100
	400

	327
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	328
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	100
	900

	329
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	80
	500

	330
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	900

	331
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	900

	332
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	900

	333
	10 0610
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 06 09
	100
	800

	334
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	500

	335
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	300

	336
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	100
	400

	337
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	900

	338
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	700

	339
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 07 07
	100
	300

	340
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	400

	341
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	100
	300

	342
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	100
	800

	343
	10 08 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
	50
	200

	344
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	50
	900

	345
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione 
w 10 08 12
	100
	1 000

	346
	10 08 14
	Odpadowe anody
	100
	1 200

	347
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	348
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	100
	400

	349
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	350
	100818
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	100
	300

	351
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	800

	352
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 08 19
	100
	400

	353
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	354
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	355
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	100
	500

	356
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	357
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	100
	500

	358
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	100
	600

	359
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	100
	800

	360
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	100
	500

	361
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	100
	800

	362
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	363
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	364
	10 1010
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	100
	400

	365
	101011*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	366
	10 10 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
	100
	400

	367
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	100
	800

	368
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	100
	600

	369
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	100
	500

	370
	10 10 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
	100
	800

	371
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	372
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	100
	1 000

	373
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	100
	400

	374
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	375
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione 
w 10 11 09
	100
	900

	376
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	100
	800

	377
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	100
	300

	378
	10 11 13*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	379
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione 
w 10 11 13
	100
	800

	380
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	800

	381
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 11 15
	100
	400

	382
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	383
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	100
	900

	384
	10 1119*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	385
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	100
	1 500

	386
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 500

	387
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	100
	400

	388
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	100
	400

	389
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	800

	390
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	800

	391
	10 12 10
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 12 09
	100
	400

	392
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	100
	900

	393
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
	100
	600

	394
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 500

	395
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	396
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	100
	400

	397
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	100
	400

	398
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 101312M01313)
	100
	400

	399
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	900

	400
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	100
	400

	401
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	900

	402
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 13 12
	100
	400

	403
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	100
	400

	404
	10 1381
	Odpady z produkcji gipsu
	100
	400

	405
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	100
	400

	406
	10 13 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	1 300

	407
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	50
	900

	408
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	409
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	100
	3 000

	410
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
	100
	3 400

	411
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	100
	3 100

	412
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	100
	1 500

	413
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	414
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	100
	1 200

	415
	11 01 11*
	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	6 000

	416
	11 01 12
	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
	100
	6 000

	417
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	100
	3 000

	418
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	100
	1 600

	419
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	420
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	50
	1 800

	421
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 800

	422
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	423
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	100
	900

	424
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	100
	400

	425
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	426
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione 
w 11 02 05
	100
	400

	427
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	428
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	429
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	100
	1 500

	430
	11 03 02*
	Inne odpady
	100
	1 200

	431
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 500

	432
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	100
	1 500

	433
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	434
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	100
	400

	435
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	100
	400

	436
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	100
	400

	437
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	100
	400

	438
	12 01 05
	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
	50
	2 000

	439
	12 01 06*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	50
	4 000

	440
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	50
	4 000

	441
	12 01 08*
	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
	100
	4 000

	442
	12 01 09*
	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
	100
	5 000

	443
	12 01 10*
	Syntetyczne oleje z obróbki metali
	50
	4 000

	444
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	50
	3 500

	445
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	50
	300

	446
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 500

	447
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	100
	600

	448
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 600

	449
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	100
	300

	450
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	100
	1 500

	451
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
	50
	4 500

	452
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	453
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	100
	400

	454
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	455
	12 03 01*
	Wodne ciecze myjące
	100
	4 000

	456
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	100
	4 000

	457
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
	50
	2 800

	458
	13 01 04*
	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	100
	4 500

	459
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	3 000

	460
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
	50
	4 000

	461
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	2 500

	462
	1301 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	100
	2 500

	463
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	100
	2 500

	464
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	100
	3 000

	465
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	100
	4 000

	466
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	2 500

	467
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	100
	2 500

	468
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	100
	1 800

	469
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	100
	2 500

	470
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
	50
	2 700

	471
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
	50
	4 000

	472
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	50
	2 500

	473
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	50
	1 600

	474
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	50
	1 600

	475
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	50
	1 600

	476
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
	50
	3 000

	477
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
	50
	3 000

	478
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich
	50
	3 000

	479
	13 05 01*
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	50
	1 200

	480
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	50
	4 000

	481
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	50
	4 000

	482
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów w separatorach
	50
	4 000

	483
	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	100
	4 000

	484
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	50
	2 000

	485
	13 07 01*
	Olej opałowy i olej napędowy
	50
	1 600

	486
	13 07 02*
	Benzyna
	50
	1 600

	487
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
	50
	1 600

	488
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	50
	3 000

	489
	13 08 02*
	Inne emulsje
	50
	4 000

	490
	13 08 80
	Zaolejone odpady stałe ze statków
	50
	2 500

	491
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	50
	6 000

	492
	14 06 01*
	Freony, HCFC, HFC
	20
	500

	493
	14 06 02*
	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	50
	3 000

	494
	14 06 03*
	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	50
	3 000

	495
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	50
	2 500

	496
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	50
	2 500

	497
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	20
	2 500

	498
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	20
	2 500

	499
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	20
	2 500

	500
	15 01 04
	Opakowania z metali
	12
	30

	501
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	20
	2 500

	502
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	20
	2 300

	503
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	15
	30

	504
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	20
	2 500

	505
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	48
	3 600

	506
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	40
	800

	507
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	24
	3 500

	508
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
 i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	30
	4 500

	509
	16 01 03
	Zużyte opony
	30
	900

	510
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	100
	1 700

	511
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć
	50
	600

	512
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	50
	300

	513
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	50
	500

	514
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	100
	4 500

	515
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	100
	4 400

	516
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione 
w 16 01 14
	100
	5 000

	517
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	10
	3 600

	518
	16 01 20
	Szkło
	50
	300

	519
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 
do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	100
	1 000

	520
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	100
	800

	521
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 300

	522
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	100
	500

	523
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	50
	300

	524
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	50
	800

	525
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	50
	800

	526
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	50
	600

	527
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	5 000

	528
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 
16 03 80
	50
	3 500

	529
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	3 500

	530
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80
	100
	2 500

	531
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	100
	3 500

	532
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	700

	533
	16 05 05
	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
	50
	2000

	534
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	10
	3 000

	535
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	10
	3 000

	536
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	10
	3 000

	537
	16 05 09
	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 
lub 16 05 08
	• 10
	1 600

	538
	16 06 06*
	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
	10
	1 000

	539
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	100
	4 500

	540
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	100
	4 500

	541
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	542
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	1 200

	543
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
	50
	1 200

	544
	16 08 03
	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
	50
	1 500

	545
	16 08 04
	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	1 500

	546
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
	50
	1 200

	547
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
	50
	2 000

	548
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	50
	1 200

	549
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
	10
	1 600

	550
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	10
	1 500

	551
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	3 500

	552
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	100
	2 500

	553
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	554
	16 10 04
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione 
w 16 10 03
	100
	800

	555
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	20
	1 000

	556
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	500
	5 000

	557
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	400
	7 000

	558
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	400
	5 000

	559
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	400
	7 000

	560
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	100
	800

	561
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	100
	400

	562
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	100
	500

	563
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	100
	900

	564
	17 02 01
	Drewno
	100
	4 000

	565
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	20
	7 200

	566
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	100
	3 000

	567
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	100
	3 000

	568
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	100
	500

	569
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	100
	1 500

	570
	17 03 80
	Odpadowa papa
	100
	1 000

	571
	17 0410*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	572
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
	50
	300

	573
	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
	50
	300

	574
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	575
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
	100
	2 000

	576
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	100
	4 000

	577
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 400

	578
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 02 05
	100
	1 000

	579
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji
	100
	3 500

	580
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	3 500

	581
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	582
	19 0210
	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
	50
	2 000

	583
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	584
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	585
	19 04 01
	Zeszklone odpady
	400
	200

	586
	19 04 04
	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
	50
	2000

	587
	19 06 03
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	50
	1500

	589
	19 06 05
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	50
	1 500

	590
	19 06 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 500

	591
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	100
	4 000

	592
	19 08 07*
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	50
	2 500

	593
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	50
	1 500

	594
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	50
	1 500

	595
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione 
w 19 08 09
	50
	1 500

	596
	19 09 04
	Zużyty węgiel aktywny
	50
	4 000

	597
	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	50
	4 000

	598
	19 09 06
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	50
	700

	599
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	700

	600
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 500

	601
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	50
	400

	602
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 400

	603
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	50
	400

	604
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	50
	1 400

	605
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	50
	1 000

	606
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe
	100
	1 200

	607
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
	100
	1 200

	608
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	150
	3 500

	609
	1911 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
	100
	3 500

	610
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 200

	611
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	612
	19 12 01
	Papier i tektura
	30
	1 000

	613
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	100
	3 500

	614
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	615
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	100
	1 000

	616
	19 12 08
	Tekstylia
	100
	1 500

	617
	19 13 07*
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	618
	19 13 08
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż
wymienione w 19 13 07
	50
	500

	619
	20 01 01
	Papier i tektura
	10
	500

	620
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	100
	500

	621
	20 01 10
	Odzież
	50
	1 000

	622
	20 01 11
	Tekstylia
	50
	1 000

	623
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	50
	2 600

	624
	20 01 14*
	Kwasy
	50
	2 200

	625
	20 01 15*
	Alkalia
	50
	2 200

	626
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	50
	1 000

	627
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	600
	5 400

	628
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	50
	1 000

	629
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	50
	1 000

	630
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	50
	800

	631
	20 01 28
	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	50
	800

	632
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	80
	1 600

	633
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	50
	1 500

	634
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	6
	1 600

	635
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	6
	1 600

	636
	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	637
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	50
	500

	638
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	15
	500

	639
	20 01 41
	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
	50
	800

	640
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	100
	8 000

	641
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	100
	1 000

	642
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	100
	1 000

	643
	20 02 03
	Inne odpady nie ulegające biodegradacji
	80
	1 000

	644
	20 03 02
	Odpady z targowisk
	50
	1 000

	645
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	50
	400

	646
	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	50
	1 000

	647
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	50
	400

	648
	20 03 99
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	50
	300

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]




	2 440,20
	50 000,00






5.4.3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Hala Beczek HB.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym
samym
czasie
	w
okresie
roku

	1
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	2
	500

	2
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	5
	800

	3
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy
	5
	800

	4
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	5
	100

	5
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	5
	100

	6
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	5
	700

	7
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	5
	700

	8
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	5
	100

	9
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	5
	1 500

	10
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	5
	1 500

	11
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	5
	800

	12
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 500

	13
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 500

	14
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	5
	1 500

	15
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	5
	1 500

	16
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 500

	17
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 500

	18
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	19
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	20
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	5
	200

	21
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 
w 07 04 80
	5
	200

	22
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	23
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	24
	07 05 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
	5
	400

	25
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	26
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	27
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	2
	500

	28
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	29
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	5
	1 000

	30
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	3
	  1 000

	31
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	3
	  1 000

	32
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	3
	1 000

	33
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 
w 08 01 13
	2
	  1 000

	34
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	3
	  1 000

	35
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	2
	  7 00

	36
	08 03 13
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	2
	 7  00

	37
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	5
	  100

	38
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
	3
	  500

	39
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
	3
	  500

	40
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
	2
	  500

	41
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	4
	  700

	42
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	4
	  700

	43
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	4
	  700

	44
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	4
	  700

	45
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	4
	  1 000

	46
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	4
	  700

	47
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	4
	  700

	48
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	4
	  700

	49
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	4
	  700

	50
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
	2
	500

	51
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
	2
	500

	52
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	2
	500

	53
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	2
	500

	54
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	2
	500

	55
	13 0310*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	2
	500

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	18,00
	6 300,00



5.4.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Hala Przepakowania Odpadów HPO.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	50
	900

	2
	02 03 82
	Odpady tytoniowe
	50
	1 000

	3
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	100
	2 000

	4
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek
	100
	1 000

	5
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	25
	100

	6
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03
	25
	100

	7
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	25
	100

	8
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	100

	9
	16 05 05
	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
	50
	1 500

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]




	115,20
	4 000,00




5.4.5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Wiata Odpadów WO.

	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	700

	2
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	50
	200

	3
	02 02 03
	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
	50
	2 000

	4
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	50
	1 000

	5
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	800

	6
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania
	50
	1 000

	7
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	8
	02 07 01
	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
	50
	1 000

	9
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	200
	1 000

	10
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	10
	800

	11
	07 0213
	Odpady tworzyw sztucznych
	80
	400

	12
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1  000

	13
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	1000

	14
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	100
	200

	15
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	100
	200

	16
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
	100
	200

	17
	10 01 04*
	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
	100
	500

	18
	10 01 05
	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
	100
	900

	19
	10 01 07
	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
	100
	900

	20
	10 01 13*
	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
	100
	1 000

	21
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
	50
	100

	22
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	100

	23
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	100

	24
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	200

	25
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	200

	26
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	200

	27
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	200

	28
	10 05 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	50
	100

	29
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	100

	30
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	200

	31
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	200

	32
	10 06 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
	50
	100

	33
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	100

	34
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	100

	35
	10 08 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
	50
	100

	36
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	50
	100

	37
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	100

	38
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
	50
	100

	39
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	100
	100

	40
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	100
	100

	41
	19 04 01
	Zeszklone odpady
	100
	200

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	200,00
	20 100,00












5.4.6 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Magazyn KTC.

	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	60
	200

	2
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	60
	300

	3
	03 02 01*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	25
	500

	4
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	25
	400

	5
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	25
	300

	6
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	5
	200

	7
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	5
	200

	8
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	5
	100

	9
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	5
	100

	10
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	5
	300

	11
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	5
	100

	12
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	5
	100

	13
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	5
	300

	14
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	5
	300

	15
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	5
	100

	16
	06 0311*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	5
	300

	17
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	10
	200

	18
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	10
	200

	19
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	10
	300

	20
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	13
	400

	21
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	50
	500

	22
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	50
	500

	23
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
	50
	500

	24
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	50
	800

	25
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	20
	800

	26
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	20
	800

	27
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	20
	800

	28
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	20
	3000

	29
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	50
	300

	30
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
	50
	300

	31
	07 05 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione
 w 07 05 11
	50
	2600

	32
	07 0612
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11
	25
	2500

	33
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	20
	800

	34
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	50
	300

	35
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu 
z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	50
	100

	36
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
	30
	100

	37
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	50
	300

	38
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	50
	200

	39
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	50
	300

	40
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	50
	300

	41
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	50
	200

	42
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć
	50
	500

	43
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	50
	400

	44
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	50
	1 500

	45
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	40
	100

	46
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	40
	100

	47
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	40
	400

	48
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	40
	400

	49
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	40
	300

	50
	16 04 01*
	Odpadowa amunicja
	10
	1 400

	51
	16 04 02*
	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
	10
	1 400

	52
	16 04 03*
	Inne materiały wybuchowe
	10
	1 400

	53
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	30
	1 000

	54
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	30
	1 000

	55
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	30
	1 000

	56
	16 05 09
	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
	30
	800

	57
	16 06 06*
	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
	30
	1 800

	58
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
	10
	500

	59
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
	50
	600

	60
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	50
	600

	61
	16 09 03*
	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
	50
	500

	62
	16 09 04*
	Inne niewymienione substancje utleniające
	50
	500

	63
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć


	50
	200

	64
	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
	50
	200

	65
	18 01 06*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	12
	  4 320

	66
	18 01 07
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
	12
	4 320

	67
	18 02 05*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	12
	4 320

	68
	18 02 06
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 
w 18 02 05
	12
	  4 320

	69
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	5
	600

	70
	20 01 14*
	Kwasy
	7
	1 000

	71
	20 01 15*
	Alkalia
	7
	1 000

	72
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	5
	600

	73
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	7
	600

	74
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	5
	500

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	90,00
	6 000,00



5.4.7. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Plac Magazynowy WP.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	50
	100

	2
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	300

	3
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	50
	100

	4
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	100
	200

	5
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 03 23
	100
	200

	6
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	50
	200

	7
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	8
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	100

	9
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	200

	10
	10 05 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	100
	200

	11
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	12
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	200

	13
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	100

	14
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	100

	15
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	100
	100

	16
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	17
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	100
	100

	18
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	100
	100

	19
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	20
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	200

	21
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	100
	100

	22
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	200

	23
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	100
	100

	24
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
	100
	100

	25
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 11 15
	100
	100

	26
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	100
	100

	27
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	28
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	29
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	100
	100

	30
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	100
	100

	31
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12i 10 13 13)
	100
	100

	32
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione 
w 10 13 09 i 10 13 10
	100
	100

	33
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 13 12
	100
	100

	34
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	4
	800

	35
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	4
	800

	36
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	6
	800

	37
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	10
	800

	38
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	20
	1 000

	39
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	4
	800

	40
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	42
	900

	41
	16 01 20
	Szkło
	50
	100

	42
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	100
	1 000

	43
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	100
	1 000

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	480,00
	10 000,00





5.4.8. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Kontener na Odpady Specjalne KOS.

	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane  magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	02 01 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	23
	1 800

	2
	02 01 06
	Odchody zwierzęce
	20
	100

	3
	02 01 80*
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
	23
	2 800

	4
	02 01 81
	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
	23
	2 800

	5
	02 01 82
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	23
	4 200

	6
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	23
	200

	7
	02 02 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	23
	2 800

	8
	02 02 03
	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
	23
	1 000

	9
	02 02 80*
	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
	23
	2 800

	10
	02 02 81
	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno- kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
	23
	2 800

	11
	02 02 82
	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
	23
	300

	12
	18 01 06*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	12
	4 320

	13
	18 01 07
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 
w 18 01 06
	12
	4 320

	14
	18 01 08*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	3,6
	1 296

	15
	18 01 09
	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
	3,6
	1 296

	16
	18 02 05*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	12
	4 320

	17
	18 02 06
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 
w 18 02 05
	12
	4 320

	18
	18 02 07*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	3,6
	1 296

	19
	18 02 08
	Leki inne niż wymienione w 18 02 07
	3,6
	1 296

	20
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	30
	500

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	23,00
	6 000,00



5.4.9. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Wiata Magazynowa Odpadów WMO.
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]

magazynowane
magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	02 01 06
	Odchody zwierzęce
	100
	200

	2
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	400
	1 000

	3
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	400
	1 000

	4
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	5
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	100
	600

	6
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	200
	1 500

	7
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania
	50
	2 000

	8
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	50
	1 000

	9
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	10
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	150
	4 000

	11
	02 06 02
	Odpady konserwantów
	100
	500

	12
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	200
	1 000

	13
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	14
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	150
	500

	15
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	100
	1 000

	16
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	100
	1 000

	17
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	100
	500

	18
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	700

	19
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	150
	1 100

	20
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione 
w 03 01 80
	50
	1 100

	21
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	22
	03 02 01*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	150
	1000

	23
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	150
	600

	24
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	150
	500

	25
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	150
	500

	26
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	150
	500

	27
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	  2 500

	28
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	50
	700

	29
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	50
	600

	30
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
	50
	800

	31
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
	50
	700

	32
	03 0310
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
	50
	600

	33
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
	50
	200

	34
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	100
	800

	35
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	80
	500

	36
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	37
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	100
	900

	38
	04 01 02
	Odpady z wapnienia
	100
	900

	39
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	50
	1 200

	40
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	50
	600

	41
	04 01 05
	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
	100
	1 000

	42
	04 01 06
	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 000

	43
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 000

	44
	04 01 08
	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
	100
	200

	45
	04 01 09
	Odpady z polerowania i wykańczania
	100
	700

	46
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	47
	04 0210
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	100
	600

	48
	04 02 14*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
	100
	800

	49
	04 0215
	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
	50
	200

	50
	04 0216*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	100
	800

	51
	04 02 17
	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
	100
	700

	52
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	53
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
	100
	800

	54
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej
	80
	1 100

	55
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	100
	1 600

	56
	05 01 07*
	Kwaśne smoły
	80
	500

	57
	05 01 08*
	Inne smoły
	80
	500

	58
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	59
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
	50
	700

	60
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	400
	1 500

	61
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy
	20
	800

	62
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	70
	600

	63
	05 06 80*
	Odpady ciekłe zawierające fenole
	60
	1 000

	64
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 300

	65
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	50
	200

	66
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	50
	500

	67
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	40
	600

	68
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	5
	100

	69
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	5
	100

	70
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	5
	500

	71
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	5
	100

	72
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	40
	800

	73
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	5
	100

	74
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	5
	300

	75
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	5
	300

	76
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	5
	100

	77
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	40
	500

	78
	06 03 11*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	10
	300

	79
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	10
	300

	80
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	10
	200

	81
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	10
	300

	82
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	10
	200

	83
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	10
	200

	84
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	10
	600

	85
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	10
	600

	86
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	800

	87
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	50
	500

	88
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	50
	500

	89
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	100
	400

	90
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
	10
	100

	91
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	92
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	50
	300

	93
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	94
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	50
	300

	95
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione 
w 06 09 03 i 06 09 80
	50
	300

	96
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	97
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	400

	98
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	99
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	100
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	100
	800

	101
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	50
	300

	102
	06 13 03
	Czysta sadza
	50
	500

	103
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	50
	500

	104
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	105
	07 01 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1 000

	106
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	500

	107
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	800

	108
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	800

	109
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	800

	110
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	25
	1000

	111
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	25
	1000

	112
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	113
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
	50
	300

	114
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	50
	500

	115
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	116
	07 02 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	80
	1 000

	117
	07 02 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	1 500

	118
	07 02 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 500

	119
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 500

	120
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 500

	121
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	25
	1 000

	122
	07 0210*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	25
	1 000

	123
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	124
	07 02 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	50
	500

	125
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych
	50
	500

	126
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne 
(np. plastyfikatory, stabilizatory)
	50
	1 000

	127
	07 0215
	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
	50
	1 000

	128
	07 02 16*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	50
	1000

	129
	07 02 17
	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
	50
	900

	130
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	50
	1 200

	131
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	900

	132
	07 03 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	80
	1 300

	133
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 200

	134
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 000

	135
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 000

	136
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 000

	137
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 000

	138
	07 03 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	1 000

	139
	07 03 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	140
	07 03 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	50
	2 000

	141
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	800

	142
	07 04 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	50
	1 800

	143
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	  2 000

	144
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	2 000

	145
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 000

	146
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 000

	147
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	25
	1  000

	148
	07 04 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	1000

	149
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	150
	07 04 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	100
	1 200

	151
	07 04 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 200

	152
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	100
	1 200

	153
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 
w 07 04 80
	100
	1 000

	154
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	155
	07 05 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1 500

	156
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i  iecze macierzyste
	100
	1 500

	157
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	1 500

	158
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 500

	159
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	1 500

	160
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 000

	161
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	1 000

	162
	07 05 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	163
	07 0512
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
	100
	1 500

	164
	07 05 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1500

	165
	07 05 14
	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
	50
	1 000

	166
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 500

	167
	07 05 81
	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
	100
	2 000

	168
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1800

	169
	07 06 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1 400

	170
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	80
	1 500

	171
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 500

	172
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 800

	173
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	1 800

	174
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 000

	175
	07 06 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	1 000

	176
	07 06 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	177
	07 06 12
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11
	100
	  2 500

	178
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	150
	1 500

	179
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek
	50
	800

	180
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1  200

	181
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1500

	182
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	1 500

	183
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 500

	184
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 800

	185
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 800

	186
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 000

	187
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	1 000

	188
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	189
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
	50
	1 200

	190
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 500

	191
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	192
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	100
	2 000

	193
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	500

	194
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
	30
	1 000

	195
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	196
	08 01 16
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione 
w 08 01 15
	50
	1 000

	197
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	198
	08 01 18
	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
	30
	1 200

	199
	08 01 19*
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	3 000

	200
	08 01 20
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
	100
	4 000

	201
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	40
	1 200

	202
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	60
	1 000

	203
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	50
	400

	204
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	50
	400

	205
	08 02 03
	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
	50
	400

	206
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	80
	700

	207
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	100
	1 000

	208
	08 03 08
	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
	100
	1 800

	209
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	210
	08 03 13
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	30
	1 000

	211
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	212
	08 03 15
	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
	30
	900

	213
	08 03 16*
	Zużyte roztwory trawiące
	100
	2 500

	214
	08 03 17*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	50
	  2 500

	215
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	50
	1 400

	216
	08 03 19*
	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	217
	08 03 80
	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
	30
	1 000

	218
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	900

	219
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	220
	08 04 10
	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
	30
	900

	221
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	222
	08 0412
	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
	30
	900

	223
	08 04 13*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	1000

	224
	08 04 14
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione 
w 08 04 13
	100
	1 600

	225
	08 04 15*
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	25
	2 000

	226
	08 04 16
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
	25
	1 400

	227
	08 04 17*
	Olej żywiczny
	25
	1 000

	228
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	229
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	25
	1 000

	230
	09 01 01*
	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
	50
	1 000

	231
	09 01 02*
	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
	50
	1 000

	232
	09 01 03*
	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
	100
	1 000

	233
	09 01 04*
	Roztwory utrwalaczy
	50
	1 000

	234
	09 01 05*
	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
	50
	1 000

	235
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	100
	2 500

	236
	09 01 07
	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
	25
	200

	237
	09 01 08
	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
	25
	200

	238
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	25
	100

	239
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	25
	100

	240
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	25
	100

	241
	09 01 13*
	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
	100
	800

	242
	09 01 80*
	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
	100
	100

	243
	09 01 99
	Inne niż wymienione odpady
	100
	100

	244
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	25
	100

	245
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 01 05,10 01 07 i 10 01 18
	100
	600

	246
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	247
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	100
	500

	248
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1000

	249
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	500

	250
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	500

	251
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	252
	10 02 14
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	100
	300

	253
	10 02 15
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	100
	300

	254
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	100
	100

	255
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	300

	256
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	25
	500

	257
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	50
	100

	258
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	50
	1 500

	259
	10 03 18
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
	50
	900

	260
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	261
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	50
	200

	262
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	263
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	50
	100

	264
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	100

	265
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
	50
	100

	266
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	800

	267
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	50
	700

	268
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	400

	269
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27
	50
	100

	270
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	700

	271
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	50
	100

	272
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	200

	273
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	400

	274
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	50
	400

	275
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	400

	276
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	400

	277
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	400

	278
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 04 09
	50
	300

	279
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	280
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	300

	281
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	200

	282
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	200

	283
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	200

	284
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	200

	285
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 05 08
	50
	400

	286
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	25
	700

	287
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	300

	288
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	500

	289
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	300

	290
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	300

	291
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	300

	292
	10 06 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 06 09
	50
	400

	293
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	294
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	100

	295
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	100

	296
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	400

	297
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	300

	298
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 07 07
	50
	500

	299
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	300
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	50
	200

	301
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	25
	300

	302
	10 08 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
	50
	200

	303
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	30
	200

	304
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
	100
	300

	305
	10 08 14
	Odpadowe anody
	100
	300

	306
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	300

	307
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	100
	100

	308
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	300

	309
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	100
	300

	310
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	300

	311
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 08 19
	100
	500

	312
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	300

	313
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	200

	314
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	50
	100

	315
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	200

	316
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	50
	100

	317
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	50
	100

	318
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	50
	200

	319
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	50
	100

	320
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	50
	200

	321
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	322
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	400

	323
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	50
	200

	324
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	400

	325
	10 10 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
	50
	200

	326
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	327
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	50
	300

	328
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	50
	100

	329
	10 10 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
	50
	200

	330
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	331
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	50
	400

	332
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	50
	100

	333
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	334
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione 
w 10 11 09
	50
	300

	335
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	50
	300

	336
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	50
	100

	337
	10 1113*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	338
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione 
w 10 11 13
	50
	100

	339
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	200

	340
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
	50
	100

	341
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	342
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	50
	200

	343
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	80
	900

	344
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	50
	900

	345
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	346
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	50
	100

	347
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	50
	100

	348
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	500

	349
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	350
	10 12 10
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
	50
	200

	351
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	50
	300

	352
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
	50
	200

	353
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	50
	400

	354
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	200

	355
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	50
	100

	356
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	50
	100

	357
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12i 10 13 13)
	50
	100

	358
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	500

	359
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	50
	100

	360
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	361
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
	50
	100

	362
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	50
	100

	363
	10 13 81
	Odpady z produkcji gipsu
	50
	100

	364
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	50
	100

	365
	10 1399
	Inne niewymienione odpady
	50
	200

	366
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	80
	400

	367
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	368
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	50
	400

	369
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
	50
	600

	370
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	50
	400

	371
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	50
	500

	372
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	600

	373
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	50
	400

	374
	11 01 11*
	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	375
	11 01 12
	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
	50
	1000

	376
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1000

	377
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	50
	400

	378
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	379
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	50
	700

	380
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	700

	381
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	382
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	50
	300

	383
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	50
	100

	384
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	385
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
	50
	100

	386
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	700

	387
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	388
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	50
	800

	389
	11 03 02*
	Inne odpady
	50
	1 000

	390
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	1 000

	391
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	50
	1 000

	392
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	393
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	50
	200

	394
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	50
	200

	395
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	50
	200

	396
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	50
	200

	397
	12 01 05
	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
	50
	1 000

	398
	12 01 06*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce 
(z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	50
	1 000

	399
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	50
	2 000

	400
	12 01 08*
	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
	100
	2 000

	401
	12 01 09*
	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
	100
	2 000

	402
	12 01 10*
	Syntetyczne oleje z obróbki metali
	50
	  2 000

	403
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	50
	1 500

	404
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	100
	200

	405
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	406
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	100
	400

	407
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	408
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	100
	200

	409
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	100
	700

	410
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
	50
	2000

	411
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	412
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	100
	100

	413
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	414
	12 03 01*
	Wodne ciecze myjące
	100
	2 500

	415
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	100
	4 000

	416
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
	50
	500

	417
	13 01 04*
	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	100
	2 000

	418
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	1 000

	419
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
	50
	2 000

	420
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	300

	421
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	100
	300

	422
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	100
	300

	423
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	100
	300

	424
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	100
	2 000

	425
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	300

	426
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	100
	300

	427
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	100
	200

	428
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	100
	300

	429
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
	50
	400

	430
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
	50
	2 500

	431
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	50
	500

	432
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	50
	400

	433
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	50
	400

	434
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	50
	400

	435
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
	50
	1 500

	436
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
	50
	1 500

	437
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich
	50
	1 500

	438
	13 05 01*
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	50
	1 500

	439
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	50
	4 000

	440
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	50
	4 000

	441
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów w separatorach
	50
	3 000

	442
	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	100
	3 000

	443
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	50
	1 500

	444
	13 07 01*
	Olej opałowy i olej napędowy
	50
	1 000

	445
	13 07 02*
	Benzyna
	50
	1 000

	446
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
	50
	1 000

	447
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	50
	3 000

	448
	13 08 02*
	Inne emulsje
	50
	3 000

	449
	13 08 80
	Zaolejone odpady stałe ze statków
	50
	1 500

	450
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	50
	3 000

	451
	14 06 01*
	Freony, HCFC, HFC
	50
	900

	452
	14 06 02*
	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	50
	2 500

	453
	14 06 03*
	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	50
	2 500

	454
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	50
	2  500

	455
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	50
	2500

	456
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	10
	1 200

	457
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	10
	1 200

	458
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	10
	1 200

	460
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	10
	1 200

	461
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	10
	1 200

	463
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	10
	1 200

	464
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	24
	2 000

	465
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	40
	400

	466
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	15
	2 500

	467
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	15
	2 500

	468
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	50
	800

	469
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć
	10
	300

	470
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	50
	400

	471
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	50
	300

	472
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	100
	200

	473
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	100
	2 500

	474
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	100
	2 000

	475
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	100
	2 500

	476
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	10
	3 200

	477
	16 01 20
	Szkło
	50
	200

	478
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 
do 16 01 11, 1601 13 i 16 01 14
	50
	6 00

	479
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	50
	500

	480
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	800

	481
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	50
	300

	482
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	50
	300

	483
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	50
	400

	484
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	50
	400

	485
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	50
	300

	486
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	4 000

	487
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	50
	1 500

	488
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	489
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80
	50
	1 500

	490
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	100
	2 500

	491
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	600

	492
	16 05 05
	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
	50
	1 400

	493
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	50
	1 600

	494
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	50
	1 600

	495
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	50
	1 600

	496
	16 05 09
	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06,16 05 07 
lub 16 05 08
	50
	600

	497
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	50
	2 000

	498
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	499
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	500
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	700

	501
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
	50
	700

	502
	16 08 03
	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
	50
	700

	503
	16 08 04
	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	700

	504
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
	50
	700

	505
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
	50
	500

	506
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	50
	700

	507
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
	10
	200

	508
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	10
	200

	509
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1  500

	510
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	50
	1000

	511
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	512
	16 10 04
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
	50
	500

	513
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	10
	800

	514
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	200
	2 500

	515
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	200
	4 000

	516
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	100
	2 500

	517
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	200
	4  000

	518
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	50
	900

	519
	17 02 01
	Drewno
	50
	1 500

	520
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	10
	3 600

	521
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	50
	2 500

	522
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	50
	2 500

	523
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	50
	500

	524
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	50
	1 500

	525
	17 03 80
	Odpadowa papa
	50
	1 000

	526
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
	50
	1 000

	527
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	50
	1 000

	528
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	50
	600

	529
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
	50
	600

	530
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji
	50
	1 500

	531
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 500

	532
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	533
	19 02 10
	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
	50
	1 000

	534
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	535
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	536
	19 06 03
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	30
	500

	537
	19 06 05
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	30
	500

	538
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	100
	2 000

	539
	19 08 07*
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	100
	1 500

	540
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	100
	1 000

	541
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	100
	1 000

	542
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
	100
	1 000

	543
	19 09 06
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	50
	600

	544
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	545
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	546
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	50
	300

	547
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	50
	800

	548
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	50
	200

	549
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	50
	1 200

	550
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	80
	1 000

	551
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe
	100
	1 000

	552
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
	100
	1 000

	553
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	554
	19 11 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
	100
	1 500

	555
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 000

	556
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	557
	19 12 01
	Papier i tektura
	15
	500

	558
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	100
	2 000

	559
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	50
	1 000

	560
	19 12 08
	Tekstylia
	50
	900

	561
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	30
	800

	562
	20 01 14*
	Kwasy
	30
	1 000

	563
	20 01 15*
	Alkalia
	30
	1 000

	564
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	30
	600

	565
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	50
	2 000

	566
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	50
	300

	567
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	50
	300

	568
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	569
	20 01 28
	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	50
	300

	570
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	571
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	30
	500

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	468,00
	40 000,00





[image: ]5.4.10. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Magazyn Odpadów Medycznych MOM.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	18 01 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 
18 01 03)
	20
	2 000

	2
	18 01 02* 
	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące 
do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 
	20
	5 200

	3
	18 01 03* 
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 
	49
	10 000

	4
	18 01 04
	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki 
z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
	49
	8 400

	5
	18 01 80*
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
	10
	3 520

	6
	18 01 81
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
	10
	3 520

	7
	18 01 82* 
	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 
	10
	3 520

	8
	18 02 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 
18 02 02)
	10
	3 520

	9
	18 02 02* 
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 
	15
	3 900

	10
	18 02 03
	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
	49
	8 400

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	49
	15 000



[image: ]5.4.11. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - Zbiorniki Manipulacyjne ZM.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	8
	100

	2
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	8
	100

	3
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	8
	100

	4
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	8
	100

	5
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	8
	100

	6
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	8
	300

	7
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	8
	300

	8
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	8
	300

	9
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
	8
	400

	10
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	16
	200

	11
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	16
	200

	12
	20 01 14*
	Kwasy
	16
	800

	13
	20 01 15*
	Alkalia
	16
	800

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]

	16,00
	3 800,00




5.4.12. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych MROM.
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	18 01 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
	22
	  2 000

	2
	18 01 02*
	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
	19,25
	  6 930

	3
	18 01 03*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np.   zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
	22
	  7 986

	4
	18 01 04
	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
	22
	  7 920

	5
	18 01 80*
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
	21
	  7 560

	6
	18 01 81
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
	21
	  7 560

	7
	18 01 82*
	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
	17
	  6 120

	8
	18 02 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
	22
	  7 920

	9
	18 02 02*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
	15
	  5 400

	10
	18 02 03
	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
	18
	  6 480

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	22,00
	  8 000,00



5.4.13. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - Wiata Magazynowa WM4

	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	02 01 06
	Odchody zwierzęce
	100
	200

	2
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	400
	1 000

	3
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	400
	1 000

	4
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	5
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	100
	600

	6
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	200
	1 500

	7
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania
	50
	2 000

	8
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	50
	1 000

	9
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	10
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	150
	4 000

	11
	02 06 02
	Odpady konserwantów
	100
	500

	12
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	200
	1 000

	13
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	14
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	150
	500

	15
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	100
	1 000

	16
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	100
	1 000

	17
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	100
	500

	18
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	700

	19
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	150
	1 100

	20
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
	50
	1 100

	21
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	22
	03 02 01*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	150
	1 000

	23
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	150
	600

	24
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	150
	500

	25
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	150
	500

	26
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	150
	500

	27
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	2 500

	28
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	50
	700

	29
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	50
	600

	30
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
	50
	800

	31
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
	50
	700

	32
	03 03 10
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
	50
	600

	33
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
	50
	200

	34
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	100
	800

	35
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	80
	500

	36
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	37
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	100
	900

	38
	04 01 02
	Odpady zwapnienia
	100
	900

	39
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	50
	1 200

	40
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	50
	600

	41
	04 01 05
	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
	100
	1 000

	42
	04 01 06
	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 000

	43
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	100
	1 000

	44
	04 01 08
	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
	100
	200

	45
	04 01 09
	Odpady z polerowania i wykańczania
	100
	700

	46
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	800

	47
	04 02 10
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	100
	600

	48
	04 02 14*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
	100
	800

	49
	04 02 15
	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
	50
	200

	50
	04 02 16*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	100
	800

	51
	04 02 17
	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
	100
	700

	52
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	53
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
	100
	800

	54
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej
	80
	1 100

	55
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	100
	1 600

	56
	05 01 07*
	Kwaśne smoły
	80
	500

	57
	05 01 08*
	Inne smoły
	80
	500

	58
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	59
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
	50
	700

	60
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	400
	1 500

	61
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy
	20
	800

	62
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	70
	600

	63
	05 06 80*
	Odpady ciekłe zawierające fenole
	60
	1  000

	64
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 300

	65
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	50
	200

	66
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	50
	500

	67
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	40
	600

	68
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	5
	100

	69
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	5
	100

	70
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	5
	500

	71
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	5
	100

	72
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	40
	800

	73
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	5
	100

	74
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	5
	300

	75
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	5
	300

	76
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	5
	100

	77
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	40
	500

	78
	06 03 11*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	10
	300

	79
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	10
	300

	80
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	10
	200

	81
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	10
	300

	82
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	10
	200

	83
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	10
	200

	84
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	10
	600

	85
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	10
	600

	86
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	800

	87
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	50
	500

	88
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	50
	500

	89
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	100
	400

	90
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
	10
	100

	91
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	92
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	50
	300

	93
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	94
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	50
	300

	95
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
	50
	300

	96
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	97
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	400

	98
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	99
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	100
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	100
	800

	101
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	50
	300

	102
	06 13 03
	Czysta sadza
	50
	500

	103
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	50
	500

	104
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	600

	105
	07 01 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1000

	106
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	500

	107
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	800

	108
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	800

	109
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	800

	110
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	25
	1 000

	111
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	25
	1000

	112
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	113
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
	50
	300

	114
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	50
	500

	115
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	116
	07 02 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	80
	1 000

	117
	07 02 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	1 500

	118
	07 02 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 500

	119
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 500

	120
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 500

	121
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	25
	1 000

	122
	07 02 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	25
	1 000

	123
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	124
	07 02 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	50
	500

	125
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych
	50
	500

	126
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
	50
	1 000

	127
	07 02 15
	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
	50
	1 000

	128
	07 02 16*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	50
	1 000

	129
	07 02 17
	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
	50
	900

	130
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	50
	1 200

	131
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	900

	132
	07 03 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	80
	1 300

	133
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 200

	134
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 000

	135
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 000

	136
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 000

	137
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 000

	138
	07 03 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	1 000

	139
	07 03 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	140
	07 03 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	50
	2 000

	141
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	8 00

	142
	07 04 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	50
	1 800

	143
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	2 000

	144
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	2 000

	145
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 000

	146
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 000

	147
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	25
	1 000

	148
	07 04 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	1 000

	149
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	150
	07 04 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	100
	1 200

	151
	07 04 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 200

	152
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	100
	1 200

	153
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
	100
	1 000

	154
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	155
	07 05 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1 500

	156
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	1 500

	157
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	1 500

	158
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 500

	159
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	1 500

	160
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 000

	161
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	1  000

	162
	07 05 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1000

	163
	07 05 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
	100
	1 500

	164
	07 05 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	165
	07 05 14
	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
	50
	1 000

	166
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 500

	167
	07 05 81
	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
	100
	2 000

	168
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 800

	169
	07 06 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1 400

	170
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	80
	1 500

	171
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 500

	172
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 800

	173
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	100
	1 800

	174
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	100
	1 000

	175
	07 06 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	100
	1 000

	176
	07 06 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	177
	07 06 12
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11
	100
	2 500

	178
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	150
	1 500

	179
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek
	50
	800

	180
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	181
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	100
	1 500

	182
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	100
	1 500

	183
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	50
	1 500

	184
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 800

	185
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	50
	1 800

	186
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	50
	1 000

	187
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	50
	1 000

	188
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	189
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
	50
	1 200

	190
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 500

	191
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	192
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	100
	2 000

	193
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	500

	194
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
	30
	1000

	195
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	196
	08 01 16
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
	50
	1 000

	197
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	198
	08 01 18
	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
	30
	1 200

	199
	08 01 19*
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	3 000

	200
	08 01 20
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
	100
	4 000

	201
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	40
	1 200

	202
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	60
	1 000

	203
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	50
	400

	204
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	50
	400

	205
	08 02 03
	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
	50
	400

	206
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	80
	700

	207
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	100
	1 000

	208
	08 03 08
	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
	100
	1 800

	209
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	210
	08 03 13
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	30
	1 000

	211
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	212
	08 03 15
	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
	30
	900

	213
	08 03 16*
	Zużyte roztwory trawiące
	100
	2 500

	214
	08 03 17*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	215
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	50
	1 400

	216
	08 03 19*
	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	217
	08 03 80
	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
	30
	1 000

	218
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	900

	219
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	220
	08 04 10
	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione 
w 08 04 09
	30
	900

	221
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	30
	1 000

	222
	08 04 12
	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
	30
	900

	223
	08 04 13*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	224
	08 04 14
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
	100
	1 600

	225
	08 04 15*
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	25
	2 000

	226
	08 04 16
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
	25
	1 400

	227
	08 04 17*
	Olej żywiczny
	25
	1 000

	228
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 200

	229
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	25
	1 000

	230
	09 01 01*
	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
	50
	1 000

	231
	09 01 02*
	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
	50
	1 000

	232
	09 01 03*
	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
	100
	1 000

	233
	09 01 04*
	Roztwory utrwalaczy
	50
	1 000

	234
	09 01 05*
	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
	50
	1 000

	235
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	100
	2 500

	236
	09 01 07
	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
	25
	200

	237
	09 01 08
	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
	25
	200

	238
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	25
	100

	239
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	25
	100

	240
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	25
	100

	241
	09 01 13*
	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
	100
	800

	242
	09 01 80*
	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
	100
	100

	243
	09 01 99
	Inne niż wymienione odpady
	100
	100

	244
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	25
	100

	245
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
	100
	600

	246
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	247
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	100
	500

	248
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	249
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	500

	250
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	500

	251
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 000

	252
	10 02 14
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	100
	300

	253
	10 02 15
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	100
	300

	254
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	100
	100

	255
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	300

	256
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	25
	500

	257
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	50
	100

	258
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	50
	1 500

	259
	10 03 18
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
	50
	900

	260
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1000

	261
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	50
	200

	262
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	263
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	50
	100

	264
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	100

	265
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
	50
	100

	266
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	800

	267
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	50
	700

	268
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	400

	269
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione 
w 10 03 27
	50
	100

	270
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	700

	271
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	50
	100

	272
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	200

	273
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	400

	274
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	50
	400

	275
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	400

	276
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	400

	277
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	400

	278
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
	50
	300

	279
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	280
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	300

	281
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	200

	282
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	200

	283
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	200

	284
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	200

	285
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
	50
	400

	286
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	25
	700

	287
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	50
	300

	288
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	500

	289
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	300

	290
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	300

	291
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	300

	292
	10 06 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
	50
	400

	293
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	294
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	100

	295
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	50
	100

	296
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	400

	297
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	50
	300

	298
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
	50
	500

	299
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	500

	300
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	50
	200

	301
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	25
	300

	302
	10 08 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
	50
	200

	303
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	30
	200

	304
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
	100
	300

	305
	10 08 14
	Odpadowe anody
	100
	300

	306
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	300

	307
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	100
	100

	308
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	300

	309
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	100
	300

	310
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	100
	300

	311
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
	100
	500

	312
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	300

	313
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	100
	200

	314
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	50
	100

	315
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	200

	316
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	50
	100

	317
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	50
	100

	318
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	50
	200

	319
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	50
	100

	320
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	50
	200

	321
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	322
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	400

	323
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	50
	200

	324
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	50
	400

	325
	10 10 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
	50
	200

	326
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	327
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	50
	300

	328
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	50
	100

	329
	10 10 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
	50
	200

	330
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	331
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	50
	400

	332
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	50
	100

	333
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	334
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
	50
	300

	335
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	50
	300

	336
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	50
	100

	337
	10 11 13*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	338
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
	50
	100

	339
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	200

	340
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
	50
	100

	341
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	342
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	50
	200

	343
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	80
	900

	344
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	50
	900

	345
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	346
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	50
	100

	347
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	50
	100

	348
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	500

	349
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	350
	10 12 10
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
	50
	200

	351
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	50
	300

	352
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
	50
	200

	353
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	50
	400

	354
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	200

	355
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	50
	100

	356
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	50
	100

	357
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
	50
	100

	358
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	500

	359
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	50
	100

	360
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	361
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
	50
	100

	362
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	50
	100

	363
	10 13 81
	Odpady z produkcji gipsu
	50
	100

	364
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	50
	100

	365
	10 13 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	200

	366
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	80
	400

	367
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	368
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	50
	400

	369
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
	50
	600

	370
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	50
	400

	371
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	50
	500

	372
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	600

	373
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	50
	400

	374
	11 01 11*
	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	375
	11 01 12
	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
	50
	1000

	376
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1000

	377
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	50
	400

	378
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	379
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	50
	700

	380
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	700

	381
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	300

	382
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	50
	300

	383
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	50
	100

	384
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	385
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
	50
	100

	386
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	700

	387
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	388
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	50
	800

	389
	11 03 02*
	Inne odpady
	50
	1 000

	390
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	50
	1 000

	391
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	50
	1 000

	392
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	393
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	50
	200

	394
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	50
	200

	395
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	50
	200

	396
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	50
	200

	397
	12 01 05
	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
	50
	1 000

	398
	12 01 06*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	50
	1 000

	399
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	50
	2 000

	400
	12 01 08*
	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
	100
	2 000

	401
	12 01 09*
	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
	100
	2 000

	402
	12 01 10*
	Syntetyczne oleje z obróbki metali
	50
	2 000

	403
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	50
	1 500

	404
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	100
	200

	405
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	100
	2 000

	406
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	100
	400

	407
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	408
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	100
	200

	409
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	100
	700

	410
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
	50
	2 000

	411
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	100
	500

	412
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	100
	100

	413
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	200

	414
	12 03 01*
	Wodne ciecze myjące
	100
	2 500

	415
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	100
	4 000

	416
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
	50
	500

	417
	13 01 04*
	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	100
	2 000

	418
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	1000

	419
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
	50
	2 000

	420
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	300

	421
	1301 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	100
	300

	422
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	100
	300

	423
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	100
	300

	424
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	100
	2 000

	425
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	100
	300

	426
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	100
	300

	427
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	100
	200

	428
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	100
	300

	429
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
	50
	400

	430
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
	50
	2 500

	431
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	50
	500

	432
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	50
	400

	433
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	50
	400

	434
	13 0310*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	50
	400

	435
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
	50
	1 500

	436
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
	50
	1 500

	437
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich
	50
	1 500

	438
	13 05 01*
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	50
	1 500

	439
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	50
	4 000

	440
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	50
	4 000

	441
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów w separatorach
	50
	3 000

	442
	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	100
	3 000

	443
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	50
	1 500

	444
	13 07 01*
	Olej opałowy i olej napędowy
	50
	1 000

	445
	13 07 02*
	Benzyna
	50
	1 000

	446
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
	50
	1 000

	447
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	50
	3 000

	448
	13 08 02*
	Inne emulsje
	50
	3 000

	449
	13 08 80
	Zaolejone odpady stałe ze statków
	50
	1 500

	450
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	50
	3 000

	451
	14 06 01*
	Freony, HCFC, HFC
	50
	900

	452
	14 06 02*
	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	50
	2 500

	453
	14 06 03*
	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	50
	2 500

	454
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	50
	2 500

	455
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	50
	2 500

	456
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	10
	1 200

	457
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	10
	1 200

	458
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	10
	1 200

	459
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	10
	1 200

	460
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	10
	1 200

	461
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	10
	1 200

	462
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	24
	2 000

	463
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	40
	400

	464
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)



	15
	2 500

	465
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	15
	2 500

	466
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	50
	800

	467
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć
	10
	300

	468
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	50
	400

	469
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	50
	300

	470
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	100
	200

	471
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	100
	2 500

	472
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	100
	2 000

	473
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	100
	2 500

	474
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	10
	3 200

	475
	16 01 20
	Szkło
	50
	200

	476
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	50
	600

	477
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	50
	500

	478
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	800

	479
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	50
	300

	480
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	50
	300

	481
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	50
	400

	482
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	50
	400

	483
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	50
	300

	484
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	4 000

	485
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16  03 80
	50
	1 500

	486
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	487
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
	50
	1 500

	488
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	100
	2 500

	489
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	600

	490
	16 05 05
	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
	50
	1 400

	491
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	50
	1 600

	492
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	50
	1 600

	493
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	50
	1 600

	494
	16 05 09
	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
	50
	600

	495
	16 06 06*
	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
	200
	2 800

	496
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	50
	2 000

	497
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	498
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	400

	499
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	700

	500
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
	50
	700

	501
	16 08 03
	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
	50
	700

	502
	16 08 04
	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
	50
	700

	503
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
	50
	700

	504
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
	50
	500

	505
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	50
	700

	506
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
	10
	200

	507
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	10
	200

	508
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	509
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	100
	1 000

	510
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	511
	16 10 04
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
	50
	500

	512
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	10
	800

	513
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	576
	2 500

	514
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	200
	4 000

	515
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	100
	2 500

	516
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	200
	4 000

	517
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	50
	900

	518
	17 02 01
	Drewno
	50
	1 500

	519
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	10
	3 600

	520
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	50
	2 500

	521
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	50
	2 500

	522
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	50
	500

	523
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	50
	1 500

	524
	17 03 80
	Odpadowa papa
	50
	1 000

	525
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z  odpadów innych niż niebezpieczne
	50
	1 000

	526
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	50
	1 000

	527
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	50
	600

	528
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
	50
	600

	529
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji
	50
	1 500

	530
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 500

	531
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 500

	532
	19 02 10
	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
	50
	1 000

	533
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	50
	2 000

	534
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	535
	19 06 03
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	30
	500

	536
	19 06 05
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	30
	500

	537
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	100
	2 000

	538
	19 08 07*
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	100
	1 500

	539
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	100
	1 000

	540
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	100
	1 000

	541
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
	100
	1 000

	542
	19 09 06
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	50
	600

	543
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	50
	1 000

	544
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	50
	1 000

	545
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	50
	300

	546
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	50
	800

	547
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	50
	200

	548
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	50
	1 200

	549
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	80
	1 000

	550
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe
	100
	1 000

	551
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
	100
	1 000

	552
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	100
	1 500

	553
	19 11 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w19 11 05
	100
	1 500

	554
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	100
	1 000

	555
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	1 000

	556
	19 12 01
	Papier i tektura
	15
	500

	557
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	100
	2 000

	558
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	50
	1 000

	559
	19 12 08
	Tekstylia
	50
	900

	560
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	30
	800

	561
	20 01 14*
	Kwasy
	30
	1 000

	562
	20 01 15*
	Alkalia
	30
	1 000

	563
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	30
	600

	564
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	50
	2 000

	565
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	50
	300

	566
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	50
	300

	567
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	50
	300

	568
	20 01 28
	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	50
	300

	569
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	50
	500

	570
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	30
	500

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	576,00
	40 000,00



5.4.14. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, na terenie całego zakładu.

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]

	
	
	
	w tym samym czasie
	w okresie roku

	1
	01 01 01
	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
	300
	1 400

	2
	01 01 02
	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
	225
	700

	3
	01 03 04*
	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
	150
	2 800

	4
	01 03 05*
	Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) 
	150
	2 800

	5
	01 03 06
	Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80, 01 03 81
	150
	2 800

	6
	01 03 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej 
i chemicznej przeróbki rud metali 
	150
	2 800

	7
	01 03 08
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione 
w 01 03 07
	300
	2 800

	8
	01 03 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	2 800

	9
	01 03 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
	400
	2 800

	10
	01 03 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	5 400

	11
	01 04 07*
	Odpady zawierające niebezpieczne substancje 
z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 
	200
	2 800

	12
	01 04 08
	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
	300
	1 400

	13
	01 04 09
	Odpadowe piaski i iły
	225
	2 800

	14
	01 04 10
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione 
w 01 04 07
	300
	2 800

	15
	01 04 11
	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
	200
	2 800

	16
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione 
w 01 04 07 i 01 04 11
	300
	2 800

	17
	01 04 13
	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
	200
	2 800

	18
	01 04 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
	300
	2 800

	19
	01 04 81
	Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione 
w 01 04 80
	100
	2 800

	20
	01 04 82*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne 
	150
	2 800

	21
	01 04 83
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
	200
	2 800

	22
	01 04 84*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	2 800

	23
	01 04 85
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud forsforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
	200
	2 800

	24
	01 04 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	6 800

	25
	01 05 04
	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
	450
	10 000

	26
	01 05 05*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 
	600
	7 000

	27
	01 05 06*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne 
	600
	7 000

	28
	01 05 07
	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	600
	10 000

	29
	01 05 08
	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	600
	10 000

	30
	01 05 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	5 000

	31
	02 01 01
	Osady z mycia i czyszczenia
	400
	4 200

	32
	02 01 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca 
	28
	2 800

	33
	02 01 03
	Odpadowa masa roślinna 
	100
	2 800

	34
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 
	300
	11 900

	35
	02 01 06
	Odchody zwierzęce 
	320
	1 400

	36
	02 01 07
	Odpady z gospodarki leśnej 
	100
	2 800

	37
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne 
	1 960
	5 000

	38
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	2 160
	7 000

	39
	02 01 10
	Odpady metalowe
	80
	2 800

	40
	02 01 80*
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne 
	23
	2 800

	41
	02 01 81
	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 
	23
	2 800

	42
	02 01 82
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 
	23
	4 200

	43
	02 01 83
	Odpady z upraw hydroponicznych
	110
	2 100

	44
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	450
	4 000

	45
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowania surowców
	423
	5 600

	46
	02 02 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	23
	2 800

	47
	02 02 03
	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
	273
	14 000

	48
	02 02 04
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	350
	18 200

	49
	02 02 80*
	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne 
	23
	2 800

	50
	02 02 81
	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego 
i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 
	23
	2 800

	51
	02 02 82
	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 
	323
	2 100

	52
	02 02 99
	Inne niewymienione odpady
	250
	5 600

	53
	02 03 01
	Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania 
i oddzielania surowców
	150
	4 200

	54
	02 03 02
	Odpady konserwantów
	70
	3 000

	55
	02 03 03
	Odpady poekstrakcyjne
	150
	5 000

	56
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	752
	14 000

	57
	02 03 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	400
	18 200

	58
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 
	400
	2 800

	59
	02 03 81
	Odpady z produkcji pasz roślinnych 
	400
	2 800

	60
	02 03 82
	Odpady tytoniowe 
	100
	4 200

	61
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	405
	5 600

	62
	02 04 01
	Osady z oczyszczania i mycia buraków
	50
	2 800

	63
	02 04 02
	Nienormatywne węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
	50
	2 800

	64
	02 04 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	500
	7 000

	65
	02 04 80
	Wysłodki 
	100
	1 400

	66
	02 04 99
	Inne niewymienione odpady
	350
	8 400

	67
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania
	450
	14 000

	68
	02 05 02
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	400
	16 800

	69
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	240
	5 100

	70
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	7 000

	71
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	500
	14 000

	72
	02 06 02
	Odpady konserwantów 
	350
	2 100

	73
	02 06 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	500
	8 400

	74
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	644
	7 000

	75
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	600
	5 600

	76
	02 07 01
	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
	250
	10 000

	77
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	550
	6 000

	78
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	450
	6 000

	79
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	500
	14 000

	80
	02 07 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	500
	12 600

	81
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	500
	5 000

	82
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	600
	5 000

	83
	03 01 01
	Odpady kory i korka 
	50
	8 400

	84
	03 01 04*
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 
	50
	14 000

	85
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 
	50
	5 600

	86
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne 
	550
	5 600

	87
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione 
w 03 01 80
	220
	5 600

	88
	03 01 82
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	400
	18 200

	89
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	600
	11 200

	90
	03 02 01*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych 
	525
	5 000

	91
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne 
	575
	4 200

	92
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 
	540
	2 800

	93
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 
	540
	2 800

	94
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne 
	565
	2 800

	95
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	700
	11 200

	96
	03 03 01
	Odpady z kory i drewna 
	150
	8 400

	97
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	300
	4 900

	98
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	300
	4 200

	99
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 
	300
	5 600

	100
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 
	300
	4 200

	101
	03 03 10
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 
	300
	5 600

	102
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
	300
	18 200

	103
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	440
	4 200

	104
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	300
	2 800

	105
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	600
	4 200

	106
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	400
	5 600

	107
	04 01 02
	Odpady z wapnienia
	400
	5 600

	108
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 
	250
	8 400

	109
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	200
	4 200

	110
	04 01 05
	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
	400
	4 200

	111
	04 01 06
	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	400
	8 400

	112
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	400
	18 200

	113
	04 01 08
	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 
	400
	5 600

	114
	04 01 09
	Odpady z polerowania i wykańczania 
	400
	5 600

	115
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	7 000

	116
	04 02 09
	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 
	300
	11 900

	117
	04 02 10
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	600
	5 600

	118
	04 02 14*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne 

	400
	5 000

	119
	04 02 15
	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 
	300
	4 200

	120
	04 02 16*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	3 000

	121
	04 02 17
	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 
	400
	4 200

	122
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	123
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
	400
	16 800

	124
	04 02 21
	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 
	100
	4 200

	125
	04 02 22
	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 
	100
	4 200

	126
	04 02 80
	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
	250
	5 000

	127
	04 02 99
	Inne niewymienione odpady
	250
	4 000

	128
	05 01 02*
	Osady z odsalania 
	250
	5 600

	129
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników 
	250
	5 600

	130
	05 01 04*
	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 
	250
	5 600

	131
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej 
	460
	5 600

	132
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 
	400
	5 600

	133
	05 01 07*
	Kwaśne smoły 
	360
	14 000

	134
	05 01 08*
	Inne smoły 
	360
	14 000

	135
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	14 000

	136
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
	2000
	18 200

	137
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 
	2200
	8 000

	138
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy 
	145
	5 400

	139
	05 01 13
	Osady z uzdatniania wody kotłowej
	50
	2 800

	140
	05 01 14
	Osady z kolumn chłodniczych
	50
	2 800

	141
	05 01 15*
	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 
	75
	15 000

	142
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	390
	5 600

	143
	05 01 17
	Bitum 
	150
	5 600

	144
	05 01 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	6 800

	145
	05 06 01*
	Kwaśne smoły 
	150
	3 500

	146
	05 06 03*
	Inne smoły 
	150
	17 000

	147
	05 06 04
	Odpady z kolumn chłodniczych
	20
	2 800

	148
	05 06 80*
	Odpady ciekłe zawierające fenole 
	220
	5 000

	149
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	6 800

	150
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć 
	195
	1 500

	151
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	215
	5 600

	152
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	330
	5 600

	153
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	48
	1 000

	154
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	48
	1 000

	155
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	48
	5 000

	156
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	48
	2 000

	157
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	170
	2 800

	158
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	58
	2 000

	159
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	58
	5 000

	160
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	78
	5 000

	161
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	50
	2 000

	162
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	210
	2 800

	163
	06 03 11*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki 
	125
	2 800

	164
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 
	120
	1 500

	165
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	128
	4 000

	166
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	220
	4 000

	167
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen 
	130
	1 500

	168
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć 
	130
	1 500

	169
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie 
	130
	2 800

	170
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	233
	4 200

	171
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	172
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
	300
	18 200

	173
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki 
	350
	3 400

	174
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	450
	7 000

	175
	06 06 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	7 000

	176
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru 
	500
	2 800

	177
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 
	178
	3 000

	178
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	7 000

	179
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	400
	5 600

	180
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	7 500

	181
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	300
	2 800

	182
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione 
w 06 09 03 i 06 09 80
	400
	2 800

	183
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	4 000

	184
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	5 600

	185
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	4 000

	186
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	4 000

	187
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy 
	450
	10 500

	188
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 
	400
	8 400

	189
	06 13 03
	Czysta sadza
	300
	6 300

	190
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 
	300
	5 600

	191
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	5 600

	192
	07 01 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste 
	400
	8 000

	193
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 
	225
	8 300

	194
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
	225
	8 900

	195
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
	225
	8 400

	196
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
	225
	10 600

	197
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
	200
	14 000

	198
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
	200
	14 000

	199
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	200
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
	400
	18 200

	201
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	230
	2 800

	202
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	4 000

	203
	07 02 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste 
	260
	6 500

	204
	07 02 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 
	300
	8 000

	205
	07 02 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
	200
	8 000

	206
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
	300
	7 000

	207
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
	300
	8 000

	208
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
	200
	7 000

	209
	07 02 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
	200
	7 000

	210
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	211
	07 02 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	400
	18 200

	212
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych 
	430
	11 900

	213
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne 
(np. plastyfikatory, stabilizatory) 
	200
	7 000

	214
	07 02 15
	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 
	200
	7 000

	215
	07 02 16*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony 
	200
	7 000

	216
	07 02 17
	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
	200
	6 300

	217
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 
	250
	11 200

	218
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	8 400

	219
	07 03 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste 
	360
	6 600

	220
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 
	255
	7 400

	221
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
	205
	7 000

	222
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
	300
	6 200

	223
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
	300
	6 500

	224
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
	250
	7 000

	225
	07 03 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
	350
	7 000

	226
	07 03 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	227
	07 03 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	400
	18 200

	228
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	8 400

	229
	07 04 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste 
	200
	7 200

	230
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 
	205
	8 500

	231
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
	205
	8 500

	232
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
	450
	7 200

	233
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
	350
	7 200

	234
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
	125
	7 000

	235
	07 04 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
	175
	7 000

	236
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	237
	07 04 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	600
	25 200

	238
	07 04 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	14 000

	239
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	555
	10 500

	240
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 
w 07 04 80
	555
	8 400

	241
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	7 000

	242
	07 05 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste 
	450
	6 000

	243
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 
	455
	8 000

	244
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
	455
	8 000

	245
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
	500
	7 500

	246
	07 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
	350
	7 500

	247
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
	450
	7 000

	248
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
	400
	7 000

	249
	07 05 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	14 000

	250
	07 05 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
	605
	18 200

	251
	07 05 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	14 000

	252
	07 05 14
	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
	250
	12 600

	253
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 
	250
	11 000

	254
	07 05 81
	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
	300
	12 000

	255
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	600
	16 800

	256
	07 06 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste 
	300
	7 300

	257
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 
	265
	10 000

	258
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
	155
	9 000

	259
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
	450
	7 700

	260
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
	450
	7 700

	261
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
	450
	7 000

	262
	07 06 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
	450
	7 000

	263
	07 06 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	14 000

	264
	07 06 12
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 
w 07 06 11
	525
	21 000

	265
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	600
	5 600

	266
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek 
	300
	6 000

	267
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	5 600

	268
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste 
	402
	7 500

	269
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 
	305
	11 000

	270
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
	205
	11 000

	271
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 
	300
	8 100

	272
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
	200
	8 100

	273
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 
	300
	7 000

	274
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
	350
	7 000

	275
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	276
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
	400
	18 200

	277
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	14 000

	278
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	183
	17 000

	279
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	353
	14 500

	280
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	163
	14 000

	281
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 
	162
	14 000

	282
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	160
	14 000

	283
	08 01 16
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione 
w 08 01 15
	300
	14 000

	284
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	400
	14 000

	285
	08 01 18
	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 
	160
	11 200

	286
	08 01 19*
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	250
	10 500

	287
	08 01 20
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 
w 08 01 19
	350
	12 000

	288
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów 
	153
	8 200

	289
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	420
	5 600

	290
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	400
	8 400

	291
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	300
	2 800

	292
	08 02 03
	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
	400
	2 800

	293
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	460
	4 200

	294
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	400
	14 000

	295
	08 03 08
	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
	350
	9 600

	296
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 
	142
	8 700

	297
	08 03 13
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	142
	8 700

	298
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 
	135
	14 000

	299
	08 03 15
	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 
	115
	11 900

	300
	08 03 16*
	Zużyte roztwory trawiące 
	280
	7 000

	301
	08 03 17*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 
	200
	7 000

	302
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	200
	8 400

	303
	08 03 19*
	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne 
	110
	9 000

	304
	08 03 80
	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 
	110
	7 000

	305
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	8 400

	306
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	145
	14 000

	307
	08 04 10
	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 
	135
	11 900

	308
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	145
	14 000

	309
	08 04 12
	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 
	135
	11 900

	310
	08 04 13*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	300
	14 000

	311
	08 04 14
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
	500
	12 600

	312
	08 04 15*
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
	100
	14 000

	313
	08 04 16
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
	100
	11 900

	314
	08 04 17*
	Olej żywiczny 
	100
	7 000

	315
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	11 200

	316
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów 
	100
	7 000

	317
	09 01 01*
	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 
	200
	5 000

	318
	09 01 02*
	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 
	200
	5 000

	319
	09 01 03*
	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 
	300
	5 000

	320
	09 01 04*
	Roztwory utrwalaczy 
	200
	5 000

	321
	09 01 05*
	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 
	200
	5000

	322
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro 
	300
	14 000

	323
	09 01 07
	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 
	100
	1 400

	324
	09 01 08
	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 
	100
	1 400

	325
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	125
	1 400

	326
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 
	125
	1 400

	327
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	125
	1 400

	328
	09 01 13*
	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 
	300
	2 800

	329
	09 01 80*
	Przeterminowane odczynniki fotograficzne 
	300
	2 800

	330
	09 01 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	5 600

	331
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	300
	1 800

	332
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	300
	1 800

	333
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
	300
	1 800

	334
	10 01 04*
	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 
	300
	3 000

	335
	10 01 05
	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
	300
	2 800

	336
	10 01 07
	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
	400
	4 200

	337
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	155
	1 000

	338
	10 01 13*
	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 
	300
	3 000

	339
	10 01 14*
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	2 800

	340
	10 01 15
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
	200
	2 800

	341
	10 01 16*
	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	2 800

	342
	10 01 17
	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
	200
	2 800

	343
	10 01 18*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	7 000

	344
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione 
w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
	500
	4 200

	345
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	7 000

	346
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	500
	7 000

	347
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	7 000

	348
	10 01 23
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
	300
	5 600

	349
	10 01 24
	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
	150
	4 200

	350
	10 01 25
	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
	200
	7 000

	351
	10 01 26
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
	200
	5 000

	352
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	200
	5 600

	353
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	4 200

	354
	10 02 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	7 000

	355
	10 02 08
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
	100
	2 800

	356
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
	400
	3 000

	357
	10 02 12
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione
w 10 02 11
	300
	4 000

	358
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	7 000

	359
	10 02 14
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	400
	2 800

	360
	10 02 15
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	400
	2 800

	361
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	400
	1 400

	362
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	4 000

	363
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające 
w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 
	200
	2 800

	364
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	450
	1 400

	365
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod 
	200
	14 000

	366
	10 03 18
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
	250
	4 200

	367
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	7 000

	368
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	450
	1 400

	369
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	2 800

	370
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	500
	1 400

	371
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	7 000

	372
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
	450
	1 400

	373
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	7 000

	374
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	450
	4 200

	375
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
	400
	3 000

	376
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27
	400
	2 000

	377
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	2 800

	378
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	400
	1 400

	379
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	3 000

	380
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych 
	350
	3 000

	381
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły 
	350
	3 000

	382
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
	350
	3 000

	383
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
	350
	3 000

	384
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
	350
	3 000

	385
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 04 09
	400
	3 000

	386
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	450
	2 800

	387
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych 
	450
	3 000

	388
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	500
	4 200

	389
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
	450
	3 000

	390
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
	450
	3 000

	391
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
	450
	3 000

	392
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 05 08
	430
	2 800

	393
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	350
	2 800

	394
	10 05 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	450
	1 400

	395
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	450
	2 800

	396
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych 
	350
	3 000

	397
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	310
	2 100

	398
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
	450
	3 000

	399
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
	400
	3 000

	400
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
	400
	3 000

	401
	10 06 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 06 09
	450
	3 000

	402
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	4 000

	403
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	450
	1 400

	404
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	400
	1 400

	405
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	400
	3 000

	406
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
	400
	3 000

	407
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 07 07
	400
	3 000

	408
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	4 000

	409
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	400
	2 100

	410
	10 08 10*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające 
w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 
	400
	2 800

	411
	10 08 11
	Zgary i piana inne niż wymienione w 10 08 10
	400
	1 400

	412
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod 
	160
	3 000

	413
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
	500
	3 500

	414
	10 08 14
	Odpadowe anody
	500
	3 500

	415
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	3 000

	416
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	500
	1 400

	417
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	3 000

	418
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	650
	2 800

	419
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 
	550
	3 000

	420
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione 
w 10 08 19
	550
	3 000

	421
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	600
	4 000

	422
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	3 000

	423
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	400
	1 400

	424
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	3 000

	425
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	400
	1 400

	426
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	1 400

	427
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	400
	2 100

	428
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 
	400
	1 400

	429
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	400
	2 100

	430
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	4 000

	431
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	3 000

	432
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	300
	1 400

	433
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	3 000

	434
	10 10 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
	400
	1 400

	435
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	2 800

	436
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	400
	2 100

	437
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 
	400
	1 400

	438
	10 10 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
	400
	2100

	439
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	4 000

	440
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	400
	3 500

	441
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	400
	1 400

	442
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	2 800

	443
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione 
w 10 11 09
	400
	2 800

	444
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku 
szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 
	400
	2 800

	445
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	400
	1 400

	446
	10 11 13*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	2 800

	447
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione
w 10 11 13
	500
	2 800

	448
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	3 000

	449
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
	500
	1 400

	450
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	3 000

	451
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	500
	2 800

	452
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	460
	7 000

	453
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	400
	7 000

	454
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	7 000

	455
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	400
	1 400

	456
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	300
	1 400

	457
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	400
	5 600

	458
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	3 000

	459
	10 12 10
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
	400
	1 400

	460
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie 
	400
	2 800

	461
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
	400
	3 500

	462
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	400
	7 000

	463
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	4 200

	464
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	500
	1 400

	465
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	500
	1 400

	466
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
	500
	1 400

	467
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	400
	5 600

	468
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	500
	1 400

	469
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	3 000

	470
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
	500
	1 400

	471
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	400
	1 400

	472
	10 13 81
	Odpady z produkcji gipsu
	400
	1 400

	473
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	400
	1 400

	474
	10 13 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	4 000

	475
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć 
	310
	2 800

	476
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	4 000

	477
	11 01 05*
	Kwasy trawiące 
	296
	4 000

	478
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 
	200
	4 000

	479
	11 01 07*
	Alkalia trawiące 
	266
	4 000

	480
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania 
	300
	7 000

	481
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	7 000

	482
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	400
	5 600

	483
	11 01 11*
	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	7 000

	484
	11 01 12
	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
	200
	8 000

	485
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	14 000

	486
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	400
	5 000

	487
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	5 500

	488
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 
	250
	7 000

	489
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	7 000

	490
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	3 000

	491
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 
	400
	2 800

	492
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	300
	1 400

	493
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	7 000

	494
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
	400
	1 400

	495
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	7 000

	496
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	3 000

	497
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki 
	300
	7 000

	498
	11 03 02*
	Inne odpady 
	400
	7 000

	499
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
	400
	7 000

	500
	11 05 04*
	Zużyty topnik 
	400
	7 000

	501
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	3 000

	502
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	400
	1 400

	503
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	400
	1 400

	504
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	400
	1 400

	505
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	300
	1 400

	506
	12 01 05
	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 
	250
	14 000

	507
	12 01 06*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 
	150
	6 000

	508
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 
	150
	8 000

	509
	12 01 08*
	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce 
	300
	8 000

	510
	12 01 09*
	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 
	300
	9 000

	511
	12 01 10*
	Syntetyczne oleje z obróbki metali 
	150
	8 000

	512
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze 
	200
	14 000

	513
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	350
	1 400

	514
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	14 000

	515
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	500
	2 800

	516
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	7 000

	517
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	500
	1 400

	518
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 
z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 
	500
	7 000

	519
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji 
	153
	9 000

	520
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 
	500
	7 000

	521
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	500
	1 400

	522
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	3 000

	523
	12 03 01*
	Wodne ciecze myjące 
	300
	9 000

	524
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą 
	400
	14 000

	525
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB 
	153
	4 200

	526
	13 01 04*
	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 
	300
	8 500

	527
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	300
	5 000

	528
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 
	152
	8 500

	529
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	304
	3 800

	530
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	304
	3 800

	531
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 
	304
	3 800

	532
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	304
	4 000

	533
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 
	304
	9 000

	534
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	304
	3 800

	535
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	304
	3 800

	536
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 
	304
	2 900

	537
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	304
	3 800

	538
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 
	152
	4 000

	539
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 
	152
	9 500

	540
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	152
	4 000

	541
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 
	152
	2 900

	542
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji 
	152
	2 900

	543
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
	152
	2 900

	544
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 
	150
	6 000

	545
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 
	150
	6 000

	546
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich 
	150
	6 000

	547
	13 05 01*
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów 
w separatorach 
	350
	7 000

	548
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 
	200
	14 000

	549
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów 
	200
	14 000

	550
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów w separatorach 
	150
	10 000

	551
	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 
	300
	10 000

	552
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 
w separatorach 
	350
	10 500

	553
	13 07 01*
	Olej opałowy i olej napędowy 
	150
	3 600

	554
	13 07 02*
	Benzyna 
	150
	3 600

	555
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 
	150
	3 600

	556
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania 
	350
	13 000

	557
	13 08 02*
	Inne emulsje 
	150
	10 000

	558
	13 08 80
	Zaolejone odpady stałe ze statków 
	350
	7 000

	559
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady 
	350
	14 000

	560
	14 06 01*
	Freony, HCFC, HFC 
	120
	1 400

	561
	14 06 02*
	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 
	150
	8 000

	562
	14 06 03*
	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 
	150
	8 000

	563
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 
	350
	14 000

	564
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 
	350
	14 000

	565
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury 
	54
	7 000

	566
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	64
	7 000

	567
	15 01 03
	Opakowania z drewna 
	56
	7 000

	568
	15 01 04
	Opakowania z metali   
	24
	100

	569
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe 
	70
	7 000

	570
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe 
	80
	7 000

	571
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	30
	100

	572
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów 
	64
	7 000

	573
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	198
	14 000

	574
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	160
	2 800

	575
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	99
	14 000

	576
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
	90
	14 000

	577
	16 01 03
	Zużyte opony 
	40
	2 800

	578
	16 01 07*
	Filtry olejowe 
	300
	7 000

	579
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć 
	120
	1 400

	580
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	250
	1 500

	581
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 
	200
	2 800

	582
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	350
	1 400

	583
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe 
	300
	9 500

	584
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 
	300
	8 400

	585
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	300
	10 000

	586
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne 
	50
	14 000

	587
	16 01 20
	Szkło
	300
	1 400

	588
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 
	300
	2 800

	589
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	300
	2 800

	590
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	4 000

	591
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	340
	1 500

	592
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	240
	1 500

	593
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	240
	2 800

	594
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń 
	240
	2 800

	595
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	240
	2 100

	596
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
	350
	15 000

	597
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	350
	10 000

	598
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
	250
	14 000

	599
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
	300
	10 500

	600
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	400
	14 000

	601
	16 04 01*
	Odpadowa amunicja 
	10
	1 400

	602
	16 04 02*
	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 
	10
	1 400

	603
	16 04 03*
	Inne materiały wybuchowe 
	10
	1 400

	604
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	1 400

	605
	16 05 05
	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione 
w 16 05 04
	200
	4 900

	606
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 
	140
	5 600

	607
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
	140
	5 600

	608
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
	140
	5 600

	609
	16 05 09
	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
	140
	3 000

	610
	16 06 06*
	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 
	240
	2 800

	611
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 
	300
	14 000

	612
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 
	300
	14 000

	613
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	300
	3 000

	614
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	200
	3 500

	615
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki 
	200
	2 800

	616
	16 08 03
	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
	200
	3 500

	617
	16 08 04
	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu 
w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
	200
	3 500

	618
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy 
	200
	2 800

	619
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory 
	160
	3 500

	620
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	200
	2 800

	621
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) 
	80
	2 600

	622
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 
	80
	2 500

	623
	16 09 03*
	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
	50
	500

	624
	16 09 04*
	Inne niewymienione substancje utleniające
	50
	500

	625
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 
	350
	7 000

	626
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	300
	5 000

	627
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne 
	400
	8 000

	628
	16 10 04
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
	400
	6 300

	629
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 
	90
	7 000

	630
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
	1576
	14 000

	631
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	1300
	21 000

	632
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
	1000
	14 000

	633
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	1300
	21 000

	634
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	300
	2 800

	635
	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 
	150
	2 800

	636
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	150
	2 800

	637
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny 
	200
	4 200

	638
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	200
	1 400

	639
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	300
	4 000

	640
	17 02 01
	Drewno 
	300
	14 000

	641
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne 
	60
	14 000

	642
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) 
	300
	14 000

	643
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	300
	14 000

	644
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	300
	5 600

	645
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe 
	300
	15 000

	646
	17 03 80
	Odpadowa papa 
	300
	7 000

	647
	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 
	200
	7 000

	648
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	100
	2 100

	649
	17 05 03*
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	300
	7 000

	650
	17 05 05*
	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 
	300
	7 000

	651
	17 06 03*
	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	7 000

	652
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	100
	7 000

	653
	17 08 01*
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
	100
	7 000

	654
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	100
	7 000

	655
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 
	150
	1 400

	656
	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB 
(np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
	150
	1 500

	657
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	7 000

	658
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	50
	4 200

	659
	18 01 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
	42
	2 000

	660
	18 01 02*
	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 
	25
	8 400

	661
	18 01 03*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 
	71
	10 000

	662
	18 01 04
	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
	71
	8 400

	663
	18 01 06*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 
	24
	8 400

	664
	18 01 07
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 
w 18 01 06
	24
	8 400

	665
	18 01 08*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
	24,60
	8 400

	666
	18 01 09
	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
	24,60
	8 400

	667
	18 01 80*
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
	31
	8 400

	668
	18 01 81
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych 
w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
	31
	8 400

	669
	18 01 82*
	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 
	27
	8 400

	670
	18 02 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
	32

	8 400

	671
	18 02 02*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że  ywołują choroby u ludzi i zwierząt 
	30
	8 400

	672
	18 02 03
	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
	67
	8 400

	673
	18 02 05*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 
	24
	8 400

	674
	18 02 06
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 
w 18 02 05
	24
	8 400

	675
	18 02 07*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
	24,60
	8 400

	676
	18 02 08
	Leki inne niż wymienione w 18 02 07
	24,60
	8 400

	677
	19 01 05*
	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych 
	100
	7 000

	678
	19 01 06*
	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 
	100
	7 000

	679
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
	100
	7 000

	680
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 
	100
	7 000

	681
	19 01 11*
	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 
	50
	2 800

	682
	19 01 12
	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
	100
	1 400

	683
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	2 800

	684
	19 01 14
	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
	100
	1 400

	685
	19 01 15*
	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	2 800

	686
	19 01 16
	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
	100
	1 400

	687
	19 01 17*
	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	2 800

	688
	19 01 18
	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
	100
	2 100

	689
	19 01 19
	Piaski ze złóż fluidalnych
	150
	1 400

	690
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	100
	4 000

	691
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie 
z odpadów innych niż niebezpieczne
	300
	10 000

	692
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się 
z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych 
	300
	14 000

	693
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	14 000

	694
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
	300
	8 400

	695
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji 
	240
	8 500

	696
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 
	240
	8 500

	697
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	14 000

	698
	19 02 10
	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 
	250
	7 000

	699
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
	300
	14 000

	700
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	400
	5 000

	701
	19 03 04*
	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
	100
	2 800

	702
	19 03 06*
	Odpady niebezpieczne zestalone
	100
	2 800

	703
	19 04 01
	Zeszklone odpady
	600
	1 400

	704
	19 04 02*
	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 
	100
	2 800

	705
	19 04 03*
	Niezeszklona faza stała 
	100
	2 800

	706
	19 04 04
	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
	50
	2 000

	707
	19 05 01
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
	100
	2 800

	708
	19 05 02
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
	100
	4 200

	709
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
	100
	8 400

	710
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady
	200
	6 000

	711
	19 06 03
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	110
	2 500

	712
	19 06 04
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	100
	1 400

	713
	19 06 05
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	110
	2 500

	714
	19 06 06
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	100
	1 400

	715
	19 06 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	4 000

	716
	19 08 01
	Skratki
	200
	10 000

	717
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	200
	8 400

	718
	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	200
	10 000

	719
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 
	400
	14 000

	720
	19 08 07*
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 
	250
	5 500

	721
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie 
	350
	6 000

	722
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	300
	10 000

	723
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 
	300
	10 000

	724
	19 08 11*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 
z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 
	150
	14 000

	725
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
	200
	10 000

	726
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 
z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 
	160
	14 000

	727
	19 08 14
	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
	200
	14 000

	728
	19 08 99
	Inne niewymienione odpady
	150
	8 400

	729
	19 09 01
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
	200
	10 000

	730
	19 09 02
	Osady z klarowania wody
	80
	4 000

	731
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody
	50
	1 400

	732
	19 09 04
	Zużyty węgiel aktywny 
	130
	14 000

	733
	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 
	130
	14 000

	734
	19 09 06
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	250
	5 900

	735
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	230
	4 200

	736
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 
	250
	7 000

	737
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	250
	1 400

	738
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 
	250
	7 000

	739
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	250
	1 400

	740
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe 
	250
	5 600

	741
	19 11 02*
	Kwaśne smoły 
	310
	15 000

	742
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe 
	400
	7 000

	743
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw 
	400
	7 000

	744
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
	550
	14 000

	745
	19 11 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
	500
	14 000

	746
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 
	500
	7 000

	747
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	500
	7 000

	748
	19 12 01
	Papier i tektura 
	90
	7 000

	749
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma 
	400
	14 000

	750
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	14 000

	751
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 
	300
	7 000

	752
	19 12 08
	Tekstylia 
	300
	8 400

	753
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	150
	2 800

	754
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne) 
	100
	8 400

	755
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	14 000

	756
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
	100
	7 000

	757
	19 13 01*
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 
	150
	7 000

	758
	19 13 02
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione 
w 19 13 01
	150
	2 800

	759
	19 13 03*
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 
	150
	7 000

	760
	19 13 04
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione 
w 19 13 03
	150
	8 400

	761
	19 13 05*
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	7 000

	762
	19 13 06
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione 
w 19 13 05
	100
	8 400

	763
	19 13 07*
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe 
(np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	3 000

	764
	19 13 08
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe 
(np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
	100
	2 500

	765
	19 80 01
	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych 
i weterynaryjnych 
	150
	4 200

	766
	20 01 01
	Papier i tektura
	20
	3 000

	767
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	230
	3 000

	768
	20 01 10
	Odzież
	100
	3 000

	769
	20 01 11
	Tekstylia
	100
	3 000

	770
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki 
	115
	4 800

	771
	20 01 14*
	Kwasy 
	133
	5 000

	772
	20 01 15*
	Alkalia 
	133
	5 000

	773
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne 
	165
	3 000

	774
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	807
	10 000

	775
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	170
	2 600

	776
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	170
	2 600

	777
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 
	200
	2 700

	778
	20 01 28
	Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	200
	2 700

	779
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
	260
	3 000

	780
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	190
	3 000

	781
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
	21
	5 000

	782
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	21
	5 000

	783
	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
	100
	3 000

	784
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	100
	3 000

	785
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	30
	3 000

	786
	20 01 41
	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
	100
	2 800

	787
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	305
	10 500

	788
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	300
	3 000

	789
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	200
	3 000

	790
	20 02 03
	Inne odpady nieulegające biodegradacji
	180
	3 000

	791
	20 03 02
	Odpady z targowisk
	150
	3 000

	792
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	150
	1 400

	793
	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	150
	3 000

	794
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	150
	1 400

	795
	20 03 99
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	150
	1 000

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg]
	5 497,28
	90 800,00






5.5. Największe masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

	

L.p.
	Symbol obiektu
	Miejsce magazynowania odpadów
	Powierzchnia użytkowa [m2]
	Sposób magazynowania odpadów
	Największa objętość odpadów które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [m3]
	Gęstość odpadów [Mg/m3]
	Największa masa odpadów (NMO)
[Mg]

	



1
	HMO
	Hala Magazynowa Odpadów
	1 156,00
	Magazynowanie luzem (w zasobnikach), w pojemnikach, beczkach, opakowaniach;
część hali - proces technologiczny
	666,70
	1,50
	1 000,05

	

2
	WB
	Wiata Beczek
	1 331,00
	Magazynowanie 
w pojemnikach, beczkach, opakowaniach;  część wiaty - rozładunek, proces technologiczny
	1 626,80
	1,50
	2 440,20

	


3
	HB
	Hala Beczek
	144,00
	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach, zbiorniku manipulacyjnym 8 m3
	18,00
	1,00
	18,00

	


4
	HPO
	Hala Przepakowania Odpadów
	176,64
	Magazynowanie w opakowaniach (część wydzielona do magazynowania aerozoli, kosmetyków, tytoniu itp.)
	115,20
	1,00
	115,20

	
5
	WO
	Wiata Odpadów
	300,00
	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach;
część hali -magazynowanie wytwarzanych odpadów (żużle, pyły)
	200,00
	1,00
	200,00

	
6
	KTC
	Magazyn KTC
	99,90
	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach
	90,00
	1,00
	90,00

	

7
	WP
	Wiata plandekowa
	240,00
	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach
lub w boksie
	480,00
	1,00
	480,00

	

8
	KOS
	Kontener na Odpady Specjalne
	11,78
	Magazynowanie odpadów w pojemnikach, beczkach, opakowaniach
	23,00
	1,00
	23,00

	


9
	WMO
	Wiata Magazynowa Odpadów
	400,00
	Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach;  część wiaty - rozładunek, proces technologiczny
	468,00
	1,00
	468,00

	




10
	MOM
	Magazyn Odpadów Medycznych
	240,32
	W szczelnych specjalistycznych pojemnikach 
i workach ułożonych w sposób uporządkowany lub 
w kontenerach, o pojemności 1 100 l
	708,944
	0,070
	49,63

	

11
	ZM
	Zbiorniki Manipulacyjne
	-
	Magazynowanie w dwóch 
zbiornikach, o pojemności 
8 m3 każdy
	16,00
	1,00
	16,00

	


12
	MROM
	Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych
	200,00
	Magazynowanie w pojemnikach 1 100 l bezpośrednio przed podaniem do pieca

	220,00
	0,10
	22,00

	


13
	WM4
	Wiata Magazynowa
	288,00
	Magazynowanie 
w pojemnikach, beczkach lub opakowaniach ustawionych 
na paletach, 
w maksymalnie dwóch warstwach
	576,00
	1,00
	576,00


5.6. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

	

L.p.
	Symbol obiektu
	Miejsce magazynowania odpadów
	Wymiary całkowite miejsca magazynowania
dł x szer x wys [m]
	Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [m3]
	Gęstość
odpadów
[Mg/m3]
	Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [Mg]

	1
	HMO
	Hala magazynowa odpadów
	62,4 x 24 x 12
	17 971,20
	1,50
	26 956,80

	2
	WB
	Wiata beczek
	19,5 x 34 x 8,5 + 
33,4 x 20 x 8
	10 979,50
	1,50
	16 469,30

	3
	HB
	Hala beczek
	15 x 9,6 x 8
	1 152,00
	1,00
	1 152,00

	4
	HPO
	Hala przepakowania odpadów
	9,6 x 18,4 x 8
	1 413,10
	1,00
	1 413,10

	5
	WO
	Wiata odpadów 
	30 x 10 x 5,3
	1 590,00
	1,00
	1 590,00

	6
	KTC
	Magazyn KTC
	7,5 x 13,32 x 5,9
	589,40
	1,00
	589,40

	7
	WP
	Wiata plandekowa
	20 x 12 x 4
	960,00
	1,00
	960,00

	8
	KOS
	Kontener na odpady specjalne
	6,2 x 1,9 x 2,9
	34,20
	1,00
	34,20

	9
	WMO
	Wiata magazynowa odpadów
	40 x 10 x 6,5
	2 600,00
	1,00
	2 600,00

	10
	MOM
	Magazyn odpadów medycznych 
	33,848 x 7,10 x 2,95
	708,944
	0,070 
	49,63

	11
	ZM
	Zbiorniki manipulacyjne 
	-
	16,00
	1,00
	16,00

	

12
	MROM
	Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych 
	43 x 7 x 1,1
	331,10
	0,10
	33,11

	13
	WM4
	Wiata Magazynowa
	33,4 x 18,1 x 6
	3 627,20
	1,00
	3 627,20





6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Prowadzący instalację ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz BHP w zakresie przetwarzania, zbierania i magazynowania odpadów na terenie przedmiotowej instalacji, w tym: 

· przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 
· wyposażyć budynek lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 
· zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 
· przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 
· zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 
· ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Spółka SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. jest zaliczana do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

IV. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

IV.1. Dopuszczalna wielkość emisji substancji zanieczyszczających.

a) Emisja z instalacji do termicznego przekształcania odpadów (IPPC) oraz emitora El.

	Nazwa substancji
	Standardy emisyjne
	Graniczne wielkości emisji
	Emisja roczna
[Mg/rok]

	
	Średnia trzydziestominutowa
	Średnia dobowa [mg/Nm3]1)6)
	Średnia z okresu pobierania próbek [mg/Nm3]7)
	

	
	A **
	B **
	
	
	

	pył ogółem
	30
	10
	5
	-
	1,65

	całkowite LZO wyrażone jako C (w powietrzu)
	20
	10
	10
	-
	3,299

	chlorowodór
	60
	10
	8
	-
	2,639

	fluorowodór
	4
	2
	1
	-
	0,330

	dwutlenek siarki
	200
	50
	40
	-
	13,196

	tlenek węgla
	100
	1 502)
	50
	-
	16,495

	tlenki azotu
	400
	200
	150
	-
	49,486

	kadm + tal
	0,053)
	-
	0,02
	0,007

	rtęć
	0,053)
	20 [µg/Nm3]
	
	-
	0,007

	antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad
	0,53)
	
	0,3
	0,099

	PCDD/F4)
	0,1 [ng/m3] 5)
	
	0,06
 [ng I-TEQ/Nm3]
	0,020 [g/rok]

	PCDD/F
(polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i furany) + dioksynopodobne PCB 4)
	-
	
	0,08
[ng WHO-TEQ/Nm3]
	0,026 [g/rok]

	NH3
	-
	10
	
	3,299


Objaśnienia do tabeli:
* Standardy emisyjne i graniczne wielkości emisji dla emisji do powietrza, podane w w/w tabeli, wyrażone są jako masa wyemitowanej substancji w objętości spalin, w następujących znormalizowanych warunkach: suchy gaz w temperaturze 273,15 K i pod ciśnieniem 101,3 kPa, przy referencyjnym poziomie tlenu (02) równym 11%
** wartość A jest dopuszczalną wartością stężeń trzydziestominutowych, która może być przekroczona tylko pod warunkiem spełnienia następujących zależności związanych z wartością B:
- 97% średnich trzydziestominutowych wartości stężeń pyłu, substancji organicznych w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki oraz tlenku azotu i dwutlenku azotu, w przeliczeniu na dwutlenek azotu w ciągu roku kalendarzowego, licząc od początku roku, nie przekroczy wartości B określonej dla tych substancji,
- 95% średnich dziesięciominutowych wartości tlenku węgla w ciągu 24 godzin nie przekroczy wartości B, określonej dla tej substancji (150 mg/m3u).
1 ) wartość średnia dobowa została określona jako niższa spośród standardów emisyjnych i granicznych wielkości emisji (BAT-AEL),
2) wartość średnia 10 minutowa,
3) metale ciężkie i ich związki, wyrażone jako metal, wyrażone jako średnia z próby, o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin,
4) zastosowanie ma BAT-AEL w odniesieniu do PCDD/F albo BAT-AEL w odniesieniu do PCDD/F + dioksynopodobnych PCB,
5) średnia z próby, o czasie trwania od 6 do 8 godzin, wyrażona jako sumy iloczynów stężeń dioksyn i furanów w gazach odlotowych oraz ich współczynników równoważności toksycznej,
6) średnia dobowa to średnia z okresu jednej doby, oparta na ważnych średnich trzydziestominutowych,
7) średnia z okresu pobierania próbek to średnia wartość, uzyskana na podstawie trzech kolejnych pomiarów, z których każdy trwa co najmniej 30 minut. W odniesieniu do PCDD/F i dioksynopodobnych PCB stosuje się jeden okres, trwający od 6 do 8 godzin.

b) Emisja ze zbiorników magazynowych SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.

	Źródło emisji
	Nazwa substancji
	Emisja godzinowa [kg/h]
	Emisja roczna [Mg/rok]

	Zbiornik wapna (emitor E-2)
	Pył PM 10
	0,021
	0,0036

	Zbiornik pyłu (emitor E-3)
	Pył PM 10
	0,013
	0,1040



c) Emisja z odpowietrzenia zbiorników ZTO i Hali Beczek (emitor E4)

	Źródło emisji
	Nazwa substancji
	Emisja godzinowa [kg/h]
	Emisja roczna [Mg/rok]

	Odpowietrzanie zbiorników ZTO i Hali Beczek 
(emitor E-4)
	całkowite LZO wyrażone jako C (w powietrzu)
	0,06
	0,0456



d) Dopuszczalna emisja z sieci oparowej pracującej podczas przestoju pieca obrotowego

	Nr emitora
	Źródło emisji
	Nazwa substancji
	Dopuszczalny poziom emisji BAT.AEL [mg/Nm3]
	Emisja roczna
[Mg/rok]

	E5
	Sieć oparowa budynku
Węzła Kruszenia (WK)
	Pył ogółem*
	5
	0,0076

	
	
	LZO
	30
	0,0456

	E6
	Sieć oparowa Hali Magazynowej Odpadów (HMO)
	Pył ogółem*
	5
	0,0076

	
	
	LZO
	30
	0,0456


* - przyjęto 100% pyłu PM2,5 w pyle ogółem

e) Dopuszczalna emisja roczna zanieczyszczeń dla zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza 
Sp. z o.o.

	Nazwa substancji
	Emisja roczna [Mg/rok]

	pył ogółem
	1,7728

	całkowite LZO wyrażone jako C (w powietrzu)
	3,4358

	Chlorowodór
	2,639

	Fluorowodór
	0,330

	dwutlenek siarki
	13,196

	tlenek węgla
	16,495

	tlenki azotu
	49,486

	kadm + tal
	0,007

	Rtęć
	0,007

	antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad
	0,099

	PCDD/F *
	0,020 [g/rok]

	PCDD/F (polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i furany) + dioksynopodobne PCB *
	0,026 [g/rok]

	NH3
	3,299


* Zastosowanie ma wartość PCDD/F albo PCDDF + dioksynopodobne PCB
V. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Równoważny poziom hałasu „A” przenikającego do środowiska nie może przekroczyć: 

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

L AeqD - 50 dB, L AeqN - 40 dB.

- dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży:

L AeqD — 50 dB.

- dla terenów zabudowy zagrodowej:

L AeqD - 55 dB, L AeqN - 45 dB.

- dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych:

L AeqD - 55 dB.
- dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej :

L AeqD -55 dB, L AeqN - 45 dB.

VI. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii występujące 
w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

W stanie oczekiwania na działanie (postoju):

Z uwagi na dążenie do pełnego wykorzystania instalacji i urządzeń, czas przebywania poszczególnych instalacji i urządzeń w tym stanie jest nieznaczny. W stanie tym instalacje i urządzenia są pod nadzorem. Instalacja nie stanowi wówczas źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie są generowane ścieki technologiczne. W tym okresie nie powstają odpady związane bezpośrednio z pracą instalacji. Ograniczona jest wówczas także ilość działających źródeł emisji hałasu.

W stanie rozruchu:

Stan ten jest przejściowy pomiędzy stanem oczekiwania na działanie, a stanem normalnego funkcjonowania, w stanie tym instalacje i urządzenia znajdują się pod szczególnym nadzorem. 
W okresie tym możemy mieć do czynienia z chwilową zwiększoną emisją zanieczyszczeń oraz chwilowym wzrostem zużycia mediów i surowców.

W stanie normalnego funkcjonowania:

Stan ten charakteryzuje się stabilnymi parametrami pracy instalacji i urządzeń.

W stanie postoju remontowego:

W stanie tym następuje całkowite wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie zużycia surowców i materiałów, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, które są wykorzystywane do prowadzenia prac remontowych. W stanie tym powstają odpady typowe dla procesów naprawczych, np. oleje odpadowe, złom stalowy i metali kolorowych. Planowe zatrzymanie instalacji następuje zgodnie z Instrukcją Technologiczną instalacji i może trwać od kilku zmian do ewentualnie dwóch tygodni (maksymalnie do miesiąca w przypadku generalnego remontu). W tym okresie nie występuje emisja zanieczyszczeń do powietrza. W stanie tym następuje mycie i czyszczenie poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji, przeprowadzane są niezbędne naprawy i przygotowanie do remontu. W okresie tym powstają w większej ilości (niż w stanie normalnego funkcjonowania) odpady związane z utrzymaniem ruchu oraz może nastąpić zwiększenie ilości wody przeznaczonej do mycia urządzeń i pomieszczeń.

W stanie awarii:

Stan ten może wynikać z awarii instalacji lub poszczególnych urządzeń. Niezależnie od stosunkowo niewielkiego zagrożenia wystąpienia tego stanu personel obsługujący instalację będzie przygotowany do przeciwdziałania powstawaniu sytuacji stwarzających zagrożenie awarią. Zatrzymanie awaryjne następuje w przypadku: braku dostawy energii elektrycznej, spadku ciśnienia wody, wybuchu lub pożaru instalacji,  niedotrzymania parametrów technicznych.
W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń lub instalacji, zostaną podjęte natychmiastowe działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia i maksymalnego skrócenia czasu zwiększonej emisji zanieczyszczeń do środowiska, związanego ze zdarzeniem. Poważna awaria (np. pożar) może być źródłem znacznych emisji zanieczyszczeń zarówno do powietrza, jak i do wód oraz ziemi, a także powstania znacznych ilości odpadów. W tym przypadku najistotniejsze jest podejmowanie stosownych środków zapobiegawczych.

VII. Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

1. Stosowane metody i techniki ograniczania emisji z instalacji spalarni:

1.1. Ograniczanie emisji do powietrza:

W instalacji do termicznego przekształcania odpadów A1, zastosowano następujące rozwiązania ograniczające oddziaływanie na powietrze atmosferyczne:
1. filtr elektrostatyczny, będący ostatnim urządzeniem części gorącej instalacji;
1. wielostopniowy system oczyszczania gazów obejmujący:
· filtr workowy,
· płuczkę HCl,
· płuczkę SO2,
· filtr z węglem aktywnym,
· katalizator (SCR);
1. dodatkowy wtrysk węgla aktywnego pylistego i wapna do przestrzeni filtra workowego;
1. hermetyzacja procesu i neutralizacja w piecu odorów z hali magazynowania odpadów;
1. wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji pary i energii elektrycznej 
na potrzeby własne i odbiorców zewnętrznych (wysoka efektywność energetyczna);
1. system automatycznej regulacji pracy pieca obrotowego z komorą dopalania;
1. Emisyjny System Monitorujący wykonujący pomiary ciągłe;
1. w celu ograniczania emisji pyłów planuje się zastosowanie w układzie oczyszczania gazów odlotowych ługu sodowego, zamiast wapna;
1. w celu ograniczania emisji pyłów zbiorniki magazynowe pyłu i wapna wyposażono w filtry.

W celu ograniczenia emisji pyłów i LZO podczas postoju pieca obrotowego, obiekty Węzeł Kruszenia odpadów stałych (WK) oraz Hala Magazynowa Odpadów (HMO), wyposażono w indywidualne sieci oparowe, wyposażone w system Carbowent typu CW20L, o sprawności > 99%.

1.2. Metody ochrony przed hałasem:

Ze względu na lokalizację zakładu występuje brak zagrożeń związanych 
z ponadnormatywnym oddziaływaniem zakładu na terenach podlegających ochronie akustycznej. W związku z powyższym nie zastosowano szczególnych działań ograniczających emisję hałasu z instalacji.

1.3. Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami:

W instalacji do termicznego przekształcania odpadów zastosowano następujące rozwiązania ograniczające oddziaływanie gospodarki odpadami:

1. zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwy sposób gospodarowania odpadami,
1. kontrolowanie i konserwowanie urządzeń eksploatowanych na terenie instalacji, zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie,
1. systematyczne szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami,
1. wdrażanie instrukcji postępowania z wytwarzanymi odpadami,
1. wybieranie odbiorców odpadów, którzy poddają odpady odzyskowi, celem maksymalnego ograniczenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania,
1. doskonalenie działań organizacyjnych dotyczących selektywnego magazynowania odpadów na terenie zakładu,
1. oznakowanie i zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów, przetwarzanych i wytwarzanych na terenie instalacji, przed dostępem osób trzecich,
1. prowadzenie ewidencji przetwarzanych i wytwarzanych odpadów na terenie instalacji.




1.4. Metody ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

W instalacji do termicznego przekształcania odpadów zastosowano następujące rozwiązania ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

1. monitorowanie jakości odprowadzanych ścieków oraz monitorowanie wód podziemnych,
1. ujęcie powstających ścieków w zamknięty system kanalizacyjny na terenie zakładu i odprowadzanie ich do urządzeń kanalizacyjnych Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej,
1. stosowanie szczelnego systemu magazynowania i odbierania odpadów 
oraz ujmowanie wód opadowych i ich oczyszczanie razem ze ściekami przemysłowymi.

2. Wymogi wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, eksploatuje dwie instalacje IPPC, tj.:

- instalację do termicznego przekształcania odpadów (A1),
- instalację do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2).

lnstalacja do termicznego przekształcania odpadów (A1) objęta jest konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do:
 
· spalania odpadów wynikającymi z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r.,

· przetwarzania odpadów wynikającymi z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. (wyłącznie w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w którym zachodzą procesy obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem).

lnstalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2) objęta jest konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do:

· przetwarzania odpadów wynikającymi z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.


2.1. Konkluzje dla spalania odpadów wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczące Instalacji A1 
i sposób realizacji w instalacji A1.

2.1.1. W zakresie przestrzegania systemu zarzadzania środowiskiem:

	[bookmark: _Hlk156574103]Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A1

	BAT 1

	Spółka wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001:2005. oraz system zarządzania rozszerzono o wymogi normy OHSAS 18001:2007. Spółka utrzymuje i udoskonala Zintegrowany System Zarządzania, w oparciu o ww. normę OHSAS oraz ISO 14001:2015-09. Wdrożony system zawiera w sobie wszystkie cechy wyszczególnione w BAT 1.





2.1.2. W zakresie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A1

	BAT 9

	Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 9, wypracowała i wdrożyła procedurę:
 
· Akceptacji odpadów do unieszkodliwienia, 
· Kontroli odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania,
· Rozładunku i magazynowania odpadów,
· Znakowania pojemników z odpadami,
· Procesu spalania odpadów, w ramach którego opracowano rozdział „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mieszanie odpadów.’

Spółka posiada oprogramowanie, w którym wprowadzane są informacje o poprzednim posiadaczu odpadu, oraz wszelkie dane o odpadzie, uzyskane na każdym etapie postępowania (akceptacja, kontrola, uzgodnione warunki techniczne i handlowe oraz wyniki badań laboratoryjnych określających specyfikę i rodzaj ryzyka stwarzanego przez dany odpad).

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej eksploatowanej instalacji, zarządzanie strumieniem odpadów prowadzone jest z zastosowaniem wszystkich technik opisanych w BAT 9.


	BAT 11

	
Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 11, monitoruje parametry dostaw odpadów, w ramach realizacji procedur:
· Akceptacji odpadów do unieszkodliwienia, 
· Kontroli odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania.


	BAT 14

	Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 14, stosuje techniki:
· Łączenia i mieszania odpadów,
· Zaawansowanego systemu kontroli.
Spółka opracowała i wdrożyła:
· procedurę pn. „Proces spalania odpadów”, w ramach której opracowano rozdział „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mieszanie odpadów” oraz szczegółowe procedury nadzoru i sterowania procesem.
· instrukcję pn. „Przygotowanie odpadów ciekłych do spalenia”.


	BAT 15

	Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 15, opracowała i wdrożyła:
· Procedurę pn.: „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania”, 
· Procedurę pn.: „Rozładunek i magazynowanie odpadów”,
· Procedurę pn.: „Proces spalania odpadów”, 
· Instrukcję pn.: „Przygotowanie odpadów ciekłych do spalenia”.

	BAT 16

	Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 16, opracowała i wdrożyła procedury:
· Procedurę pn.: „Akceptacja odpadów do unieszkodliwienia”,
· Procedurę pn.: „Realizacja kontraktu”.
W zakresie procedur eksploatacyjnych obowiązują procedury:
· Procedurę pn.: „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe”,
· Procedurę pn.: „Proces spalania odpadów”.
Załadunek ciągły i ograniczenie (planowanie optymalnych postojów) jest realizowane jako standard.




1. W zakresie ochrony przed hałasem:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A1

	BAT 37

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 37, stosuje:

1. właściwą lokalizację urządzeń i budynków - Spółka pracuje w strefie przemysłowej,
1. w obszarze środków operacyjnych stosowane są następujące techniki:
1. kontrola i konserwacja urządzeń, 
1. w miarę możliwości, zamykanie i otwieranie drzwi i okien,
1. obsługa urządzeń przez doświadczony personel,
1. unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy.
1. mało hałaśliwy sprzęt, poziom hałaśliwości urządzeń i sprzętu jest brany pod uwagę przy zakupach nowych środków.
1. redukcję hałasu, urządzenia hałaśliwe są montowane w budynkach, zapewniających izolację akustyczną.







2.1.4. W zakresie gospodarki odpadami:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A1

	BAT 7

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 7, prowadzi monitorowanie zawartości niespalonych substancji w żużlach i popiołach paleniskowych, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na trzy miesiące, w zakresie zawartości  OWO i straty po prażeniu.


	BAT 12

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 12, stosuje w szczególności:
1. Powierzchnie rozładunku i magazynowania szczelne i wyposażone w odwodnienia liniowe,
1. Magazyny maja odpowiednią pojemność, dobraną do wydajności instalacji i potrzeb magazynowania selektywnego. PZ zawiera szczegółowe opisy miejsc magazynowania odpadów.

	BAT 13

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 13, stosuje:
1. Zautomatyzowany system podawania odpadów medycznych,
1. Odpady odbierane są jedynie w przypadku spełnienia przepisów dotyczących ich pakowania,
1. Odpady zapakowane w pojemniki spalane są wraz z nimi,
1. Pojemniki wielokrotnego użytku są dezynfekowane, a pozostałości po czyszczeniu spalane.


	BAT 24

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 24, stosuje:
· zredukowanie wysokości zrzutu żużli i popiołów paleniskowych, poprzez zastosowanie dodatkowego układu taśmociągu,
· odbieranie żużli i popiołów paleniskowych z pieca, po przejściu przez zamknięcie wodne odżużlacza i magazynowanie ich w stanie wilgotnym, co ogranicza emisję pyłów,
· zadaszenie i osłonięcie z trzech stron ścianami osłonowymi miejsca magazynowania.


	BAT 36

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 36 oraz w celu zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami, przekazuje do odzysku odpady o kodzie 19 01 02 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych.
Odpad wytworzony w czasie separacji, o kodzie 19 01 02 jest uwzględniony w pozwoleniu zintegrowanym.




2.1.5. W zakresie ochrony powietrza:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A1

	BAT 3

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 3, w sposób ciągły monitoruje kluczowe parametry procesu, takie jak:
· przepływ, zawartość tlenu, temperatura, ciśnienie i zawartość pary wodnej w spalinach ze spalania odpadów,
· temperatura w komorze spalania.

	BAT 4

	Spółka , w celu realizacji technik wymienionych w BAT 4, prowadzi pomiar emisji do powietrza z procesu spalania odpadów (emitor E1) w następujący sposób:
· NOx – pomiar ciągły,
· NH3 – pomiar ciągły,
· CO – pomiar ciągły,
· SO2 – pomiar ciągły,
· HCl – pomiar ciągły,
· HF – pomiar ciągły,
· pył – pomiar ciągły,
· metale i metaloidy z wyjątkiem rtęci (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) – pomiar okresowy, z częstotliwością raz na 6 miesięcy,
· Hg – pomiar ciągły,
· całkowite LZO wyrażone jako C– pomiar ciągły,
· PBDD/F – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy, 
· PCDD/F – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy (dla krótkoterminowego pobierania próbek), 
· Dioksynopodobne PCB – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy 
(dla krótkoterminowego pobierania próbek),
· Benzo[a]piren – pomiar okresowy, wykonywany raz w roku.

	BAT 5

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 5, będzie monitorowała  emisję zorganizowaną do powietrza z emitora E1 w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji w sposób ciągły dla substancji, dla których określono obowiązek ciągłego monitorowania w normalnych warunkach eksploatacji oraz sposób okresowy (pomiar wykonywany raz na trzy lata) dla substancji, dla których określono obowiązek wykonywania pomiarów okresowych w normalnych warunkach eksploatacji.  

	BAT 17

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 17, zaprojektowała  funkcjonujący w ramach instalacji system oczyszczania spalin, z uwzględnieniem maksymalnego natężenia przepływu i stężeń zanieczyszczeń. Instalacja jest eksploatowana w sposób zapewniający dublowanie procesów oczyszczania spalin, uproszczenia i dostępność w trakcie prac utrzymania ruchu, redundancję kluczowych urządzeń, zastosowanie specjalistycznych reagentów.   

	BAT 18

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 18, zaktualizowała system zarządzania środowiskiem, który zawiera aktualnie takie elementy jak:
· identyfikacja potencjalnych warunków innych niż normalne warunki eksploatacji (identyfikacja aspektów środowiskowych w sytuacjach specjalnych i awaryjnych stanowiącą część Rejestru aspektów środowiskowych),
· regularny przegląd i aktualizacja wykazu zidentyfikowanych warunków innych niż normalne warunki eksploatacji (aktualizacja sporządzana nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo po awarii), 
· procedura „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza” zawierająca zapisy dotyczące zobowiązań osób odpowiedzianych za projektowanie planów, inwestycji, remontów i napraw do analizowania projektu urządzeń o krytycznym znaczeniu, sposobu ich działania i możliwości poprawy ich bezpiecznego działania, 
· procedura „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza” oraz „Harmonogram przeglądów infrastruktury i wyposażenia pomiarowego”, w których zidentyfikowano urządzenia o kluczowym znaczeniu oraz zawarto informacje na temat planowania i wykonywania przeglądów i napraw,
·  „Rejestr awarii i emisji w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji”, w którym odnotowywane będą wszelkie sytuacje wpływające na środowisko w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji i związane z nimi okoliczności, 
· okresowa ocena emisji w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji prowadzona co najmniej raz na 6 miesięcy w ramach dokonywania oceny zgodności z wymogami prawnymi zgodnie z procedurą „Ocena zgodności w SARPI Dąbrowa Górnicza”.

	BAT 21

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 21, stosuje następujące techniki:
· w Hali Magazynowania Odpadów (HMO) magazynuje się stałe i półpłynne odpady, które wydzielają odór lub mogą uwalniać substancje lotne w budynkach zamkniętych, w warunkach kontrolowanego podciśnienia. Powietrze odciągane z hali jest kierowane do spalania w piecu obrotowym i komorze dopalania,  
· w Zbiornikach Techniczno-Operacyjnych (ZTO), odpady płynne znajdują się pod odpowiednim ciśnieniem. Zawory zbiornika połączono kanałami z systemem doprowadzania powietrza do spalania w piecu obrotowym i komorze dopalania, 
· w Hali Beczek magazynuje się odpady ciekłe w opakowaniach. W hali zamontowano układ wentylacji, odprowadzający odory powstające przy pompowaniu odpadów ciekłych siecią oparową do spalenia w piecu obrotowym i komorze dopalania,
· w planowanym Węźle Kruszenia, odpady, które mogą wydzielać odór lub uwalniać substancje lotne, będą magazynowane w budynkach zamkniętych, w warunkach kontrolowanego podciśnienia. Powietrze odciągane z węzła będzie kierowane do spalania w piecu obrotowym i komorze dopalania,
· kontrolowanie ryzyka emisji odorów podczas całkowitego wyłączenia, gdy nie jest dostępna przepustowość spalania poprzez: 
· kierowanie powietrza ze zbiorników ZTO oraz Hali Beczek za pośrednictwem istniejących kanałów do istniejącego alternatywnego systemu redukcji emisji, tj. filtra węglowego, o sprawności >98% i odprowadzanie go do powietrza istniejącym emitorem E4,
· minimalizowanie ilości magazynowanych odpadów poprzez przerywanie, ograniczanie, przekierowywanie dostaw odpadów 
w ramach gospodarowania strumieniami odpadów, 
· magazynowanie odpadów w prawidłowo uszczelnionych zbiornikach, 
· odprowadzanie gazów z HMO oraz Węzła Kruszenia do alternatywnych systemów redukcji emisji zaopatrzonych w stałe złoże węglowe, a następnie do powietrza za pośrednictwem emitorów.

	BAT 22

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 22, stosuje podawanie odpadów ciekłych i gazowych do pieca, za pomocą linii bezpośredniego załadunku lub wraz z opakowaniami.

	BAT 25

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 25, zastosowała następujące techniki:
· filtr workowy,
· elektrofiltr,
· wtrysk suchego sorbentu do filtra workowego,
· dwie płuczki gazowe mokre,
· adsorpcja na filtrze węglowym.
Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące: 
· dla emisji pyłu: 5 mg/Nm3 (średnia dobowa),
· dla emisji Cd+Tl: 0,02 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek),
· dla emisji Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V: 0,3 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek).

	BAT 27

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 27, zastosowała następujące techniki:
· wtrysk suchego sorbentu, 
· płuczka gazowa mokra.

	BAT 28
	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 28, zastosowała następujące techniki:
· zoptymalizowane i zautomatyzowane dawkowanie odczynników, realizowane poprzez pomiary pH, gęstości i przewodności cieczy obiegowych jako parametrów kontrolnych, w celu optymalizacji automatycznego dawkowania odczynników,
· recyrkulacja nieprzereagowanych odczynników,
· analiza zawartości zanieczyszczeń w odpadach przed ich podaniem do pieca, uśrednianie i optymalizacja wsadu.
Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące:
· dla emisji HCl: 8 mg/Nm3 (średnia dobowa),
· dla emisji HF: <1 mg/Nm3 (średnia dobowa),
· dla emisji SO2: 40 mg/Nm3 (średnia dobowa).

	BAT 29

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 29, zastosowała następujące techniki:
· optymalizacja procesu spalania, w tym przygotowania i uśredniania wsadu, płynności dozowania odpadów i regulacja ilości powietrza,
· stosowanie selektywnej redukcji katalitycznej SCR,
· płuczki gazowe mokre.
Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące:
· dla emisji NOx: 150 mg/Nm3 (średnia dobowa),
· dla emisji CO: 50 mg/Nm3 (średnia dobowa), 
· dla emisji NH3: 10 mg/Nm3 (średnia dobowa).

	BAT 30

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 30, zastosowała następujące techniki:
· optymalizacja procesu spalania, w tym przygotowania i uśredniania wsadu, płynności dozowania odpadów i regulacja ilości powietrza,
· kontrola odpadów na wejściu do procesu. Przygotowanie i uśrednianie wsadu, kontrola jakości, 
· regularne czyszczenie instalacji, w szczególności kotła i suszarni rozpyłowej, 
· szybkie schładzanie spalin do temperatury poniżej 250°C, poprzez zastosowanie kotła odzysknicowego i suszarni rozpyłowej,
· wtrysk suchego sorbentu do filtra workowego, 
· zastosowanie adsorbera węglowego,
· stosowanie selektywnej redukcji katalitycznej SCR.
Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL)  obowiązujące:
· dla emisji całkowitego LZO:10 mg/Nm3 (średnia dobowa),
· dla emisji PCDD/F: 0,06  ng I-TEQ/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek), 
lub
· dla emisji PCDD/F+dioksynopodobne PCB: 0,08  ng WHO-TEQ/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek).

	BAT 31

	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 31, zastosowała następujące techniki:
· płuczka gazowa mokra (niskie pH),
· wtrysk suchego sorbentu do filtra workowego, 
· wtrysk wysoce reaktywnego węgla aktywnego,
· zastosowanie adsorbera węglowego.
Wymogi BAT 31 w zakresie stosowanych technik są spełnione. 
Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL)  obowiązujące:
· dla emisji Hg: 20 µg/Nm3 (średnia dobowa).




2.1.6. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A1

	
BAT 32
	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 32, zabezpieczyła miejsca rozładunku i magazynowania odpadów przed opadami atmosferycznymi, aby zapobiec zanieczyszczeniom wód. Miejsca te są wyposażone w odwodnienia i rząpia bezodpływowe. Wszelkie, ewentualne wycieki z odpadów powstające w trakcie przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, stanowiące część masy przyjętych i zewidencjonowanych odpadów są kierowane do spalenia w piecu obrotowym. 

W instalacji SARPI nie jest prowadzony odzysk gipsu oraz kwasu chlorowodorowego z cieczy obiegowych płuczek. Procesy zachodzące w płuczkach to usunięcie składników kwaśnych z gazów odlotowych przy przebiegających równolegle reakcjach składników metalicznych, znajdujących się w zanieczyszczeniach unoszonych przez spaliny, z kwasem wypłukanym przez ciecze obiegowe. Ciecze obiegowe z płuczek HCl i SO2 kierowane są do zbiornika neutralizacji. W zbiorniku mieszanina cieczy jest neutralizowana do odczynu obojętnego i dopiero tak przygotowana kierowana jest na suszarkę rozpyłową. 
Zneutralizowane ciecze obiegowe z płuczek HCl i SO2 kierowane są do suszarki rozpyłowej w celu:
 
· schłodzenia spalin do temperatury zapewniającej bezpieczeństwo techniczne filtra workowego i optymalny przebieg reakcji fizykochemicznych pomiędzy składnikami zanieczyszczeń i reagentami napylanymi na powierzchnie worków (sorbakal i pylisty węgiel aktywny),
 
· zamknięcia obiegu cieczy płuczących w sposób, który powoduje, że ścieki z mokrego oczyszczania spalin nie są odprowadzane poza instalację, 
· usunięcia i wyprowadzenia z układu oczyszczania spalin zaabsorbowanych przez ciecze obiegowe zanieczyszczeń, które po odparowaniu wody mają postać stałą. 
Zneutralizowana mieszanina cieczy obiegowych jest mechanicznie rozpylana w strumieniu gorących gazów (ok. 380°C) na wejściu do suszarki, co powoduje jej odparowanie. Zanieczyszczenia stałe powstałe po odparowaniu wody (głównie sole w tym chlorki) unoszone są w strumieniu spalin i wraz z popiołami lotnymi osadzane na powierzchni czynnej worków filtracyjnych. 
Aby efektywnie gospodarować zasobami wody większość wód technologicznych nagromadzonych w zbiorniku retencyjnym jest w pierwszej kolejności ponownie wykorzystywana w instalacjach eksploatowanych na terenie zakładu: 
· do uzupełniania wody w przenośnikach zgrzebłowych mokrych – chłodzenie żużla; 
· jako strumień dodatkowy wody do zmniejszenia zużycia wody przemysłowej w suszarni oraz płuczce HCl; 
· jako strumień dodatkowy wody do zbiornika wody procesowej (HTQ10) instalacji oczyszczania spalin (używany na potrzeby płuczki SO2); 
· do rozcieńczenia odpadów ciekłych, przepłukiwania rurociągów odpadowych, przygotowania odpadów ciekłych do termicznego unieszkodliwienia. 
Do zbiornika retencyjnego odprowadzana jest woda technologiczna, powstająca w węźle kotła odzysknicowego (tj. odmuliny z kotła, woda z procesu demineralizacji wody dla potrzeb kotłowych, kondensat z parowych obiegów grzewczych) oraz oczyszczony strumień odcieków, pochodzący z fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych do unieszkodliwienia termicznego (wykorzystujący procesy koagulacji i flokulacji, wsparte procesem aeroflotacji). 
Nadwyżka nagromadzonych w zbiorniku retencyjnym zanieczyszczonych wód technologicznych, które nie zostały wykorzystane ponownie w instalacji, jest odprowadzana jako ściek do kanalizacji, będącej własnością JSW KOKS S.A., tylko w sposób okresowy - jednorazowa partia ścieków o uzgodnionej wielkości. 

	
BAT 33
	Spółka, w celu realizacji  technik wymienionych w BAT 33, stosuje proces wykorzystywania części zbieranych wód opadowych i roztopowych oraz strumienia ścieków pochodzących z instalacji IPPC (tj. odmuliny z kotła odzysknicowego, strumień z procesu demineralizacji wody, okresowe zrzuty kondensatu z parowych obiegów grzewczych, ścieki z instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych do ponownego wykorzystywania jako woda technologiczna do procesu termicznego unieszkodliwiania).




2.1.7. W zakresie efektywności energetycznej.

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A1

	BAT 2
	Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 2, monitoruje parametry bilansowe energii elektrycznej i energetyczne, w tym wskaźniki sprawności.

	BAT 19
	W celu realizacji wymienionych technik w BAT 19 zastosowano w instalacji kocioł odzysknicowy. Węzeł kotła odzysknicowego opisany w pozwoleniu zintegrowanym.

	BAT 20
	W celu realizacji wymienionych technik w BAT 20, Spółka stosuje:
· Zmniejszenie natężenia przepływu spalin,
· Minimalizację strat ciepła,
· Optymalizację konstrukcji kotła.



2.1.A. Konkluzje dla przetwarzania odpadów wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczące obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalenia, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, będącym jednym z węzłów instalacji A1 i sposób realizacji w węźle przyjmowania, magazynowania 
i przygotowania odpadów instalacji A1.

2.1.A.1. W zakresie przestrzegania systemu zarządzania środowiskowego.

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 1

	Został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o normę ISO 14001:2015, a także System Zarządzania BHP według normy ISO 45001:2024 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001:2018.
Wdrożony system (SZS) zawiera w sobie wszystkie cechy wyszczególnione w BAT 1 na poziomie zakładu, na najbardziej odpowiednim poziomie i uwzględnia wszelkie istotne zmiany w zakładzie
 i w instalacji (A1).
System (SZS) zostanie uaktualniony o brakujące zapisy dot. wykaz strumieni gazów odlotowych z węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1) (zgodnie z BAT 3).
Wdrożony system (SZS) nie zawiera w sobie monitorowania emisji do wody oraz wykazu strumieni ścieków z węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1), ponieważ z węzła nie powstają ścieki przemysłowe.

	BAT 11
	BAT 11 nie ma zastosowania w zakresie monitorowania rocznego wytwarzania ścieków z węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów w instalacji (A1), z uwagi na brak ścieków przemysłowych z węzła.
Pomimo zużycia wody i energii w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1), zakład nie monitoruje zużycia wody i energii w węźle. Zakład uznał, że monitorowanie powinno być prowadzone na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. na poziomie zakładu.
Monitorowanie uwzględnia wszelkie istotne zmiany w zakładzie i w instalacji (A1).
Zakład monitoruje wskazane parametry:
· zużycie wody i energii - z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu, za pomocą liczników;
· roczne zużycie surowców - za pomocą rejestracji faktur;
· roczne wytwarzanie pozostałości - za pomocą bezpośrednich pomiarów i obliczeń;
· wytwarzanie ścieków - z częstotliwością raz w miesiącu, za pomocą liczników.






2.1.A.2. W zakresie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej.

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 2

	W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej eksploatowanych instalacji, zarządzanie strumieniem odpadów prowadzone będzie z zastosowaniem wszystkich technik opisanych w BAT 2. 
W celu realizacji wymienionych technik opracowano i wdrożono procedury i instrukcję:
- „Akceptacja odpadów do unieszkodliwiania”;
- „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania”;
- „Rozładunek i magazynowanie odpadów”;
- „Znakowanie pojemników z odpadami”;
- „Proces spalania odpadów” w ramach której opracowano rozdział: „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mielenie odpadów”.
Zakład posiada oprogramowanie, w którym wprowadzane są informacje o poprzednim posiadaczu oraz wszelkie dane o odpadzie, uzyskane na każdym etapie postępowania (akceptacja, kontrola, uzgodnione warunki techniczne i handlowe oraz wyniki badań laboratoryjnych określających specyfikę i rodzaj ryzyka stwarzanego przez dany odpad).



2.1.A.3. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 1

	W ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego, prowadzący instalację posiada zidentyfikowane i zarządzane strumienie odpadów, ścieków i gazów odlotowych, źródeł hałasu i wibracji oraz odorów.
Działalność obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem w ramach Instalacji A1, nie oddziałuje na obiekty wrażliwe, poprzez dokuczliwość hałasu lub wibracji.

	BAT 17
	Zakład nie oddziałuje na obiekty wrażliwe, poprzez dokuczliwość hałasu Iub wibracji, dlatego nie stwierdza się konieczności opracowywania planu zarządzania harasem i wibracjami. Źródła hałasu, eksploatowane w ramach działalności obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem (A1), zlokalizowane są w zamkniętych budynkach, co dodatkowo ogranicza oddziaływanie akustyczne na otaczające tereny. Rozpoznano najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.
Instalacje eksploatowane na terenie zakładu nie oddziałują ponadnormatywnie na obiekty wrażliwe, co zostało potwierdzone:
· analizami oddziaływania akustycznego zakładu przeprowadzonymi, np. w ramach opracowywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
· pomiarami hałasu (wykonywanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami pozwolenia zintegrowanego, raz na dwa lata).
Lokalizacja zakładu na terenie przemysłowym (w kompleksie przemysłowym), w odległości około 1,8 do 2,0 km od najbliższego obszaru chronionego akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona) jest korzystna z uwagi na oddziaływanie akustyczne. 
Do Spółki nie wpływają skargi na uciążliwości spowodowane emisją hałasu Iub wibracji, w wyniku działalności zakładu. Zasady reagowania na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości, opisane są w procedurze nr 14 pn. „Nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące i zapobiegawcze w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Sposoby identyfikacji i reagowania na napływające skargi, opisane są w procedurze nr 11 pn. „Komunikacja w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.

	BAT 18
	W celu zapobiegania i ograniczenia emisji hałasu i wibracji stosowane są następujące techniki:
1. Właściwa lokalizacja urządzeń i budynków
Na terenie instalacji znajdują się budynki lub osłony budynkowe z izolacją w celu ograniczenia emisji hałasu. Technika jest stosowana przy projektowaniu nowych budynków i lokalizowaniu urządzeń.
1. Środki operacyjne
W ramach środków operacyjnych stosowane są następujące techniki:
· kontrola i konserwacja urządzeń, realizowana zgodnie z procedurą nr 9, pn. „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
· w miarę możliwości, zamykanie i otwieranie drzwi i okien,
· obsługa urządzeń przez doświadczony personel,
· unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy (np. ruch kołowy, dostawy i odbiory) oraz przetwarzanie odpadów w kruszarkach prowadzony wyłącznie w porze dziennej.
1. Mało hałaśliwy sprzęt
Kryterium poziomu wytwarzanego hałasu jest brane pod uwagę przy zakupie nowego sprzętu i urządzeń
1. Sprzęt służący do kontroli hałasu i wibracji
Na terenie instalacji stosuje się następujące techniki:
· izolacja akustyczna i wytłumienie wibracji urządzeń,
· obudowanie hałaśliwych urządzeń,
· zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków.




2.1.A.4. W zakresie gospodarki odpadami:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 3

	Wskazany w BAT 3 zakres (poziom szczegółowości) oraz charakter wykazu odnosi się do charakteru, skali i złożoności instalacji oraz do zasięgu jej wpływu na środowisko (uwarunkowanego również rodzajem i ilością przetwarzanych odpadów).
Działalność obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, prowadzona w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów w instalacji (A1), nie generuje ścieków przemysłowych. Ewentualne wycieki z węzła traktowane są jak odpady (nie stanowią ścieków).
Działalność obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, prowadzona w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów w instalacji (A1), generuje emisje gazów odlotowych do powietrza. 
Wdrożony system obejmuje informacje dotyczące charakterystyki odpadów, które mają zostać przetworzone, oraz procesów przetwarzania odpadów, w tym: 

a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji; 
b) opisy technik zintegrowanych z procesem oraz metod oczyszczania gazów odlotowych u źródła, w tym ich skuteczności.

	BAT 4
	Wszystkie miejsca magazynowania odpadów zostały wykonane z uwzględnieniem ograniczenia ryzyka środowiskowego. Są zadaszone i posiadają szczelne podłoża, wyposażone w rząpia bezodpływowe. Posiadają system wykrywania i gaszenia pożarów. 
Stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 4, w szczególności: 
1. Miejsca magazynowania odpadów, w ramach możliwości technicznych, są zlokalizowane możliwie jak najdalej od miejsc wrażliwych i możliwie najbliżej, lub też w miejscu wstępnego przetwarzania, tak by wyeliminować zbędne przemieszczanie odpadów,
1. Ilość odpadów magazynowanych w danym obiekcie jest ustalona i uwzględnia zagrożenie pożarowe oraz uwarunkowania techniczne, 
1. Ilość odpadów zmagazynowanych jest monitorowana i raportowana w każdy dzień roboczy. System znakowania umożliwia ustalenie czasu magazynowania odpadów,
1. Zarówno obiekty, jak i sprzęt używany do załadunku, rozładunku i magazynowania odpadów, są wyraźnie oznakowane, 
1. Konstrukcja miejsc magazynowania zabezpiecza odpady przez wpływem czynników zewnętrznych, 
1. W ramach procedury akceptacji przyjęcia odpadu dobierane są również (sugerowane poprzedniemu posiadaczowi) opakowania odpowiednie do własności odpadu, 
1. Odpady w opakowaniach są magazynowane na stelażach, umożliwiających ich bezpieczne, stabilne przechowywanie.
Wszystkie miejsca magazynowania odpadów w opakowaniach, odpowiadają wymogom bezpiecznego postępowania z odpadami niebezpiecznymi - system wizyjny, system wykrywania i gaszenia pożaru, uszczelnione podłoże, rząpia bezodpływowe. Zasadą jest magazynowanie w nich odpadów w sposób selektywny, uzależniony od nadanej klasyfikacji.

	BAT 5
	Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe, związane z postępowaniem z odpadami 
i ich przemieszczaniem, opracowano i wdrożono następujące procedury:
· Nr 8 pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
· Nr 12 pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
· Nr 13 pn. „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Czynności z zakresu postępowania z odpadami i ich przemieszczania wykonują jedynie pracownicy posiadający wymagane kompetencje i uprawnienia. Dysponują oni środkami technicznymi minimalizującymi wpływ odpadów na ludzi i środowisko. 
Pracownicy są zobowiązani do:
· magazynowania odpadów tylko w dozwolonych miejscach magazynowania i w sposób właściwy dla charakteru odpadu,
· ciągłej kontroli szczelności opakowań z odpadami i elementów instalacji,
· natychmiastowego raportowania i usuwania wszelkich nieszczelności oraz uwolnionych odpadów,
· stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w czasie postępowania z odpadami, w tym ich przemieszczanie.

	BAT 24
	Aby ograniczyć ilość odpadów przekazywanych do unieszkodliwiania, w ograniczonym zakresie stosuje się ponowne wykorzystanie opakowań.
Znaczny poziom ryzyka związany z reakcją pomiędzy odpadami i nawet śladowymi zanieczyszczeniami ogranicza możliwość powtórnego wykorzystania opakowań. Tak zwane opakowania zwrotne są stosowane w przypadku ich zwrotu do poprzedniego posiadacza, w celu załadunku tym samym rodzajem odpadów.



2.1.A.5. W zakresie ochrony powietrza:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 3

	Został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o normę ISO 14001:2015, a także System Zarządzania BHP według normy ISO 45001:2024 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001:2018.
Wdrożony systemu obejmuje informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych z działalności obróbki wstępnej odpadów przed spaleniem w instalacji A1, stanowiących emisje zorganizowaną:
· sieci oparowej budynku Węzła Kruszenia WK (emitor E5) (wartości średnie, wartości ładunków danych substancji);
· sieci oparowej Hali Magazynowania Odpadów HMO (emitor E6) (wartości średnie, wartości ładunków danych substancji).


	BAT 8

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 8, będzie prowadziła pomiar zorganizowanej emisji do powietrza z systemu oparowego budynku Węzła Kruszenia WK (emitor E5) oraz z systemu oparowego budynku Hali Magazynowania Odpadów HMO (emitor E6), w zakresie i z częstotliwością podaną poniżej: 
· pył – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy,
· całkowite LZO – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy.


	BAT 10

	Operator instalacji wyklucza przypadki, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalenia, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów.
Powietrze z budynków Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) oraz z Hali Magazynowej Odpadów (HMO), kierowane jest do spalania w piecu. 
W warunkach innych niż normalne, tj. podczas postoju pieca, powietrze z systemu oparowego obiektów WK i HMO będzie oczyszczane w systemie Carbowent typu CW20L (filtr tkaninowy, filtr węglowy) i kierowane do powietrza atmosferycznego emitorami E5 i E6. Neutralizacja odorów w systemie oparowym jest bardzo wysoka, sprawność procesu przekracza 99% niezależnie od koncentracji wlotowej.
Z uwagi na powyższe, operator instalacji nie planuje monitorowania emisji odorów z instalacji.

	BAT 12

	Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania odorami, stanowiącego część systemu zarządzania środowiskowego, ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. 
Neutralizacja odorów w zastosowanym systemie oparowym jest niezwykle wysoka, sprawność procesu przekracza 99% niezależnie od koncentracji wlotowej. 
Zgodnie z BAT10 operator instalacji wyklucza przypadki, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania   przygotowania odpadów, w instalacji (A1). 
Z uwagi na powyższe, stwierdza się brak obowiązku opracowania i wdrożenia planu zarządzania odorami, jednakże jeżeli okaże się, że instalacja będzie powodowała uciążliwości odorowe, operator instalacji będzie zobowiązany do wdrożenia przedmiotowego planu.

	BAT 14

	W ramach działalności obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w instalacji (A1), zastosowano techniki zapobiegające emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu i związków organicznych: 
a) minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonych, poprzez odpowiednią konstrukcję układu rurociągów (zminimalizowanie długości rurociągów), ograniczenie prędkości ruchu kołowego);
d) uwzględniając zmiany jakie zaszły na Instalacji A1, m.in. powstanie nowych źródeł emisji zorganizowanej (emitory E5 i E6), zastosowano ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych, poprzez: przechowywanie, obróbkę i przetwarzanie odpadów i materiałów, które mogą generować emisje rozproszone, w zamkniętych budynkach WK i HMO; gromadzenie i kierowanie emisji do systemu redukcji emisji; utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w budynkach;
e) nawilżenie - odpady przeznaczone do rozdrobnienia będą zwilżane w następstwie wtryskiwania wody;
g) czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady. 

	BAT 25

	Aby ograniczyć emisje pyłów do powietrza z działalności obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów, zachodzących w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w instalacji (A1), zastosowano:
- technikę b) filtr tkaninowy – filtr wstępny w systemie Carbowent.
Ponadto, odpady przeznaczone do rozdrobnienia, są zwilżane w następstwie wtryskiwania wody.
Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłów do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów, którego górna granica wynosi 5 mg/Nm3 - dotyczy emitora E5 (system oparowy budynku WK) oraz emitora E6 (system oparowy budynku HMO).

	BAT 31

	Aby ograniczyć emisje lotnych związków organicznych do powietrza z działalności obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalenia, w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, zachodzących w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w instalacji (A1), w celu realizacji technik wymienionych w BAT 31, zastosowano:
1. adsorpcję na węglu aktywnym.
Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitego LZO do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, którego górna granica wynosi 30 mg/Nm3. Dotyczy emitora E5 (system oparowy budynku WK) i emitora E6 (system oparowy budynku HMO).



2.1.A.6. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

	Nr konkluzji BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 19
	W węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1), aby zapobiec i ograniczyć emisje do gleby i wody z działalność obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, stosuje się kombinację następujących technik:
1. Odpady przeznaczone do rozdrobnienia są zwilżane w następstwie wtryskiwania wody. Zakład optymalizuje zużycie wody poprzez monitorowanie zużycia wody na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. na poziomie zakładu. 
1. Wszystkie miejsca węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów wyposażone są w szczelne, betonowe posadzki, położone na zagęszczonej podbudowie i folii zabezpieczającej. Posadzki wyposażone są w odwodnienia liniowe, umieszczone wzdłuż ścian boksów magazynowych, które odprowadzają ewentualne wycieki z odpadów do boksów (zasobników) rozładunkowych, gdzie są mieszane z odpadami stałymi (wchłaniane, zagęszczane, uśredniane), a następnie podawane do spalenia w piecu instalacji A1. Zastosowanie tej techniki uniemożliwia wydostawanie się wycieków poza halę magazynową odpadów.
1. Zbiorniki magazynujące odpady ciekłe wyposażono w czujniki przelewów. Ponadto instalacja posiada techniczne możliwości ograniczenia emisji powstających w wyniku awarii, takie jak tace zbierające wycieki z ewentualnych pęknięć i rozszczelnień zbiorników i rurociągów.
1. Odpady magazynuje się i przetwarza na obszarach zadaszonych, aby zapobiec kontaktowi z wodami opadowymi, a tym samym, zminimalizować objętość zanieczyszczonych wód opadowych (odcieków).
1. Bieżący monitoring potencjalnych wycieków opiera się na ocenie ryzyka dokonywanej podczas regularnych przeglądów wszystkich urządzeń, a w razie potrzeby naprawia się urządzenia. Prowadzący instalacje wdroży m.in. procedurę nr 18, pn.: „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” oraz procedurę nr 13, pn.: „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, w których zawarto opis postępowania w przypadku rozsypania, rozlania odpadów Iub wycieku. Ponadto, w ramach stosowanych procedur prowadzone są: „Raport zmianowy” oraz „Rejestr działań korygujących”. „Raport zmianowy” wypełniany jest przez każdą „zmianę”, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłany pocztą elektroniczna, zgodnie z ustaloną listą adresatów. Elementami tego dokumentu są opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń, a także opisy prac porządkowych i uwagi pracowników. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii Iub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą podwykonawcami.



2.1.A.7. Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 21

	Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska Iub je ograniczyć, w ramach planu zarządzania w przypadku awarii, stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 21, tj. środki ochrony, zarządzanie emisjami powstającymi w wyniku incydentów/awarii oraz system rejestracji i oceny incydentów/awarii.
Prowadzący instalację posiada:
· Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,
· Ocenę zagrożenia wybuchem,
· Dokument zabezpieczenia przed wybuchem.
Całość Instalacji (A1) (w tym działalności obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem), objęta jest systemem wykrywania i gaszenia pożarów oraz wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednią infrastrukturę (sieć wody pożarowej, sieć piany gaśniczej, zbiornik wody pożarowej z pompami podnoszącymi ciśnienie w sieci itp.). Prowadzący instalację posiada instrukcję przeciwpożarową oraz wdrożony system szkoleń załogi, a także powołaną Zakładową Grupę Bezpieczeństwa. Wdrożona została procedura nr 18, pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Ponadto, instalacja posiada techniczne możliwości ograniczenia emisji powstających w wyniku awarii, takie jak tace zbierające wycieki z ewentualnych pęknięć i rozszczelnień zbiorników i rurociągów, zbiornik retencyjny mogący przejąć wody gaśnicze, stale utrzymywany poziom sorbentów i mat, które mogą być stosowane do ograniczenia wypływu i usunięcia wycieków. W ramach stosowanych procedur, na terenie instalacji prowadzony jest „Raport zmianowy” wypełniany przez każdą zmianę, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłany pocztą elektroniczną, zgodnie z ustaloną listą adresatów. Dokumentacja ta zawiera opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii Iub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków, sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą i podwykonawcami.



2.1.A.8. Efektywność energetyczna:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów

	BAT 23

	Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej prowadzone są na poziomie zakładu.  
Aby zapewnić efektywne zużycie energii na terenie instalacji, zastosowano rozwiązania:
1. Plan racjonalizacji zużycia energii.
Prowadzący instalację posiada pełne rozeznanie w zakresie zużycia energii i energochłonności poszczególnych urządzeń. Na tej podstawie możliwe jest wprowadzanie usprawnień, polegających m. in. na uruchamianiu, poza szczytem poboru energii, zespołów pracujących okresowo. W ramach corocznie opracowywanego Przeglądu energetycznego oraz Programu celów i zadań ZSZ (zintegrowanych systemów zarządzania), poddawane są analizie możliwe działania modernizacyjne, skutkujące obniżeniem zużycia energii.
1. Rejestr bilansu energetycznego.
Informacje o poborze energii elektrycznej oraz ilości energii wyprodukowanej są raportowane w każdy dzień roboczy w Raporcie produkcyjnym. Raportowaniu podlega również zużycie paliw. Na tej podstawie tworzony jest miesięczny bilans produkcji ujmujący ilość przetworzonych i wytworzonych odpadów, zużycie surowców, mediów, energii i paliw.




2.2. Konkluzje dla przetwarzania odpadów wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczące instalacji A2 
i sposobu realizacji w instalacji A2:

2.2.1. W zakresie przestrzegania systemu zarządzania środowiskowego:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 1

	W 2011 r., został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, w oparciu o normę ISO 14001:2005. Następnie, w 2012 r., system zarządzania został rozszerzony o wymogi normy OHSAS 18001:2007. Obecnie, prowadzący instalację utrzymuje i udoskonala Zintegrowany System Zarządzania, w oparciu o ww. normę OHSAS oraz ISO 14001:2015-09. 
Wdrożony system zawiera w sobie wszystkie wytyczne konkluzji BAT 1. 
Kluczowe elementy systemu to:
 
· zaangażowanie kierownictwa - poprzez wskazanie w każdej z ustanowionych procedur jego roli w obszarze nadzoru, monitorowania, ustalania celów i zadań, 
· określenie polityki ukierunkowanej na ciągłe podnoszenie efektywności w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, 
· w odniesieniu do stale aktualizowanego wykazu aspektów środowiskowych, przeglądów systemu oraz raportów oceny zgodności z wymogami prawnymi i innymi, firma corocznie opracowuje Plan celów i zadań powiązany z planami finansowymi i inwestycyjnymi. Plan ten podlega okresowej ocenie w kontekście osiąganych skutków.

Prowadzący instalację wdrożył następujące procedury:

-	Nr 10 pn. „Kompetencje, szkolenia, świadomość w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
- 	Nr 11 pn. „Komunikacja w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
-	Nr 4 pn. „Nadzór nad dokumentami i zapisami w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
-	Nr 17 pn. „Monitorowanie i pomiary w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, 
-	Nr 12 pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, 
-	Nr 9 pn. „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, 
-	Nr 18 pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Oprócz ww. procedur, prowadzący instalację ustanowił szereg procedur i instrukcji operacyjnych, odnoszących się do realizacji i monitorowania procesów produkcyjnych, ukierunkowanych na bezpieczeństwo i minimalizację wpływu instalacji na środowisko. Opracowano i wdrożono również cykliczne działania, mające na celu wzmocnienie zaangażowania pracowników w realizację celów.
Ponadto, prowadzący instalację wdrożył następujące procedury:
-	Nr 14 pn. „Nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące i zapobiegawcze w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
-	Nr 15 pn. „Audyty w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
-	Nr 16 pn. „Ocena zgodności w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, 
-	Nr 17 pn. „Monitorowanie i pomiary w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.

Kontrola efektywności odbywa się poprzez dokonywanie pomiarów i stałe monitorowanie procesów, ocenę zgodności uzyskanych zapisów z wymogami prawnymi i innymi, a w razie konieczności, natychmiastowe podejmowanie działań korygujących. Prowadzący instalację kładzie nacisk na uzyskiwanie informacji o możliwości wdrożenia działań zapobiegawczych oraz ich realizację. Efektywność tych działań jest jednym z elementów ocenianych w trakcie wykonywania audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych (realizowanych przez jednostki akredytowane).

Na terenie instalacji, dokonywany jest corocznie Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przegląd wykonywany jest przez zespół, w skład którego wchodzą członkowie zarządu, kluczowi specjaliści i przedstawiciel załogi. Raport kończy się wnioskami z przeglądu oraz zaleceniami, które muszą być wzięte pod uwagę w wyznaczaniu kolejnych celów i zadań.

Prowadzący instalację, na bieżąco śledzi rozwój techniki i dostępność czystszych technologii oraz uwzględnia pozyskaną wiedzę w trakcie realizacji planów modernizacyjnych i inwestycyjnych, w tym, na etapie projektowania zastosowania nowych urządzeń. Stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań uwzględniono w Analizie kontekstu organizacji, a także miało wpływ na sporządzony Plan zarządzania ryzykiem i szansami. Ponadto, prowadzący instalację zarządza strumieniami odpadów, posiada zidentyfikowane i zarządzane strumienie odpadów, ścieków i gazów odlotowych, źródeł hałasu i wibracji oraz odorów.










2.2.2. W zakresie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 2

	W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej eksploatowanych instalacji, zarządzanie strumieniem odpadów w instalacji, prowadzone jest z zastosowaniem wszystkich technik wymienionych w BAT 2, w następujący sposób:

1. Opracowano i wdrożono procedurę nr 2, pn. „Akceptacja odpadów do unieszkodliwienia w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Procedura ta określa sposób pozyskiwania i gromadzenia informacji o odpadzie (rodzaj, charakterystyka fizyko-chemiczna, ilość, sposób pakowania, wielkość i częstotliwość dostaw itp.), pozyskiwanych od poprzedniego posiadacza oraz w ramach własnych badań. Informacje te  umożliwiają świadome i odpowiedzialne podjęcie decyzji o przyjęciu odpadu do przetworzenia. Procedura ta określa również zakres kompetencji przy podejmowaniu tej decyzji, uzależniony od wykrytego poziomu potencjalnych zagrożeń i zakresy działań jakie muszą być podjęte w celu ich ograniczenia. Procedura zawiera jasne wytyczne dotyczące akceptacji lub odmowy przyjęcia odpadu na etapie wstępnych uzgodnień z klientem.
1. Opracowano i wdrożono procedurę nr 3, pn. „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Dotyczy ona sposobu i kontroli odpadów przybyłych na teren zakładu (lecz jeszcze nie odebranych), pod kątem zgodności z zapisami uzyskanymi i wypracowanymi na wstępnym etapie (w tym zgodność z wynikami analiz laboratoryjnych wykonanych przed podjęciem decyzji o akceptacji). Zastosowanie tej procedury wyklucza odbiór odpadów, których charakterystyka pociąga za sobą ryzyko procesowe oraz niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.
1. Opracowano i wdrożono procedurę nr 8, pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp- z o.o.” oraz instrukcję nr 4, pn. „Znakowanie pojemników z odpadami w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Ww. procedura wraz z przywołaną instrukcją opisują sposób i miejsce rozładunku odpadu (wynikający z rodzaju i właściwości odpadu), sposób znakowania pojemników z odpadami w celu ich późniejszej identyfikacji oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za wykonanie tych czynności oraz każdorazowe wypełnienie Karty przyjęcia odpadu (powiązanej z procedurą nr 3), wskazującej datę dostawy, dostawcę odpadu, ilość, miejsce zmagazynowania odpadu, ścieżkę dalszego przetwarzania oraz charakter odpadu określony na podstawie wyników kontroli laboratoryjnej. Ponadto, prowadzący instalację posiada specjalistyczne oprogramowanie, w którym wprowadzane są informacje o poprzednim posiadaczu odpadu oraz wszelkie dane o odpadzie, uzyskane na każdym etapie postępowania (akceptacja, kontrola, uzgodnione warunki techniczne i handlowe oraz wyniki badań laboratoryjnych określających specyfikę i rodzaj ryzyka stwarzanego przez dany odpad). Oprogramowanie to umożliwia nadanie niepowtarzalnego numeru GeDam, zarówno danemu odpadowi dostarczonemu przez konkretnego posiadacza, jak i niepowtarzalny numer każdej dostawy.


1. W ramach realizacji procesu D13, zostanie opracowany system kontroli wytworzonych odpadów we własnym laboratorium. Będzie on adekwatny do wymagań postawionych przez odbiorcę.
1. Wymienione powyżej procedury nr 2, 3, 8 oraz instrukcja nr 4, mają u swej podstawy dążenie do precyzyjnego określenia własności odpadu w celu wyeliminowania ryzyka dla ludzi i środowiska. Jedną z metod jego ograniczenia jest m. in. oddzielne magazynowanie odpadów, które mogłyby wchodzić w reakcję i ich widoczne i precyzyjne znakowanie. Prowadzący instalację posiada środki techniczne, umożliwiające fizyczne rozdzielenie odpadów (np. poprzez wydzielenie tymczasowych boksów na terenie hali magazynowej oraz określenie czasu i miejsca magazynowania odpadów).
1. W ramach procedury nr 12, pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, opracowano rozdział pn. „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mieszanie odpadów”. Zapisy te będą stosowane w ramach procesu D13. Bazując na informacjach i charakterze odpadu 
oraz kategoriach ryzyk opracowanych w ramach badań laboratoryjnych na etapie akceptacji i kontroli odpadów, zastosowane działania eliminują niebezpieczeństwo niepożądanych reakcji chemicznych.
1. W instalacji istnieje możliwość ręcznego oddzielania odpadów na podstawie badań wzrokowych, jednakże zastosowane procedury akceptacji i kontroli eliminują potrzebę ich stosowania. Sortowanie odpadów może być realizowane jedynie w incydentalnych przypadkach wykrycia niezgodności dostawy.

	BAT 40
	Odpady dostarczane do przetworzenia są monitorowane w ramach procedur poprzedzających odbiór oraz procedur odbioru, w szczególności:
· procedury nr 2, pn. „Akceptacja odpadów do unieszkodliwienia w SARPI Dąbrowa Górnicza 
Sp. z o.o.”,
· procedury nr 3, pn. „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
· procedury nr 8, pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza 
· Sp. z o.o.” oraz instrukcji nr 4, pn. „Znakowanie pojemników z odpadami w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Wymienione powyżej procedury nr 2, 3, 8 i instrukcja nr 4, mają u swej podstawy dążenie do precyzyjnego określenia własności odpadu w celu wyeliminowania ryzyka dla ludzi i środowiska. Procedury zostały szczegółowo opisane w BAT 2.

Ponadto, w ramach procedury nr 12, pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza 
Sp. z o.o.”, opracowano rozdział pn. „Proces przygotowania wstępnego - kruszenie i mieszanie odpadów”. Zapisy te będą stosowane w ramach procesu D13. Bazując na informacjach i charakterze odpadu oraz kategoriach ryzyk opracowanych w ramach badań laboratoryjnych na etapie akceptacji i kontroli odpadów, zastosowane działania eliminują niebezpieczeństwo niepożądanych reakcji chemicznych.






2.2.3. W zakresie ochrony przed hałasem:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 1

	W ramach wdrożonego Systemy Zarzadzania Środowiskowego, prowadzący instalację, posiada identyfikowane i zarządzane strumienie odpadów, ścieków i gazów odlotowych, źródeł hałasu i wibracji oraz odorów.
Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (instalacja IPPC A2) nie oddziałuje na obiekty wrażliwe poprzez dokuczliwość hałasu lub wibracji.

	BAT 17
	Instalacja IPPC A2 nie oddziałuje na obiekty wrażliwe poprzez dokuczliwość hałasu lub wibracji, dlatego nie stwierdza się konieczności opracowywania planu zarządzania hałasem i wibracjami. Źródła hałasu eksploatowane w ramach instalacji IPPC A2 zostały opisane i zaznaczone na planie zakładu.
Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13, zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów, co dodatkowo ogranicza jej oddziaływanie akustyczne na otaczające tereny. Rozpoznano najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.
Instalacje eksploatowane na terenie zakładu, w tym instalacja IPPC A2, nie oddziałują na obiekty wrażliwe, co zostało potwierdzone:

· analizami oddziaływania akustycznego zakładu przeprowadzonymi np. w ramach opracowywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, 
· pomiarami hałasu (wykonywanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami pozwolenia zintegrowanego raz na dwa lata).

Lokalizacja zakładu na terenie przemysłowym (w kompleksie przemysłowym), w odległości około 1,8 do 2,0 km od najbliższego obszaru chronionego akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona) jest korzystna z uwagi na oddziaływanie akustyczne.
Do Spółki, nie wpływają żadne skargi na uciążliwości spowodowane emisją hałasu lub wibracji, w wyniku działalności zakładu.
Zasady reagowania na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości, opisane są w procedurze nr 14, pn. „Nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące i zapobiegawcze w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Sposoby identyfikacji i reagowania na napływające skargi, opisane są w procedurze nr 11, pn. „Komunikacja w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.

	BAT 18
	W celu zapobiegania i ograniczenia emisji hałasu i wibracji, stosowane są następujące techniki:

1. Właściwa lokalizacja urządzeń i budynków
Na terenie instalacji znajdują się budynki lub osłony budynkowe z izolacją, w celu ograniczenia emisji hałasu. Technika jest stosowana przy projektowaniu nowych budynków i lokalizowaniu urządzeń.
1. Środki operacyjne
W ramach środków operacyjnych, stosowane są następujące techniki: 
· kontrola i konserwacja urządzeń, realizowana zgodnie z procedurą nr 9, pn. „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, 
· w miarę możliwości, zamykanie i otwieranie drzwi i okien, 
· obsługa urządzeń przez doświadczony personel, 
· unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy (np. ruch kołowy, dostawy i odbiory) oraz przetwarzanie odpadów w kruszarce, prowadzone są wyłącznie w porze dziennej
1. Mało hałaśliwy sprzęt
Kryterium poziomu wytwarzanego hałasu jest brane pod uwagę przy zakupie nowego sprzętu i urządzeń.
1. Sprzęt służący do kontroli hałasu i wibracji
Na terenie instalacji stosuje następujące techniki:
· izolacja akustyczna i wytłumienie wibracji urządzeń, 
· obudowanie hałaśliwych urządzeń,
· zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków.



2.2.4. W zakresie gospodarki odpadami zastosowano następujące rozwiązania:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 4

	Wszystkie miejsca magazynowania odpadów zostały wykonane z uwzględnieniem ograniczenia ryzyka środowiskowego. Są zadaszone i posiadają szczelne podłoża, wyposażone w rząpie bezodpływowe. Posiadają system wykrywania i gaszenia pożarów.
Stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 4, w szczególności:
1. Miejsca magazynowania odpadów, w ramach możliwości technicznych, są zlokalizowane możliwie jak najdalej od miejsc wrażliwych i możliwie najbliżej, lub też w miejscu wstępnego przetwarzania, tak by wyeliminować zbędne przemieszczanie odpadów,
1. Ilość odpadów magazynowanych w danym obiekcie jest ustalona i uwzględnia zagrożenie pożarowe oraz uwarunkowania techniczne. Ilość odpadów zmagazynowanych jest monitorowana i raportowana w każdy dzień roboczy. System znakowania umożliwia ustalenie czasu magazynowania odpadów,
1. Zarówno obiekty, jak i sprzęt używany do załadunku, rozładunku i magazynowania odpadów, jest wyraźnie oznakowany. Konstrukcja miejsc magazynowania zabezpiecza odpady przez wpływem czynników zewnętrznych. W ramach procedury akceptacji przyjęcia odpadu dobierane są również (sugerowane poprzedniemu posiadaczowi) opakowania odpowiednie do własności odpadu. Odpady w opakowaniach są magazynowane 
na stelażach, umożliwiających ich bezpieczne, stabilne przechowywanie,
1. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów w opakowaniach, odpowiadają wymogom bezpiecznego postępowania z odpadami niebezpiecznymi - system wizyjny, system wykrywania i gaszenia pożaru, uszczelnione podłoże, rząpia bezodpływowe. Zasadą jest magazynowanie w nich odpadów w sposób selektywny, uzależniony od nadanej klasyfikacji.

	BAT 5
	Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe, związane z postępowaniem i przemieszczaniem odpadów, opracowano i wdrożono następujące procedury obejmujące postępowanie i przemieszczanie odpadów:
· Nr 8 pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, 
· Nr 12, pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”,
· Nr 13, pn. „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”.
Czynności z zakresu postępowania z odpadami i ich przemieszczania wykonują jedynie pracownicy, posiadający wymagane kompetencje i uprawnienia. Posiadają środki techniczne minimalizujące wpływ odpadów na ludzi i środowisko. 
Są zobowiązani do:
· magazynowania odpadów tylko w dozwolonych miejscach magazynowania i w sposób właściwy dla charakteru odpadu,
· ciągłej kontroli szczelności opakowań z odpadami i elementów instalacji,
· natychmiastowego raportowania i usuwania wszelkich nieszczelności oraz uwolnionych odpadów,
· stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w czasie postępowania z odpadami, w tym ich przemieszczania.

	BAT 24
	Aby ograniczyć ilość odpadów przekazywanych do unieszkodliwiania, SARPI DG w ograniczonym zakresie stosuje ponowne wykorzystanie opakowań.
Znaczny poziom ryzyka związany z niebezpieczeństwem reakcji pomiędzy odpadami i nawet śladowymi zanieczyszczeniami ogranicza możliwość powtórnego wykorzystania opakowań. Tak zwane opakowania zwrotne są stosowane, ale tylko w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i niereaktywne (np. przeterminowane produkty) oraz pod warunkiem, że opakowania nie ulegają zabrudzeniu, lub też jeśli wracają do poprzedniego posiadacza w celu załadunku tym samym rodzajem odpadów.



2.2.5. W zakresie ochrony powietrza zastosowano następujące rozwiązania:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 3

	Został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o normę ISO 14001:2015, a także System Zarządzania BHP według normy ISO 45001:2024 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001:2018.
Wdrożony system obejmuje informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych z działalności instalacji do przetwarzania odpadów Instalacji A2, stanowiących emisję zorganizowaną:
· sieci oparowej Hali Magazynowania odpadów HMO (emitor E6) (wartości średnie, wartości ładunków danych substancji).

	BAT 8

	Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 8, będzie prowadziła pomiar zorganizowanej emisji do powietrza z sieci oparowej obiektu HMO (na emitorze E6), w zakresie i z częstotliwością podaną poniżej: 
· pył – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy,
· całkowite LZO – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy.

	BAT 10

	Operator instalacji wyklucza przypadki, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (instalacja A2).
Powietrze z Hali Magazynowej Odpadów (HMO) w którym pracuje kruszarka Untha (kruszarka nr 1), kierowane jest do spalania w piecu.
W warunkach innych niż normalne, tj. podczas postoju pieca, powietrze z systemu oparowego obiektu HMO będzie oczyszczane w systemie Carbowent typu CW20L (filtr tkaninowy, filtr węglowy) i kierowane do powietrza atmosferycznego emitorem E6. Neutralizacja odorów w systemie oparowym jest niezwykle wysoka, sprawność procesu przekracza 99%, niezależnie od koncentracji wlotowej. 
Z uwagi na powyższe, operator instalacji nie planuje monitorowania emisji odorów z instalacji. 

	BAT 12

	Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania odorami, stanowiącego część systemu zarządzania środowiskowego, ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. 
Neutralizacja odorów w zastosowanym systemie oparowym jest niezwykle wysoka, sprawność procesu przekracza 99%, niezależnie od koncentracji wlotowej. 
Zgodnie z BAT10, wyklucza się przypadek, w którym oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2). 
Z uwagi na powyższe, stwierdza się brak obowiązku opracowania i wdrożenia planu zarządzania odorami, jednakże jeżeli okaże się, że instalacja będzie powodowała uciążliwości odorowe, operator instalacji będzie zobowiązany do wdrożenia przedmiotowego planu.

	BAT 13
	Wymienione w BAT 13 przypadki i zastosowania technik nie dotyczą instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (IPPC A2).

	BAT 14

	W ramach działalności przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2), zastosowano techniki zapobiegające emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu i związków organicznych: 
a) minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonych poprzez odpowiednią konstrukcję układu rurociągów (zminimalizowanie długości rurociągów), ograniczenie prędkości ruchu kołowego), 
d) uwzględniając zmiany jakie zaszły na Instalacji A2, m.in. powstanie nowego źródła emisji zorganizowanej (emitor E6), zastosowano ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych poprzez: przechowywanie, obróbkę i przetwarzanie odpadów i materiałów, które mogą generować emisje rozproszone, w zamkniętym budynku HMO; gromadzenie i kierowanie emisji do systemu redukcji emisji; utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w budynkach; 
e) nawilżenie - odpady przeznaczone do rozdrobnienia będą zwilżane w następstwie wtryskiwania wody; 
g) czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady. 

	BAT 25

	[bookmark: _Hlk115698045]Aby ograniczyć emisje pyłów do powietrza z działalności przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2), zastosowano:
- technikę b) filtr tkaninowy – filtr wstępny w systemie Carbowent typu CW20L.
Ponadto odpady przeznaczone do rozdrobnienia są zwilżane w następstwie wtryskiwania wody.
Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL), w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłów do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów, którego górna granica wynosi 5 mg/Nm3 – dotyczy emitora E6 (system oparowy budynku HMO).

	BAT 31

	Aby ograniczyć emisje lotnych związków organicznych do powietrza z działalności mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, zachodzącej na instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2), w celu realizacji technik wymienionych w BAT 31, zastosowano:
1. adsorpcję na węglu aktywnym.
Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL), w odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitego LZO do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, którego górna granica wynosi 30 mg/Nm3. Dotyczy emitora E6 (system oparowy budynku HMO).



2.2.6. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zastosowano następujące rozwiązania:

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 1

	W 2011 r., został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, w oparciu o normę ISO 14001:2005. Następnie, w 2012 r., system zarządzania został rozszerzony o wymogi normy OHSAS 18001:2007. Obecnie, prowadzący instalację utrzymuje i udoskonala Zintegrowany System Zarządzania, w oparciu o ww. normę OHSAS oraz ISO 14001:2015-09.
W przedmiotowej instalacji, analizowanym procesem jest proces D13 (instalacja IPPC A2), gdzie BAT 1 ma zastosowanie w ograniczonym zakresie, ze względu na brak powstawania ścieków (w tym, emisji pośredniej i bezpośredniej) do wody oraz brak zapotrzebowania na wodę.
Zatem System Zarządzania Środowiskowego, odnosząc się do procesu D13, nie uwzględnia monitorowania emisji do wody oraz wykazu strumieni ścieków.
Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, nie wiąże się ze zużyciem wody i emisją ścieków. W instalacji przetwarzania odpadów D13 (IPPC A2) nie powstają ścieki przemysłowe. Z instalacji IPPC A2 nie następuje 
ani emisja bezpośrednia ścieków do wody, ani emisja pośrednia ścieków do wody.
Lista odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie D13, nie zawiera odpadów płynnych, których kruszenie mogłoby powodować powstawanie ścieków.
Instalacja zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów, tj. pod zadaszeniem, bez dostępu do wód opadowych. Hala wyposażona jest w szczelną, betonową posadzkę, położoną na zagęszczonej podbudowie i folii zabezpieczającej. Posadzka wyposażona jest w odwodnienia liniowe, umieszczone wzdłuż ścian boksów magazynowych, które odprowadzają ewentualne wycieki z odpadów do boksów (zasobników) rozładunkowych, gdzie są mieszane z odpadami stałymi (wchłaniane, zagęszczane, uśredniane), a następnie podawane do spalenia w instalacji IPPC A1. Ewentualne wycieki z odpadów traktowane są jak odpady (nie stanowią ścieków).

	BAT 19
	Ze względu na fakt, że eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, nie wiąże się ze zużyciem wody i emisją ścieków, a także fakt, że w instalacji przetwarzania odpadów D13 (IPPC A2) nie powstają ścieki przemysłowe, należy uznać, iż BAT 19 nie ma zastosowania.
Niemniej jednak, prowadzący instalację wdrożył następujące rozwiązania:

1. Powierzchnia nieprzepuszczalna - odpady są magazynowane i przetwarzane w procesie D13 na terenie hali magazynowej odpadów, wyposażonej w szczelną, betonową posadzkę, położoną na zagęszczonej podbudowie i folii zabezpieczającej. Posadzka wyposażona jest w odwodnienia liniowe, umieszczone wzdłuż ścian boksów magazynowych, które odprowadzają ewentualne wycieki z odpadów do boksów (zasobników) rozładunkowych, gdzie są mieszane z odpadami stałymi (wchłaniane, zagęszczane, uśredniane), a następnie podawane do spalenia w instalacji IPPC A1. Zastosowanie tej techniki uniemożliwia wydostawanie się wycieków poza halę magazynową odpadów,
1. Zadaszenia obszarów magazynowania i przetwarzania odpadów - odpady magazynuje się i przetwarza na obszarach zadaszonych (w hali), aby zapobiec kontaktowi z wodami opadowymi, a tym samym, zminimalizować objętość zanieczyszczonych wód opadowych (odcieków),
1. Przepisy dotyczące projektowania i konserwacji umożliwiające wykrycie i naprawę wycieków 
- bieżący monitoring potencjalnych wycieków, opiera się na ocenie ryzyka dokonywanej podczas regularnych przeglądów wszystkich urządzeń, a w razie potrzeby, naprawia się urządzenia. Prowadzący instalacje wdrożył m. in. procedurę nr 18, pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki 
i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” oraz procedurę nr 13, pn. „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, w których zawarto opis postępowania w przypadku rozsypania, rozlania odpadów lub wycieku. Ponadto w ramach stosowanych procedur, prowadzone są Raport zmianowy oraz Rejestr działań korygujących. Raport zmianowy wypełniany jest przez każdą zmianę, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłany pocztą elektroniczną, zgodnie z ustaloną listą adresatów. Elementami tego dokumentu są opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń, a także opisy prac porządkowych i uwagi pracowników. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii lub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą i podwykonawcami.



2.2.7. Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów.

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 21

	Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub je ograniczyć, w ramach planu zarządzania w przypadku awarii, stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 21, tj. środki ochrony, zarządzanie emisjami powstającymi w wyniku incydentów/awarii oraz system rejestracji i oceny incydentów/awarii.
Prowadzący instalację posiada opracowaną i wdrożoną procedurę pn. „Działania SARPI Dąbrowa Górnicza podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej, w tym zdarzeń związanych z zagrożeniem bombowym oraz atakami terrorystycznymi”.
Prowadzący instalację posiada:
· Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,
· Ocenę zagrożenia wybuchem, 
· Dokument zabezpieczenia przed wybuchem.
Całość instalacji (w tym Hala Magazynowa Opadów) objęta jest systemem wykrywania i gaszenia pożarów oraz wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednią infrastrukturę (sieć wody pożarowej, sieć piany gaśniczej, zbiornik wody pożarowej z pompami podnoszącymi ciśnienie w sieci itp.). Prowadzący instalację posiada Instrukcję przeciwpożarową oraz wdrożony system szkoleń załogi, a także powołaną Zakładową Grupę Bezpieczeństwa.
Wdrożona została procedura nr 18, pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Ponadto, instalacja posiada techniczne możliwości ograniczenia emisji powstających w wyniku awarii, takie jak tace zbierające wycieki z ewentualnych pęknięć i rozszczelnień zbiorników i rurociągów, zbiornik retencyjny mogący przejąć wody gaśnicze, stale utrzymywany poziom sorbentów i mat, które mogą być stosowane go ograniczenia wypływu i usunięcia wycieków.
W ramach stosowanych procedur, na terenie instalacji prowadzone są Raport zmianowy i Karta obchodów, wypełniane przez każdą zmianę, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłane pocztą elektroniczną zgodnie z ustaloną listą adresatów. Dokumentacja ta zawiera opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii lub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków, sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą i podwykonawcami.



2.2.8.	Efektywność energetyczna

	Nr konkluzji
BAT
	Sposób realizacji w instalacji A2

	BAT 23

	Aby zapewnić efektywne zużycie energii na terenie instalacji, zastosowano rozwiązania:
1. Plan racjonalizacji zużycia energii
Prowadzący instalację posiada pełne rozeznanie w zakresie zużycia energii i energochłonności poszczególnych urządzeń. Na tej podstawie możliwe jest wprowadzanie usprawnień, polegających m. in. Na uruchamianiu, poza szczytem poboru energii, zespołów pracujących okresowo. W ramach corocznie opracowywanego Programu celów i zadań ZSZ (zintegrowanych systemów zarządzania), poddawane są analizie możliwe działania modernizacyjne, skutkujące obniżeniem zużycia energii.
1. Rejestr bilansu energetycznego
Informacje o poborze energii elektrycznej oraz ilości energii wyprodukowanej są raportowane w każdy dzień roboczy w Raporcie produkcyjnym. Raportowaniu podlega również zużycie paliw. Na tej podstawie tworzony jest miesięczny bilans produkcji ujmujący ilość przetworzonych i wytworzonych odpadów, zużycie surowców, mediów, energii i paliw.


„



VIII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

VIII. 1. Monitoring procesów technologicznych.

VIII.1.1. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów.

Należy prowadzić monitoring efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych w odrębnych systemach gospodarki materiałowo-surowcowej, wodnej i gospodarki odpadami, poprzez ewidencjonowanie i okresowe bilansowanie dla poszczególnych procesów ilości zużytych surowców, półproduktów i mediów oraz ilości wytwarzanych odpadów, w odniesieniu do wielkości unieszkodliwionych odpadów.

VIII.1.2. Monitoring efektywności wykorzystania energii.

Należy prowadzić monitoring wykorzystanej energii oraz energii wyprodukowanej (poprzez ewidencjonowanie ilości zużytej i wyprodukowanej energii) oraz optymalizację zużycia energii.

VIII.1.3. Monitoring procesów technologicznych.

Należy kontrolować procesy technologiczne prowadzone w instalacji do termicznego przekształcania odpadów, tj.: w piecu obrotowym, komorze dopalania, kotle odzysknicowym i elektrofiltrze, zespole oczyszczania spalin (części gazowej, suszarce rozpyłowej, filtrze workowym, płuczce HCl, płuczce SO2, parowym podgrzewaczu spalin, filtrze z węglem aktywnym i instalacji SCR-DENOX) oraz w części obiegu cieczy i pyłu.

Zakres monitoringu uzależniony jest od poszczególnych węzłów instalacji i obejmuje pomiar takich parametrów jak: temperatura, ciśnienie, poziom cieczy, stężenie roztworów itp.

VIII.1.4. Monitoring wytwarzanych odpadów.

1.4.1. Monitoring wytwarzanych odpadów.

W ramach BAT 7 należy monitorować zawartość niespalonych substancji w żużlach i popiołach paleniskowych, z częstością nie mniej niż raz na trzy miesiące w zakresie zawartości:
· OWO do 3% wagowo,
· straty przy prażeniu do 5% wagowo.


1.4.2. Monitoring i kontrola przetwarzania odpadów.

W ramach prowadzonych przez zakład czynności monitorowania i kontroli przetwarzania odpadów następuje:

· [image: ]monitorowanie procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, polegających na bieżącym prowadzeniu kontroli instalacji wykorzystywanych do przetwarzania odpadów. Stałe monitorowanie pozwala na szybką reakcję w razie wystąpienia nieprawidłowości i natychmiastowe podjęcie prac konserwacyjnych i remontowonaprawczych,

· stałe monitorowanie ilości odpadów poddawanych przetwarzaniu oraz prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów poddawanych przetwarzaniu, zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów, 

· prowadzenie selektywnego magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów dostarczanych do zakładu, [image: ] realizacja monitoringu wizyjnego zgodnie z ww. ustawą o odpadach oraz z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755).

VIII.1.5. Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przedmiotowa instalacja (A1 ) podlega obowiązkowi przeprowadzania ciągłych i okresowych pomiarów emisji substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych. 

Ponadto, w sposób ciągły należy monitorować takie parametry spalin jak: przepływ, [image: ]ciśnienie dynamiczne i statyczne, temperatura, zawartość wilgoci i zawartość tlenu.

Monitoring emisji do powietrza z instalacji spalania odpadów należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów oraz w zakresie określonym w przepisach.

Monitoring emisji do powietrza powinien również spełniać wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów, w zakresie opisanym w rozdziale VII. pozwolenia (pkt. VII.2.1.5 - BAT 4).


Należy okresowo monitorować emisje zorganizowane do powietrza, pochodzące z emitora E5 — sieć oparowa budynku Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) oraz z emitora E6 — sieć oparowa Hali Magazynowania Odpadów (HMO).

Częstotliwość pomiarów pyłu ogółem i całkowitego LZO: 1 raz na sześć miesięcy.

Monitoring emisji do powietrza powinien również spełniać wymogi Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie opisanym w rozdziale VII. pozwolenia (pkt. VII.2.2.5. BAT 8).

Sposób ewidencjonowania i prezentowania wyników pomiarów powinien być zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Wyniki ciągłych pomiarów emisji substancji do powietrza przekazywane będą w układzie obejmującym wyniki pomiarów, bilans ładunków substancji wprowadzanych do powietrza oraz analizę statystyczną wyników w odniesieniu do dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających, w oparciu o oprogramowanie będące elementem systemu do ciągłego pomiaru emisji.

Wyniki pomiarów oraz inne dane będą przedkładane właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Emisja zorganizowana do powietrza z emitora E1, w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji, będzie monitorowana w sposób ciągły dla substancji, dla których określono obowiązek ciągłego monitorowania w normalnych warunkach eksploatacji oraz w sposób okresowy (pomiar wykonywany raz na trzy lata) dla substancji, dla których określono obowiązek wykonywania pomiarów okresowych podczas normalnych warunków eksploatacji

VIII.1.6. Monitoring hałasu.

Dla instalacji winne być przeprowadzone okresowe pomiary hałasu w środowisku w porze dziennej i nocnej. pomiary należy przeprowadzać raz na 2 lata. 

Pomiary winny być wykonane na granicy terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. w odległości 1,3 km w kierunku zachodnim 
w rejonie Strzemieszyc Małych, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie metodyki.



VIII.1.7. Monitoringu ścieków.

Monitoring ścieków należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującej umowie bądź aneksie do umowy ze spółką JSW KOKS S.A. oraz w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

VIII.1.8. Monitoring jakości wód podziemnych.

Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony będzie w czterech punktach kontrolnopomiarowych (piezometry PT-1, PT-2, PT-3, PT-4). Piezometry PT-1 i PT-4 są na południe od instalacji, a piezometry PT-2 i PT-3 na północnej stronie instalacji. 

Próbki poddawane powinny być analizie na zawartość:

· olejów mineralnych, węglowodorów aromatycznych (benzenu, toluenu i ksylenu), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych — z częstotliwością 1 raz na kwartał, 

· metali: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg) - z częstotliwością 1 raz na pół roku.

VIII.1.9. Monitoring gleby i ziemi.

Zgodnie z art- 217 a ustawy POŚ, należy przeprowadzać badania zanieczyszczeń gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji IPPC oraz instalacji pomocniczych, z częstotliwością raz na 10 lat, w następujący sposób:

1) próbki reprezentujące strefę glebową (0,0 — 0,25m p.p.t.):

a. w 6-ciu wyznaczonych sekcjach powierzchniowych (sekcja nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 - lokalizacja wg raportu początkowego),

2) próbki indywidualne ziemi z głębokości >0,25	m p.p.t.:

a. w 6-ciu odwiertach punktowych (odwiert nr 1, 2, 3, 4, 5, 6), na 2-óch głębokościach w każdym z odwiertów, tj. na głębokości 0,25 — 1,0 m p.p.t. i 1,0 — 3,0 m p.p.t.




Współrzędne GPS odwiertów punktowych (wg raportu początkowego):

· odwiert nr 1 - N: 50o20'12,6" E: 19°20*33,3" (rz-346);

· odwiert nr 2 - N: 50o20'12,0" E: 19°20'34,2" (rz-346);

· odwiert nr 3 - N: 50o20'11,1" E: 19o20'32,7" (rz-348);

· odwiert nr 4 - N: 50°20'10,8" E: 19°20'39,9" (rz-349);

· odwiert nr 5 - N: 50o20'08,3" E: 19°20'41,4" (rz-346);

· odwiert nr 6 - N: 50°20'09,0" E: 19o20'33,2" (rz-362).

W przypadku poboru prób z głębokości 0 - 0,25 m p.p.t., dla terenu zakładu ustalono 6 sekcji o powierzchni nie większej niż 0,5 ha. W obrębie każdej sekcji, należy pobrać 15 prób gleby z głębokości 0 - 0,25 m p.p.t., w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek jednej próbki zbiorczej dla każdej z sekcji.

W przypadku poboru prób z głębokości >0,25 m p.p.t., ze względu na konieczność porównania wyników badań otrzymywanych w ramach monitoringu z wynikami badań zawartymi w raporcie początkowym, sugeruje się aby próbki gruntów do badań były pobierane w miarę możliwości w tych samych punktach.

Zakres badań pobranych prób gruntu, powinien być zgodny z zakresem ustalonym dla potrzeb raportu początkowego, tj.:

1.      Metale i metaloid: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg),

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne: cyjanki wolne, cyjanki - związki kompleksowe,

3. Benzyny i oleje: suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn; suma węglowodorów Cl 2-C35, składników frakcji oleju,

4. Węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,

5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(l ,2,3-c,d)piren,




6. Węglowodory chlorowane: alifatyczne chlorowane, dichloroeten, trichloroeten, tetrachloroeten, chlorobenzeny pojedyncze, chlorofenole pojedyncze, chloronaftalen, PCB,

7. Dodatkowe substancje zanieczyszczające:

· Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: Benzo(e)piren, Fenantren, Fluoranten, Fluoren, Piren, Benzo(a)fluoranten,

· Pestycydy: o,p-DDD, o,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT, delta-HCH,

· Pozostałe zanieczyszczenia: 1,1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,1-trichloroetan, 1,1,2,2- tetrachloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,2-dichloroetan, Dichlorometan, Tetrachlorometan, Trichlorometan, Acenaften, Acenaftylen, Endosulfan I, Endosulfan II.

Badania powinny być wykonywane przez laboratorium akredytowane, w sposób umożliwiający ich ilościowe porównanie z wynikami badań i pomiarów zawartymi w raporcie początkowym

IX. Sposób postepowania w przypadku wystąpienie zakłóceń w instalacji.

W przypadku wystąpienia zakłóceń w instalacji do termicznego przekształcania odpadów, polegających na niedotrzymaniu warunków prowadzenia procesu albo w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza:

1) wstrzymuje się podawanie odpadów do instalacji,

2) nie później niż w czwartej godzinie występowania zakłóceń rozpoczyna się procedurę zatrzymania instalacji, w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji,

3) wstrzymuje się pracę instalacji, jeżeli łączny czas wstępowania zakłóceń w roku kalendarzowym przekroczy 60 godzin.






W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach technologicznych i operacji technicznych dotyczących eksploatacji instalacji spalania odpadów, powodujących przekroczenie standardów emisyjnych oraz w przypadku spadku temperatury w komorze spalania poniżej 850oC, a przy spalaniu odpadów niebezpiecznych zawierających ponad 1% związków fluorowcoorganicznych, w przeliczeniu na chlor - poniżej 1 1000C, wstrzymuje się podawanie odpadów do instalacji nie później, niż w czwartej godzinie trwania zakłóceń rozpoczyna się procedurę zatrzymania instalacji w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji.

Podawanie odpadów do instalacji spalania odpadów wstrzymuje się natychmiast, z jednoczesnym natychmiastowym rozpoczęciem procedury zatrzymania instalacji w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji, jeżeli łączny czas występowania zakłóceń przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym.

Podawanie odpadów do instalacji spalania odpadów wstrzymuje się natychmiast, z jednoczesnym natychmiastowym rozpoczęciem procedury zatrzymywania pracy instalacji w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji, także w przypadku gdy średnia trzydziestominutowa wartość stężenia pyłu przekracza 150 mg/m3, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych, lub średnie trzydziestominutowe wartości stężenia tlenku węgla oraz substancji organicznych w postaci gazów i par w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny przekraczają odpowiednio 100 mg/m3 i 20 mg/m3, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych.

IX.I. Sposób zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków awarii oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

Zakład kwalifikuje się do zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład zgłosił ten fakt organowi Państwowej straży Pożarnej, a także sporządził i przedłożył organowi Państwowej Straży Pożarnej program zapobiegania awariom przemysłowym, w którym przedstawił system zarządzania Zakładem, gwarantujący ochronę i środowiska, będący jednocześnie elementem zarządzania Zakładem.

Do środków technicznych zapewniających zabezpieczenie środowiska przed skutkami awarii w zakładzie należą:

· ciągle doskonalony system kontroli odpadów przyjmowanych do odzysku lub unieszkodliwiania,
· sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi wodnymi i pianowymi, 



· szafki na sprzęt pożarniczy do podawania wody i piany oraz szafki sprzętu pianowego dla linii hydrantów naziemnych, 
· urządzenia odgromowe oraz instalacja uziemiająca i zabezpieczająca przed elektrycznością statyczną, 
· podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice i agregaty gaśnicze, 
· zbiornik przeciwpożarowy, o pojemności 500 m oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 5 m, 
· stała instalacja gaśnicza pianowa na tacy zbiorników z odpadami ciekłymi, 
· instalacje zraszaczowe na zbiornikach z odpadami ciekłymi, bramach wjazdowych do hali odpadów stałych, zbiorniku z amoniakiem oraz wiacie magazynowej beczek, 
· półstała instalacja gaśnicza pianowa na stanowisku rozładunku beczek, stanowisku kruszarki beczek oraz polu rozładowczym na hali odpadów stałych, 
· 3 działka wodno-pianowe na hali odpadów stałych,
· 1 działko wodno-pianowe przewoźne (na podwoziu dwukołowym), 
· system sygnalizacji pożaru - w tym system detekcji węglowodorów, 
· oddymianie hali odpadów stałych oraz wiaty magazynowej beczek, 
· poduszki azotowe w zbiornikach technologiczno-operacyjnych odpadów ciekłych, 
· suche piony na instalacji spalania odpadów, 
· oświetlenie awaryjne, 
· automatyczne sterowanie procesem spalania odpadów i oczyszczania spalin, 
· bezodpływowa kanalizacja, 
· instalacje i urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
· potrójne zasilenie zakładu w energię elektryczną, 
· stała (24 godzinna) ochrona fizyczna zakładu, 
· system telewizji przemysłowej CCTV wraz z całodobową rejestracją obrazu.

Ograniczenie skutków awarii oraz postępowanie w trakcie ewentualnego jej wystąpienia należy prowadzić wg opracowanej przez zakład „Instrukcji eksploatacji instalacji”, gdzie zostałyby udokumentowane i zidentyfikowane zagrożenia mogące wystąpić w wyniku stosowania substancji niebezpiecznych jak: wyciek, pożar, wybuch.

W razie wystąpienia awarii przemysłowej powodującej zanieczyszczenie środowiska należy powiadomić właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska w Katowicach.





X. Zobowiązuje się zakład do:

· Archiwizowania danych dotyczących monitoringu powietrza.
· Przedkładania właściwym organom wyników ciągłych i okresowych pomiarów emisji w układzie i terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
· W przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu, Zakład powinien złożyć wniosek od dokonanie tych zmian w posiadanym pozwoleniu.

XI. Oddziaływanie transgraniczne.

Eksploatacja instalacji nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

XII. Sposoby postępowania po zakończeniu eksploatacji instalacji.

W przypadku zakończenia działalności wszystkie obiekty i urządzenia instalacji winny być zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikającymi z aktualnych w dniu likwidacji przepisów prawa budowlanego. Teren instalacji po jej likwidacji winien być zagospodarowany wg ustaleń z organem samorządowym.

XIII. Termin ważności pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane udziela się na czas nieoznaczony.

XIV. Zabezpieczenie roszczeń.

[bookmark: _GoBack]Ustanawiam posiadaczowi odpadów - spółce SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Regon: 272300754, NIP: 6291003353) prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez spółkę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, w formie gwarancji bankowej, w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
1)     decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach,
2)     obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania, łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, w rozumieniu ustawy szkodowej, 
w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów nie zwrócił poniesionych przez właściwy organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, zgodnie z art. 26a ust. 6 ustawy o odpadach, środki z zabezpieczenia roszczeń przeznacza się na pokrycie tych kosztów.

B.  Stwierdzić wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. nr 2584/OS/2013, z dnia 27 lutego 2015 r. nr 366/OS/2015, z dnia 8 grudnia 2023 r. nr 4538/OE/2023, z dnia 26 lutego 2024 r. nr 798/OE/2024, z dnia 5 lutego 2025 r. nr 479/OE/2025, z dnia 23 października 2025 r. nr 4061/OE/2025) dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów , zlokalizowanej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Uzasadnienie

1. Uzasadnienie faktyczne.

Decyzją z dnia z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013, Marszałek Województwa Śląskiego udzielił SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej przy ul. Koksowniczej 16.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzją:

1. [bookmark: _Hlk143240589]Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. nr 2584/OS/2013,
1. Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. nr 366/OS/2015,
1. Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 grudnia 2023 r. nr 4538/OE/2023, 
1. Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2024 r. nr 798/OE/2024, 
1. Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 lutego 2025 r. nr 479/OE/2025,
1. Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2025 r. nr 4061/OE/2025,
oraz postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. nr 28/OE/2024.

W dniu 22 grudnia 2025 r., Marszałek Województwa Śląskiego, otrzymał wniosek Spółki z dnia 15 grudnia 2025 r., o wydanie tekstu jednolitego ww. pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowe instalacje kwalifikują się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z brzmieniem punktu 5 ppkt 1 b, c (instalacja A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13) oraz 5 ppkt 2 b (instalacja A1 do termicznego przekształcania odpadów) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.). 

Wobec tego dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów ustawy POŚ.

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

1. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dane dotyczące wniosku o wydanie tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o  wydanie tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres email: pozwlenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Pismem z dnia 3 lutego 2026 r., organ, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.




1. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). 
Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ, są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ). Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. 

Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis).
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. 

Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. 

Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10). Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska 
(art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. 

Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

1. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

1. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach; 

1. o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 - 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3 - 9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1 - 6 ustawy POŚ. 

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). 

Zgodnie z art. 217 ustawy POŚ, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego instalację lub z urzędu za jego zgodą, wydać nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. W nowym pozwoleniu organ ujednolica tekst pozwolenia oraz stwierdza wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia.
Wniosek o wydanie nowego, ujednoliconego pozwolenia zintegrowanego nie musi spełniać wymagań wynikających z art. 208 ustawy POŚ. Oznacza to, że w tym zakresie wystarczy spełnienie podstawowych wymagań wynikających z art. 63 § 2 KPA. W takim postępowaniu nie zachodzi także konieczność wniesienia kolejnej opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 ustawy POŚ (konieczność jej wniesienia działałaby zniechęcająco, a ponadto skutkowałaby jej wnoszeniem dwa razy za to samo). (K. Gruszecki [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2022, art. 217).



Biorąc zatem pod uwagę:

· rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
· zakres przedmiotowy wniosku;
organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

1. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści wniosku oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i w przedmiotowej decyzji uwzględnione zostały wszystkie zmiany wprowadzone do pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013, od dnia jej wydania.

Po analizie zgromadzonego materiału, organ ustalił, że:

Decyzją z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013, Marszałek Województwa Śląskiego udzielił SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej przy ul. Koksowniczej 16.

W uzasadnieniu do ww. decyzji wskazano, że przedmiotowa instalacja IPPC spełnia wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na zminimalizowanie ujemnego wpływu instalacji na środowisko. Ponadto, analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki. Rozwiązania techniczne wymienione w części VII pozwolenia zintegrowanego, pozwalają na zminimalizowanie ujemnego wpływu instalacji na środowisko oraz na osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości.

Decyzją z dnia 9 grudnia 2013 r. nr 2584/OS/2013 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (pierwsza zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

1. Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska surowców i energii” w zakresie gospodarki odpadami.


Dokonane tą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego, odnoszą się do następujących zagadnień:

1. wytwarzania odpadów,
1. przetwarzania odpadów. 

Decyzją z dnia 27 lutego 2015 r. nr 366/OS/2015 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (druga zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

1. Część X. pn.: ,,Termin obowiązywania pozwolenia”.

Dokonane tą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego, odnoszą się do następujących zagadnień:

1. Terminu obowiązywania pozwolenia – zmieniono termin obowiązywania pozwolenia zintegrowanego na ,,czas nieoznaczony”.

Zmiany dokonano z urzędu zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) oraz zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy POŚ.

Decyzją z dnia 8 grudnia 2023 r. nr 4538/OE/2023 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (trzecia zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

0. Część I. pn.: ,, Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw”, 
0. Część II. pn. :,,Źródła zaopatrzenia zakładu w wodę”, 
0. Część III. pn. :,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”,
0. Część VII. pn. :,,Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.”,
0. Część XIV. pn. :,,Zabezpieczenie roszczeń”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1. parametry instalacji – opis stosowanej technologii,
1. gospodarka wodno-ściekowa,
1. gospodarka odpadami,
1. ochrona przed hałasem, 
1. ochrona powietrza.

Decyzją z dnia 26 lutego 2024 r. nr 798/OE/2024 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (czwarta zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

1. Część I. pn.: ,,Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii.”, 
1. Część II.pn.:  ,,Źródła zaopatrzenia zakładu w wodę.”, 
1. Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.”, 
1. Część IV. pn.: ,,Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.”, 
1. Część VII. pn.: ,,Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.”, 
1. Część VIII. pn.: ,,Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1)	parametrów instalacji – opisu stosowanej technologii,
2)	gospodarki wodno-ściekowej,
3)	gospodarki odpadami,
4)	ochrony przed hałasem,
5)	ochrony powietrza,
6)	przestrzegania systemu zarządzania środowiskiem,
7)	poprawy ogólnej efektywności środowiskowej,
8)	efektywności energetycznej.

Decyzją z dnia 5 lutego 2025 r. nr 479/OE/2025 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (piąta zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

1. Część I. pn.: ,,Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,
1. Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”,
1. Część IV. pn.: ,,Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza”,
1. Część VII. pn.: ,,Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”.
1. Część VIII. pn.: ,,Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1.	Kwestie ogólne; 
2.	Ochrona powietrza;
3.	Ochrona przed hałasem;
4.	Gospodarka wodno-ściekowa.

Decyzją z dnia 23 października 2025 r. nr 4061/OE/2025 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (szósta zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

1. Część I. pn.: ,,Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,
1. Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”;

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1.	Kwestie ogólne; 
2.	Gospodarka odpadami.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, organ zważył, co następuje:
Strona przedłożyła podanie w zakresie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego, które spełnia wymogi formalne. 
W stanie faktycznym sprawy organ stwierdził, że przedmiot wniosku jest zgodny z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. Instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym spełnia wymagania dotyczące najlepszych dostępnych technik.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.





Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy Kpa, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 



/-/ z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Grzegorz Januszek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska, 
Ekologii i Opłat Środowiskowych
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