Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
nr  2021/72/V/2015
z dnia 27 października 2015 r.

O P I N I A
dotycząca inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: 
Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w miejscowości Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński 

W dniu 16 października 2015 r. Pan Wojciech Korona z firmy mkm PERFEKT, działając z upoważnienia Inwestora — Gminy Chełm Śląski, zwrócił się o wydanie opinii Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej realizacji inwestycji p.n. Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w miejscowości Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński.
Powyższe przedsięwzięcie jest przygotowywane do realizacji w trybie określonym przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. nr 143 poz. 963 z późniejszymi zmianami).
Wydając niniejszą opinię, Zarząd Województwa Śląskiego rozważył następujące przesłanki.
Planowane zadanie p.n. Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w miejscowości Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński nie stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że przedsięwzięcie to spełnia kryteria wskazane w art. 2 pkt. 1 oraz 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy o długości 2,3 km wraz z budowlami towarzyszącymi. Średnia wysokość wału wyniesie 3,2 m, szerokość korony — 3,0 m. Zaprojektowano również 7 przejazdów wałowych o szerokości 4,0 m, 3 przepusty wałowe z klapami zwrotnymi, ok. 340 mb rowów odwadniających, a także drogę przywałową (niezbędną do celów związanych z utrzymaniem obwałowania) o szerokości 4,0 m i o długości ok. 2,0 km. Dodatkowo zaprojektowano podwyższenie wałów cofkowych rzeki Imielinki do rzędnych projektowanego wału rzeki Przemszy oraz przewidziano podwójną klapę zwrotną na moście w km 0+148 rzeki Imielinki, co ma na celu zapobieżenie możliwości cofania się do Imielinki wód Przemszy po uwzględnieniu oddziaływania fali powodziowej na Wiśle. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami, dzięki temu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przelania się wody miarodajnej i kontrolnej przez koronę wałów Imielinki.
Zaproponowane przez Projektanta rozwiązania zostały zaaprobowane i uzgodnione przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
Celem realizacji opiniowanego zadania jest zabezpieczenie miejscowości Chełm Mały przed powodzią od wód rzeki Przemszy. Chroniona będzie zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, uzbrojenie terenu, a także układ drogowy. Należy przy tym zaznaczyć, że biorąc pod uwagę przepisy art. 88a ustawy — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), jak również art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), wykonanie i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowej będącej przedmiotem niniejszej opinii będzie realizowane przez Gminę Chełm Śląski, jako zadanie własne.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki i ich istotność w sprawie, Zarząd Województwa Śląskiego, działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7) lit. h ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, opiniuje pozytywnie wnioskowane przedsięwzięcie.