**(projekt)**

Uchwała Nr …… / …… / …… /2016

Sejmiku Województwa Śląskiego

**z dnia … … … … … 2016 roku**

**w sprawie:**

**wyznaczenia Aglomeracji Żywiec**

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i 4

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486)

w związku z art. 43 ust. 1 i 2a

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.)

## Sejmik Województwa Śląskiego

**uchwala:**

**§ 1**

1. Wyznacza się Aglomerację Żywiec,zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 205 996 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Żywcu, przy ul. Brackiej 66.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminach: Żywiec, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz i Świnna.

**§ 2**

Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapach w skali 1:25 000, stanowiących załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr III/45/17/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 13, poz. 208) w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żywiec.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**UZASADNIENIE**

Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). W związku z powyższym, Uchwałą Nr III/45/17/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. wyznaczona została Aglomeracja Żywiec o równoważnej liczbie mieszkańców równej 204 545 RLM.

Mając na uwadze definicję aglomeracji podaną w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), Gminy: Żywiec, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz i Świnna przeprowadziły weryfikację Aglomeracji Żywiec oraz terenów bezpośrednio przylegających do aglomeracji. Dokonana analiza wykazała, iż konieczna jest aktualizacja wyznaczonej Aglomeracji Żywiec, polegająca na włączeniu do aglomeracji obszarów, które spełniają wymagany wskaźnik koncentracji. Budowa sieci kanalizacyjnej będzie realizowana na terenach w gminach: Żywiec (miejscowość Żywiec), Jeleśnia (miejscowości: Jeleśnia, Krzyżowa, Sopotnia Mała, Pewel Wielka, Krzyżówki, Mutne, Przyborów, Sopotnia Wielka, Korbielów), Lipowa (miejscowości: Lipowa, Leśna, Sienna, Twardorzeczka, Słotwina), Łodygowice (miejscowości: Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze, Bierna), Radziechowy-Wieprz (miejscowości: Radziechowy, Wieprz, Bystra, Brzuśnik, Juszczyna, Przybędza) oraz Świnna (miejscowości: Pewel Ślemieńska, Rychwałdek). W związku z powyższym działając z upoważnienia gmin wchodzących w skład Aglomeracji Żywiec, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przedstawił Propozycję planu Aglomeracji Żywiec opartej o funkcjonowanie jednej oczyszczalni ścieków komunalnych, celem wyznaczenia obszaru i granic tej aglomeracji.

Planowana aglomeracja charakteryzuje się następującymi parametrami:

|  |  |
| --- | --- |
| równoważna liczba mieszkańców | 205 996 RLM |
| długość sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) | 81,46 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji na terenach, dla których wymagany jest wskaźnik koncentracji nie mniejszy niż 90 mieszkańców/km (tereny o min. 1% spadku – zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) |
| wskaźnik koncentracji dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji | 159,80 mieszkańców/km |
| długość sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) | 1 249,80 km |
| oczyszczalnia ścieków | oczyszczalnia ścieków w Żywcu z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM (typ PUB1) zlokalizowana w Żywcu przy ul. Brackiej 66, o maksymalnej przepustowości Qmaxd = 42 000 m3/dobę |
| odbiornik ścieków oczyszczonych | zbiornik Tresna |

W świetle obowiązujących przepisów prawnych wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po przeprowadzeniu weryfikacji przedłożonej przez samorząd gminny propozycji planu aglomeracji, uzyskaniu uzgodnienia jej treści z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, a także po przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji, jako projektu aktu prawa miejscowego, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji oraz z powołaną Zarządzeniem nr 00012/2016 Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 1 marca 2016 roku Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Sporządził:

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska