Rejestr zmian do dokumentów stanowiących elementy pakietu aplikacyjnego stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa nr 1749/275/V/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Rejestr zmian do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie naboru RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18	
Lp.	Zmiana - paragraf/ ustęp/ punkt 	Dotychczasowy zapis	Nowy zapis	Uwagi/ Uzasadnienie	
1.		Pkt. B.16
Analiza specyficzna 

	W przypadku przedstawienia w analizie specyficznej wartości, którą można opisać i monitorować w ramach wskaźnika produktu lub rezultatu, nie należy jej przedstawiać w polu B.16 celem niedublowania informacji.

Przy szacowaniu wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (na potrzeby pól F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017:

Dla CO2:
http://www.kobize.pl/en/article/2016/id/800/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-w-roku-2014-do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2017

http://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/105/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-opublikowane-w-lutym-2017-r

Dla PM 10 w odniesieniu do źródeł energii cieplnej zaleca się stosowanie opracowania Prof. dr. inż. Stanisława Hławiczka pn. „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze gminy. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r. W odniesieniu do energii elektrycznej zaleca się bazować na opracowaniu:  WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok (luty 2017 ).
W przypadku zastosowania opracowań, w których ujęto jedynie pyły całkowite (TSP) należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.

	W przypadku przedstawienia w analizie specyficznej wartości, którą można opisać i monitorować w ramach wskaźnika produktu lub rezultatu, nie należy jej przedstawiać w polu B.16 celem niedublowania informacji.

Przy szacowaniu wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (na potrzeby pól F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2018:

Dla CO2:
„Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018”
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2018.pdf

„WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)” http://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r

Dla PM10:
„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”
https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf

„WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)” http://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r

W przypadku zastosowania opracowań, w których ujęto jedynie pyły całkowite (TSP) należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 73,56% pyłów PM10.

	•	Po zmianie wnioskodawcy zaleca się nowsze i bardziej adekwatne opracowania służące do wyliczeń efektów ekologicznych projektu.	
Rejestr zmian do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie naboru RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18	
Lp.	Zmiana - paragraf/ ustęp/ punkt 	Dotychczasowy zapis	Nowy zapis	Uwagi/ Uzasadnienie	
1.	
1.	Pkt. B.16
Analiza specyficzna 

	Przy szacowaniu wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (na potrzeby pól F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017:

Dla CO2:
http://www.kobize.pl/en/article/2016/id/800/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-w-roku-2014-do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2017

http://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/105/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-opublikowane-w-lutym-2017-r

Dla PM 10 w odniesieniu do źródeł energii cieplnej zaleca się stosowanie opracowania Prof. dr. inż. Stanisława Hławiczka pn. „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze gminy. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r. W odniesieniu do energii elektrycznej zaleca się bazować na opracowaniu:  WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok (luty 2017 ).
W przypadku zastosowania opracowań, w których ujęto jedynie pyły całkowite (TSP) należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.

W przypadku, gdy ilość znaków we wniosku okazałaby się niewystarczająca, szczegółowe analizy specyficzne wraz z metodologią pomiaru należy dołączyć w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie.
	W przypadku przedstawienia w analizie specyficznej wartości, którą można opisać i monitorować w ramach wskaźnika produktu lub rezultatu, nie należy jej przedstawiać w polu B.16 celem niedublowania informacji.

Przy szacowaniu wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (na potrzeby pól F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2018:

Dla CO2:
„Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018”
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2018.pdf

„WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)” http://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r

Dla PM10:
„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”
https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf

„WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (grudzień 2017 r.)” http://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r

W przypadku zastosowania opracowań, w których ujęto jedynie pyły całkowite (TSP) należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 73,56% pyłów PM10.
	•	Po zmianie wnioskodawcy zaleca się nowsze i bardziej adekwatne opracowania służące do wyliczeń efektów ekologicznych projektu	
Rejestr zmian do Regulaminu naboru RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18	
Lp.	Zmiana - paragraf/ ustęp/ punkt 	Dotychczasowy zapis	Nowy zapis	Uwagi/ Uzasadnienie	
2.	
1.	Wskaźniki rezultatu:
1.	Stopień redukcji PM10 - DEFINICJA	Szacunek należy oprzeć na rocznej ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje zastąpione przez energię ze źródeł odnawialnych (emisja uniknięta).
Źródło szacowania: wyliczenia na podstawie dokumentacji technicznej oraz wskaźników emisyjności jednostkowej z opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualne na moment składania wniosku. Dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.
	Szacunek należy oprzeć na rocznej ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje zastąpione przez energię ze źródeł odnawialnych (emisja uniknięta).
Źródło szacowania: wyliczenia na podstawie dokumentacji technicznej oraz wskaźników emisyjności jednostkowej z opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualne na moment składania wniosku. 
	•	Usunięcie nieaktualnej informacji dot. wyliczenia ilości pyłów PM10 co związane jest zmianą w instrukcji wypełniania wniosku.	
Rejestr zmian do Regulaminu naboru RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18	
Lp.	Zmiana - paragraf/ ustęp/ punkt 	Dotychczasowy zapis	Nowy zapis	Uwagi/ Uzasadnienie	
3.	
1.	
Wskaźniki rezultatu:
1.	Stopień redukcji PM10 - DEFINICJA	W przypadku OZE szacunek należy oprzeć na rocznej ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje zastąpione przez energię ze źródeł odnawialnych (emisja uniknięta).
Źródło szacowania: wyliczenia na podstawie dokumentacji technicznej oraz wskaźników emisyjności jednostkowej z opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualne na moment składania wniosku. Dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.
	W przypadku OZE szacunek należy oprzeć na rocznej ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych*(iloczyn) wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje zastąpione przez energię ze źródeł odnawialnych (emisja uniknięta).
Źródło szacowania: wyliczenia na podstawie dokumentacji technicznej oraz wskaźników emisyjności jednostkowej z opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) aktualne na moment składania wniosku. 
	•	Usunięcie nieaktualnej informacji dot. wyliczenia ilości pyłów PM10 co związane jest zmianą w instrukcji wypełniania wniosku.