Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
Nr               1835 / 215 / V / 2017
                                                                                                        z dnia          05.09. 2017 r.

O P I N I A

dotycząca inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.:
„Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Pan Władysław Kaczała z firmy Usługi Inżynieryjne, Projektowanie, Nadzory mgr inż. Władysław Kaczała, działając z upoważnienia Inwestora — Gminy        Czechowice-Dziedzice zwrócił się o wydanie opinii Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”. 
Powyższe przedsięwzięcie jest przygotowywane do realizacji w trybie określonym przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1377 z późn.zm.).
Wydając niniejszą opinię, Zarząd Województwa Śląskiego rozważył następujące przesłanki.

Planowane do realizacji zadanie pn. „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach” nie stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że przedsięwzięcie to  spełnia kryteria o których mowa w art. 2 pkt 1 oraz 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie sześciu suchych zbiorników w trzech miejscach w obrębie miasta Czechowice-Dziedzice, tj.:

— OBIEKT I : Wykonanie trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych na rowie nazywanym potocznie Lipowiec, oznaczonym w ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych                      Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach jako rów melioracyjny o symbolu     R-E-1;

— OBIEKT II: Dwa suche zbiorniki na rowie o symbolu R-E-3 potocznie nazywany Bażaniec, pomiędzy ulicami Zamkową i M. Kopernika;

— OBIEKT III: Wykonanie suchego zbiornika w zlewni rowu, oznaczonego w ewidencji melioracji wodnych szczegółowych Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach jako rów melioracyjny o symbolu R-1, w miejscu użytkowanych do niedawna stawów hodowlanych, przy ul. Wodnej.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku oraz dołączonych do niego materiałów, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, stwierdzono, że wydanie pozytywnej opinii Zarządu Województwa Śląskiego jest niemożliwe dla zadania w obecnym kształcie.

W szczególności należy wskazać następujące uchybienia:

1.	Przedstawione rozwiązania dla wyżej wymienionych obiektów należy uzgodnić z administratorem rowów melioracyjnych w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ul. Wodnej, tj. z Miejsko-Gminną Spółką Wodną w Czechowicach–Dziedzicach, natomiast w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
2.	W zakresie wykonania OBIEKTU III — budowy suchego zbiornika w zlewni rowu oznaczonego w ewidencji melioracji wodnych szczegółowych Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach jako rów melioracyjny o symbolu R-1 w miejscu użytkowanych do niedawna stawów hodowlanych przy ul. Wodnej, stanowiący prawy dopływ  do cieku Wapienickiego należy przedstawić szczegółową analizę hydrologiczno-hydrauliczną zlewni rowu o symbolu R-1 ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu zlewni oraz zagospodarowania terenów przyległych istniejących i planowanych, mających wpływ na zwiększenie zlewni oraz  na spływ jednostkowych odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Należy także szczegółowo przeanalizować odcinek rowu od wylotu ze zbiornika do istniejącej śluzy wałowej Ø 500 mm, zlokalizowanej w prawym wale przeciwpowodziowym cieku Wapienickiego. Ponadto, w związku z interwencjami lokalnej społeczności należy dokonać analizy hydrologiczno-hydraulicznej w zakresie dostosowania istniejącej śluzy wałowej do rowu  z projektowanego zbiornika oraz dla zwiększenia powierzchni odwadnianej przez śluzę. Dla ww. przedsięwzięcia Inwestor winien uzyskać stosowne decyzje wynikające z obowiązujących przepisów.
3.	Należy zwrócić uwagę na fakt, że dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice-Dziedzice” obejmuje przebudowę węzła wodnego Iłownica – Ujście Wapienicy – ujście potoku Czechowickiego, w związku z czym należy uzgodnić warunki techniczne planowanej budowy urządzeń przeciwpowodziowych, tj. sześciu sztuk suchych zbiorników wraz z odprowadzeniem wody opadowej i roztopowej z firmą projektową STAAND Ośrodek Usług Inżynierskich z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kasprowicza 22.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki i ich istotność w sprawie, Zarząd Województwa Śląskiego, działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, opiniuje negatywnie wnioskowane przedsięwzięcie.