Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1994/107/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.10.2007 r.

              ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego	
1	2	3	4	5	
1.	I	Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody	Dotyczy jezdni i poboczy
-	śnieg luźny może zalegać      do 2 godz.
-	błoto pośniegowe może występować do 4 godz.
-	nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych 	- gołoledzi                        - 2 godz.
- szronu                             - 2 godz.
- szadzi                              - 2 godz.
- lodowicy                         - 4 godz.
- śliskości pośniegowej     - 4 godz.	
2.	II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi	-        śnieg luźny może zalegać     do 4 godz.
-	błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
-	może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
  	- gołoledzi                        - 3 godz.
- szronu                             - 3 godz.
- szadzi                              - 3 godz.
- lodowicy                         - 4 godz.
- śliskości pośniegowej     - 4 godz.	
3.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-	skrzyżowaniach z drogami twardymi 
-	skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
-	odcinkach o pochyleniu > 4%
-	przystankach autobusowych
-	innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	-        śnieg luźny może zalegać       do 6 godz.
-	może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
-	zaspy mogą występować      do 6 godz.	- gołoledzi                        - 5 godz.
- szronu                             - 5 godz.
- szadzi                              - 5 godz.
- lodowicy                         - 5 godz.
- śliskości pośniegowej     - 6 godz.	
4.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu 	-        śnieg luźny może zalegać          do 8 godz.
-	może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych 
-	zaspy mogą występować        do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
    
	W miejscach wyznaczonych :
- gołoledź                         - 8 godz.
- śliskość pośniegowa      - 10 godz.
- lodowica                        - 8 godz.	
5.	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu  	-        śnieg luźny może zalegać        do 16 godz.
-	może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych 
-	zaspy mogą występować          do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                        - 8 godz.
- śliskość pośniegowa     - 10 godz.	
6.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg	Może zalegać śnieg luźny. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów
- zaspy mogą występować                 do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu                     - 2 godz.