 Załącznik nr 1
                                                       do Uchwały Nr 2074/189/VII/2026
                                    Zarządu Województwa Śląskiego
                                    z dnia 24.09.2026 r.


ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

	Lp.
	Standard
	Opis standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

	
	
	
	Po ustaniu opadów śniegu
	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	I
	Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody
	
Dotyczy jezdni i poboczy
· śnieg luźny może
zalegać do 2 godz.
· błoto pośniegowe może występować do 4 godz.
· nie dopuszcza się
występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych 

	
- gołoledzi 
- szronu
- szadzi
- lodowicy 
- śliskości pośniegowej
	
- 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.

	2.
	II
	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi
	
· śnieg luźny może
zalegać do 4 godz.
· błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
· może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch

	
- gołoledzi
- szronu 
- szadzi
- lodowicy
- śliskości pośniegowej
	
- 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.

	3.
	III
	
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:
· skrzyżowaniach z drogami twardymi 
· skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
· odcinkach o pochyleniu > 4%
· przystankach
autobusowych
· innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
	
· śnieg luźny może
zalegać do 6 godz.
· może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
· zaspy mogą występować do 6 godz.
	
- gołoledzi
- szronu 
- szadzi
- lodowicy
- śliskości pośniegowej 
	
- 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.

	4.
	IV
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	
· śnieg luźny może
zalegać do 8 godz.
· może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych 
· zaspy mogą występować do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

	
W miejscach wyznaczonych :

	
	
	
	
	- gołoledź 
- śliskość pośniegowa
- lodowica  
	- 8 godz.
- 10 godz.
- 8 godz.

	5.
	V
	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	
· śnieg luźny może
zalegać do 16 godz.
· może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych 
· zaspy mogą występować do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

	
W miejscach wyznaczonych:

	
	
	
	
	- gołoledź 
- śliskość pośniegowa

	- 8 godz.
- 10 godz.


	6.
	VI
	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg
	
Może zalegać śnieg luźny. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów
- zaspy mogą występować do 48 godz.
	
W miejscach wyznaczonych:

	
	
	
	
	- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu
	
- 12 godz.
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