Załącznik nr 2 do uchwały nr 240/19/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.02.2015 r.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA

ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW
ORAZ STUDIUM ŚRODOWISKOWEGO WRAZ Z OCENĄ 
WPŁYWU PROJEKTU NA ŚRODOWISKO
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

______________________________________________________________
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

SPIS TREŚCI
PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA	3
WSTĘP	4
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW	5
I. Analiza stanu istniejącego	5
1. Charakterystyka ogólna obszaru scalenia, inwentaryzacja istniejących    
    opracowań planistycznych oraz innych dokumentów	5
2. Warunki rolniczej przestrzeni produkcyjnej	5
3. Struktura użytków gruntowych	6
4. Struktura władania gruntami	6
5. Charakterystyka gospodarstw rolnych	6
       6.  Rozdrobnienie gruntów w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
    według ewidencji gruntów	6
7. Struktura gospodarstw według wieku użytkownika	7
8. Poziom  wykształcenia	7
9. Zatrudnienie i źródła utrzymania	7
10. Kierunki produkcji rolnej	7
11. Wyposażenie gospodarstw w sprzęt mechaniczny	7
12. Infrastruktura techniczna  rolniczej przestrzeni produkcyjnej	7
13. Studium zainwestowania terenu	8
14. Wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego	8
II. Koncepcja założeń do projektu scalenia	9
1. Część  graficzna	9
2. Część opisowa	10
STUDIUM ŚRODOWISKOWE	11
I. Stan środowiska naturalnego	11
II. Analiza stanu środowiska	12
III. Ocena wpływu  projektu na środowisko	13
WYTYCZNE OGÓLNE	14
ZASADY KOMPLETOWANIA OPERATU	15
WYTYCZNE DO CYFROWEGO OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNEGO	16
WYKAZ KATALOGÓW, PLIKÓW SHAPE I ATRYBUTÓW	18
WYKAZ TABEL	29
WZORY TABEL	30
PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA 

1.	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
2.	Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014 r., poz. 700)
3.	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 260 z późn. zm.)
4.	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
5.	Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1153)
6.	Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.)
7.	Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.)
8.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1182. z późn. zm.)
9.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
10.	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 
z późn. zm.)
11.	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 199)
12.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)
13.	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1448 z późn. zm.)
14.	Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 173)
15.	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
16.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
17.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2013 r
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183)
18.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)
19.	Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów 
z dnia 24 marca 1983 r. (GZ-g-630-1/83)

WSTĘP

Przystąpienie naszego kraju do struktur Unii Europejskiej spowodowało, że od 2006 roku rozpoczął się na szeroka skalę proces restrukturyzacji obszarów wiejskich polegający na scaleniach i wymianie gruntów finansowanych z udziałem środków wspólnotowych w ramach realizowanych programów: Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Obszary wiejskie w województwie śląskim wymagają głębokich zmian strukturalnych 
w zakresie produkcji rolniczej i wielkości gospodarstw. Jednym z zespołów działań projektowych i technicznych, których celem jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, kształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu jest scalanie gruntów.

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko są koncepcją projektu ogólnego scalenia (o której mowa w Instrukcji Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 
24 marca 1983 r.) opracowane i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek opracowania założeń do projektu ogólnego scalenia gruntów wynika 
bezpośrednio z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(PROW 2014-2020), który został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

Jednym z kryteriów przyznania pomocy staroście na realizację projektu w ramach działania  M04 - Inwestycje w środki trwałe poddziałania Scalenia gruntów są opracowane założenia do projektu scalenia gruntów. 

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko zwierają więc wszelkie niezbędne dane, wymagane Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, do prawidłowego wszczęcia i prowadzenia postępowania scaleniowego, co powinno przełożyć się na optymalne wykorzystanie środków pomocowych przeznaczonych dla Województwa Śląskiego.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW

I. Analiza stanu istniejącego

1.	Charakterystyka ogólna obszaru scalenia, inwentaryzacja istniejących opracowań planistycznych oraz innych dokumentów:
		Przedstawiając ogólną charakterystykę obiektu w szczególności należy uwzględnić:
•	położenie obiektu (geograficzne i administracyjne),
•	podstawowe dane o powierzchni obrębu,
•	powierzchnię gruntów przywidzianych do scalenia,
•	liczbę ludności,
•	liczbę uczestników scalenia,
•	ukształtowanie terenu,
•	gleby,
•	klimat.
Przy sporządzaniu charakterystyki obiektu należy przede wszystkim korzystać z bazy danych ewidencji gruntów oraz map glebowo-rolniczych. Należy uwzględnić plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany jednostkowe zagospodarowania przestrzennego, opracowane na grunty przewidziane do scalenia, a w przypadku braku planu zagospodarowania obowiązującym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programy urządzeniowo-rolne (gminy, wsi, gospodarstwa wielkoobszarowego), projekt ustalenia granicy rolno-leśnej, projekty uregulowania stosunków wodnych (melioracyjne) zrealizowane lub przewidziane do realizacji bądź będące w toku realizacji.

2.	Warunki rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
		Warunki przyrodnicze gruntów należy przedstawić według kompleksów rolniczej przydatności gleb gruntów ornych i użytków zielonych oraz według bonitacji użytków rolnych. Jakość przestrzeni rolniczej pod względem jej przydatności i racjonalnego wykorzystania charakteryzuje mapa „kompleksów glebowo-rolniczych”, która winna stanowić załącznik graficzny do niniejszego opracowania. Ponadto należy sporządzić wykaz powierzchni poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności, w ujęciu tabelarycznym (tabela nr 1).
Bonitację użytków rolnych przedstawić w formie graficznej i tabelarycznej (tabela nr 2). Forma graficzna pn. ,,studium glebowe” winna być opracowana na podkładzie mapy ewidencyjnej, z uwzględnieniem kolorów poszczególnych klas, obowiązujących przy sporządzaniu map bonitacji gleb.
		Zestawieniem tabelarycznym gleboznawczej klasyfikacji gruntów będzie zestawienie gruntów obrębu, o którym mowa w § 30 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 mara 200l r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
( Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz.454 z późn. zm.)

3.	Struktura użytków gruntowych:
		Strukturę użytków gruntowych przedstawić w formie graficznej i tabelarycznej. Forma graficzna opracowana na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów, winna określić przestrzenne usytuowanie wszystkich rodzajów użytków gruntowych, wyróżniając je stosowanymi kolorami (załącznik pn. „studium stanu zagospodarowania gruntów”). Forma tabelaryczna winna przedstawiać powierzchnie poszczególnych użytków gruntowych oraz ich procentowy udział do powierzchni ogólnej obrębu (tabela nr 3).

4.	Struktura władania gruntami:
		Uwzględniając podmioty ewidencyjne, określone w § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przedstawić w formie graficznej i tabelarycznej strukturę władania (własności nieruchomości i władania). 
Forma graficzna pn. „studium władania gruntami” opracowana na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów, winna w szczególności określać przestrzenne usytuowanie gruntów:
•	sektora publicznego (Agencji Nieruchomości Rolnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego, komunalnych (gminnych) i innych)
•	sektora spółdzielczego 
•	sektora prywatnego (prywatnych gospodarstw rolnych, pozostałych podmiotów prywatnych), 
wyróżniając je stosowanymi kolorami.
Forma tabelaryczna winna okreś1ać powierzchnie poszczególnych sektorów i ich procentowy udział do ogólnej powierzchni obrębu (tabela nr 4).
Dodatkowo należy opracować w postaci graficznej „studium różniczan”, przedstawiające właścicieli gospodarstw rolnych, mieszkających w innych miejscowościach.

5. Charakterystyka gospodarstw rolnych:
		Opisując charakterystykę gospodarstw rolnych w szczególności należy przedstawić strukturę gospodarstw indywidualnych w przedziałach obszarowych, (załączniki graficzne pn. „struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych” oraz „struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych i dzierżawionych”).
Przy opracowaniu struktury gospodarstw rolnych proponuje się uwzględnić następujące przedziały obszarowe w ha: do 2.99, 3.00-4.99, 5.00-9.99, 10.00-14.99, i powyżej 15.00 (tabela nr 5 i tabela nr 6). 
Strukturę obszarową gospodarstw rolnych można przedstawić w innych przedziałach obszarowych, w zależności od uzyskanych informacji na ten temat w urzędzie gminy.
Należy dokonać porównania ilości gospodarstw właścicieli miejscowych i gospodarstw będącą własnością różniczan (tabela 7).

6.	Rozdrobnienie gruntów w indywidualnych gospodarstwach rolnych, według ewidencji gruntów:
		Rozdrobnienie gruntów, jako element charakteryzujący ich strukturę przestrzenną oceniane jest ilością działek ewidencyjnych i wielkością ich powierzchni (tabela nr 8 i tabela nr 9 oraz załączniki graficzne pn. „rozdrobienie gruntów własnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych” i pn. „rozdrobienie gruntów własnych i dzierżawionych 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych”).

7.	Struktura gospodarstw według wieku użytkownika:
		Rozpoznania wieku użytkowników gospodarstw indywidualnych dokonać na podstawie wywiadu w urzędzie gminy, korzystając z danych ostatniego spisu rolnego. Proponuje się przyjąć następujące przedziały wiekowe: 18-40 lat, 41-54 lat, 55-67 lat i powyżej 67 lat 
(tabela nr 10). 
W formie opisowej można również przedstawić strukturę wiekową mieszkańców scalanej wsi, przyjmując podobne przedziały, oraz liczbę osób utrzymujących się z rolnictwa.

8.	Poziom wykształcenia:
		Uwzględniając wykształcenie na poziomie: podstawowym, zawodowym, średnim 
i wyższym, przedstawić w ujęciu tabelarycznym wykształcenie ludności wsi objętej scaleniem oraz w miarę moż1iwości wykształcenie właścicieli (użytkowników) gospodarstw rolnych, (tabela nr 11). 
Należy korzystać z informacji posiadanych na ten temat w urzędzie gminy, od sołtysów 
i danych ze spisu rolnego.

9.	Zatrudnienie i źródła utrzymania:
		W szczególności należy wykazać zatrudnienie i źródła utrzymania wynikające z pracy: w gospodarstwie rolnym, poza rolnictwem i dwu-zawodowstwo (rolnictwo i poza rolnictwem). 
Informacje na ten temat pozyskać należy w urzędzie gminy, od sołtysów i spisu rolnego, i przedstawić je w formie tabelarycznej (tabela nr 12).

10. Kierunki produkcji rolnej:
		Produkcję rolną w gospodarstwach rolnych należy podzielić głównie na trzy kierunki, to jest: produkcję rolną, produkcję zwierzęcą i produkcję mieszaną. 
W każdym z tych głównych kierunków należy podać ilość gospodarstw o danym kierunku produkcji oraz ich łączny obszar (tabela nr 13). Ponadto w produkcji rolnej należy wyodrębnić uprawy zbożowe, sadownictwo i ogrodnictwo, uprawy roślin przemysłowych i inne 
(tabela nr 14).
 Natomiast w produkcji zwierzęcej należy wyodrębnić trzodę chlewną, krowy mleczne, żywiec wołowy, owce, konie (tabela nr 15).

11.	Wyposażenie gospodarstw w sprzęt mechaniczny:
		Na podstawie informacji uzyskanej w urzędzie gminy, z wywiadu terenowego i spisu rolnego przedstawić w formie opisowej ilościowe wyposażenie gospodarstw rolnych w sprzęt mechaniczny, związany z produkcją rolniczą.
 W szczególności należy uwzględnić, ile jest na obszarze objętym scaleniem ciągników, kombajnów zbożowych, kombajnów ziemniaczanych, kombajnów buraczanych itp.

12.	Infrastruktura techniczna rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
		Na podstawie dokonanego rozpoznania terenowego, materiałów inwentaryzacyjnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, materiałów Śląskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, informacji uzyskanej w urzędzie gminy oraz danych statystycznych, ustalić:

-	stopień wyposażenia w podstawowe składniki infrastruktury technicznej (wodociągi, gazociągi, kanalizację), przedstawiając go w formie opisowej i tabelarycznej (tabela nr 16),

-	stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowych (tabela nr 17) oraz stan i potrzeby 
w zakresie melioracji szczegółowych (tabela nr 18), przedstawiając go w formie tabelarycznej 
i opisowej, w której należy ustosunkować się do stanu urządzeń melioracyjnych, działalności spółek wodnych itp. Formą graficzną tego zagadnienia będzie mapa pn. „Warunki wodne 
i gospodarka wodna”,

-	stan i potrzeby w zakresie dróg transportu rolnego na tle sieci drogowej przedstawiając je 
w formie tabelarycznej oraz opisowej, ustosunkowując się do stanu technicznego tych dróg 
i potrzeb inwestycyjnych (tabela nr 19 i tabela nr 20). Uwzględnić potrzeby w zakresie zmian 
w układzie komunikacyjnym z uwzględnieniem ciągów pieszych i przejść.
Formę graficzną „istniejącej i planowanej sieci dróg transportu rolnego” należy przedstawić na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów.

13.	Studium zainwestowania terenu:
		Studium zainwestowania terenu należy opracować w formie graficznej, na podkładzie mapy ewidencyjnej (załącznik pn.: „Studium zainwestowania terenu”).
Studium to przede wszystkim powinno przedstawiać istniejące i planowane zainwestowanie terenu w tym:
-	tereny zabudowane,
-	tereny użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, straż pożarną kościoły, kaplice, cmentarze, grzebowiska zwierząt, sklepy, usługi, itp.),
-	sieć drogową, w tym drogi transportu rolnego, 
-	wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów,
-	oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną (istniejącą i projektowaną),
-	zaopatrzenie w wodę (ujęcia wody, w tym zbiorniki wielofunkcyjne, przepompownie, sieć wodociągową , sieć grawitacyjną zaopatrzenia w wodę),
-	sieć napowietrzną i podziemną energetyczną i telekomunikacyjną,
-	grunty zmeliorowane (system drenarski i system rowów otwartych),
-	sieć kolejowa (tory, stacje, przystanki, rampy).

14.	Wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego
		Wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego należy uwzględnić przy opracowaniu koncepcji projektu ogólnego scalenia gruntów, z uwzględnieniem wniosków i postulatów złożonych na piśmie przez zainteresowane jednostki i instytucje, których działalność jest związana z produkcją rolną.

II. Koncepcja założeń do projektu scalenia

Założenia do projektu scalenia gruntów składają się z części graficznej przedstawiającej propozycje rozwiązań przestrzennych oraz części opisowej uzasadniającej proponowane rozwiązania, jak również sposób i harmonogram realizacji poszczególnych zabiegów 
i inwestycji przewidzianych dla obszaru scalenia.

1.	Część graficzna pn. „Założenia do projektu scalenia”, powinna zawierać treść i koncepcję:
1)	Wynikającą z § 37 Instrukcji nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 24 marca 1983r. o scalaniu gruntów:
-	granice i powierzchnię obszaru scalenia,
-	propozycje dotyczące zmiany granic wsi lub gmin,
-	obszar gruntów wyłączonych ze scalenia, 
-	propozycje zmian w strukturze użytków rolnych i określenie terenów przewidzianych do zalesienia, do utworzenia pasów wiatrochronnych, zabezpieczeń przeciwerozyjnych itp.,
-	wymogi w zakresie utrzymania i ochrony zadrzewień śródpolnych, zadrzewień 
i zakrzaczeń stanowiących biologiczną obudowę wodocieków, wąwozów, jarów wysokich miedz przeciwdziałających zjawiskom erozji,
-	korektę przebiegu istniejących kanałów i rowów melioracyjnych wymagających renowacji oraz projekt rowów melioracyjnych na obszarach wymagających odwodnień,
-	propozycje co do zasięgu i terminu wykonania rekultywacji,
-	potrzeby w zakresie zmian w układzie komunikacyjnym z uwzględnieniem ciągów pieszych i przejść,
-	propozycje co do lokalizacji gruntów gospodarstw wielkoobszarowych, mienia gminnego, wspólnot gruntowych itp.,
-	propozycje dotyczące dróg transportu rolnego,
-	propozycje usytuowania terenów budowlanych i określenia ich powierzchni z uwzględnieniem w miarę potrzeb i możliwości przeznaczenia gruntów PFZ na ten cel, oraz inne elementy charakterystyczne dla danego obiektu.

2)	Kształtowania krajobrazu, a w szczególności:
-	walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz ich ochrona,
-	zalesienia gruntów (lesistość obecna i prognozowana w/g dokumentacji i korekty granicy rolno- leśnej),
-	zadrzewienia i zakrzewienia (istniejące i projektowane np. pasy wiatrochronne, zadrzewienia przeciwerozyjne, remizy dla zwierząt, itp.).

3)	Gospodarki gruntami i kształtowanie struktury agrarnej:
-	prognozowane wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej i leśnej w związku z planowanymi inwestycjami, wynikającymi z planów zagospodarowania przestrzennego,
-	zmiany w strukturze użytkowania gruntów (transformacja użytków rolnych).

4)	Przestrzennej organizacji gospodarstw:
-	koncepcja scalenia gruntów (projektowane kompleksy uprawne, kierunki działek),
-	kształtowanie sieci dróg transportu rolnego.

5)	Poprawa warunków wodnych i gospodarka wodna:
-	melioracja podstawowa,
-	melioracje szczegółowe (określenie konieczności odbudowy).

6)	Usytuowanie gruntów przeznaczonych na cele miejscowej użyteczności publicznej.

2.	Część opisowa oprócz uzasadnienia proponowanych rozwiązań powinna zawierać:
1)	Kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw.
2)	Określenie wskaźnika zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych w związku 
z realizacją projektu.
3)	Informacje o możliwości pozyskania gruntów na powiększanie gospodarstw
4)	Ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo-rolnych oraz koszty ich realizacji, w formie tabelarycznej, (tabela nr 21).
5)	Wykaz uzgodnień branżowych, jakim winien być poddany ogólny projekt scalenia gruntów.
6)	Ustalenie zakresu prac geodezyjnych przed scaleniem i źródła finansowania prac geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych (opis).

Założenia do projektu scalenia gruntów winne być szczegółowo omówione z mieszkańcami wsi, na ogólnym zebraniu wiejskim, a uwagi zainteresowanych należy ująć do protokołu podpisanego przez wykonawcę oraz przedstawicieli gminy i starostwa powiatowego. Uwagi te 
i propozycje rozpatrywane są przez projektanta scalenia oraz przez Radę Uczestników Scalenia 
i poddawane – pod przegłosowanie i zatwierdzenie przez ogólne zebranie uczestników scalenia.

STUDIUM ŚRODOWISKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – starosta powiatu.
Na podstawie art. 73 ust. 2 niniejszej ustawy dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie 
z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Tym samym, organ właściwy do wydania decyzji sporządza 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Wobec powyższego, na etapie opracowania Studium środowiskowego należy przygotować podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu niezbędne do ewentualnego opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

				I. Stan środowiska naturalnego

		Studium określające dotychczasowy stan środowiska naturalnego, na planowanym obszarze scalenia, należy opracować w formie graficznej i opisowej.
Forma graficzna na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów, winna zawierać przestrzenne rozmieszczenie następujących elementów:
1)	Krajowej sieci ekologicznej, tj. rezerwaty przyrody, granice parków narodowych i krajobrazowych, strefy chronionego krajobrazu, obszarów ,,Natura 2000”,
2)	Występujące na obszarze objętym opracowaniem oczka wodne, cieki wodne i rzeki, torfowiska, bagna, nieużytki, śródpolne remizy, mszary, wychodnie skalne, gołoborza 
3)	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty przeznaczone do zalesienia,
4)	Grunty zagrożone degradacją gleb (erozja, osuwiska),
5)	Strefy ochronne wokół zakładów przemysłowych, szkody i zanieczyszczenia,
6)	Infrastrukturę komunalną (oczyszczalnie ścieków, wysypiska odpadów, itp.),
7)	Unikalne elementy przyrodnicze (flora, fauna),
8)	Gospodarka wodna (ujęcia wody wraz ze strefami ochronnymi, retencja, rzeki i cieki wodne),
9)	Strefy skażenia gruntów i roślin wzdłuż autostrad i dróg krajowych,
10)	Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
11)	Układ istniejących działek i dróg dojazdowych,
12)	Obszary zamieszkałe przez ludność.

Przy wykonaniu studium stanu środowiska naturalnego należy korzystać przede wszystkim z :
1)	Części graficznej i opisowej planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2)	Inwentaryzacji przyrodniczej gminy,
3)	Planów ochrony przyrody nadleśnictwa Lasów Państwowych,
4)	Planów ochrony parków narodowych i parków krajobrazowych,
5)	Ewidencji gruntów i budynków,
6)	Gminnego programu ochrony przyrody,
7)	Map glebowo-rolniczych,
8)	Informacji i materiałów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Przyrody 
i Wojewódzkiej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Część opisowa winna określać wielkości poszczególnych elementów środowiska naturalnego, oznaczonych w części graficznej oraz charakterystykę i ocenę.
Ponadto należy podać źródła informacji i materiałów.

II. Analiza stanu środowiska

Analizę należy wykonać w oparciu o studium środowiskowe. Studium to opracowane w formie graficznej i opisowej określa dotychczasowy stan środowiska na planowanym obszarze scalenia gruntów.
      	Przy omawianej analizie w szczególności należy mieć na uwadze rozwój obszarów wiejskich, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony obszarom i obiektom chronionym a mianowicie:
1)	Sieć ekologiczna (rezerwaty przyrody, parki, parki narodowe i krajobrazowe, strefy chronionego krajobrazu),
2)	Obszary gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
3)	Grunty leśne oraz zadrzewione, zakrzewione i przeznaczone do zalesienia,
4)	Grunty zagrożone degradacją gleb przez erozję, osuwiska oraz zakłady przemysłowe i transportowe,
5)	Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,
6)	Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, w tym ujęcia wody ze strefami ochronnymi, retencja, rzeki i cieki wodne, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży,
7)	Obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone,
8)	Obszary zamieszkałe przez ludność.
       
Z przeprowadzonej analizy należy sporządzić opinię o stanie środowiska na obiekcie przewidzianym do scalenia gruntów.

III. Ocena wpływ projektu na środowisko (dokonana na etapie opracowania założeń do projektu scalenia)

Ocenę wpływu projektu scalenia na środowisko należy dokonać poprzez porównanie Stanu środowiska naturalnego oraz przeprowadzonej Analizy stanu środowiska z Założeniami do projektu scalenia gruntów.

Niniejsza ocena winna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz jego przewidywanym wpływie na środowisko, zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
a w szczególności dane o:

1)	rodzaju, skali (powierzchni) i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2)	dotychczasowym sposobie wykorzystania i pokrycia obiektu szatą roślinną,
3)	rodzaju technologii realizacji przedsięwzięcia oraz ewentualne jego warianty wraz 
z uzasadnieniem, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)	ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)	powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 
i krajobraz,
c)	dobra materialne,
d)	zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)	wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,
4)	rozwiązaniach chroniących środowisko,
5)	możliwym transgranicznym oddziaływaniu projektu na środowisko,
6)	obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Zagadnienia należy przedstawić w formie opisowej, graficznej i kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie należy opracować wnioski wynikające z tej oceny, które dadzą odpowiedź 
w zakresie wpływu danego projektu scalenia na środowisko tj.:
1)	Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska.
2)	Projekt, którego dodatkowym rezultatem będzie pozytywny wpływ na środowisko.
3)	Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko.

WYTYCZNE OGÓLNE 

1.	Wykonane opracowanie pt.: „Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko” należy przekazać Zamawiającemu w dwóch jednolitych egzemplarzach w postaci papierowej oraz dwóch kopiach w postaci elektronicznej.
2.	W opracowaniu należy podać:
- autorów opracowania,
- aktualne podstawy prawne,
- źródła pozyskanych informacji wg stanu na dzień.
3.	Opracowanie powinno być zaakceptowane oraz podpisane przez Radę uczestników scalenia.
4.	Wszelkie istotne dane należy przedstawić w formie tabel, diagramów, załączników mapowych oraz dokumentacji fotograficznej podając źródła pozyskanych informacji 
wg ich stanu na dzień.
5.	Wszelkie dodatkowe obliczenia, tabele czy kartogramy jakie zostały wykonane w celu opracowania informacji przedstawionych w Założeniach do projektu scalenia… zamieścić w treści dokumentu niniejszego opracowania.
6.	Dokumentację fotograficzną należy opisać oraz przedstawić jej lokalizację na odrębnej mapie.
7.	Do wykonania powyższego opracowania należy:
-	przy redagowaniu podstawowego tekstu przyjąć czcionkę Times New Roman rozmiar 12,
-	tekst wyjustować,
-	w stopce umieścić nazwę jednostki oraz nazwę obiektu opracowania,
-	sporządzić spis treści, wykaz tabel, rysunków, map.
8.	Integralną część niniejszego opracowania powinny stanowić akta postępowania zawierające w szczególności:
- listę rolników wnioskujących o przeprowadzenie scalenia gruntów,
- korespondencję prowadzoną w ramach realizacji niniejszego opracowania,
- zawiadomienia i protokoły z organizowanych z przyszłymi uczestnikami scalenia zebrań wraz z listą uczestniczących w nich osób,
- podjęte uchwały,
- zawiadomienia i protokoły z uzgodnień branżowych,
- kosztorysy dotyczące planowanej w ramach zagospodarowania poscaleniowego renowacji i konserwacji melioracji,
- kosztorysy dotyczące planowanej w ramach zagospodarowania poscaleniowego przebudowy i remontu dróg transportu rolnego,
9.	Wszelkie załączone w opracowaniu kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

ZASADY KOMPLETOWANIA OPERATU 

1.	Sprawozdanie techniczne
2.	Założenia do projektu scalenia gruntów
3.	Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu na środowisko
4.	Płyta CD lub DVD zawierająca:
-	Sprawozdanie techniczne.
-	Tekst założeń.
-	Tekst studium.
-	Pozyskane materiały źródłowe.
-	Pliki shp, pliki projektowe qgs, załączniki mapowe, dokumentacja fotograficzna nagrane zgodnie z wykazem katalogów.

5.	Załączniki mapowe w wersji analogowej
-	Studium kompleksów glebowo- rolniczych.
-	Studium glebowe.
-	Studium stanu zagospodarowania gruntów.
-	Studium władania gruntami.
-	Studium różniczan.
-	Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych.
-	Struktura obszarowa indywidulanych gospodarstw rolnych według gruntów własnych i dzierżawionych.
-	Rozdrobnienie gruntów własnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
-	Rozdrobnienie gruntów własnych i dzierżawionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
-	Warunki wodne i gospodarka wodna.
-	Istniejąca i planowana sieć dróg transportu rolnego.
-	Studium zainwestowania terenu.
-	Założenia do projektu scalenia. 
-	Mapa pomiaru punktów w celu lokalizacji dróg, rowów i dokumentacji fotograficznej.
-	Studium środowiskowe.

WYTYCZNE DO CYFROWEGO OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNEGO 

1.	W opracowaniu należy określić źródła uzyskania wszystkich danych wektorowych.
2.	Dla danych wektorowych należy przyjąć PUWG „1992” lub „2000”.
3.	W tabelach i plikach shape zastosować identyfikator statystyczny gminy oraz identyfikator obrębu z ewidencji gruntów i budynków.
4.	Obiekty przestrzeni geograficznej w postaci wektorowej przekazać w postaci odrębnych plików shape z odpowiednimi atrybutami zgodnie z Wykazem katalogów, plików shape
 i atrybutów.
5.	Istotne dla założeń do projektu scalenia obiekty przestrzeni geograficznej występujące 
w planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub innych źródłach niewymienionych w Wykazie katalogów, plików shape i atrybutów należy zapisywać w odpowiednich tematycznie plikach shape łącznie z ich atrybutami. Dokładny opis znaczenia atrybutów tych obiektów należy zamieścić w tekście opracowania.
6.	Wymagane w wytycznych mapy tematyczne należy opracować i zapisać w odrębnych plikach projektowych oprogramowania Quantum GIS i wydrukować w odpowiednich skalach. Każdą mapę zapisać w formacie pdf. Pliki projektowe qgs należy przekazać zleceniodawcy.
7.	Każda mapa powinna zawierać tytuł, nazwę obrębu i gminy, skalę mapy, legendę, ramkę z informacją o nazwie opracowania, wykonawcy i dacie opracowania umieszczoną w prawym dolnym narożniku mapy.
8.	Na mapach umieścić nazwy sąsiednich obrębów i gmin.
9.	Mapy podlegające konsultacjom powinny być podpisane przez wszystkich członków rady uczestników scalenia.
10.	W przypadku wykorzystania plików rastrowych należy załączyć je w formacie geotiff 
w odpowiednim układzie współrzędnych.
11.	Wszystkie dane zapisać na płycie CD lub DVD. Okładka i opis płyty powinny zawierać nazwę opracowania, nazwę wykonawcy i zleceniodawcy, datę opracowania. Okładka płyty powinna zawierać dodatkowo opis zawartości płyty.
12.	Należy zachować jednolity układ graficzny wszystkich map, takie same rodzaje 
i wielkości czcionek użytych w tytułach i legendach dla wszystkich map. 

Przykładowy układ graficzny mapy

13.	Wymagane załączniki graficzne (mapy tematyczne):
1)	„Studium kompleksów glebowo-rolniczych” – kompleksy rolniczej przydatności gleb oraz grunty leśne, drogi, koleje, wody, tereny zabudowane i tereny różne, 
2)	„Studium glebowe” - klasoużytki,
3)	„Studium stanu zagospodarowania gruntów” – grunty orne, łąki, pastwiska, sady, grunty leśne, drogi, koleje, wody, tereny zabudowane, tereny różne, nieużytki,
4)	„Studium władania gruntami” – ANR, PGL, komunalne, spółdzielcze, grunty prywatnych gospodarstw rolnych, pozostałe prywatne, inne publiczne,
5)	„Studium różniczan”,
6)	„Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych”,
7)	„Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych i dzierżawionych”,
8)	„Rozdrobnienie gruntów własnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych”,
9)	„Rozdrobnienie gruntów własnych i dzierżawionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych”,
10)	„Warunki wodne i gospodarka wodna” – istniejące i projektowane wody stojące, rzeki, rowy, obiekty hydrotechniczne, obszary zmeliorowane, tereny zalewowe, numery i kierunki zdjęć obiektów terenowych.
11)	„Istniejąca i planowana sieć dróg transportu rolnego”- drogi transportu rolnego na tle układu komunikacyjnego (sieci drogowej i kolejowej)
12)	 „Studium zainwestowania terenu”,
13)	„Założenia do projektu scalenia”,
14)	„Mapa pomiaru punktów w celu lokalizacji dróg, rowów i dokumentacji fotograficznej”

WYKAZ KATALOGÓW, PLIKÓW SHAPE I ATRYBUTÓW

001_OBREBY
002_DZIALKI
003_GOSPODARSTWA
004_KLASOUZYTKI
005_KOMPLEKSY
006_ZALESIENIA_I_ZADRZEWIENIA
007_GRANICA_ROL-LES 
008_ZBIORNIKI_WODNE
009_CIEKI_NATURALNE_I_KANALY
010_ROWY
011_OBIEKTY_HYDRO
012_TERENY_ZALEWOWE
013_OBSZARY_ZMELIOROWANE
014_DROGI
015_KOLEJE
016_UZBROJENIE_TERENU
017_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU
018_KOPALINY
019_OBSZARY_I_OBIEKTY_CHRONIONE
020_OBSZARY_I_OBIEKTY_ZABYTKOWE
021_SCALENIA
022_DOKUMENTACJA_FOTOGRAFICZNA
023_DODATKOWE (drogi_karto.shp, pkt_pomiarowe itp)
024_MAPY (pliki projektowe qgs oraz załączniki mapowe jpg)

obreby (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Powierzchnia ewidencyjna (zgodnie z EGiB) (OBR_POW_EG) - pole liczbowe
e)	Liczba działek (OBR_LDZ) - pole liczbowe

dzialki (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Identyfikator działki (DZ_ID) - pole tekstowe
e)	Numer działki (DZ_NR) - pole tekstowe
f)	Grupa rejestrowa (GR_REJ) - pole tekstowe
g)	Pozycja rejestru gruntów (JEDN_REJ) - pole tekstowe
h)	Władanie (DZ_WLAD) - pole tekstowe 
(ANR, Lasy Państwowe, grunty komunalne, grunty inne Skarbu Państwa, grunty spółdzielni, grunty prywatnych gospodarstw rolnych, pozostałe grunty podmiotów prywatnych, pozostałe grunty)
i)	Sektor (DZ_SEKTOR) - pole tekstowe 
(prywatny, publiczny, spółdzielczy)
j)	Miejscowość różniczan (DZ_ROZN) - pole tekstowe
k)	Dzierżawa (DZ_DZIER) - pole tekstowe
(tak/nie) 
l)	Numer gospodarstwa wg gruntów własnych (GO_NR_WL) - pole tekstowe
m)	Numer gospodarstwa wg gruntów własnych i dzierżawionych (GO_NR_WLD) - pole tekstowe 
n)	Powierzchnia ewidencyjna (DZ_POW_EG) - pole liczbowe

gospodarstwa wg gruntów własnych – nazwa pliku w skrócie:  gospodarstwa_wl
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Numer gospodarstwa wg gruntów własnych (GO_NR_WL) - pole tekstowe
e)	Liczba działek w gospodarstwie wg gruntów własnych (GO_LDZ_WL) - pole liczbowe
f)	Powierzchnia całkowita gospodarstwa wg gruntów własnych (GO_POW_WL) - pole liczbowe
g)	Przedziały (GO_PRZEDZ) - pole tekstowe (opcjonalne) 
(do 2.99, 3.00-4.99, 5.00-9.99, 10.00-14.99, powyżej 15.00)

gospodarstwa wg gruntów własnych i dzierżawionych – nazwa pliku w skrócie: 
gospodarstwa_wld 
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Numer gospodarstwa wg gruntów własnych i dzierżawionych (GO_NR_WLD) - pole tekstowe
e)	Powierzchnia całkowita gospodarstwa wg gruntów własnych i dzierżawionych (GO_POW_WLD) - pole liczbowe 
f)	Liczba działek w gospodarstwie wg gruntów własnych i dzierżawionych (GO_LDZ_WLD) - pole liczbowe
h)	Przedziały (GO_PRZEDZ) - pole tekstowe (opcjonalne) 
(do 2.99, 3.00-4.99, 5.00-9.99, 10.00-14.99, powyżej 15.00)

klasouzytki (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Sposób użytkowania (KL_OFU) - pole tekstowe
e)	Użytek (zgodnie z EGiB) (KL_OZU) - pole tekstowe
f)	Oznaczenie klasy bonitacyjnej (KL_OZK) - pole tekstowe
(I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V, VI, VIz, pusty) 
g)	Klasoużytek (zgodnie z EGiB) (KL_EG) - pole tekstowe
h)	Powierzchnia ewidencyjna (KL_POW_EG) - pole liczbowe 
i)	Powierzchnia graficzna (KL_POW_GR) - pole liczbowe (opcjonalne)
j)	Udział % w powierzchni obrębu (KL_PROC) - pole liczbowe

kompleksy (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (KOMP_RODZ) - pole tekstowe (Pszenny bardzo dobry, Pszenny dobry, Pszenny wadliwy, Żytni bardzo dobry, Żytni dobry, Żytni słaby, Żytnio - łubinowy , Zbożowo - pastewny mocny, Zbożowo - pastewny słaby, Pszenny dobry śródgórski i podgórski, Zbożowy górski, Zbożowo - pastewny górski, Owsiano - pastewny górski, Gleby orne przeznaczone pod użytki zielone, Użytki zielone bardzo dobre i dobre, Użytki zielone średnie, Użytki zielone słabe i bardzo słabe)
e)	Symbol (1-14, 1z, 2z, 3z) (KOMP_SYMB) - pole tekstowe
f)	Powierzchnia graficzna (KOMP_POW) - pole liczbowe
g)	Udział % w powierzchni użytków rolnych (UZ_PROC) - pole liczbowe

zalesienie_zadrzewienie (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
e)	Użytek z ewidencji (ZZ_UZ_EG) - pole tekstowe
f)	Użytek z inwentaryzacji (ZZ_UZ_INW) - pole tekstowe
g)	MPZP (ZZ_MPZP) – pole tekstowe, oznaczenie zgodne z MPZP
h)	Rodzaj (ZZ_RODZAJ) - pole tekstowe
(las, zadrzewienie) 
i)	Własność (ZZ_WLASN) - pole tekstowe
(państwowe, prywatne)
j)	Powierzchnia graficzna (ZZ_POW) - pole liczbowe
k)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

zadrzewienie (obiekty liniowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
e)	Status (ZL_STATUS) - pole tekstowe
(istniejący, projektowany)
f)	Rodzaj (ZL_RODZ) - pole tekstowe
(zadrzewienie, zakrzaczenie)

granica_rolno-lesna (obiekty liniowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
e)	Rodzaj (ZL_RODZ) - pole tekstowe (granica rolno-leśna)

zbiorniki_wodne (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (WOD_RODZAJ) - pole tekstowe
(jezioro, staw hodowlany, przeciwpożarowy, retencyjny, sportowo-rekreacyjny, retencyjny wielozadaniowy, zaporowy, …)	
e)	Nazwa (WOD_NAZWA) – pole tekstowe
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Użytek (WOD_UZ_EG) - pole tekstowe
h)	Status (WOD_STATUS) pole tekstowe
(istniejący, projektowany)
i)	Powierzchnia (WOD_POW) - pole liczbowe

cieki_naturalne_i_kanaly (obiekty liniowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (CIEK_RODZ) - pole tekstowe
(rzeka, strumień, potok, kanał)	
e)	Nazwa cieku (CIEK_NAZWA) - pole tekstowe
f)	Status (CIEK_STATU) - pole tekstowe 
(istniejący, nieistniejący)
g)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
h)	Długość (CIEK_DL) - pole liczbowe
i)	KARTO (kolumna sygnalizująca, że przebieg danego elementu zostanie przesunięty dla potrzeb czytelności wydruku mapy) - pole opcjonalne
j)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

rowy (obiekty liniowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Numer rowu (ROW_NR) - pole tekstowe (opcjonalne)
e)	Nazwa rowu (ROW_NAZWA) - pole tekstowe (opcjonalne)
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Status (ROW_STATUS) - pole tekstowe
(istniejący, nieistniejący, projektowany, do likwidacji, zabudowany) 
h)	Inwentaryzacja rowów (ROW_INWENT) - pole tekstowe
R1 – wymagający koszenia i odmulania
R2 – wymagający koszenia, odmulania i karczowania
R3 – do odbudowy 
R1N – wymagający koszenia i odmulania, prace niewliczone do kosztów
R2N – wymagający koszenia, odmulania i karczowania, prace niewliczone do kosztów
L – użytek ‘W’ w EGiB, brak rowu w terenie
P – rów projektowany w ramach innego działania
K – rów kryty (przebieg orientacyjny)
D - rów w dobrym stanie technicznym
i)	Konserwacja (ROW_KONS) - pole tekstowe 
	(koszenie + odmulenie, koszenie + odmulenie + karczowanie)
j)	Szerokość (ROW_SZER) - pole liczbowe (opcjonalne)
k)	Głębokość (ROW_GLEB) - pole liczbowe (opcjonalne)
l)	Długość (ROW_DL) - pole liczbowe
m)	KARTO (kolumna sygnalizująca, że przebieg danego elementu zostanie przesunięty dla potrzeb czytelności wydruku mapy) - pole opcjonalne
n)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

obiekty_hydro (obiekty punktowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (HYD_RODZAJ) - pole tekstowe
(przepust, źródło, studnia głębinowa, ujęcie wody, oczyszczalnia, hydrofornia, …) 
e)	Oznaczenie (HYD_OZNACZ) - pole tekstowe (pole opcjonalne numer/identyfikator)
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Status (HYD_STATUS) - pole tekstowe
(istniejący, projektowany, do remontu, do remontu kapitalnego)
h)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

obiekty_ hydro_l (obiekty liniowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (HYD_RODZAJ) - pole tekstowe
(wały przeciwpowodziowe, groble)
e)	Oznaczenie (HYD_OZNACZ) - pole tekstowe (pole opcjonalne numer/identyfikator)
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Status (HYD_STATUS) - pole tekstowe
(istniejący, projektowany, do remontu, do remontu kapitalnego)
h)	Długość (km/m) (HYD_DL) - pole liczbowe
i)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

obiekty_ hydro_a (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (HYD_RODZAJ) - pole tekstowe
(zapory, …)
e)	Oznaczenie (HYD_OZNACZ) - pole tekstowe (pole opcjonalne numer/identyfikator)
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Status (HYD_STATUS) - pole tekstowe
(istniejący, projektowany, do remontu, do remontu kapitalnego)
h)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

tereny_zalewowe (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Opis (ZALEW_OPIS) - pole tekstowe (opcjonalne), (dodatkowe informacje charakteryzujące teren)
e)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
f)	Powierzchnia (ZALEW_POW) - pole liczbowe

obszary_zmeliorowane (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (MEL_RODZAJ) - pole tekstowe
(drenowania, rurociągi, nawodnienia grawitacyjne i ciśnieniowe)	 
e)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) pole tekstowe
f)	Status (MEL_STATUS) - pole tekstowe
(istniejący, projektowany, do odbudowy, do likwidacji) 
g)	Powierzchnia (MEL_POW) - pole liczbowe

drogi (obiekty liniowe) 
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Kategoria drogi (DR_KAT) - pole tekstowe 
(krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, wewnętrzna/zakładowa, transportu rolnego, dukt leśny)
e)	Nawierzchnia drogi (DR_NAW) - pole tekstowe
(twarda, utwardzona, gruntowa)	
Nawierzchnia twarda: asfalt (masa bitumiczna), beton, bruk, klinkier, kostka (kamienna, prefabrykowana)
Nawierzchnia utwardzona: płyty betonowe, tłuczeń, żwir
Nawierzchnia gruntowa: grunt naturalny, stabilizacja żwirem lub żużlem
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Stan techniczny drogi (DR_STAN) - pole tekstowe
(dobry, zły, …)
h)	Status (DR_STATUS) - pole tekstowe
(istniejąca, nieistniejąca, projektowana, do przebudowy, do remontu, do odbudowy, do likwidacji)
i)	Nawierzchnia po przebudowie, remoncie, odbudowie (DR_NAWPOM) - pole tekstowe
(twarda/utwardzona/gruntowa)
j)	Długość (DR_DLUG) - pole liczbowe 
k)	Szerokość (obligatoryjna przy drogach projektowanych) (DR_SZEROKO) - pole liczbowe
l)	Nazwa ulicy (DR_NAZWA) - pole tekstowe
m)	Nr drogi (DR_NUMER) - pole tekstowe
n)	Inwentaryzacja terenowa (DR_INWENT) 
TD – nawierzchnia twarda, stan techniczny dobry  
TZ – nawierzchnia twarda, stan techniczny zły
UD – nawierzchnia utwardzona, stan techniczny dobry
UZ – nawierzchnia utwardzona, stan techniczny zły
GD – nawierzchnia gruntowa, stan techniczny dobry
GZ– nawierzchnia gruntowa, stan techniczny zły
D – dukty leśne
L – użytek ‘dr’ w EG, brak drogi w terenie
P – droga projektowana
o)	KARTO (kolumna sygnalizująca, że przebieg danego elementu zostanie przesunięty dla potrzeb czytelności wydruku mapy) - pole opcjonalne
p)	KLASYFI – pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

koleje (obiekty liniowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
e)	Długość (KOLEJ_DLUG) - pole liczbowe (opcjonalne)

uzbrojenie_terenu (obiekty liniowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (UZB_RODZ) - pole tekstowe
(przewód ciepłowniczy, elektroenergetyczny, gazowy, kanalizacyjny, telekomunikacyjny, wodociągowy, niezidentyfikowany, inny)
e)	Położenie (UZB_POLOZ) - pole tekstowe
(naziemne, podziemne, nadziemne)
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe

zagospodarowanie terenu (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
e)	Symbol (ZAG_SYMBOL) - pole tekstowe (m.in. oznaczenia z planu np. MN, RM itp.) 
f)	Rodzaj( ZAG_OPIS) - pole tekstowe (np. cmentarz, zabudowa, infrastruktura, tereny infrastruktury, użytki rolne, nieużytki, sady, ogródki działkowe, rekultywacja planowana, węzeł drogowy, górnicze, wyłączenia gruntów - ewentualnie nowe oznaczenia w zależności od terenu i MPZP)
g)	Status (ZAG_STATUS) - pole tekstowe 
(istniejący, projektowany)
h)	Użytek/klasoużytek z EGiB (ZAG_UZ_EG) - pole tekstowe
(UR, LZ, LS, N, …) 
i)	Powierzchnia graficzna (ZAG_POW) - pole liczbowe

kopaliny (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (KOP_RODZAJ) - pole tekstowe
(torfowisko, żwirowisko, kamieniołom, …)
e)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
f)	Powierzchnia (KOP_POW) - pole liczbowe

obszary_chronione (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Nazwa terenu (CHRO_NAZWA) - pole tekstowe
e)	Forma (CHRO_FORMA) - pole tekstowe
(park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy)	
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Powierzchnia (CHRO_POW) - pole liczbowe
h)	Status (CHRO_STATU) - pole tekstowe
(istniejące, planowane)
i)	KLASYFI- pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

obiekty_chronione (obiekty punktowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Forma (CHRO_RODZAJ) - pole tekstowe
(pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, pomnik historii) 
e)	Nazwa (CHRO_NAZWA) - pole tekstowe
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) pole tekstowe
g)	Status (CHRO_STATU) - pole tekstowe
(istniejące, planowane)
h)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne)dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

obszary_zabytkowe (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Rodzaj (ZAB_RODZAJ) - pole tekstowe
(stanowisko archeologiczne / strefa ochrony / strefa konserwatorska / strefa ochrony cmentarza itp.)
e)	Nazwa obszaru (ZAB_NAZWA) - pole tekstowe
f)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
g)	Powierzchnia (ZAB_POW) - pole liczbowe
h)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

obiekty_zabytkowe (obiekty punktowe) 
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Nazwa obiektu (ZAB_NAZWA) - pole tekstowe
e)	Opis (ZAB_OPIS) - pole tekstowe 
(krzyże przydrożne, pomniki pamięci, ….)
f)	Ochrona konserwatorska (ZAB_RODZAJ) - pole tekstowe
(planowany do objęcia ochroną, wpisany do rejestru zabytków, objęte ochroną konserwatorską)
g)	Źródło pozyskania danych (ZRODLO) - pole tekstowe
h)	KLASYFI - pole robocze (opcjonalne) dla potrzeb wydruku (klasyfikacja łącząca kilka kolumn)

scalenia (obiekty poligonowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Scalenie (SCALENIE) - pole tekstowe
(zakończone, w trakcie realizacji, planowane )	
e)	Rok wykonania (SCAL_ROK) - pole tekstowe

dokumentacja _fotograficzna (obiekty punktowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Numer zdjęcia (ZDJ_NR) - pole tekstowe
(zapis: numer obrębu.numer zdjęcia)
e)	Kąt obrotu (ZDJ_KIER) - pole liczbowe

pkt_pomiarowe (obiekty punktowe)
a)	Identyfikator gminy (GM_ID) - pole tekstowe
b)	Identyfikator obrębu (OBR_ID) - pole tekstowe
c)	Nazwa obrębu (OBR_NAZWA) - pole tekstowe
d)	Numer punktu (NR_PKT) - pole liczbowe

Wartości słownikowe dla atrybutu ZRODLO
a)	EGiB
b)	BDOT10k
c)	MPZP
d)	SUiKZP
e)	zmiana SUiKZP
f)	inwentaryzacja
g)	konsultacje
h)	spółka wodna
i)	ŚZMiUW
j)	RZGW
k)	Gmina
l)	GESUT
m)	 mapa zasadnicza

Uwagi ogólne:

Wszelkie zmiany dotyczące opracowania części numerycznej, wynikające ze specyfiki terenu objętego opracowaniem, różnorodności danych źródłowych pozyskiwanych przez Wykonawcę, powinny być każdorazowo uzgodnione z Geodetą Województwa i szczegółowo opisane 
w sprawozdaniu.

Warstwy, dla których na potrzeby wydruku zmieniona została grafika należy dodatkowo umieścić w katalogu 023_DODATKOWE. Struktura zmodyfikowanych warstw powinna odpowiadać ich pierwotnej wersji, a nazwę pliku należy rozszerzyć o wpis „_karto”.

Wartości w polach liczbowych należy zapisywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia, długość, szerokość w każdym opracowaniu powinna być zapisywana w tych samych jednostkach tj. m, m2.

WYKAZ TABEL 

TABELA NR 1-(Powierzchnia kompleksów rolniczej przydatności gleb gruntów ornych 
i użytków zielonych)
TABELA NR 2-(Studium glebowe)
TABELA NR 3-(Struktura użytków gruntowych)
TABELA NR 4-(Struktura władania gruntami)
TABELA NR 5-(Struktura obszarowa gospodarstw rolnych według gruntów własnych)
TABELA NR 6-(Struktura obszarowa gospodarstw rolnych według gruntów własnych 
i dzierżawionych)
TABELA NR 7-(Grunty różniczan według gruntów własnych)
TABELA NR 8-(Rozdrobnienie gospodarstw rolnych według ewidencji gruntów)
TABELA NR 9-(Rozdrobnienie gospodarstw rolnych według gruntów dzierżawionych)
TABELA NR 10-(Struktura gospodarstw według wieku użytkownika)
TABELA NR 11-(Poziom wykształcenia ludności)
TABELA NR 12-(Zatrudnienie i źródła utrzymania ludności)
TABELA NR 13-(Kierunki produkcji rolnej)
TABELA NR 14-(Produkcja roślinna)
TABELA NR 15-(Produkcja zwierzęca)
TABELA NR 16-(Stopień wyposażenia wsi w podstawowe składniki infrastruktury technicznej)
TABELA NR 17-(Stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowej)
TABELA NR 18-(Stan i potrzeby w zakresie melioracji szczegółowej)
TABELA NR 19-(Sieć drogowa)
TABELA NR 20-(Drogi transportu rolnego projektowane lub przeznaczone do przebudowy, remontu)
TABELA NR 21-(Rodzaj i zakres niezbędnych zabiegów urządzeniowo – rolnych oraz 
                           koszty ich realizacji)

TABELA NR 22-(Obliczenie przybliżonej ilości działek po scaleniu gruntów)

POWIERZCHNIA KOMPLEKSÓW ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI GLEB GRUNTÓW ORNYCH I UŻYTKÓW ZIELONYCH 
Obręb ………………………, gm. ………………………….

  Tabela nr 1

Oznaczenie kompleksu
	Nazwa kompleksu	
Powierzchnia 
kompleksu w ha	
% do powierzchni użytków rolnych	
1.	2.	3.	4.	
1.	Pszenny bardzo dobry			
2.	Pszenny dobry			
3.	Pszenny wadliwy			
4.	Żytni bardzo dobry			
5.	Żytni dobry			
6.	Żytni słaby			
7.	Żytnio – łubinowy 			
8.	Zbożowo – pastewny mocny			
9.	Zbożowo – pastewny słaby			
10.	Pszenny dobry śródgórski i podgórski			
11.	Zbożowy górski			
12.	Zbożowo – pastewny górski			
13.	Owsiano – pastewny górski			
14.	Gleby orne przeznaczone pod użytki zielone			
1z	Użytki zielone bardzo dobre i dobre			
2z	Użytki zielone średnie			
3z	Użytki zielone słabe i bardzo słabe			
	Razem:			

STUDIUM GLEBOWE
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 2

Lp.	Rodzaj użytku i klasa bonitacyjna	Powierzchnia	
		ha	%	
1.	2.	3.	4.	
1	R I			
2	R II			
3	R III a			
4	R III b			
5	R IV a			
6	R IV b			
7	R V			
8	R VI			
9	R VIz			
	razem grunty orne			
10	Ł II			
11	Ł III			
12	Ł IV			
13	Ł V			
14	Ł VI			
	razem łąki			
15	Ps IV			
16	Ps V			
17	Ps VI			
	razem pastwiska			
	ogółem użytki rolne			

STRUKTURA UŻYTKÓW  GRUNTOWYCH
Obręb ………………………, gm. ………………………….

  Tabela nr 3

Jednostki miary	
Powierzchnia ogólna obrębu	
Użytki rolne
	
Lasy i grunty zadrzewione 
i zakrzewione	
Wody	
Tereny zabudowane	
Drogi	
Użytki ekologiczne	
Nieużytki	
Pozostałe	
		
Ogółem	
w tym:

Grunty orne	
Sady	
Łąki	
Pastwiska								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	

ha														

%														

                                      STRUKTURA  WŁADANIA  GRUNTAMI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 4

Powierzchnia ogólna obrębu	
Sektor publiczny

Sektor spółdzielczy	
Sektor prywatny

Razem	
w tym:
		Razem	Gospodarstwa rolne	Grunty pozostałe	
		
ANR	
PGL	
Własność komunalna
	
Pozostałe					
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	    19.	

STRUKTURA  OBSZAROWA GOSPODARSTW  ROLNYCH
według gruntów własnych
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 5

Przedział wielkościowy	Ilość gospodarstw	Suma powierzchni gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw 
(ha)	
	Liczba	%	ha	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	do 2,99 ha						
2	3,00 - 4,99 ha						
3	5,00 - 9,99 ha						
4	10,00 - 14,99 ha						
5	powyżej 15 ha						
Ogółem:						

STRUKTURA  OBSZAROWA GOSPODARSTW  ROLNYCH
według gruntów własnych i dzierżawionych
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 6

Przedział wielkościowy	Ilość gospodarstw	Suma powierzchni gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw 
(ha)	
	Liczba	%	ha	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	do  2,99 ha						
2	3,00 - 4,99 ha						
3	5,00 - 9,99 ha						
4	10,00 - 14,99 ha						
5	powyżej 15 ha						
Ogółem:						

GRUNTY  RÓŻNICZAN
według gruntów własnych
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 7

Liczba gospodarstw
ogółem	Powierzchnia ogólna gospodarstw	Właściciele, użytkownicy miejscowi	Różniczanie	
		Liczba gospodarstw	Powierzchnia	% powierzchni ogólnej	Liczba gospodarstw	Powierzchnia	% powierzchni ogólnej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

ROZDROBNIENIE  GOSPODARSTW  ROLNYCH
według ewidencji gruntów
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 8

Powierzchnia ogólna obrębu 
(ha)	
Ogółem liczba działek w obrębie	
Średnia powierzchnia działki w obrębie 
(ha)	
Ogólna powierzchnia gospodarstw indywidualnych – grupa 7.1 (ha)
	
Liczba gospodarstw (liczba pozycji rejestrowych - grupa 7.1)	
Ogółem liczba działek w gospodarstwach	
Średnia powierzchnia działki w gospodarstwach (ha)	

Uwagi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

ROZDROBNIENIE  GOSPODARSTW  ROLNYCH
według gruntów dzierżawionych
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 9

Ogólna powierzchnia gospodarstw indywidualnych z dzierżawami
(ha)	

Ogółem liczba działek w gospodarstwach	
Średnia powierzchnia działki w gospodarstwach (ha)	
Ogólna powierzchnia gospodarstw indywidualnych bez dzierżaw (ha)

Ogółem liczba działek w gospodarstwach	
Średnia powierzchnia działki w gospodarstwach (ha)	

Uwagi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	

STRUKTURA  GOSPODARSTW 
według wieku użytkownika 
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 10

Liczba gospodarstw	18 – 40 lat	41 – 54 lat	55 – 67 lat	Powyżej 67 lat	
Uwagi	
	
Ilość
	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	

POZIOM  WYKSZTAŁCENIA  LUDNOŚCI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 11

Ogólna liczba	
Wykształcenie

Uwagi	
	
Podstawowe
	
Zawodowe	
Średnie	
Wyższe		
	
Ilość
	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	

Ludności wsi
											
Właścicieli (użytkowników gospodarstw)											

ZATRUDNIENIE I ŹRÓDŁA UTRZYMANIA LUDNOŚCI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 12

Ogólna liczba ludności wsi	
Zatrudnienie i źródła utrzymania

w gospodarstwie rolnym	
poza rolnictwem	
dwu-zawodowcy (rolnictwo
 i poza rolnictwem)

ilość
	
%	
ilość	
%	
ilość	
%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	

KIERUNKI  PRODUKCJI  ROLNEJ
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 13

Gospodarstwa rolne
	
Produkcja roślinna	
Produkcja zwierzęca	
Produkcja mieszana	

Ogólna ilość
	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

Produkcja roślinna:

Tabela nr 14

Ogółem gospodarstw	
w tym:

Uprawy zbożowe	
Sadownictwo 
i ogrodnictwo
	
Uprawy roślin przemysłowych	
Inne uprawy	

Ilość gospodarstw
	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	

Produkcja zwierzęca:
Tabela nr 15

Ogólna liczba zwierząt hodowlanych	
w tym:

Trzoda chlewna
	Krowy mleczne	Żywiec wołowy	Owce	Konie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	

STOPIEŃ  WYPOSAŻENIA  WSI W  PODSTAWOWE  SKŁADNIKI  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 16

Ogólna ilość gospodarstw i nieruchomości	
Wodociąg
	
Gaz	
Kanalizacja	
	
Ilość 
	
%	
Ilość 	
%	
Ilość 	
%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	

STAN  I  POTRZEBY  W  ZAKRESIE  MELIORACJI 
PODSTAWOWYCH
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 17

Nazwa cieku	Długość cieku (km)	Odcinki poddane melioracji podstawowej	
Odcinki wymagające odbudowy lub konserwacji 
	
		km	%	km	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	

STAN  I  POTRZEBY  W  ZAKRESIE  MELIORACJI
SZCZEGÓŁOWYCH
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 18

Powierzchnia użytków rolnych
	
Użytki rolne zmeliorowane	
Użytki rolne wymagające nowych prac melioracyjnych	
Długość sieci rowów melioracyjnych do odbudowy,
konserwacji
(km)	

ha

ha	

%	

ha	

%	
w tym na które opracowano dokumentację
ha		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	

SIEĆ DROGOWA 
 Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 19

Drogi	
Ogółem
	
W tym o nawierzchni twardej	
	
km
	
%	
km	
%	
1.	2.	3.	4.	5.	
Drogi krajowe					
Drogi wojewódzkie					
Drogi powiatowe					
Drogi gminne					
Pozostałe					
Ogółem					

DROGI  TRANSPORTU  ROLNEGO
PROJEKTOWANE  LUB  PRZEZNACZONE
 DO PRZEBUDOWY, REMONTU
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 20

Powierzchnia użytków rolnych (ha)	Długość dróg transportu rolnego (km)	Długość dróg transportu rolnego na 100 ha UR (km)	Długość dróg transportu rolnego
do przebudowy, remontu 	Długość dróg transportu rolnego projektowanych do budowy	
			Ogółem	w tym o nawierzchniach:	Ogółem	w tym o nawierzchniach:	
				…………	…………		…………	…………	
			km	%	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	

RODZAJ  I  ZAKRES  NIEZBĘDNYCH  ZABIEGÓW  
URZĄDZENIOWO – ROLNYCH  ORAZ  KOSZTY  ICH  REALIZACJI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Tabela nr 21

Lp.	Rodzaj zabiegu	Jednostka miary	Zakres prac	Koszt jednostkowy
w złotych	
Przybliżony koszt realizacji
(w tys. zł.)
	Uwagi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	

1.	
Scalenie gruntów wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną do ujawnienia nowego stanu w katastrze nieruchomości i KW
	ha					

2.	
Budowa lub przebudowa, remont dróg transportu rolnego
	
km					

3.	
Lokalne odwodnienia gruntów
Konserwacja istniejących urządzeń melioracyjnych
	km				

4.	
Przepusty zjazdowe do nowo zaprojektowanych działek
	
szt.					

5.	
Urządzenie mostków i przepustów melioracyjnych pod projektowanymi drogami
	szt.					

6.	
Ścieżki piesze, rowerowe, konne służące do rekreacji
	
km					

7.	
Zalesienie gruntów wydzielonych na ten cel w projekcie scalenia
	
ha					

8.	
Założenie pasów wiatrochronnych
	
ha					

9.	
Zabezpieczenie przeciwerozyjne
	
ha					

10.	
Prace związane z rekultywacją gruntów
	
ha					
			
Ogółem:

OBLICZENIE PRZYBLIŻONEJ ILOŚCI DZIAŁEK PO SCALENIU GRUNTÓW
	
                                            (WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA LICZBY DZIAŁEK)
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                            Tabela nr 22	
Obręb/Obiekt…………….		
powierzchnia [ha]	P=			
liczba uczestników	U=			
liczba działek przed scaleniem	N=		N%=	100.00	%		
liczba działek po scaleniu	pN=		pN%=		%		
procent zmniejszenia liczby działek - R=N%-pN%	R=		%		
wskaźnik zmniejszenia liczby działek - Q=1/pN%*100	Q=