Załącznik do uchwały nr 536/28/IV /2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 8.03. 2011 r.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA

ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW
ORAZ STUDIUM ŚRODOWISKOWEGO WRAZ Z OCENĄ 
WPŁYWU PROJEKTU NA ŚRODOWISKO
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

______________________________________________________________
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
SPIS TREŚCI

PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA......................3
WSTĘP.............................................................................................................................................5
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW..............................................................6
I. Analiza stanu istniejącego.......................................................................................................6
1.	Charakterystyka ogólna obszaru scalenia, inwentaryzacja istniejących
      opracowań planistycznych oraz innych dokumentów.................................................6
2.	Warunki  rolniczej przestrzeni produkcyjnej...............................................................6
3.	Struktura użytkowania gruntów...................................................................................6
4.	Struktura władania gruntami........................................................................................7
5.	Charakterystyka gospodarstw  rolnych........................................................................7
6.	Rozdrobnienie gruntów w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
      według ewidencji gruntów..........................................................................................7
7.	Struktura gospodarstw według wieku użytkowania....................................................7
8.	Poziom  wykształcenia.................................................................................................8
9.	Zatrudnienie i źródła utrzymania.................................................................................8
10.	Kierunki produkcji rolnej............................................................................................8
11.	Wyposażenie gospodarstw w sprzęt mechaniczny......................................................8
12.	Infrastruktura techniczna  rolniczej przestrzeni produkcyjnej.....................................8
13.	Studium zainwestowania terenu..................................................................................9
14.	Wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego........................................................9
II. Koncepcja założeń do projektu scalenia..............................................................................10
1.	Część  graficzna.........................................................................................................10
2.	Część opisowa...........................................................................................................11
STUDIUM ŚRODOWISKOWE ..................................................................................................12
I. Stan środowiska naturalnego................................................................................................12
II. Analiza stanu środowiska....................................................................................................13
III. Ocena wpływu  projektu na środowisko.............................................................................14
WYTYCZNE OGÓLNE................................................................................................................15
WYTYCZNE DO CYFROWEGO OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNEGO......................16
WYKAZ PLIKÓW SHAPE I ATRYBUTÓW..............................................................................19
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (TABEL)..........................................................................................21
WZORY ZAŁĄCZNIKÓW (TABEL)..........................................................................................22

PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA

1.	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2.	Ustawa z dnia 26 marca1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.)
3.	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
4.	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
5.	Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59)
6.	Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.)
7.	Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)
8.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.)
9.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
10.	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
11.	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
12.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
13.	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.)
14.	Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427)
15.	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
16.	Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P.  Nr 94, poz. 1035 z późn. zm.)
17.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
18.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493)
19.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)
20.	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 80, poz. 480 z późn. zm.)
21.	Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 
24 marca 1983 r. (GZ-g-630-1/83)

WSTĘP

Obszary wiejskie w województwie śląskim wymagają głębokich zmian strukturalnych zarówno 
w zakresie produkcji rolniczej i wielkości gospodarstw. Obecnie struktury te cechuje pewien bezwład, posiadający swe korzenie w historii Polski oraz obecnych trudnościach adaptacyjnych rolnictwa do nowych warunków gospodarki rynkowej. Mając na uwadze kryzys ekonomiczny wsi wynikający z małej opłacalności produkcji rolniczej, zmiany te nie mogą dotyczyć jedynie kształtowania nowych struktur przestrzennych ale również infrastruktury technicznej.

Jednym z zespołów działań projektowych i technicznych, których celem jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, kształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu jest scalanie gruntów.

Przystąpienie naszego kraju do struktur Unii Europejskiej spowodowało, że od 2006 roku rozpoczął się na szeroka skalę proces restrukturyzacji obszarów wiejskich polegający na scaleniach i wymianie gruntów finansowanych z udziałem środków wspólnotowych w ramach realizowanych programów: Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko są koncepcją projektu ogólnego scalenia (o której mowa w Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r.), opracowane i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek opracowania założeń do projektu ogólnego scalenia gruntów wynika 
bezpośrednio z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jednym z kryteriów przyznania pomocy staroście na realizację projektu w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa” są opracowane założenia do projektu scalenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa 
i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 założenia do projektu scalenia stanowią załącznik do wniosku starosty.

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko zwierają więc wszelkie niezbędne dane wymagane Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i ustawą o scalaniu i wymianie gruntów do prawidłowego wszczęcia i prowadzenia postępowania scaleniowego, mając tym samym na uwadze wykorzystanie środków pomocowych przeznaczonych dla Województwa Śląskiego.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW

I. Analiza stanu istniejącego

1.	Charakterystyka ogólna obszaru scalenia, inwentaryzacja istniejących opracowań planistycznych oraz innych dokumentów:
		Przedstawiając ogólną charakterystykę obiektu w szczególności należy uwzględnić:
•	położenie obiektu (geograficzne i  administracyjne),
•	podstawowe dane o powierzchni obrębu,
•	powierzchnię gruntów przywidzianych do scalenia,
•	liczbę ludności,
•	liczbę uczestników scalenia,
•	ukształtowanie terenu,
•	gleby,
•	klimat.
Przy sporządzaniu charakterystyki obiektu należy przede wszystkim korzystać z bazy danych ewidencji gruntów oraz map glebowo-rolniczych. Należy uwzględnić plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany jednostkowe zagospodarowania przestrzennego, opracowane na grunty przewidziane do scalenia, a w przypadku braku planu zagospodarowania obowiązującym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programy urządzeniowo-rolne (gminy, wsi, gospodarstwa wielkoobszarowego), projekt ustalenia granicy rolno-leśnej, projekty uregulowania stosunków wodnych (melioracyjne) zrealizowane lub przewidziane do realizacji bądź będące w toku realizacji.

2.	Warunki  rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
		Warunki przyrodnicze gruntów należy przedstawić według kompleksów rolniczej przydatności gleb gruntów ornych i użytków zielonych oraz według bonitacji użytków rolnych. Jakość przestrzeni rolniczej pod względem jej przydatności i racjonalnego wykorzystania charakteryzuje mapa „kompleksów glebo-rolniczych”, która winna stanowić załącznik graficzny do niniejszego opracowania. Ponadto należy sporządzić wykaz powierzchni poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności, w ujęciu tabelarycznym (tabela nr 1).
Bonitację użytków rolnych przedstawić w formie graficznej i tabelarycznej (tabela nr 2 ). Forma graficzna pn. ,,studium glebowe” winna być opracowana na pokładzie mapy ewidencyjnej, 
z uwzględnieniem kolorów poszczególnych klas, obowiązujących przy sporządzaniu map bonitacji gleb.
		Zestawieniem tabelarycznym gleboznawczej klasyfikacji gruntów będzie zestawienie gruntów obrębu, o których mowa w § 30 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 mara 200lr. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2001r. Nr 38,poz.454).

3.	Struktura użytkowania gruntów:
		Strukturę użytkowania gruntów przedstawić w formie graficznej i tabelarycznej. Forma graficzna opracowana na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów, winna okreś1ić przestrzenne usytuowanie wszystkich rodzajów użytków gruntowych, wyróżniając je stosowanymi kolorami (załącznik pn. „studium stanu zagospodarowania gruntów”). Forma tabelaryczna winna przedstawiać powierzchnie poszczególnych użytków gruntowych oraz ich procentowy udział do powierzchni ogólnej obrębu ( tabela nr 3).
4.	Struktura władania gruntami:
		Uwzględniając podmioty ewidencyjne, określone w § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przedstawić w formie graficznej i tabelarycznej strukturę władania (własności nieruchomości i władania). 
Forma graficzna pn. „studium władania gruntami” opracowana na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów, winna w szczególności określać przestrzenne usytuowanie gruntów:
•	sektora publicznego (Agencji Nieruchomości Rolnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego, komunalnych (gminne) i inne)
•	sektora spółdzielczego 
•	sektora prywatnego (prywatnych gospodarstw rolnych, pozostałych podmiotów prywatnych), 
•	wyróżniając je stosowanymi kolorami.
Forma tabelaryczna winna okreś1ać powierzchnie poszczególnych sektorów i ich procentowy udział do ogólnej powierzchni obrębu (tabela nr 4).
Dodatkowo należy opracować w postaci graficznej „studium różniczan”, przedstawiające właścicieli gospodarstw rolnych, mieszkających w innych miejscowościach.

5. Charakterystyka gospodarstw  rolnych:
		Opisując charakterystykę gospodarstw rolnych w szczególności należy przedstawić strukturę gospodarstw indywidualnych w przedziałach obszarowych, według kart podatkowych gospodarstw (załączniki graficzne pn. „struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych” oraz „struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych i dzierżawionych”).
Przy opracowaniu struktury gospodarstw rolnych proponuje się uwzględnić następujące przedziały obszarowe w ha: do 2.99, 3.00 —4.99, 5.00—9.99, 10.00— 14.99, i  powyżej 15.00 (tabela nr 5 
i tabela nr 6). 
Strukturę obszarową gospodarstw rolnych można przedstawić w innych przedziałach obszarowych, w zależności od uzyskanych informacji na ten temat w urzędzie gminy.

6.	Rozdrobnienie gruntów w indywidualnych gospodarstwach rolnych, według ewidencji gruntów:
		Rozdrobnienie gruntów, jako element charakteryzujący ich strukturę przestrzenną oceniane jest ilością działek ewidencyjnych i wielkością, ich powierzchni (tabela nr 7  i tabela nr 8 oraz załączniki graficzne pn. „rozdrobienie gruntów własnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych” i pn. „rozdrobienie gruntów własnych i dzierżawionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych”).

7.	Struktura gospodarstw według wieku użytkowania:
		Rozpoznania wieku użytkowników gospodarstw indywidualnych dokonać na podstawie wywiadu w urzędzie gminy, korzystając z danych ostatniego spisu rolnego. Proponuje się przyjąć następujące przedziały wiekowe:18-40 lat, 41-54 lat, 55-65 lat i powyżej 65 lat (tabela nr 9). 
W formie opisowej można również przedstawić strukturę wiekową, mieszkańców scalanej wsi, przyjmując podobne przedziały, oraz liczbę osób utrzymujących się z rolnictwa.

8.	Poziom wykształcenia:
		Uwzględniając wykształcenie na poziomie: podstawowym, zawodowym, średnim i wyższym, przedstawić w ujęciu tabelarycznym wykształcenie ludności wsi objętej scaleniem oraz w miarę moż1iwości wykształcenie właścicieli (użytkowników) gospodarstw rolnych, (tabela nr 10). 
Należy korzystać z informacji posiadanych na ten temat w urzędzie gminy, od sołtysów i danych ze spisu rolnego.

9.	Zatrudnienie i źródła utrzymania:
		W szczególności należy wykazać zatrudnienie i źródła utrzymania wynikające z pracy: w gospodarstwie rolnym, poza rolnictwem i dwu-zawodowstwo (rolnictwo i poza rolnictwem). 
Informacje na ten temat pozyskać należy w urzędzie gminy, od sołtysów i spisu rolnego, i przedstawić je w formie tabelarycznej (tabela nr 11).

10. Kierunki produkcji rolnej:
		Produkcję rolną w gospodarstwach rolnych można podzielić głównie na trzy kierunki, to jest: produkcję rolną, produkcję zwierzęcą i produkcję mieszaną. 
W każdym z tych głównych kierunków należy podać ilość gospodarstw o danym kierunku produkcji oraz ich łączny obszar (tabela nr 12). Ponadto w produkcji rolnej należy wyodrębnić uprawy zbożowe, sadownictwo i ogrodnictwo, uprawy roślin przemysłowych i inne (tabela nr 13).
 Natomiast w produkcji zwierzęcej należy wyodrębnić trzodę chlewną, krowy mleczne, żywiec wołowy, owce, drób i inne (tabela nr 14).

11.	Wyposażenie gospodarstw w sprzęt mechaniczny:
		Na podstawie informacji uzyskanej w urzędzie gminy, z wywiadu terenowego i spisu rolnego   przedstawić w formie opisowej ilościowe wyposażenie gospodarstw rolnych w sprzęt mechaniczny, związany z produkcją rolniczą.
 W szczególności należy uwzględnić, ile jest na obszarze objętym scaleniem ciągników, kombajnów zbożowych, kombajnów ziemniaczanych, kombajnów buraczanych itp.

12.	Infrastruktura techniczna rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
		Na podstawie dokonanego rozpoznania terenowego, materiałów inwentaryzacyjnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, materiałów Śląskiego  Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, informacji uzyskanej w urzędzie gminy oraz danych statystycznych, ustalić:

-	stopień wyposażenia w podstawowe składniki infrastruktury technicznej (wodociągi, telekomunikację, gazociągi, kanalizację), przedstawiając go w formie opisowej i tabelarycznej (tabela nr 15 ),

-	stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowych (tabela nr 16) oraz stan i potrzeby   zakresie melioracji szczegółowych (tabela nr 17), przedstawiając go w formie tabelarycznej 
i opisowej, w której należy ustosunkować się do stanu urządzeń melioracyjnych, działa1ności spółek wodnych itp. Formą graficzną tego zagadnienia będzie mapa pn. „Warunki wodne 
i gospodarka wodna”,

-	drogi transportu rolnego (ogólnodostępne - krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) przedstawiając je w formie tabelarycznej oraz opisowej, ustosunkowując się do stanu technicznego tych dróg i potrzeb inwestycyjnych (tabela nr 18 i tabela nr 19). Uwzględnić potrzeby w zakresie zmian w układzie komunikacyjnym z uwzględnieniem ciągów pieszych i przejść.
Formę graficzną „istniejącej i planowanej sieci dróg transportu rolnego” należy przedstawić na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów.

13.	Studium zainwestowania terenu:
		Studium zainwestowania terenu należy opracować w formie graficznej, na podkładzie mapy ewidencyjnej.(załącznik pn.: „Studium zainwestowania terenu”)
Studium to przede wszystkim powinno przedstawiać istniejące i planowane zainwestowanie terenu w tym:
-	tereny zabudowane,
-	tereny użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, straż pożarną kościoły, kaplice, cmentarze, grzebowiska zwierząt, sklepy, usługi, itp.),
-	sieć dróg transportu rolnego, z odróżnieniem dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych,
-	wysypiska  śmieci i miejsca składowania odpadów,
-	oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną (istniejącą i projektowaną),
-	zaopatrzenie w wodę (ujęcia wody, w tym zbiorniki wielofunkcyjne, przepompownie, sieć wodociągową , sieć grawitacyjną zaopatrzenia w wodę),
-	sieć napowietrzne i podziemne energetyczną i telekomunikacyjną,
-	grunty zmeliorowane (system drenarski i system rowów otwartych),
-	sieć kolejowa (tory, stacje, przystanki, rampy).

14.	Wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego
		Wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego należy uwzględnić przy opracowaniu koncepcji projektu ogólnego scalenia gruntów, z uwzględnieniem wniosków i postulatów złożonych na piśmie przez zainteresowane jednostki i instytucje, których działalność jest związana z produkcją rolną.

II. Koncepcja założeń do projektu scalenia

Założenia do projektu scalenia gruntów składają się z części graficznej przedstawiającej propozycje rozwiązań przestrzennych oraz części opisowej uzasadniającej proponowane rozwiązania, jak również sposób i harmonogram realizacji poszczególnych zabiegów i inwestycji przewidzianych dla obszaru scalenia.

1.	Część graficzna pn. „Założenia do projektu scalenia”, powinna zawierać treść i koncepcję:
1)	Wynikającą z § 37 Instrukcji nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1983r. o scalaniu gruntów:
-	granice i powierzchnię obszaru scalenia,
-	propozycje dotyczące zmiany granic wsi lub gmin,
-	obszar gruntów wyłączonych ze scalenia w myśl art. 2 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),
-	propozycje zmian w strukturze użytków rolnych i określenie terenów przewidzianych do zalesienia, do utworzenia pasów wiatrochronnych, zabezpieczeń przeciwerozyjnych itp.,
-	wymogi w zakresie utrzymania i ochrony zadrzewień śródpolnych, zadrzewień 
i zakrzaczeń stanowiących biologiczną obudowę wodocieków, wąwozów, jarów wysokich miedz przeciwdziałających zjawiskom erozji,
-	korektę przebiegu istniejących kanałów i rowów melioracyjnych wymagających renowacji oraz projekt rowów melioracyjnych na obszarach wymagających odwodnień,
-	propozycje co do zasięgu i terminu wykonania rekultywacji,
-	potrzeby w zakresie zmian w układzie komunikacyjnym z uwzględnieniem ciągów pieszych 
i przejść,
-	propozycje co do lokalizacji gruntów gospodarstw wielkoobszarowych, mienia gminnego, wspólnot gruntowych itp.,
-	propozycje dotyczące dróg transportu rolnego,
-	propozycje usytuowania terenów budowlanych i określenia ich powierzchni z uwzględnieniem w miarę potrzeb i możliwości przeznaczenia gruntów PFZ na ten cel, oraz inne elementy charakterystyczne dla danego obiektu.

2)	Kształtowania krajobrazu, a w szczegó1ności:
-	walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz ich ochrona,
-	zalesienia gruntów (1esistość obecna i prognozowana w/g dokumentacji i korekty granicy rolno- leśnej),
-	zadrzewienia i zakrzewienia (istniejące i projektowane np. pasy wiatrochronne, zadrzewienia przeciwerozyjne, remizy dla zwierząt, itp.).

3)	Gospodarki gruntami i kształtowanie struktury agrarnej:
-	prognozowane wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej i leśnej w związku z planowanymi inwestycjami, wynikającymi z planów zagospodarowania przestrzennego,
-	zmiany w strukturze użytkowania gruntów (transformacja użytków rolnych).

4)	Przestrzennej organizacji gospodarstw:
-	koncepcja scalenia gruntów (projektowane kompleksy uprawne, kierunki działek),
-	kształtowanie sieci dróg transportu rolnego.

5)	Poprawa warunków wodnych i gospodarka wodna:
-	melioracja podstawowa,
-	melioracje szczegółowe(określenie konieczności odbudowy).

6)	Usytuowanie gruntów przeznaczonych na cele miejscowej użyteczności publicznej.

2.	Część opisowa oprócz uzasadnienia proponowanych rozwiązań powinna zawierać:
1)	Kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw.
2)	Określenie wskaźnika zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych w związku z realizacją projektu.
3)	Informacje o możliwości pozyskania gruntów na powiększanie gospodarstw
4)	Ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo- - rolnych oraz koszty ich realizacji, w formie tabelarycznej, (tabela nr 20).
5)	Wykaz uzgodnień branżowych, jakim winien być poddany ogólny projekt scalenia gruntów.
6)	Ustalenie zakresu prac geodezyjnych przed scaleniem i źródła finansowania prac geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych (opis).

Założenia do projektu scalenia gruntów winne być szczegółowo omówione z mieszkańcami wsi, na ogólnym zebraniu wiejskim, a uwagi zainteresowanych należy ująć do protokołu podpisanego przez wykonawcę oraz przedstawicieli gminy i starostwa powiatowego. Uwagi te 
i propozycje rozpatrywane są przez projektanta scalenia oraz przez Radę Uczestników Scalenia 
i poddawane – pod przegłosowanie i zatwierdzenie przez ogólne zebranie uczestników scalenia.

STUDIUM ŚRODOWISKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – starosta powiatu.
Na podstawie art. 73 ust. 2 niniejszej ustawy dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie 
z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Tym samym, organ właściwy do wydania decyzji sporządza 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Wobec powyższego, na etapie opracowania Studium środowiskowego należy przygotować podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu niezbędne do ewentualnego opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

				I. Stan środowiska naturalnego

		Studium określające dotychczasowy stan środowiska naturalnego, na planowanym obszarze scalenia, należy opracować w formie graficznej i opisowej.
Forma graficzna na podkładzie mapy ewidencyjnej gruntów, winna zawierać przestrzenne rozmieszczenie następujących elementów:
1)	Krajowej sieci ekologicznej, tj. rezerwaty przyrody, granice parków narodowych i krajobrazowych, strefy chronionego krajobrazu, obszarów ,,Natura 2000”,
2)	Występujące na obszarze objętym opracowaniem oczka wodne, cieki wodne i rzeki, torfowiska, bagna, nieużytki, śródpolne remizy, mszary, wychodnie skalne, gołoborza 
3)	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty przeznaczone do zalesienia,
4)	Grunty zagrożone degradacją gleb (erozja, osuwiska),
5)	Strefy ochronne wokół zakładów przemysłowych, szkody i zanieczyszczenia,
6)	Infrastrukturę komunalną (oczyszczalnie ścieków, wysypiska odpadów, itp.),
7)	Unikalne elementy przyrodnicze (flora, fauna),
8)	Gospodarka wodna (ujęcia wody wraz ze strefami ochronnymi, retencja, rzeki i cieki wodne),
9)	Strefy skażenia gruntów i roślin wzdłuż autostrad i dróg krajowych,
10)	Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
11)	Układ istniejących działek i dróg dojazdowych,
12)	Obszary zamieszkałe przez ludność.

Przy wykonaniu  studium stanu środowiska naturalnego należy korzystać przede wszystkim z :
1)	Części graficznej i opisowej planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu ze studium uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego,
2)	Inwentaryzacji przyrodniczej gminy,
3)	Planów ochrony przyrody nadleśnictwa Lasów Państwowych,
4)	Planów ochrony parków narodowych i parków krajobrazowych,
5)	Ewidencji gruntów i budynków,
6)	Gminnego programu ochrony przyrody,
7)	Map glebo-rolniczych,
8)	Informacji i materiałów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Przyrody i Wojewódzkiej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Część opisowa winna określać wielkości poszczególnych elementów środowiska naturalnego, oznaczonych w części graficznej oraz charakterystykę i ocenę.
Ponadto należy podać źródła informacji i materiałów.

II.  Analiza stanu środowiska

Analizę należy wykonać w oparciu o studium środowiskowe. Studium to opracowane w formie graficznej i opisowej określa dotychczasowy stan środowiska na planowanym obszarze scalenia gruntów.
      	Przy omawianej analizie w szczególności należy mieć na uwadze rozwój obszarów wiejskich, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony obszarom i obiektom chronionym a mianowicie:
1)	Sieć ekologiczna (rezerwaty przyrody, parki, parki narodowe i krajobrazowe, strefy chronionego krajobrazu),
2)	Obszary gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
3)	Grunty leśne oraz zadrzewione, zakrzewione i przeznaczone do zalesienia,
4)	Grunty zagrożone degradacją gleb przez erozję, osuwiska oraz zakłady przemysłowe i transportowe,
5)	Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,
6)	Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, w tym ujęcia wody ze strefami ochronnymi, retencja, rzeki i cieki wodne, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu  wód podziemnych, obszary wybrzeży,
7)	Obszary na których standardy środowiska zostały przekroczone,
8)	Obszary zamieszkałe przez ludność.
       
Z przeprowadzonej analizy należy sporządzić opinię o stanie środowiska na obiekcie przewidzianym do scalenia gruntów.

III. Ocena wpływ projektu na środowisko (dokonana na etapie opracowania założeń do projektu scalenia)

Ocenę wpływu projektu scalenia na środowisko należy dokonać poprzez porównanie Stanu środowiska naturalnego oraz przeprowadzonej Analizy stanu środowiska z Założeniami do projektu scalenia gruntów.

Niniejsza ocena winna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz jego przewidywanym wpływie na środowisko, zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności dane o:
1)	rodzaju, skali (powierzchni) i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2)	dotychczasowym sposobie wykorzystania i pokrycia obiektu szatą roślinną,
3)	rodzaju technologii realizacji przedsięwzięcia oraz ewentualne jego warianty wraz 
z uzasadnieniem, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)	ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)	powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 
i krajobraz,
c)	dobra materialne,
d)	zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)	wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,
4)	rozwiązaniach chroniących środowisko,
5)	możliwym transgranicznym oddziaływaniu projektu na środowisko,
6)	obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Zagadnienia należy przedstawić w formie opisowej, graficznej i kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie należy opracować wnioski wynikające z tej oceny, które dadzą odpowiedź w zakresie 
wpływu danego projektu scalenia na środowisko tj.:
1)	Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska.
2)	Projekt, którego dodatkowym rezultatem będzie pozytywny wpływ na środowisko.
3)	Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko.

WYTYCZNE OGÓLNE

1.	Wykonane opracowanie pt.: „Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko” należy przekazać Zamawiającemu w dwóch jednolitych egzemplarzach w postaci papierowej oraz dwóch kopiach w postaci elektronicznej.
2.	W opracowaniu należy podać:
- autorów opracowania,
- aktualne podstawy prawne,
- źródła pozyskanych informacji wg stanu na dzień.
3.	Opracowanie powinno być zaakceptowane oraz podpisane przez Radę uczestników scalenia.
4.	Wszelkie istotne dane należy przedstawić w formie tabel, diagramów, załączników mapowych oraz dokumentacji fotograficznej podając źródła pozyskanych informacji 
wg ich stanu na dzień.
5.	Wszelkie dodatkowe obliczenia, tabele czy kartogramy jakie zostały wykonane w celu opracowania informacji przedstawionych w Założeniach do projektu scalenia… zamieścić w treści dokumentu niniejszego opracowania.
6.	Dokumentację fotograficzną należy opisać oraz przedstawić jej lokalizację na odrębnej mapie.
7.	Do wykonania powyższego opracowania należy:
-	przy redagowaniu podstawowego tekstu przyjąć czcionkę Times New Roman rozmiar 12,
-	tekst wyjustować,
-	w stopce umieścić nazwę jednostki oraz nazwę obiektu opracowania,
-	sporządzić spis treści, wykaz tabel, rysunków, map.
8.	Integralną część niniejszego opracowania powinny stanowić akta postępowania  zawierające w szczególności:
- listę rolników wnioskujących o przeprowadzenie scalenia gruntów,
- korespondencję prowadzoną w ramach realizacji niniejszego opracowania,
- zawiadomienia i protokoły z organizowanych z przyszłymi uczestnikami scalenia zebrań wraz z listą uczestniczących w nich osób,
- podjęte uchwały,
- zawiadomienia i protokoły z uzgodnień branżowych,
- kosztorysy dotyczące planowanej w ramach zagospodarowania poscaleniowego renowacji i konserwacji melioracji,
- kosztorysy dotyczące planowanej w ramach zagospodarowania poscaleniowego przebudowy i remontu dróg transportu rolnego,
9.	Wszelkie załączone w opracowaniu kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność 
z oryginałem.

WYTYCZNE DO CYFROWEGO OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNEGO 

1.	W opracowaniu należy określić źródła uzyskania wszystkich danych wektorowych.
2.	Dla danych wektorowych należy przyjąć PUWG „1992” lub „2000”.
3.	W tabelach i plikach shape zastosować identyfikator statystyczny gminy oraz identyfikator obrębu z ewidencji gruntów i budynków.
4.	Obiekty przestrzeni geograficznej w postaci wektorowej przekazać w postaci odrębnych plików shape z odpowiednimi atrybutami.
5.	Istotne dla założeń do projektu scalenia obiekty przestrzeni geograficznej występujące 
w planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub innych źródłach niewymienionych należy zapisywać w odpowiednich tematycznie plikach shape łącznie z ich atrybutami. Dokładny opis znaczenia atrybutów tych obiektów należy zamieścić w tekście opracowania.
6.	Wymagane w wytycznych mapy tematyczne należy opracować i zapisać w odrębnych plikach projektowych oprogramowania Quantum GIS i wydrukować w odpowiednich skalach. Każdą mapę zapisać w formacie geotiff.  Pliki projektowe .qgs należy przekazać zleceniodawcy.
7.	Każda mapa powinna zawierać tytuł, nazwę obrębu i gminy, skalę mapy, legendę umieszczoną z prawej strony arkusza, ramkę z informacją o nazwie opracowania, wykonawcy i dacie opracowania umieszczoną w prawym dolnym narożniku mapy.
8.	Na mapach umieścić nazwy sąsiednich obrębów i gmin.
9.	Mapy powinny być podpisane przez wszystkich członków rady uczestników scalenia.
10.	W przypadku wykorzystania plików rastrowych należy załączyć je w formacie geotiff 
w odpowiednim układzie współrzędnych.
11.	Wszystkie dane zapisać na płycie CD-R. Okładka i opis płyty powinny zawierać nazwę opracowania, nazwę wykonawcy i zleceniodawcy, datę opracowania. Okładka płyty powinna zawierać dodatkowo opis zawartości płyty.
12.	Należy zachować jednolity układ graficzny wszystkich map, takie same rodzaje i wielkości czcionek użytych w tytułach i legendach dla wszystkich map wzorując się na poniższym wzorcowym pliku projektowym:

13.	Wymagane załączniki graficzne (mapy tematyczne):
1)	„Studium kompleksów glebowo-rolniczych” – kompleksy rolniczej przydatności gleb oraz grunty leśne, drogi, koleje, wody, tereny zabudowane i tereny różne, 
2)	„Studium glebowe”  - klasoużytki,
3)	„Studium stanu zagospodarowania gruntów” – grunty orne, łąki, pastwiska, sady, grunty leśne, drogi, koleje, wody, tereny zabudowane, tereny różne, nieużytki,
4)	„Studium władania gruntami” – ANR, PGL, komunalne ,spółdzielcze, grunty prywatnych gospodarstw rolnych, pozostałe prywatne, inne publiczne,
5)	„Studium różniczan”,
6)	„Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych”,
7)	„Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych według gruntów własnych i dzierżawionych”,
8)	„Rozdrobnienie gruntów własnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych”,
9)	„Rozdrobnienie gruntów własnych i dzierżawionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych”,
10)	„Warunki wodne i gospodarka wodna” – istniejące i projektowane wody stojące, rzeki, rowy, obiekty hydrotechniczne, obszary zmeliorowane, tereny zalewowe, numery i kierunki zdjęć obiektów terenowych.
11)	„Istniejąca i planowana sieć dróg transportu rolnego”- w tym gminne drogi transportu rolnego do przebudowy lub remontu
12)	„Studium zainwestowania terenu”,
13)	„Założenia do projektu scalenia”,
14)	„Mapa pomiaru punktów w celu lokalizacji dróg, rowów i dokumentacji fotograficznej”

WYKAZ PLIKÓW SHAPE I ATRYBUTÓW:

nazwa	typ obiektów	atrybuty	
obreby.shp	poligonowy	nr_gminy, nr_obrębu, nazwa, powierzchnia ewidencyjna	
dzialki.shp	poligonowy	Id gminy, Id obrębu, nr działki, pozycja rejestru gruntów, nr gospodarstwa, dzierżawa (brak, ANR, urząd gminy, osoby fizyczne), powierzchnia ewidencyjna, 	
gospodarstwo.shp – powstaje w wyniku agregacji działek w pliku dzialki.shp	poligonowy	nr gospodarstwa, pozycja rejestru gruntów, grupa rejestrowa, powierzchnia całkowita, powierzchnia dzierżaw, władanie (ANR, Lasy Państwowe, grunty komunalne, grunty inne Skarbu Państwa, grunty spółdzielni, grunty prywatnych gospodarstw rolnych, pozostałe grunty podmiotów prywatnych, pozostałe grunty), sektor (prywatny, publiczny, spółdzielczy),miejscowość różniczan, ilość działek	
klasoużytki.shp	poligonowy	klasa bonitacyjna, użytek, kategoria użytku (użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, tereny zabudowane, drogi, użytki ekologiczne, nieużytki, wody, pozostałe), symbol, powierzchnia ewidencyjna, udział % w pow. obrębu.	
kompleksy.shp	poligonowy	rodzaj, symbol. powierzchnia, udział % w pow. użytków rolnych	
zalesienie_zadrzewienie.shp	poligonowy	rodzaj, status ( inwentaryzacja, ewidencja, projektowane), rodzaj własności (państwowe/prywatne)	
zadrzewienia_l.shp	liniowy	rodzaj (zadrzewienie,zakrzaczenie), status (inwentaryzacja, ewidencja, projektowane)	
granica_rol_les.shp	liniowy		
wody_pow.shp	poligonowy	nazwa, rodzaj (staw, jezioro, rzeka, zbiornik retencyjny, itp.), status (projektowane,	
rzeki.shp	liniowy	nazwa, modernizacja, projektowane	
rowy.shp	liniowy	numer/nazwa, status (ewidencja, inwentaryzacja, projektowane), modernizacja (wykoszenie, odmulenie itp.)	
obiekty_hydro.shp	punktowy	rodzaj ( przepust, źródło, studnia, itp.), status (inwentaryzacja, projektowane), modernizacja (do odbudowy, itp.) 	
obiekty_hydro_a.shp	poligonowy	rodzaj, inwentaryzacja, modernizacja, projektowane	
tereny_zalewowe.shp	poligonowy		
obszary_zmeliorowane.shp	poligonowy	Status (istniejące, projektowane)	
drogi.shp	liniowy	kategoria (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), status (ewidencja, inwentaryzacja, projekt), nawierzchnia (asfalt, żużel, grunt, itp.) stan techniczny, modernizacja, likwidacja, długość, szerokość	
koleje.shp	liniowy		
uzbrojenie_terenu	liniowy	rodzaj ( energia, wodociąg, gaz, telekomunikacja, kanalizacja, pozostałe), usytuowanie ( naziemne, podziemne, nadziemne)	
zagospodarowanie_terenu.shp	poligonowy	rodzaj (zabudowa mieszkaniowa, tereny produkcyjno-usługowe, agroturystyczne, inwestycje, wyłączenia gruntów, cmentarze, boiska itp.), projektowane	
kopaliny	poligonowy	rodzaj (torfowiska, żwirowiska, kamieniołomy, itp.)	
tereny_chronione.shp	poligonowy	nazwa, rodzaj (parki narodowe, rezerwaty, otuliny parków, strefy ochrony krajobrazu, torfowiska, użytki ekologiczne, obszary natura 2000).	
obiekty_chronione.shp	punktowy	nazwa, rodzaj	
			
obszary_zabytkowe.shp	poligonowy	nazwa, rodzaj (kompleksy zabytków, strefy ochrony  zabytków, stanowiska  archeologiczne, obszary ochrony konserwatorskiej).	
obiekty_zabytkowe.shp	punktowy	nazwa, rodzaj (krzyże przydrożne, pomniki pamięci, itp.)	
			
scalenia.shp	poligonowy	status( planowane, zakończone, wyłączenie),  rok_wykonania	
zdjecia.shp	punktowy	numer	
kierunki.shp	liniowy	kierunki (1 - projektowanych działek, 2 – zdjęć)	

WYKAZ TABEL

TABELA NR 1-(Powierzchnia kompleksów rolniczej przydatności gleb gruntów ornych i użytków zielonych)
TABELA NR 2-(Studium glebowe)
TABELA NR 3-(Struktura użytkowania gruntów)
TABELA NR 4-(Struktura władania gruntami)
TABELA NR 5-(Struktura gospodarstw rolnych według kart podatkowych, bez dzierżaw)
TABELA NR 6-(Struktura gospodarstw rolnych według kart podatkowych, z dzierżawami)
TABELA NR 7-(Rozdrobnienie gospodarstw według ewidencji gruntów)
TABELA NR 8- (Rozdrobnienie gruntów według kart podatkowych gospodarstw)
TABELA NR 9-(Struktura gospodarstw według wieku użytkowania)
TABELA NR 10-(Poziom wykształcenia ludności)
TABELA NR 11-(Zatrudnienie i źródła utrzymania ludności)
TABELA NR 12-(Kierunki produkcji rolnej)
TABELA NR 13-(Produkcja roślinna)
TABELA NR 14-(Produkcja zwierzęca)
TABELA NR 15-(Stopień  wyposażenia  gospodarstw  indywidualnych w  podstawowe 
               składniki  infrastruktury  technicznej)
TABELA NR 16-(Stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowej)
TABELA NR 17-(Stan i potrzeby w zakresie melioracji szczegółowej)
TABELA NR 18-(Publiczne drogi transportu rolnego)
TABELA NR 19-(Gminne drogi transportu rolnego projektowane lub do modernizacji)
TABELA NR 20-(Rodzaj i zakres niezbędnych zabiegów urządzeniowo – rolnych oraz 
                           koszty ich realizacji)

TABELA NR 21-( Obliczenie przybliżonej ilości działek po scaleniu gruntów)

Tabela  nr 1

POWIERZCHNIA KOMPLEKSÓW ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI GLEB GRUNTÓW ORNYCH I UŻYTKÓW ZIELONYCH 
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Oznaczenie kompleksu
	Nazwa kompleksu	
Powierzchnia 
kompleksu w ha	
% do powierzchni użytków rolnych	
1.	Pszenny bardzo dobry			
2.	Pszenny dobry			
3.	Pszenny wadliwy			
4.	Żytni bardzo dobry			
5.	Żytni dobry			
6.	Żytni słaby			
7.	Żytnio – łubinowy 			
8.	Zbożowo – pastewny mocny			
9.	Zbożowo – pastewny słaby			
10.	Pszenny dobry śródgórski i podgórski			
11.	Zbożowy górski			
12.	Zbożowo – pastewny górski			
13.	Owsiano – pastewny górski			
14.	Gleby orne przeznaczone pod użytki zielone			
1z	Użytki zielone bardzo dobre i dobre			
2z	Użytki zielone średnie			
3z	Użytki zielone słabe i bardzo słabe			
	Razem:			

Tabela nr 2

STUDIUM GLEBOWE
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Lp.	Rodzaj użytku i klasa bonitacyjna	Powierzchnia	
		ha	%	
1	R I			
2	R II			
3	R III a			
4	R III b			
5	R IV a			
6	R IV b			
7	R V			
8	R VI			
9	R VIz			
	razem grunty orne			
10	Ł II			
11	Ł III			
12	Ł IV			
13	Ł V			
14	Ł VI			
	razem łąki			
15	Ps IV			
16	Ps V			
17	Ps VI			
	razem pastwiska			
	ogółem użytki rolne			

Tabela nr 3

STRUKTURA  UŻYTKOWANIA  GRUNTÓW
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Jednostki miary	
Powierzchnia ogólna obrębu	
Użytki rolne
	
Lasy i grunty zadrzewione 
i zakrzewione	
Wody	
Tereny zabudowane	
Drogi	
Użytki ekologiczne	
Nieużytki	
Pozostałe	
		
Ogółem	
w tym:

Grunty orne	
Sady	
Łąki	
Pastwiska								

ha														

%														

Tabela nr 4

                                      STRUKTURA  WŁADANIA  GRUNTAMI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Powierzchnia ogólna obrębu	
Sektor publiczny

Sektor spółdzielczy	
Sektor prywatny	

Grunty pozostałe	

Razem	
w tym:

Razem	
Gospodarstwa rolne		
		
ANR	
PGL	
Własność komunalna
	
Pozostałe					
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	

Tabela nr 5

STRUKTURA  OBSZAROWA GOSPODARSTW  ROLNYCH
według gruntów własnych
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Powierzchnia ogólna gospodarstw (ha)	Liczba gospodarstw ogółem	Średnia powierzchnia gospodarstw	
1,00 – 2,99 ha
	
3,00 – 4,99 ha	
5,00 – 9,99 ha	
10,00 – 14,99 ha	
powyżej 15 ha	
			
Ilość gospodarstw
	Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw	

Liczba	

%		

Liczba	

%		

Liczba	

%		

Liczba	

%		

Liczba	

%		

																		

Objaśnienie:
1)	% - ilości gospodarstw, w poszczególnych przedziałach obszarowych,
do ogólnej ich liczby w obrębie.
2)	Przedmioty obszarowe dostosować do informacji posiadanych w Urzędzie Gminy.

Tabela nr 6

STRUKTURA  OBSZAROWA GOSPODARSTW  ROLNYCH
według gruntów własnych
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Powierzchnia ogólna gospodarstw (ha)	Liczba gospodarstw ogółem	Średnia powierzchnia gospodarstw	
1,00 – 2,99 ha
	
3,00 – 4,99 ha	
5,00 – 9,99 ha	
10,00 – 14,99 ha	
powyżej 15 ha	
			
Ilość gospodarstw
	Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	
Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw	
Ilość gospodarstw	Średnia powierzchnia gospodarstw	

Liczba	

%		

Liczba	

%		

Liczba	

%		

Liczba	

%		

Liczba	

%		

																		

Tabela nr 7

ROZDROBNIENIE  GOSPODARSTW ROLNYCH
wg ewidencji gruntów
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Powierzchnia ogólna obrębu (ha)	

Ogółem liczba działek w obrębie	
Średnia powierzchnia działki w obrębie (ha)	
Ogólna powierzchnia gospodarstw indywidualnych – grupa 7.1 (ha)
	
Liczba gospodarstw (liczba pozycji rejestrowych z grupą 7.1)	

Ogółem liczba działek w gospodarstwach	
Średnia powierzchnia działki w gospodarstwach (ha)	

Uwagi	

Tabela nr 8

ROZDROBNIENIE  GOSPODARSTW ROLNYCH
wg kart podatkowych gospodarstw
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Ogólna powierzchnia gospodarstw indywidualnych wg  kart podatkowych z dzierżawami
(ha)	

Ogółem liczba działek w gospodarstwach	
Średnia powierzchnia działki w gospodarstwach (ha)	
Ogólna powierzchnia gospodarstw indywidualnych wg  kart podatkowych bez dzierżaw (ha)

Ogółem liczba działek w gospodarstwach	
Średnia powierzchnia działki w gospodarstwach (ha)	

Uwagi	

Tabela nr 9

STRUKTURA  GOSPODARSTW  WG  WIEKU  UŻYTKOWANIA
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Liczba gospodarstw	
18 – 40 lat	
41 – 54 lat	
55 – 65 lat
(60 kobiety) 
	
Powyżej 65 lat
(60 kobiety) 	

Uwagi	
	
Ilość
	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%		

Tabela nr 10

POZIOM  WYKSZTAŁCENIA  LUDNOŚCI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Ogólna liczba	
Wykształcenie

Uwagi	
	
Podstawowe
	
Zawodowe	
Średnie	
Wyższe		
	
Ilość
	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%	
Ilość	
%		

Ludności wsi
											
Właścicieli (użytkowników gospodarstw)											

Tabela nr 11
ZATRUDNIENIE I ŹRÓDŁA UTRZYMANIA LUDNOŚCI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Ogólna liczba ludności wsi	
Zatrudnienie i źródła utrzymania

w gospodarstwie rolnym	
poza rolnictwem	
dwu-zawodowcy (rolnictwo
 i poza rolnictwem)

ilość
	
%	
ilość	
%	
ilość	
%	

Tabela nr 12
KIERUNKI  PRODUKCJI  ROLNEJ
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Gospodarstwa rolne
	
Produkcja roślinna	
Produkcja zwierzęca	
Produkcja mieszana	

Ogólna ilość
	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	

Tabela nr 13

Produkcja roślinna:

Ogółem gospodarstw	
w tym:

Uprawy zbożowe	
Sadownictwo 
i ogrodnictwo
	
Uprawy roślin przemysłowych	
Inne uprawy	

Ilość gospodarstw
	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	
Ilość gospodarstw	
Łączny obszar	

Tabela nr 14

Produkcja zwierzęca:

Ogólna liczba zwierząt hodowlanych	
w tym:

Trzoda chlewna
	
Krowy mleczne	
Żywiec wołowy	
Owce	
Drób	
Konie	

Tabela nr 15

STOPIEŃ  WYPOSAŻENIA  GOSPODARSTW  INDYWIDUALNYCH
W  PODSTAWOWE  SKŁADNIKI  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Ogólna ilość gospodarstw	
Wodociąg
	
Telefon	
Gaz	
Kanalizacja	
	
Ilość gospodarstw
	
%	
Ilość gospodarstw	
%	
Ilość gospodarstw	
%	
Ilość gospodarstw	
%	

Tabela nr 16

STAN  I  POTRZEBY  W  ZAKRESIE  MELIORACJI 
PODSTAWOWYCH
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Nazwa cieku	Długość cieku (km)	Odcinki poddane melioracji podstawowej	
Odcinki wymagające odbudowy lub modernizacji
	
		km	%	km	%	

Tabela nr 17

STAN  I  POTRZEBY  W  ZAKRESIE  MELIORACJI
SZCZEGÓŁOWYCH
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Powierzchnia użytków rolnych
	
Użytki rolne zmeliorowane	
Użytki rolne wymagające nowych prac melioracyjnych	
Długość sieci rowów melioracyjnych do odbudowy i konserwacji
km	
Długość rowów projektowanych do budowy
km	

ha

ha	

%	

ha	

%	
w tym na które opracowano dokumentację
ha			

Tabela nr 18

PUBLICZNE  DROGI  TRANSPORTU  ROLNEGO
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Kategoria drogi	
Ogółem
	
W tym o nawierzchni twardej	
	
km
	
%	
km	
%	
Drogi krajowe					
Drogi wojewódzkie					
Drogi powiatowe					
Drogi gminne					
Ogółem					

Tabela nr 19

GMINNE  DROGI  TRANSPORTU  ROLNEGO
PROJEKTOWANE  LUB  DO  MODERNIZACJI

Powierzchnia użytków rolnych (ha)	Długość dróg transportu rolnego (km)	Długość dróg transportu rolnego na 100 ha UR (km)	Długość dróg transportu rolnego
do modernizacji	Długość dróg transportu rolnego projektowanych do budowa	
			Ogółem	w tym o nawierzchniach:	Ogółem	w tym o nawierzchniach:	
				…………	…………		…………	…………	
			km	%	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%	

Tabela nr 20

RODZAJ  I  ZAKRES  NIEZBĘDNYCH  ZABIEGÓW  
URZĄDZENIOWO – ROLNYCH  ORAZ  KOSZTY  ICH  REALIZACJI
Obręb ………………………, gm. ………………………….

Lp.	Rodzaj zabiegu	Jednostka miary	Zakres prac	Koszt jednostkowy
w złotych	
Przybliżony koszt realizacji
(w tys. zł.)
	Uwagi	

1.	
Scalenie gruntów wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną do ujawnienia nowego stanu w katastrze nieruchomości i KW
	ha					

2.	
Budowa lub modernizacja dróg transportu rolnego
	
km					

3.	
Lokalne odwodnienia gruntów
Konserwacja istniejących urządzeń melioracyjnych
	km				

4.	
Przepusty zjazdowe do nowo zaprojektowanych działek
	
szt.					

5.	
Urządzenie mostków i przepustów melioracyjnych pod projektowanymi drogami
	szt.					

6.	
Ścieżki piesze (rowerowe), konne służące do rekreacji
	
km					

7.	
Zalesienie gruntów wydzielonych na ten cel w projekcie scalenia
	
ha					

8.	
Założenie pasów wiatrochronnych
	
ha					

9.	
Zabezpieczenie przeciwerozyjne
	
ha					

10.	
Prace związane z rekultywacją gruntów
	
ha					
			
Ogółem:

Tabela nr 21

OBLICZENIE PRZYBLIŻONEJ ILOŚCI DZIAŁEK PO SCALENIU GRUNTÓW
	
                                            (WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA LICZBY DZIAŁEK)	
								
Obręb/Obiekt…………….		
powierzchnia [ha]	P=			
liczba uczestników	U=			
liczba działek przed scaleniem	N=		N%=	100.00	%		
liczba działek po scaleniu	pN=		pN%=		%		
procent zmniejszenia liczby działek - R=N%-pN%	R=		%		
wskaźnik zmniejszenia liczby działek - Q=1/pN%*100	Q=