Załącznik do Uchwały nr 1134/68/II/2003
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 08.08.2003r.

Program użytkowy boiska szkoleniowo-treningowego
Dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

I. Dane techniczne:

	1. Powierzchnia objęta zadaniem:					13.479,20m2

	2. Powierzchnia w granicach ogrodzenia				13.136,40m2

	3. Powierzchnia boiska treningowego ze sztucznej trawy	  8.898,08m2

	4. Powierzchnia boiska technicznego, do rozgrzewek 
	    rozgrzewek specjalnego szkolenia z poliuretanu		    366,00m2

	5. Powierzchnia piłkowchwytów				  	  2.340,00m2

	6. Długość ogrodzenia boiska				     	     467,00mb

	7. Słupy oświetleniowe							  4 szt.

	8. Natężenie oświetlenia boiska				     	          400 lux

	9. Powierzchnia pasa komunikacji – do utrzymywania
	    stanu technicznego boiska i pielęgnacji trawy syntetycznej	       966,80m2

	10. Powierzchnia trawiastych poboczy boiska			  3.248,27 m2